Приложение

к приказу МВД России

от 30 июня 2000г.

№ 700

# НАСТАВЛЕНИЕ

**по службе связи Государственной**

**противопожарной службы Министерства**

**внутренних дел Российской Федерации**

Настоящее Наставление по службе связи Государственной противо­пожарной службы Министерства внутренних дел Российской Федерацииопределяет назначение, основы организации и порядок деятельности службы связи в системе Государственной противопожарной службы Ми­нистерства внутренних дел Российской Федерации.

Действие Наставления распространяется на личный состав органов управления и подразделений ГПС, научно-исследовательских и образова­тельных учреждений МВД России пожарно-технического профиля.

При организации службы связи ГПС личным составом органов управ­ления и подразделений ГПС обязательно выполнение требований, утвер­жденных в установленном порядке нормативными правовыми актами, рег­ламентирующими особенности организации службы связи ГПС в этих ор­ганах управления и подразделениях.

## I. Общие положения

1. Служба связи территориального гарнизона пожарной охраны субъекта Российской Федерации организуется в соответствии с настоящим Наставле­нием. В ее состав включаются подразделения и мобильные средства, пред­назначенные для осуществления функций связи в гарнизоне.

2. Непосредственное руководство использованием и техническим об­служиванием средств связи территориального гарнизона осуществляет на­чальник службы связи гарнизона, который назначается на основании при­каза начальника соответствующего территориального органа управления ГПС субъекта Российской Федерации, в местном гарнизоне пожарной ох­раны5- приказом соответствующего руководителя подразделения ГПС, уполномоченного на это начальником территориального органа ГПС.

3. Служба связи может создаваться на постоянной штатной основе или на нештатной основе. Служба связи на постоянной штатной основе создается решением МВД России по представлению соответствующих ор­ганов управления ГПС.

Нештатная служба связи создается в территориальных и местных гар­низонах в порядке, предусмотренном Уставом службы пожарной охраны, утверждённым приказом МВД России от 5 июля 1997 г. № 257.

4. В состав служб связи (нештатных служб связи) территориальных и местных гарнизонов входят штатные подразделения связи и отдельные специалисты связи соответствующих центров (пунктов) управления и уз­лов связи ГПС, а также специальные ремонтные подразделения, посты технического обслуживания и ремонта и подвижные мастерские связи.

5. Ответственность за организацию службы связи возлагается на на­чальника УГПС (ОГПС), в закрытых административно-территориальных образованьях и подразделениях Первого управления Главного управления Государственной противопожарной службы МВД России - на начальни­ков (командиров) управлений (отделов) и воинских частей Первого управ­ления ГУГПС.

6. В настоящем Наставлении применяются следующие термины и опреде­ления:

**служба связи** - система подразделений связи ГПС, а также вид дея­тельности по обеспечению связи в ГПС, эффективному комплексному применению средств связи и квалифицированной технической эксплуата­ции этих средств в органах управления и подразделениях;

**связь -** совокупность сетей и служб связи, функционирующих на террито­рии Российской Федерации как единый организационно-технический комплекс, обеспечивающий управление в системе ГПС;

**средства связи -** техническая база для обеспечения процессов сбора, об­работки, накопления и распределения информации;

**узел связи -** организационно-техническое объединение сил и средств связи для обмена информации с органами управления; подразделениями ГПС и должностными лицами в процессе управления;

**канал связи** - совокупность технических средств (передатчик, приемник, линия связи или иная среда распространения), обеспечивающих передачу ин­формации;

**эксплуатация средств связи -** комплекс организационно-технических ме­роприятий, обеспечивающих функционирование средств связи в соответствии с требованиями эксплуатационно-технической документации;

**техническое обслуживание средств связи -** комплекс работ для поддер­жания исправности и работоспособности аппаратуры связи при ее подготовке к использованию и в процессе применения по назначению, а также при хранении и транспортировании;

**метрологическое обеспечение** - комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на соблюдение единства и требуемой точности измерений параметров средств связи и автоматизации с целью поддержания их в постоянной готовности к действию;

**ремонт средств связи -** комплекс работ по восстановлению исправ­ности или работоспособности аппаратуры связи;

**ресурс средств связи** - время гарантированной наработки до момента списания.

## Основные задачи службы связи ГПС

7. Основными задачами службы связи ГПС являются организация свя­зи при предупреждении пожаров и при тушении пожаров.

### Основные функции службы связи ГПС

8. Служба связи территориального гарнизона:

ведет учет и анализ наличия и состояния всех имеющихся в террито­риальном и подчиненных местных гарнизонах средств и систем связи и ав­томатизации с целью оценки их достаточности для нужд управления, пла­нирует, организует, осуществляет и контролирует их всестороннее техни­ческое обеспечение и эксплуатацию;

на основании распоряжений и указаний по организации связи выше­стоящих органов управления разрабатывает схемы проводной и радиосвя­зи с необходимыми пояснительными записками для территориальных и местных гарнизонов;

с учетом текущего состояния, ближайших перспектив нового строи­тельства сетей и систем, развития ресурсов и услуг связи субъекта Россий­ской Федерации планирует дальнейшее совершенствование собственной системы связи в территориальном и местных гарнизонах, изыскивает для этой цели необходимые финансовые средства;

разрабатывает и выдает обоснованные исходные данные для проекти­рования и строительства новых систем и сооружений связи в гарнизоне (гарнизонах);

разрабатывает отчеты о работе средств связи и дает предложения по изменениям табелей положенности этих средств для органов управления и подразделений ГПС;

осуществляет снабжение местных гарнизонов средствами связи, тех­нического обеспечения и эксплуатационно-расходными материалами;

оказывает помощь службам связи местных гарнизонов в организации связи, эксплуатации техники, обеспечении взаимодействия подразделений, специальной подготовке личного состава квалифицированному пользова­нию средствами связи;

осуществляет постоянное взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ­ления и предприятиями связи различной принадлежности, предоставляю­щими ГПС линии и каналы связи в аренду, с целью быстрейшего устране­ния этими предприятиями аварий и неисправностей на обслуживаемых кабельных линиях и удовлетворения претензий при некачественном предос­тавлении ими платных услуг связи;

планирует, активно участвует и контролирует проведение в гарнизо­нах специальной подготовки и обучения руководящего и всего личного состава ГПС квалифицированному пользованию средствами связи и авто­матизации, находящимися в эксплуатации и поступающими на вооруже­ние.

9.Служба связи (нештатная служба связи) местного гарнизона:

организует и обеспечивает связь в гарнизоне в соответствии с распо­ряжениями и указаниями УГПС (ОГПС) МВД, ГУВД, УВД субъекта Рос­сийской Федерации, разрабатывает подробные схемы организации связи местного гарнизона и необходимые справочные материалы;

участвует в разработке регламентной документации, предусмотренной УСПО и Боевым уставом пожарной охраны, утверждённым приказом МВД России от 5 июля 1995 г. № 257, на пункте связи отряда и пункте связи части, в части, касающейся организации и обеспечения связи управ­ления и взаимодействия, и своевременно корректирует соответствующие разделы этих документов;

ведет в установленном порядке учет средств связи и сигнализации, находящихся в подразделениях ГПС в эксплуатации и в резерве (на хране­нии), и их качественного состояния;

организует и осуществляет эксплуатацию аппаратуры связи и автома­тизации, их техническое обслуживание с целью поддержания в исправно­сти и постоянной готовности к применению в соответствии с требования­ми настоящего Наставления;

непосредственно участвует в устранении отказов и повреждений, в проведении плановых и неплановых ремонтов средств связи, ведет учет и анализ причин неисправностей аппаратуры связи, в том числе возникаю­щих при боевой работе подразделений на местах пожаров и представляет эти данные в УГПС (ОГПС);

организует и проводит занятия по освоению новых средств связи лич­ным составом подразделений гарнизона.

### II. Организация связи в гарнизонах

### Система связи и ее основные элементы

10. Служба связи обеспечивает комплексное применение средств и систем электросвязи, использующих различные физические принципы пе­редачи сообщений.

11 .Система связи является важнейшей составной частью инфраструк­туры системы управления и совместно с автоматизированной системой управления составляет техническую базу информатизации и автоматиза­ции управления гарнизона. Система связи должна охватывать все подраз­деления гарнизона и строиться на базе стационарных и подвижных узлов связи с учетом комплексного использования технических средств, обеспе­чивающих управление силами.

12. К средствам связи относятся:

техника связи (радиостанции, радиопередатчики, радиоретрансляторы, радиорелейные станции, телеграфная, фототелеграфная, телефонная, телевизионная аппаратура, аппаратура телеуправления, телесигнализации, дистанционного управления, звукозаписи и громкоговорящей связи, опо­вещения и другая техника, предназначенная для передачи, приема и пре­образования информации, а также для образования каналов и линий связи);

измерительная аппаратура, зарядные и выпрямительные устройства, источники и агрегаты электропитания;

проводные линейные средства (подземные и подводные кабели, лег­кие полевые кабели связи, полевые кабели дальней связи, вводно-соединительные и распределительные полевые кабели, арматура и мате­риалы для постройки или прокладки линий связи);

сигнальные средства связи (звуковые, светотехнические). Условные обозначения средств связи приведены в приложении №1.

13. Средства связи являются основными элементами подвижных и стационарных объектов и сооружений связи.

К подвижным объектам связи относятся средства связи, смонтирован­ные на транспортных средствах.

К стационарным объектам связи относятся стационарные узлы связи, усилительные и ретрансляционные пункты.

К сооружениям связи относятся стационарные антенно-мачтовые и фидерные устройства, постоянные кабельные и воздушные линии связи.

14. Стационарный узел связи представляет собой комплекс средств связи, линий и каналов связи, объединенных в определенном порядке и предназначенных для обеспечения управления повседневной деятельно­стью подразделений ГПС и решения других задач.

15.В состав стационарных объектов связи могут входить технические системы и системы электроснабжения.

К техническим системам стационарных объектов связи относятся сис­темы воздухоснабжения, теплоснабжения и отопления, системы дистанци­онного и автоматического управления и контроля за техническими устрой­ствами.

К системам электроснабжения стационарных объектов связи относят­ся: трансформаторные подстанции, установки резервного электропитания, кабельная электрическая сеть, распределительные устройства, системы ос­вещения, заземляющие контуры.

16. Подвижной узел связи предназначен для организации оперативно­го управления подразделениями I ПС при тушении пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, обеспе­чения информационной поддержки руководителя тушения пожара и взаи­модействия с вышестоящими органами управления ГПС.

17. Стационарными и подвижными узлами (пунктами) связи гарнизона являются:

Центр управления силами, центральный пункт пожарной связи;

Пункт связи отряда;

Пункт связи части;

Подвижной узел связи.

18. Связь в гарнизоне строится на основе сетей проводной и радиосвя­зи путем создания разветвленной сети стационарных и подвижных узлов (пунктов) связи, оборудованных средствами связи, в соответствии со сво­им назначением (приложение №2).

**Организация проводной связи**

19. Сеть проводной связи гарнизона организуется на базе местных и междугородных линий связи Министерства Российской Федерации по связи и информатизации, проводных каналов связи федеральных органов исполнительной власти и иных организаций с использованием их линейно-кабельных сооружений, а также сооружений и объектов связи УТПС (ОГПС).

20. Сеть проводной связи гарнизона включает:

линейные и кабельные сооружения;

сеть междугородной телефонной связи;

городскую телефонную сеть;

сеть телефонной связи по спец линиям "01";

сеть некоммутируемых (выделенных) телефонных линий, предназна­ченных для связи ЦУС с ПСО и ПСЧ, со службами жизнеобеспечения и особо важными объектами;

сеть телеграфной связи;

сеть факсимильной связи;

сеть передачи данных и сигналов дистанционного управления между ПСЧ центральным пунктом радиосвязи, ПУС, пунктом централизованной охраны и ЦУС;

сеть сельской телефонной связи.

Схема организации проводной связи приведена в приложении №3.

#### Организация радиосвязи

21. Радиосвязь предназначена для:

обеспечения оперативного управления силами гарнизона;

связи с пожарными автомобилями и подразделениями ГПС;

взаимного обмена сообщениями между подразделениями на месте пожара;

дублирования (резервирования) проводных каналов связи.

22. Радиосвязь гарнизона включает радиосети и радионаправления, совокупность которых образует общую сеть радиосвязи.

23. Радиосеть образуется при работе общими радиоданными трех и более радиостанций.

24. Радионаправление образуется при работе общими радиоданными только двух радиостанций и является частным случаем радиосети.

25. В каждом радионаправлении и в каждой радиосети одна из радио­станций является главной. Главная радиостанция определяется приказом начальника УГПС (ОГГТС).

26. Схема радиосвязи организуется применительно к местным усло­виям с учетом тактико-технических возможностей применяемых радио­станций и электромагнитной обстановки в гарнизоне.

27. Радиостанции гарнизона подразделяются на стационарные, вози­мые и носимые. Стационарные станции устанавливаются на ЦУС, ЦПР, ПСО, ПСЧ и на отдельных постах, а возимые - на пожарных автомобилях в соответствии с табельной положенностью.

28. В зависимости от типов радиостанций, условий прохождения ра­диосигналов, наличия помех радиоприему и расстояний между радиостан­циями схема радиосвязи может строиться по принципу радиосети (когда все радиостанции осуществляют радиообмен с ЦПР), или по принципу ра­дионаправлений, или комбинированным способом, когда в схему радио­связи входят радиосети и радионаправления.

29. С учетом существующей организационной структуры, характера выполняемых задач и необходимости взаимодействия подразделений ГПС как между собой, так и со службами других министерств и ведомств при тушении пожаров в территориальных гарнизонах необходимо разверты­вание следующих радиосетей:

радиосети, работающей на частоте Р1 (плюс Р2 - резерв), для обеспе­чения связи ЦУС с ПСЧ (ПСО);

радиосети, работающей на частоте РЗ, для обеспечения связи ЦУС с пожарными автомобилями, находящимися в пути следования и работаю­щими на пожаре;

радиосети, работающей на частоте Р4, для управлениясилами и сред­ствами, обеспечения их взаимодействия и обмена информацией на месте тушения пожара;

радиосети, работающей на частоте Р5, для обмена данными между ЦУС и ПСЧ (ПСО), а также подразделениями, работающими на пожарах (передача приказов, распоряжений в подразделения ГПС, информационная поддержка руководителя тушения пожара (РТП) при принятии решений по тушению пожаров);

радиосети, работающей на частоте Р6, для персонального вызова лич­ного состава подразделений и органов управления ГПС, находящегося на отдыхе, а также при сборе всего личного состава;

радиосети, работающей на частоте Р7, для обеспечения администра­тивно-управленческой деятельности ГПС. Для решения задач в этой облас­ти деятельности возможно использование ресурсов транкинговых радиосе­тей, создаваемых в МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации.

Кроме этого, необходимо выделить радиочастоты для организации взаимодействия с медицинскими, обеспечения охраны общественного по­рядка, аварийными и иными службами жизнеобеспечения. Схема общей сети радиосвязи гарнизона приведена в приложении №4.

30. Необходимое количество радиосетей определяетсясхемой органи­зации радиосвязи гарнизона.

## Виды связи

31. Связь по функциональному назначению подразделяется на сле­дующие виды:

связь извещения, обеспечивающую передачу и прием сообщений о пожарах;

оперативно-диспетчерскую связь, обеспечивающую передачу распо­ряжений подразделениям ГПС, своевременную высылку сил и средств для тушения пожаров, получение информации с мест пожаров, передачу ин­формации о пожарах должностным лицам, организациям и городским службам, получение сообщений о выездах подразделений и связь с пожар­ными автомобилями, находящимися в пути, передачу приказов на пере­дислокацию техники;

связь на пожаре, обеспечивающую четкое и бесперебойное управле­ние силами, их взаимодействие и передачу информации с места пожара;

административно-управленческую связь, включающую все виды свя­зи, не связанные с выполнением оперативно-тактических задач.

32. Связь извещения обеспечивает передачу сообщений о пожарах от зая­вителей и устройств автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализа­ции на ЦУС и ПСЧ.

Связью извещения предусматривается:

соединение ЦУС с городской телефонной станцией входящими со­единительными линиями, предназначенными специально для приема из­вещений о пожарах. При наличии в городе АТС связь абонентов этой те­лефонной станции с пожарной охраной осуществляется по специальным соединительным линиям набором двузначного номера "01", а при ручной телефонной станции - передачей заявителем сообщения "Пожар";

прием извещений с аппаратуры электрической пожарной сигнализа­ции о наиболее важных объектах, расположенных в районе выезда части;

соединение прямыми проводными линиями ЦУС, ПСО, ПСЧ с наибо­лее важными объектами города;

соединение прямыми проводными линиями ЦУС с коммутаторами орга­нов внутренних дел и подразделениями вневедомственной охраны для приема сообщений о пожарах;

соединение заявителей (личного состава ГПС, оснащенного средствам радиосвязи) с ЦУС или ПСЧ по каналам радиосвязи.

33. Оперативно-диспетчерская связь обеспечивает:

прямую телефонную и радиосвязь ЦУС с пунктами связи подразделений гарнизона;

радиосвязь ЦПР или ЦУС с пожарными автомобилями, находящими­ся в пути следования;

прямую телефонную связь со службами жизнеобеспечения.

Схема оперативно-диспетчерской телефонной связи приведена в при­ложении №5.

34. Связь на пожаре предназначается для управления силами, обеспе­чения их взаимодействия и обмена информацией.

Для управления силами на пожаре устанавливается связь между РТП и оперативным штабом, начальником тыла, начальниками боевых участков и при необходимости с пожарными автомобилями. Связь на пожаре обес­печивает управление работой подразделений пожарной охраны и получе­ние от них сведений об обстановке на пожаре.

Для обеспечения управления используются радиостанции и громкоговорящие установки автомобилей связи и освещения, а также носимые ра­диостанции, телефонные аппараты полевые и АТС, радиотелефоны, пере­говорные устройства, электромегафоны.

Для взаимодействия между боевыми участками (подразделениями), работающими на пожаре, устанавливается связь между начальниками бое­вых участков (подразделений). При этом используются носимые радио­станции, полевые телефонные аппараты, переговорные устройства и связ­ные.

В случае невозможности применения средств связи используются сигналы управления.

35. Для обеспечения передачи информации с места пожара устанавли­вается связь между РТП, оперативным штабом и ЦУС (ПСЧ) с помощью городской телефонной сети или радиостанций пожарных автомобилей, ав­томобилей связи и освещения, оперативных автомобилей. При этом обес­печивается обмен информацией между ЦУС (ПСЧ) и подразделениями ГПС, находящимися на пожаре и в пути следования, передача сообщений об обстановке и ходе тушения пожара; вызов дополнительных сил и средств; передача требований РТП к службам жизнеобеспечения.

При использовании средств радиосвязи на пожаре РТП обязан обес­печить соблюдение всеми абонентами правил радиообмена.

При использовании оперативным штабом абонентской телефонной сети необходимо переключить телефонную линию абонента на телефон­ный аппарат штаба.

Для обеспечения надежной связи на пожаре в подземных сооружени­ях в условиях экранирования радиоволн использовать телефонную связь объекта, установки громкоговорящего оповещения, в том числе и мегафо­ны, горноспасательную аппаратуру связи.

Схема организации связи на пожаре приведена в приложении №6.

36. Административно-управленческая связь предназначается для обеспечения административно-управленческой деятельности ГПС.

Для административно-управленческой связи используются, как пра­вило, городские, сельские и ведомственные телефонные сети связи и ра­диосети. В случае необходимости могут использоваться средства опера­тивной связи не в ущерб выполнению оперативно-тактических задач.

37. В зависимости от назначения средства связи подразделяются на оперативные и учебные.

К оперативным относятся средства связи, состоящие на вооружении в соответствии с табелями положенности и предназначенные для обеспече­ния повседневной оперативно-служебной деятельности подразделений ГПС.

К учебным относятся средства связи, предназначенные для обучения личного состава подразделений ГПС.

На учебных средствах связи делается надпись "Учебное".

38. Использование оперативных средств связи для обучения личного состава приемам работы, ремонта, сборки и разборки аппаратуры запреща­ется.

39. Для учебных средств связи годовые нормы расхода ресурса и межремонтные сроки не регламентируются, а устанавливается срок служ­бы.

## Организация деятельности ЦУС

40. ЦУС создаются в территориальных гарнизонах в соответствии с приказом МВД России «Об утверждении типовых штатных расписаний подразделений Государственной противопожарной службы МВД, ГУВД, УВД» от 18 февраля 1993 г. № 67.

41. На ЦУС возлагается выполнение следующих функций:

прием извещений о пожарах;

своевременное направление подразделений на тушение пожаров или ликвидацию последствий аварий и стихийных бедствий, а в необходимых случаях - обеспечение временной передислокации подразделений, а также оповещение руководящего состава УГПС (ОГПС);

обеспечение оперативно-диспетчерской связи с подразделениями пожар­ной охраны;

передача и прием информации с места работы подразделений;

обеспечение надежной связи с наиболее важными объектами и служ­бами, взаимодействующими с ГПС, находящимися на территории гарни­зона;

обеспечение оперативного учета пожарной техники гарнизона, нахо­дящейсяв боевом расчете, в резерве, на выполнении заданий.

42. На ЦУС территориального гарнизона возлагается прием сообще­ний и высылка на крупные пожары подразделений пожарной охраны со­седних городов, районов и отдельных объектов.

43. ЦУС должен иметь:

диспетчерский зал, где размещаются рабочие места диспетчеров с техническими средствами связи и отображения информации;

аппаратную, где устанавливается кросс, стативы, испытательные при­боры, звукозаписывающая аппаратура, зарядные и распределительные уст­ройства, усилители оповещения и другая вспомогательная аппаратура;

помещение центрального пункта радиосвязи, где располагается аппа­ратура радиосвязи;

аккумуляторную;

агрегатную, в которой устанавливается резервный агрегат электропи­тания ЦУС и ЦПР;

техническую комнату;

комнату отдыха диспетчеров (при круглосуточном дежурстве); а так­же другие помещения, необходимые для организации работы ЦУС со­гласно НПБ 101-95.

44. Пульты диспетчеров ЦУС должны быть оборудованы средствами оперативной диспетчерской связи с подключением к ним специальных входящих линий, входящих и исходящих соединительных линий с подраз­делениями гарнизона, со службами жизнеобеспечения города, наиболее важными и пожароопасными объектами.

Комплекс технических средств ЦУС приведен в приложении №7.

45. Для подключения соединительных линий и организации прямых телефонных каналов связи ЦУС должен быть оборудован кабельным вво­дом городской телефонной сети связи, емкость которого определяется не­обходимой ёмкостью оперативно-диспетчерской связи с учетом развития на дальнейшую перспективу.

Для повышения надежности связи ЦУС оборудуется двумя кабельны­ми вводами; один основной, прокладываемый непосредственно от кросса городской или районной АТС, а второй - резервный - от другой городской или районной АТС (или той же АТС, проложенный по другой трассе).

46. Основными документами учета работы ЦУС являются: журнал ЦУС (приложение №8), журнал учета неисправностей средств связи (при­ложение №9); журнал учета магнитофонных записей (приложение №10) и батарейный журнал (приложения №11).

47. Центральный пункт радиосвязи должен иметь:

аппаратную;

диспетчерскую.

ЦПР оборудуется радиостанциями из расчета одна радиостанция на каждую радиосеть или радионаправление. Для обеспечения надеж­ной радиосвязи должны быть предусмотрены резервные радиостанции, радиосети и радионаправления.

48. Для регистрации передаваемой оперативной информации по радиока­налам на ЦПР должна быть установлена специальная аппаратура магнитной звукозаписи.

49. ЦПР может функционировать автономно, но при этом соединя­ется с ЦУС прямым телефонным каналом.

## Организация деятельности ПСО, ПСЧ

50. ПСО организуется и оборудуется по принципу ЦУС.

51. ПСЧ создается при каждой пожарной части и осуществляет следующие функции:

прием от заявителя и фиксирование информации о пожаре;

прием приказов о выезде на пожары, поступающих от диспетчера ЦУС;

прием извещений о пожарах, поступающих от соседних подразде­лений гарнизона;

высылку боевых расчетов части на тушение пожаров;

поддержание связи с пожарными автомобилями подразделения, выехавшего на пожар, а также при выезде на пожарно-тактические уче­ния и иные гарнизонные мероприятия;

информирование ЦУС, а также должностных лиц и организаций о пожарах.

52. ПСЧ оборудуется:

коммутатором с подключением к нему соединительных линий город­ской (объектовой) телефонной станции для приема извещений о пожарах и осуществления служебной связи, прямых соединительных линий с наибо­лее важными объектами, находящимися в районе выезда пожарной части, а также прямой соединительной линией с ЦУС;

радиостанциями для связи с пожарными автомобилями и ЦУС;

установкой тревожной сигнализации и другой аппаратурой, а так­же часами и иными необходимыми принадлежностями.

53. На ПСЧ могут быть установлены приемно-контрольные прибо­ры установок пожарной сигнализации.

54. На ПСО дополнительно возлагается обеспечение приема и пе­редач телефонограмм и распоряжений для руководства отряда.

55. ПСЧ в пожарном депо следует располагать справа, а пост тех­нического обслуживания слева от помещения пожарной техники по ходу выезда автомобилей.

ПСЧ должен иметь естественное освещение и располагаться смеж­но с помещением пожарной техники. В разделяющей их перегородке следует предусматривать окно размерами 1,2х1,5 м на расстоянии 0,6 м от пола, которое оборудуется приспособлением для передачи путевок. Выход из помещения пункта связи непосредственно в помещение по­жарной техники не допускается.

56. Аккумуляторную ПСЧ необходимо предусматривать в отдель­ном помещении смежно с ПСЧ. Вход в нее осуществляется через там­бур.

57. Помещения ПСЧ, дежурной смены и коридоры, соединяющие их, оборудуются аварийным освещением от аккумуляторных батарей и независимого стационарного источника питания.

##### Организация деятельности ПУС

58. ПУС создается начальником оперативного штаба по распоря­жению РТП. ПУС организуется на базе оборудования автомобиля связи (связи и освещения), бортовых средств связи других основных, специ­альных или вспомогательных пожарных автомобилей, а также средств связи объектов, где возник пожар.

Работу ПУС обеспечивает отделение связи (связи и освещения), орга­низуемое в гарнизоне, или специально выделенные сотрудники.

59. На ПУС возлагается выполнение следующих функций:

организация оперативного управления подразделений ГПС при туше­нии пожаров;

информационный обмен с ЦУС (передача оперативных данных непосредственно с мест пожара, прием управленческих решений от руково­дства территориальных ГПС и ГУГПС в сложных ситуациях);

доступ к информационным базам данных (получение сведений об объекте, карт районов, плана газовых коммуникаций и водопроводных ли­ний, различных справочных сведений и др.);

решение функциональных задач с использованием специализирован­ных АРМ.

60. ПУС должны быть оборудованы:

комплексами средств связи, передачи и обработки данных;

терминальными средствами телефонной, факсимильной и радиосвязи;

автоматизированными рабочими местами оперативного персонала;

системой автономного электрообеспечения и другим специальным обо­рудованием.

Организация и порядок регистрации и документирования информации на ЦУС (ПСО, ПСЧ)

61. На ЦУС, ПСО, ПСЧ в аппаратной устанавливается специальная многоканальная аппаратура магнитной записи (магнитофоны), которая необходима для регистрации всех принятых и переданных сообщений по радио- и проводным каналам связи. Количество каналов аппаратуры маг­нитной записи определяется оперативной необходимостью (исходя из ко­личества рабочих мест и каналов связи).

Магнитофоны опечатываются и устанавливаются в отдельном поме­щении на ЦУС, ПСО, ПСЧ.

Включение магнитофонов должно производиться автоматически.

На магнитной ленте в обязательном порядке должны фиксироваться время приема и передачи сообщений и распоряжений. При наличии единой службы времени регистрация времени приема сообщений производится ав­томатически от "говорящих часов" по отдельному каналу на каждом маг­нитофоне.

62. Контроль за качеством записи осуществляется не менее шести раз в сутки дежурным техническим персоналом.

Порядок допуска лиц к прослушиванию магнитной записи определя­ется приказом начальника УГПС (ОГПС).

63. Диспетчер (радиотелефонист) ЦУС при приеме и сдаче дежурства в обязательном порядке производит запись на магнитофон информации о приеме и сдаче дежурства.

64. Все магнитофонные записи подлежат учету и хранению. Инфор­мация, записанная на магнитной ленте, хранится не менее десяти суток.

Давать распоряжение на более длительное хранение имеет право на­чальник УГПС (ОГПС).

65. Регистрация магнитных лент, отметки о прослушивании, а также распоряжения о продлении срока хранения или изъятия магнитных лент производятся диспетчером в журнале учета магнитофонных записей.

**III. Обязанности должностных лиц по организации связи в гарнизоне**

Обязанности должностных лиц, не предусмотренные настоящим На­ставлением, определяются УСПО, БУПО и начальником УГПС (ОГПС).

**Начальник гарнизона**

66. Начальник гарнизона в области организации деятельности службы связи обязан:

организовывать и контролировать работу службы связи и разработка мероприятий по ее развитию и совершенствованию;

знать структуру связи и оснащенность средствами связи ГПС подразделе­ний гарнизона;

периодически проверять готовность и состояние средств связи;

контролировать организацию и обеспечение мероприятий по соблю­дению правил и мер безопасности при работе на средствах связи.

##### Начальник службы связи

67. Начальник службы связи (нештатной службы связи) подчиняется начальнику УГПС (ОГПС), является должностным лицом гарнизона и не­сет ответственность за организацию связи, постоянную готовность к ис­пользованию технических средств, их развитие, совершенствование, экс­плуатацию, своевременное представление отчетов, заявок на средства свя­зи и эксплуатационно-расходные материалы. Он обязан:

организовывать связь между подразделениями ГПС, важнейшими объектами народного хозяйства и службами жизнеобеспечения;

обеспечивать своевременную разработку плана эксплуатации средств связи, определять потребность в денежных средствах на содержание и экс­плуатацию средств связи и контролировать их выполнение;

знать состояние технических средств связи, предназначенных для нужд ГПС, организовывать ведение их учета и распределение по подраз­делениям;

анализировать работу службы связи, разрабатывать мероприятия по ее совершенствованию;

организовывать специальную подготовку личного состава гарнизона, тренировку и разрешать допуск к самостоятельной работе на средствах связи и к их техническому обслуживанию;

осуществлять контроль за рекламационной работой;

организовывать и контролировать работу частей технической службы (по ремонту средств связи), метрологическое обеспечение средств измерений, вопросы категорирования и списания средств связи;

обеспечивать мероприятия по соблюдению правил и мер безопасно­сти при работе на средствах связи;

обобщать и направлять в органы снабжения отчеты, заявки на средст­ва связи и эксплуатационно-расходные материалы, контролировать пра­вильность и своевременность их использования.

###### Начальник нештатной технической службы

68. Начальник нештатной технической службы при отсутствии в ме­стном гарнизоне нештатной службы связи выполняет обязанности в об­ласти связи, изложенные в пункте 67 настоящего Наставления.

##### Начальник отдела (отделения) пожарной техники

69. Начальник отдела (отделения) пожарной техники несет ответст­венность за выполнение плана развития связи, организацию, состояние и эксплуатацию средств связи, своевременную подготовку отчетов, заявок на средства связи и эксплуатационно-расходные материалы.

В области организации деятельности службы связи он обязан:

разрабатывать планы эксплуатации и ремонта средств связи в подразде­лениях ГПС;

знать наличие и техническое состояние средств связи гарнизона, про­водить рекламационную работу в соответствии с требованиями ГОСТов;

проводить мероприятия по метрологическому обеспечению средств связи, категорированию и списанию аппаратуры;

принимать участие в разработке схем связи и радио данных для под­разделений гарнизона; организовывать и контролировать работу по прове­дению инвентаризаций драгоценных металлов, содержащихся в средствах связи, их сбору, учету и сдаче на перерабатывающие предприятия;

направлять рационализаторскую работу специалистов связи на улуч­шение и совершенствование имеющихся технических средств;

проводить специальную подготовку личного состава, обслуживающе­го средства связи гарнизона;

организовывать и проводить мероприятия по соблюдению правил мер безопасности и правил технической эксплуатации специалистами связи гарнизона при работе на средствах связи.

Старший инженер (инженер) отдела (отделения) пожарной техники

70.Старший инженер (инженер) отдела (отделения) пожарной техники подчиняется начальнику службы связи гарнизона и несет ответственность за организацию, техническое состояние, модернизацию и совершенство­вание средств связи.

В области организации деятельности службы связи он обязан:

знать нормативные документы по вопросам организации и эксплуатации средств связи, тактико-технические данные, устройство, правила техническо­го обслуживания и ремонта;

разрабатывать и внедрять схемы организации связи гарнизона, оформлять радио данные на радиостанции;

организовывать материально-техническое снабжение и вести учет средств связи гарнизона;

обеспечивать бесперебойную и четкую работу средств связи, имею­щихся на ЦУС, ПСЧ и на пожарной технике;

контролировать выполнение графиков и планов технического обслу­живания и ремонта средств связи;

изучать, обобщать и распространять передовой опыт эксплуатации и технического обслуживания средств связи;

организовывать совместно с отделом службы и подготовки специаль­ную подготовку работников службы связи;

в установленные сроки производить ремонт, осваивать и ставить на вооружение новые средства связи;

проводить рекламационную работу в соответствии с требованиями ГОСТов;

оказывать практическую помощь начальнику части связи в организа­ции оперативно-производственной деятельности;

составлять отчеты, заявки на средства связи и эксплуатационно-расходные материалы в довольствующие органы;

проводить работу по учету, сбору и сдаче драгоценных металлов, со­держащихся в средствах связи;

проводить работу совместно со службой радио контроля МВД, ГУВД, УВД по выявлению и устранению источников помех в гарнизоне;

обеспечить неукоснительное выполнение личным составом службы связи мер безопасности.

##### Начальник ЦУС

71.Начальник ЦУС подчиняется начальнику УГПС (ОГПС). Начальнику ЦУС в оперативном отношении подчинены ПСЧ гарни­зона.

В области организации деятельности службы связи обязан:

знать дислокацию подразделений гарнизона, оперативно-тактические возможности дежурных караулов, расположение, назначение и техниче­ские возможности средств связи гарнизона, особо важные объекты, на ко­торые по первому извещению о пожарах высылаются подразделения по повышенному номеру вызова;

обеспечивать поддержание высокой организованности и дисциплины и контролировать работу подчиненного личного состава, периодически прослушивать магнитофонные записи телефонных разговоров и радиооб­мена;

анализировать работу диспетчерской службы гарнизона и разрабаты­вать мероприятия по ее совершенствованию;

организовывать профессиональную подготовку личного состава ЦУС.

Заместитель начальника ЦУС по технической части - начальник технической части

72. Заместитель начальника ЦУС по технической части подчиняется начальнику ЦУС и несет ответственность за содержание и эксплуатацию средств связи ЦУС. В области организации деятельности службы связи он обязан:

знать нормативные документы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту средств связи;

знать наличие и техническое состояние средств связи и правила их сбережения и хранения;

выполнять и требовать от подчиненных лиц соблюдения правил техники безопасности при работе на средствах связи;

контролировать работу лиц, ответственных за техническое обслуживание средств связи;

обеспечивать своевременную отправку средств связи для проведения ре­монта, регламентных работ и получения их из ремонта;

контролировать ведение учетной и технической документации;

периодически проверять состояние и готовность средств связи.

Начальник (руководитель группы) отделения связи и телесигнализации ЦУС

73. Начальник (руководитель группы) отделения связи и телесигнали­зации ЦУС подчиняется начальнику службы связи гарнизона и заместите­лю начальника ЦУС (по технической части). Он непосредственно отвечает за организацию и всестороннее обеспечение квалифицированной техниче­ской эксплуатации средств связи и сигнализации центра, за их постоянную техническую готовность и в своей работе руководствуется положениями настоящего Наставления.

Он обязан:

знать требования руководящих документов по вопросам технического обеспечения средств связи, своевременно доводить их до своих подчиненных и требовать выполнения;

осуществлять непосредственное руководство эксплуатацией средств связи и сигнализации и проведением их технического обслуживания на ЦУС;

знать устройство, методики проверки и метрологического контроля средств связи и сигнализации, регулярно проверять их состояние и кон­тролировать ведение учетной документации;

принимать активное участие в специальной подготовке руководства и всего личного состава ЦУС по вопросам организации и обеспечения связи "в гарнизоне;

изучать и обобщать эксплуатационные свойства аппаратуры по опыту ее применения, руководить работами по выявлению причин отказов и не­исправностей с целью их недопущения в будущем, вести учет неисправно­стей;

сообщать начальнику дежурной части и оперативному дежурному о возникновении отказа (неисправности) средства связи на ЦУС, обеспечи­вать немедленную замену отказавшего устройства и восстановление его работоспособности в кратчайшие сроки;

при невозможности восстановления аппаратуры связи ЦУС или в лю­бом из подразделений ГПС их собственными силами и средствами вызывать и направлять для устранения неисправности выездную ремонтную бригаду из части связи (ремонтного подразделения);

при повреждениях (авариях) на линиях связи, используемых ЦУС, а также другими органами управления или подразделениями гарнизона и находящихся на эксплуатационном обслуживании предприятий связи, тре­бовать немедленного устранения аварии, докладывать руководству ЦУС и начальнику службы связи гарнизона с последующим незамедлительным документальным оформлением требований и претензий к соответствую­щему предприятию;

осуществлять тесное взаимодействие с местными органами радио контроля с целью своевременного выявления и пресечения случаев использо­вания посторонними организациями и лицами отведенных гарнизону ра­диочастот и радиохулиганства в эфире;

контролировать своевременность восстановления связи после повре­ждений и аварий во всех случаях;

обеспечивать непрерывность поддержания связи резервными средст­вами при проведении проверок или технического обслуживания аппарату­ры;

осуществлять контроль за соблюдением подчиненными и всем лич­ным составом Центра правил и мер безопасности при работе на средствах связи и их техническом обслуживании.

**Инженер связи и телесигнализации ЦУС**

74. Инженер связи и телесигнализации ЦУС подчиняется начальнику отделения (группы) связи и телесигнализации и несет личную ответствен­ность за постоянную техническую готовность средств связи и сигнализа­ции ЦУС. В отсутствие начальника отделения выполняет его обязанности. Он обязан:

знать устройство аппаратуры связи и сигнализации ЦУС, норматив­ную и техническую документацию;

владеть методами проверки и электрических измерений всех выше­указанных средств, регулярно лично проверять их техническое состояние, участвовать в проведении технического обслуживания и вести отчетные документы;

уметь быстро определять места и причины отказов аппаратуры связи и сигнализации, устранять возникающие неисправности в кратчайшие сро­ки и непосредственно участвовать в этой работе;

при возникновении отказа немедленно восстанавливать нарушенную связь резервными или дублирующими средствами с одновременным уве­домлением об этом начальника дежурной смены и последующим докла­дом начальнику отделения (группы) связи, принимать меры к быстрейше­му устранению повреждения (восстановлению отказавшего устройства);

при невозможности восстановления работоспособности аппаратуры связи (сигнализации) на ЦУС или в любом из подразделений ГПС гарнизона их собственными силами и средствами докладывать начальнику отде­ления (группы) связи, вызывать и направлять для устранения неисправно­сти выездную ремонтную бригаду из части связи (ремонтного подразделе­ния);

при повреждениях (авариях) на линиях связи, используемых ЦУС, дру­гими органами управления или подразделениями гарнизона и находящихся на эксплуатационном обслуживании предприятий связи, немедленно включать дублирующие средства радиосвязи и докладывать начальнику 'отделения (группы) связи, уведомлять об аварии соответствующее предприятие связи и требовать от него быстрейшего устранения аварии;

контролировать своевременность восстановления связи после повре­ждений и аварий во всех случаях;

при проведении проверок или технического обслуживания аппарату­ры обеспечивать непрерывность связи резервными средствами;

требовать от подчиненных и соблюдать лично правила и меры безо­пасности при работе на средствах связи и их техническом обслуживании.

**Диспетчер территориального гарнизона**

75. Диспетчер территориального гарнизона в оперативном отношении подчиняется оперативному дежурному, а по вопросам эксплуатации и тех­нического обслуживания средств связи - начальнику службы связи.

Он несет ответственность за работу дежурной смены ЦУС по обеспе­чению: приема сообщений и своевременной высылки подразделений на пожары, места аварий и стихийных бедствий, постоянной связи со служ­бами жизнеобеспечения города (объекта), четкого приема и передачи рас­поряжений начальника гарнизона, оперативного дежурного по гарнизону и РТП, оперативного учета сил и средств в гарнизоне.

Диспетчер территориального гарнизона обязан:

знать оперативную обстановку в гарнизоне, дислокацию и районы вы­езда подразделений ГПС, опорных пунктов тушения крупных пожаров, особо важные объекты, на которые при первом сообщении о пожаре высы­лаются подразделения по повышенному номеру вызова, безводные районы (участки), техническое вооружение и тактические возможности караулов, местонахождение основных запасов огнетушащих веществ, а также место­нахождение подразделений гарнизона;

контролировать работу средств связи, записывающей и информаци­онной аппаратуры гарнизона и порядок их использования;

уметь пользоваться служебной документацией ЦУС;

обеспечивать быстрый прием сообщений о пожарах, использовать магнитофон для записи поступающих сообщений;

направлять на пожары подразделения ГПС согласно расписанию выезда подразделений гарнизона, распоряжению РТП, оперативного дежурного и на­чальника гарнизона;

в случае, если на объект предусмотрен повышенный номер вызова, или с учетом складывающейся обстановки на пожаре высылать дополни­тельные силы и средства;

поддерживать связь с дежурной частью органа внутренних дел, со службами города (объекта), взаимодействующими с ГПС, и при необходи­мости направлять силы и средства этих служб в район пожара (аварии, стихийного бедствия) согласно установленному порядку;

принимать все необходимые меры к своевременному получению ин­формации об обстановке с места работы подразделений ГПС;

выяснять с помощью справочной документации, а также через соот­ветствующие службы оперативно-тактические особенности, уровень зага­зованности, радиационную обстановку на объекте пожара и при получе­нии дополнительных сведений немедленно докладывать их РТП;

информировать в установленном порядке должностных лиц гарнизона о выезде подразделений и обстановке на месте их работы;

докладывать дежурному по гарнизону поступившие сведения об изменениях оперативной обстановки, а также информировать об этом дежурные караулы (смены) (далее - караулы) подразделений ГПС;

производить временную передислокацию подразделений ГПС при выездах караулов по повышенным номерам вызова в соответствии с установленным порядком в гарнизоне;

контролировать своевременность выезда подразделений ГПС на прак­тические занятия (пожарно-тактические учения, занятия, тренировки в теплодымокамере и т.д.);

периодически проверять (не реже двух раз в сутки) телефонную и ра­диосвязь с пожарными подразделениями, службами города и объектами, а также производить сверку часов, находящихся в помещениях ЦУС и на ПСЧ;

строго соблюдать меры безопасности при работе со средствами связи, установленными на ЦУС и ЦПР.

##### Старший мастер связи ЦУС

76. Старший мастер связи непосредственно подчиняется инженеру связи и телесигнализации ЦУС.

Старший мастер связи обязан:

осуществлять круглосуточный контроль за работой средств связи, те­лесигнализации и телемеханики в гарнизоне;

обеспечивать под руководством инженера связи правильную техниче­скую эксплуатацию и бесперебойную работу средств связи, рациональное использование оборудования;

осуществлять подготовку средств связи к работе, технический осмотр отдельных устройств и узлов, проводить тестовые проверки с целью своевременного обнаружения неисправностей;

осуществлять техническое обслуживание и ремонт средств связи, установленных в центре и подразделениях ПО;

принимать участие в проверке технического состояния средств связи, приемке устройств из капитального ремонта, а также в приемке и освоении вновь вводимых в эксплуатацию устройств;

вести учет и анализировать показатели использования средств связи, принимать участие в работах по их модернизации и усовершенствованию;

выполнять необходимые испытания, измерения и другие виды работ, обрабатывать и оформлять в соответствии с методическими материалами полученные результаты, вести их учет;

принимать участие в составлении и оформлении технической доку­ментации на выполненные работы.

**Начальник подразделения ГПС**

77. Начальник подразделения ГПС несет ответственность за содержа­ние и эксплуатацию средств связи подчиненного подразделения.

Он обязан:

знать нормативные документы по эксплуатации, обслуживанию и ре­монту средств связи;

знать наличие и техническое состояние средств связи и правила их сбережения и хранения;

выполнять и требовать от подчиненных лиц соблюдения мер безопас­ности при работе на средствах связи;

контролировать работу лиц, ответственных за техническое обслуживание средств связи;

обеспечивать своевременную отправку средств связи для проведения ремонта, регламентных работ и получение из ремонта;

контролировать ведение учетной и технической документации;

периодически проверять состояние и готовность средств связи.

**Диспетчер (радиотелефонист) ПСЧ**

78. Диспетчер (радиотелефонист) ПСЧ подчиняется начальнику карау­ла подразделения ГПС, а в оперативном отношении - диспетчеру гарнизо­на. Он отвечает за четкий прием, передачу и регистрацию сообщений, по­ступающих на пункт связи части, своевременную высылку подразделений на пожары, места аварий и стихийных бедствий.

Он обязан:

знать оперативную пожарную обстановку в районе выезда подразде­лений ГПС, перечень объектов, на которые составлены оперативные планы и карточки тушения пожаров или высылаются при пожаре подразделения по повышенному номеру вызова, безводные участки, месторасположение важных и пожароопасных объектов, проездов и водоисточников, а также основные тактико-технические данные пожарных автомобилей (судов, по­ездов), имеющихся в гарнизоне;

уметь быстро принимать сообщения о пожаре и пользоваться справочной документацией ПСЧ;

проверять работу средств связи и сигнализации на ПСЧ при заступлении на дежурство, а также периодически в процессе дежурства содержать в чистоте и исправности, о всех неисправностях докладывать начальнику караула и диспетчеру гарнизона;

поддерживать связь со службами района (объектов), взаимодействующими с пожарной частью, и при необходимости направлять силы и средства этих служб в район пожара (аварии, стихийного бедствия) ее гласно установленному порядку;

при получении сообщений о закрытии проездов, выходе из строя противопожарного водоснабжения, о нарушениях связи и других изменения оперативной пожарной обстановки немедленно докладывать начальник караула и диспетчеру гарнизона;

при вызове по телефону отвечать: "Пожарная охрана";

получив по телефону сообщение о пожаре, не прерывая разговора включить сигнал тревоги, а в ночное время и дополнительное освещение помещений, заполнить путевку на выезд караула и ее копии по количеств] выезжающих отделений, установить адрес пожара, фамилию и номер телефона заявителя, а по возможности - иные сведения о пожаре, могущие повлиять на успешное тушение пожара;

вручить путевку начальнику караула, сообщив ему имеющиеся сведения об объекте и характере пожара, одну копию путевки оставить у себя;

вместе с путевкой (жетоном) на выезд вручить начальнику караула оперативную карточку (план) тушения пожара (если таковые на данный объект разработаны);

при получении сигнала "тревога" от извещателя пожарной сигнализа­ции дать обратный сигнал, взять жетоны извещателя, тщательно сверить номера жетонов с номерами сработавшего извещателя и передать их на­чальнику караула;

при получении сигнала "тревога" от установки пожарной сигнализа­ции оформить выезд караула так же, как и при получении извещения по телефону;

при получении сообщения о пожаре на объекте, на который преду­смотрена автоматическая высылка сил и средств по повышенному номеру вызова, немедленно сообщить об этом диспетчеру гарнизона;

о выезде караула, направлении дополнительных сил и средств, сведе­ниях, поступивших с места работы караула, о возвращении караула ин­формировать диспетчера гарнизона и должностных лиц в установленном порядке;

устанавливать и поддерживать связь с караулом, выехавшим на пожар (к месту аварии, стихийного бедствия, на практические занятия), с учетом особенностей объекта выяснять с помощью справочной документации, а также через соответствующие службы оперативно-тактические особенно­сти объекта, уровень загазованности, радиационную обстановку, предполагаемые изменения метеоусловий и т.п. и при получениидополнительных сведений немедленно докладывать о них диспетчеру гарнизона и началь­нику караула;

принимать все необходимые меры к своевременному получению ин­формации об обстановке с места работы подразделения ГПС и немедленно передавать полученные указания и информацию на ЦУС;

при получении извещения о пожаре вне района выезда данного под­разделения ГПС немедленно передать его на ЦУС или в подразделение ГПС, в районе охраны которого произошел пожар, и доложить об этом на­чальнику караула;

записывать в журнал пункта связи части время получения и содержа­ние сообщений (с указанием фамилий сообщивших о пожарах, авариях, стихийных бедствиях, о выходе из строя гидрантов, водопроводных сетей, дорог, проездов, средств связи и др.), распоряжений и сообщений с места пожара, аварии, стихийного бедствия, время выезда, прибытия к месту вы­зова и возвращения дежурного караула (в том числе на занятия и учения), кому из должностных лиц, когда и какая передана информация, что и когда сделано по поступившим сообщениям и во исполнение полученных распо­ряжений и т.п.;

вести учет объектов с круглосуточным пребыванием людей (детских садов, лечебных учреждений и т.п.);

допускать в помещение пункта связи только начальника караула и его прямых начальников, а также лиц, отвечающих за техническое обслужива­ние аппаратуры связи.

**Старший мастер связи ПЧ**

79. Старший мастер связи непосредственно подчиняется руководите­лю подразделения ГПС, а в оперативном отношении - начальнику службы связи.

Он обязан:

знать регламентирующие документы по обслуживанию и организации ремонта средств связи;

содержать находящиеся на обслуживании средства связи в исправном состоянии;

знать структурные, принципиальные схемы и конструкцию средств связи;

определять порядок ремонта средств связи, оперативно находить и устранять неисправность;

уметь пользоваться измерительными приборами и знать их основные технические данные;

осуществлять постоянный контроль за техническим состоянием средств связи и соответствием режимов работы аппаратуры нормам техни­ческих условий (ТУ);

содержать в образцовом порядке измерительные приборы, техниче­скую документацию и свое рабочее место;

знать межремонтные сроки эксплуатации, сроки проведения техниче­ского обслуживания и своевременно направлять средства связи в часть технической службы (по ремонту средств связи) для ремонта и проведения технического обслуживания в соответствии с планом-графиком их проведения;

изучать и обобщать причины неисправностей в работе средств связи и принимать меры по их предупреждению и устранению;

повышать свои профессиональные знания и навыки, совершенство­вать методы эксплуатации средств связи;

своевременно и правильно вести техническую и эксплуатационную до­кументацию;

знать и строго выполнять меры безопасности при проверке и ремонте средств связи.

**Командир отделения АСО**

80. Командир отделения АСО подчиняется начальнику караула, а в оперативном отношении - начальнику боевого участка.

81. Он отвечает за проведение технического обслуживания, за техни­ческое состояние, исправность и сохранность средств связи, вывозимых на автомобиле связи и освещения. Он обязан:

в совершенстве знать тактико-технические данные, устройство и по­рядок применения аппаратуры связи, находящейся на борту АСО;

быстро определять и устранять неисправности и повреждения, возни­кающие в процессе эксплуатации средств связи;

изучать и обобщать причины неисправностей и отказов и принимать меры по их предупреждению;

своевременно и правильно вести техническую документацию;

выполнять меры безопасности при работе со средствами связи;

выезжать по тревоге в соответствии с расписанием выезда на пожар. При работе на пожаре командир отделения АСО обязан:

быстро организовать бесперебойную радио- и проводную связь в со­ответствии с поставленной задачей;

довести боевую задачу до каждого бойца в объеме, необходимом для ее выполнения;

лично руководить развертыванием, перемещением и работой средств;

проверять работу аппаратуры, правильность прокладки силового ка­беля и включения проводных линий связи при развертывании средств связи;

в случае повреждения средств связи немедленно принимать меры к его устранению и докладывать о происшедшем начальнику штаба;

вести четкий учет выдаваемых носимых радиостанций;

постоянно осуществлять контроль за соблюдением личным составом мер безопасности при работе с электроустановками и средствами связи.

**Старший пожарный-радиотелефонист**

82 Старший пожарный-радиотелефонист, работающий на радиостан­ции в салоне АСО, подчиняется командиру отделения и замещает коман­дира отделения при его отсутствии.

83 Он отвечает за своевременное установление радиосвязи с ЦУС, бое­выми участками и оперативным штабом и техническое состояние закреплен­ной за ним аппаратуры.

84. При выезде АСО из части к месту вызова старший пожарный-радиотелефонист обязан установить связь с ЦУС, по установлении связи доложить командиру отделения.

При работе на пожаре старший пожарный-радиотелефонист обязан:

обеспечивать непрерывную радиосвязь с ЦУС, боевыми участками, оперативным штабом, передавать и принимать радиограммы (сообщения), при передаче обязательно получать подтверждение о правильности приня­того,

быстро принимать радиограммы и сдавать в оперативный штаб;

знать схему радиосвязи гарнизона и уметь пользоваться действующи­ми переговорными таблицами;

производить записи на магнитофон;

точно выполнять правила и поддерживать установленный порядок ве­дения радиообмена в радиосетях;

включать по указанию начальника караула (командира отделения) АСО усилительные устройства;

при неисправности закрепленной за ним аппаратуры докладывать ко­мандиру отделения и принимать меры по ее устранению.

85. Старший пожарный-радиотелефонист, работающий у штабного столика, подчиняется командиру отделения и начальнику оперативного штаба Он отвечает за своевременное включение телефонного аппарата в городскую сеть и подключение оборудования столика к аппаратуре АСО.

Старший пожарный-радиотелефонист по прибытии на место пожара обязан

установить штабной столик в указанное место;

подключить телефонный аппарат к городской телефонной сети; про­верить и сообщить номер телефона ЦУС;

подсоединить кабелем штабной столик к аппаратуре автомобиля связи и проверить действие аппаратуры;

безотлучно находиться у стола и следить за поступающими сигналами и сообщениями,

при неисправности закрепленной за ним аппаратуры докладывать на­чальнику караула (командиру отделения) и принимать меры к ее устране­нию,

производить необходимые записи в рабочей тетради (блокноте).

Пожарный-радиотелефонист

86. Пожарный- радиотелефонист, работающий на коммутаторе АСО, подчиняется командиру отделения и отвечает за включение коммутатора, подключение телефонных линий к линейному щитку автомобиля и соеди­нение абонентов. Он обязан:

знать схему соединений; номера боевых участков и их телефонов, а также номера телефонов городской сети, используемых на пожаре;

безотлучно находиться у коммутатора, следить за вызывными сигналами;

получив вызов, отвечать: "Автомобиль связи" и затем производить соединение;

если нужный абонент занят или не работает линия, отвечать: "Занято" или "Линия не работает";

произведя соединение, убедиться в том, что абоненты разговаривают;

следить за отбойными сигналами на коммутаторе;

при отсутствии разговора опросить абонентов словом "Переговорили", после чего при неполучении ответа произвести разъеди­нение;

предоставлять вне очереди линию РТП, начальнику штаба и диспет­черу гарнизона (дежурной части). При разъединении абонентов последние должны быть предупреждены (например: "Разъединяю по приказанию РТП");

при неисправности коммутатора или отсутствии ответа абонентов докладывать командиру отделения и принимать меры к устранению неис­правности:

производить записи в аппаратном журнале;

радиотелефонист, работающий на коммутаторе, отвечает за выдачу и прием носимых радиостанций и ведет запись в журнале выдачи и приема радиостанций.

87. Радиотелефонист, работающий с носимой радиостанцией, подчиняет­ся начальнику караула (командиру отделения) и лицу, в распоряжение которо­го он направлен.

Он обязан:

устанавливать и поддерживать связь с работающими на пожаре ра­диостанциями;

знать позывные работающих на пожаре радиостанций;

вести переговоры с соблюдением правил радиообмена;

иметь карандаш и блокнот для записи.

88. Радиотелефонист, работающий с телефоном, подчиняется начальнику караула (командиру отделения) и лицу, в распоряжение которого направлен, и отвечает за исправность телефона, своевременное установление и бесперебой­ную работу линии связи.

Он обязан:

после прокладки линии и включения телефонного аппарата проверить их исправность, доложить на коммутатор;

знать номера абонентов коммутатора;

не отлучаться от аппарата, ожидая сигнала вызова с коммутатора;

при вызове отвечать: "Первый участок (например, участок Иванова) слушает", после чего вступить в разговор;

переговоры вести кратко, без лишних слов и только по вопросам слу­жебного характера;

не допускать использования телефона посторонними лицами;

при получении по телефону распоряжения быстро и точно передать их адресату;

немедленно уведомлять радиотелефониста, работающего на коммута­торе, о переносе аппарата на новое место и временном прекращении свя­зи;

бережно обращаться с телефонным аппаратом и оберегать его от пыли и влаги;

иметь блокнот для записи сообщений.

**Начальник части технической службы**

89. Начальник части технической службы (по ремонту средств связи - часть связи) подчиняется начальнику производственно-технического цен­тра, отряда (части) технической службы УГПС (ОГПС), а в вопросах орга­низации, производства, технического обслуживания, эксплуатации и ре­монта средств связи - начальнику службы связи гарнизона.

Он обязан:

разрабатывать планы организационно-технических мероприятий по эксплуатации, производству, техническому обслуживанию и ремонту средств связи;

обеспечивать организацию выполнения плана производственной дея­тельности части связи;

руководить финансовой и хозяйственной деятельностью;

осуществлять контроль за своевременной реализацией готовой про­дукции и ходом монтажно-наладочных работ в подразделениях ГПС;

обеспечивать правильный подбор, расстановку и воспитание специа­листов связи;

разрабатывать и утверждать должностные обязанности инженерно-технического персонала;

осуществлять контроль за правильным хранением средств связи;

следить за соблюдением нормативов переходящих складских запасов;

осуществлять контроль за правильным списанием и расходованием эксплуатационно-технических материалов, а также сбором радиодеталей, содержащих драгметаллы;

осуществлять контроль за работой караулов части связи;

разрабатывать мероприятия по обеспечению готовности средств связи подразделений ГПС;

принимать меры к укомплектованию штатов рабочими и служащими;

организовывать проведение служебной и специальной подготовки лич­ного состава;

проводить работу по метрологическому обеспечению средств изме­рений, вопросам категорирования и списания средств связи;

организовывать работу по усовершенствованию технологических процессов производства средств связи и использованию контрольно-диагностической аппаратуры;

руководить рационализаторской и изобретательской работой;

обеспечивать соблюдение мер безопасности личным составом части связи;

ежемесячно подводить итоги работы части связи на служебном со­вещании.

**Заместитель начальника части связи**

90. Заместитель начальника части связи подчиняется начальнику час­ти связи.

Он обязан:

обеспечивать своевременное составление годовых, квартальных, ме­сячных производственных заданий и отчетов по ремонту и изготовлению средств связи;

руководить подготовкой производства, разработкой технической до­кументации, материально-техническим снабжением, обеспечением обору­дованием, инструментом и комплектующими изделиями;

осуществлять постоянный контроль за качеством ремонта средств связи, выпускаемой продукции, ее комплектностью и сроками выполне­ния;

внедрять новые методы и технологические процессы ремонта и изго­товления средств связи;

разрабатывать и внедрять мероприятия по механизации трудоемких процессов и диагностике аппаратуры связи;

осуществлять контроль за правильным и рациональным расходованием материалов, ремонтных комплектов, электроэнергии, топлива, а также за со­блюдением мер безопасности;

организовывать учет средств связи не реже двух раз в год;

в отсутствие начальника части связи исполнять его обязанности.

##### Инженер части связи

91. Инженер части связи подчиняется начальнику части связи и его замес­тителю.

Он обязан:

составлять месячные производственные задания по каждому участку с указанием сроков выполнения работ;

осуществлять ежедневный контроль за качеством выпускаемой про­дукции, анализировать причины брака, недоделок в работе и принимать меры к их устранению;

организовывать производственное обучение рабочих;

осуществлять контроль за выполнением технических условий на ре­монт и изготовление новых средств связи в соответствии с технической документацией;

уметь производить инструментальную проверку параметров и мето­дику выполнения технического обслуживания № 3 и № 4 аппаратуры свя­зи, указанных в пунктах 153-156 данного Наставления;

не допускать увеличения сверхнормативных запасов материалов;

составлять акты на списание пришедших в негодность материалов, оборудования и инструмента;

организовывать сдачу материалов, содержащих драгметаллы, не реже одного раза в квартал; лично контролировать эксплуатацию измеритель­ных приборов, своевременную их проверку и ремонт;

осуществлять контроль за ведением технической документации на средства связи, поступающие в ремонт и находящиеся в эксплуатации.

**Старший мастер части связи**

92. Старший мастер части связи подчиняется инженеру части связи и несет ответственность за своевременный и качественный ремонт средств связи.

Он обязан:

знать тактико-технические данные и правила пользования средств связи, поступающих в ремонт;

знать устройство, схемы и конструкцию средств связи, уметь нахо­дить и устранять неисправности и повреждения при текущем ремонте;

знать тактико-технические данные измерительных приборов и уметь ими пользоваться;

содержать в образцовом порядке измерительные приборы, техниче­скую документацию и свое рабочее место; уметь производить инструмен­тальную проверку параметров средств связи;

знать методику отыскания и устранения отказов, неисправностей при ремонте средств связи;

знать содержание и методику выполнения технического обслужива­ния №3 и №4 на средствах связи;

постоянно повышать свои специальные знания и навыки, совершенст­вовать методы ремонта средств связи;

знать и строго выполнять меры безопасности при проверке и ремонте средств связи;

выполнять требования внутреннего распорядка, технической и произ­водственной дисциплины.

##### IV. Дисциплина связи, правила проверки и ведения связи в гарнизоне

93. Дисциплина связи есть точное и четкое соблюдение личным со­ставом ГПС установленного порядка ведения обмена сообщениями в сетях проводной и радиосвязи.

94. Дисциплина связи достигается:

знанием и четким выполнением личным составом правил: установле­ния связи, ведения переговоров и их регистрации, изложенных в данном Наставлении;

неукоснительным выполнением требований, изложенных в доку­ментах, регламентирующих эксплуатацию средств связи;

установлением действенного контроля за использованием по прямому назначению средств связи и ведением переговоров.

95. Высокий уровень дисциплины связи обеспечивается хорошо ор­ганизованным контролем и неуклонным выполнением правил обмена сообщениями.

Функции контроля ведения связи осуществляют ЦУС, ЦПР гарнизона.

96. К нарушениям дисциплины связи относятся:

передача сведений, не подлежащих оглашению;

переговоры частного характера;

передача позывных большее число раз, чем предусмотрено настоящим Наставлением;

переговоры с абонентами, не назвавшими свои позывные;

разглашение позывных и частот рабочих каналов.

97. Проверка связи производится с целью поддержания технических средств в постоянной готовности к действию и контроля несения службы де­журными операторами.

Проверка связи может производиться путем вызова и ответа на вызов или передачи специальных сообщений. Она может быть двусторонней и односторонней.

98. Сроки и порядок проверки связи определяются начальником УГПС (ОГПС) в соответствии с установленным режимом работы средств связи. Внеочередная проверка связи производится только с разрешения старшего диспетчера ЦУС.

99. Эффективность контроля ведения связи достигается правильным под­бором личного состава, его осуществляющим, применением для контроля тщательно проверенной аппаратуры, своевременным принятием мер к нару­шителям правил веления связи.

100. Должностное лицо, получившее сообщение о нарушении дисципли­ны связи, обязано незамедлительно принять меры по пресечению нарушения и провести расследование.

101. Обмен сообщениями предусматривает передачу и прием телефоно­грамм, радиограмм, телеграмм, графических и текстовыхизображений, сиг­налов, команд и т.д.

102. По содержанию сообщения подразделяются на оперативные и служебные. Обмен оперативными сообщениями производится по вопро­сам управления подразделениями ГПС и службами жизнеобеспечения в их боевой деятельности. Обмен служебными сообщениями производит­ся при установлении и проверке связи и при решении вопросов админи­стративно-хозяйственной деятельности гарнизона.

103. Обмен сообщениями должен быть кратким. Ведение разного рода частных запросов и частных переговоров между абонентами категорически запрещается.

104. Перечень вопросов, по которым производится обмен сообще­ниями открытым текстом, определяется начальником УГПС (ОГПС).

105. Установление связи осуществляется по форме: "Ангара! Я Со­кол! Отвечайте", "Сокол! Я Ангара! Прием!".

При необходимости передачи сообщений вызывающий абонент после установления связи передает его по форме: "Ангара! Я Сокол! Примите сообщение" (далее следует текст), " Я Сокол, прием!". О приеме сообще­ния дается ответ по форме: "Сокол! Я Ангара" (повторяется текст сообще­ния), Я Ангара, прием!".

Об окончании связи оператор уведомляет словами: "Конец связи".

Передача сообщений должна вестись неторопливо, отчетливо, внят­но. Говорить надо полным голосом, но не кричать, так как от крика *нару­шается* ясность и четкость передачи.

При плохой слышимости и неясности труднопроизносимые слова пе­редаются по буквам, причем каждая буква передается отдельным словом согласно следующей таблице:

Ц- Цапля

Ч- Человек

Ш- Шура

Щ- Щука

Э- Эхо

Ю- Юрий

Я- Яков

Ы- Еры

Ь- Мягкий знак

Ъ- Твердый знак

Л- Леонид

М- Михаил

Н- Николай

О- Ольга

П- Павел

Р- Роман

С- Семен

Т- Татьяна

У- Ульяна

Ф- Федор

Х- Харитон

А- Анна

Б- Борис

В- Василий

Г- Григорий

Д- Дмитрий

Е- Елена

Ж- Женя

3- Зинаида

И- Иван

Й- Иван краткий

К- Константин

Передача цифрового текста производится по следующимправилам:

двузначные группы 34, 82 передаются голосом: тридцать четыре, во­семьдесят два и т.д ;

трехзначные группы 126, 372 - сто двадцать шесть, триста семьдесят два и т.д.;

четырехзначные группы 2873, 4594 - двадцать восемь семьдесят три;

сорок пять девяносто четыре и т.д.;

пятизначные группы 32481, 76359 - тридцать два четыреста восемьде­сят один; семьдесят шесть триста пятьдесят девять и т.д.;

При плохой слышимости разрешается каждую цифру передавать сло­вами: единица, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, вось­мерка, девятка, ноль.

При передаче с места пожара необходимо придерживаться следующих примерных текстов сообщений:

"Прибыл к месту вызова. Производится разведка".

"Горит на чердаке четырехэтажного дома. Вышлите дополнительно авто лестницу".

"Прибыли к месту вызова, замыкание электропроводов. Вышлите ава­рийную службу электросети".

"Пожар ликвидирован, производится разборка".

Оценка качества связи производится по пятибалльной системе:

5-отличная связь (помехи не прослушиваются, слова разборчивы);

4-хорошая связь (прослушиваются помехи, слова разборчивы);

3-удовлетворительная связь (сильно прослушиваются помехи, разбор­чивость недостаточна);

2-неудовлетворительная связь (помехи настолько велики, что слова разбираются с трудом);

1-прием невозможен.

При неполучении ответа от вызываемого абонента на три последова­тельных вызова в течение 1-2 минут диспетчер (радиотелефонист) обязан доложить на ЦУС об отсутствии связи.

106. Все радиостанции должны работать только на отведенных им частотных каналах. Работа на других частотных каналах, за исключением случаев вхождения в радиосети служб жизнеобеспечения запрещается.

107. Позывные радиостанций назначаются техническими управления­ми (отделами) МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации. Назначение произвольных позывных категорически запрещается.

108. Прежде чем начать передачу радиооператор путем прослушива­ния на частоте своего передатчика должен убедиться в том, что данная частота не занята другими абонентами сети.

109. Вмешиваться в радиообмен между двумя радиостанциями разре­шается только главным радиостанциям и радиостанциям, работающим на месте пожара, при необходимости вызова дополнительных сил и объявле­ния повышенного номера пожара.

110. Проверку прохождения радиосвязи разрешается производить один, два, три, четыре, пять. " Производить проверку канала радиосвязи при повышенном номере вызова и путем переговоров запрещается.

111. Работать на радиостанциях ГПС разрешается только лицам, прошедшим специальную подготовку и имеющим соответствующее раз­решение начальника УГПС (ОГПС).

112. На ЦПР возлагаются следующие основные задачи по радиокон­тролю:

проверять выполнение установленного порядка использования средств радиосвязи;

следить за точным соблюдением правил радиообмена в радиосетях и радионаправлениях; выявлять радиостанции пожарной охраны, входящие в связь без разрешения или на неустановленных (произвольных) рабочих ка­налах;

вести наблюдение за качеством работы средств радиосвязи;

изучать виды радиопомех в диапазоне отведенных частот.

113. При получении вызова по соединительным спецлиниям "01" или по линиям ГАТС отвечать: "Пожарная охрана".

114. При получении вызова по прямой телефонной линии отвечать:

"92 ПЧ, диспетчер Иванова". Диспетчер ЦУС при получении вызова по прямой линии обязан отвечать: "92 ПЧ, слушаю Вас", а старший диспетчер ЦУС при получении вызова по любому виду телефонной связи обязан от­вечать: "Старший диспетчер ЦУС капитан Васильев".

115. Сеть междугородной телеграфной связи используется, как прави­ло, для передачи различного рода неоперативной информации (сводок, от­четов, телеграмм и т.п.). Дисциплина обмена информацией и правила пользования этим видом связи изложены в соответствующих документах, которые предоставляются предприятием связи при установке абонентского телеграфного аппарата.

116. Абонентский телеграфный аппарат сети междугородной теле­графной связи устанавливается, как правило, на ЦУС.

##### V. Эксплуатация и техническое обслуживание средств связи

**Организационные основы эксплуатации и технического обслуживания средств связи**

117. Эксплуатация средств связи включает применение средств связи и техническую эксплуатацию.

Применение средств связи предусматривает:

подготовку к работе в заданном режиме;

установление связи;

передачу информации;

контроль за состоянием связи и режимами работы аппаратуры и обо­рудования;

оперативные переключения;

ведение технической документации. Техническая эксплуатация включает:

ввод средств связи в техническую эксплуатацию;

техническое обслуживание, ремонт, планирование эксплуатации и учет средств связи;

хранение;

контроль за техническим состоянием;

статистический учет и анализ отказов;

материально-техническое обеспечение;

рекламационную работу и техническое обслуживание;

категорирование и списание.

118. Основными условиями, обеспечивающими качественную экс­плуатацию средств связи, являются:

соблюдение всеми должностными лицами, использующими средства связи в повседневной деятельности своих подразделений, требований на­стоящего Наставления и план графиков выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту средств связи;

своевременное планирование, четкая организация и качественное вы­полнение мероприятий по технической эксплуатации;

закрепление средств связи за подразделениями ГПС и ответственны­милицами;

воспитание у личного состава ГПС чувства ответственности за содер­жание вверенных средств связи в постоянной готовности к применению;

твердое знание личным составом принципов работы средств связи, правил их эксплуатации и мер безопасности;

осуществление постоянного контроля со стороны должностных лиц за техническим состоянием средств связи, организацией технической экс­плуатации и своевременным устранением выявленных недостатков.

119. Средства связи должны содержаться в исправном состоянии, по­стоянной готовности к работе и использоваться только по прямому назна­чению с соблюдением установленных правил эксплуатации.

120. Разукомплектование или изъятие отдельных узлов и блоков изкомплектов средств не допускается.

121. За организацию технической эксплуатации средств связи и обеспе­чение их постоянной готовности к работе несут ответственность начальники служб связи гарнизонов. |

122. Лица, виновные в использовании средств связи не по прямому на­значению, разукомплектовании, утере и выводе из строя аппаратуры, привле­каются к ответственности в соответствии с действующими нормативными ак­тами.

123. Средства связи считаются исправными, если они укомплекто­ваны и обеспечивают работу во всех предусмотренных режимах, а пара­метры аппаратуры и оборудования соответствуют установленным нор­мам, указанным в формулярах (паспортах) на аппаратуру.

Ввод средств и систем связи в эксплуатацию.

Порядок приема, выдачи и закрепления средств связи

124. Для приемки в эксплуатацию поступающих в подразделение ГПС средств связи начальником УГПС (ОГПС) создается постоянно действую­щая комиссия. Комиссия создается из представителей службы связи и под­разделений ГПС, в которые передаются эти средства.

125. В течение 20 суток с момента поступления средств связи комис­сия обязана проверить комплектность, произвести измерения входных и выходных параметров средств связи на соответствие ТУ без вскрытия оп­ломбированных узлов аппаратуры.

126. Результаты работы комиссии оформляются актом (приложение №12). Одновременно с актом приемки утверждается распределение средств связи по подразделениям ГПС.

127. Некомплектные и неисправные средства связи выдаче в подраз­деления ГПС не подлежат.

128. Средства связи, не требующие выполнения монтажных работ, считаются введенными в эксплуатацию с момента выдачи их в подразде­ления, а средства, требующие производства монтажных и наладочных ра­бот, считаются введенными в эксплуатацию с момента утверждения акта о приемке и вводе в эксплуатацию.

129. Введенные в эксплуатацию средства связи закрепляются за от­ветственными лицами под расписку в журнале (приложение №13).

130. Лица, за которыми закреплены средства связи, несут полную ответ­ственность за их сохранность, комплектность, техническое состояние и готов­ность к действию.

131. Ввод в эксплуатацию стационарных узлов, сооружений, объектов связи включает:

приемку узлов, объектов и сооружений связи по окончании их строи­тельства, монтажа и наладки оборудования;

закрепление узлов, объектов и сооружений связи, их отдельных эле­ментов (участков), аппаратуры и оборудования за подразделениями и от­ветственными лицами.

132. Прием в эксплуатацию построенных и смонтированных стацио­нарных узлов, объектов и сооружений связи осуществляется государствен­ными приемочными комиссиями. В состав комиссии включаются предста­вители заказчика, проектных, строительных и монтажных организаций.

133. До предъявления узла, объекта и сооружения связи государст­венной приемочной комиссии производится приемка их составных частей рабочей комиссией, назначенной начальником УГПС (ОГПС). В состав ра­бочей комиссии включаются представители заказчика (председатель ко­миссии), проектных, строительных и монтажных организаций.

Рабочая комиссия составляет акты о приемке составных частей, кото­рые затем предъявляются государственной комиссии.

134. Датой приемки в эксплуатацию отдельных сооружений связи (аппаратуры и оборудования) стационарного объекта считается дата под­писания рабочей комиссией акта о приемке. Акт приемки представляется государственной комиссии.

13 5. После приемки государственной комиссией стационарного объ­екта приказом по УГПС (ОГПС) аппаратура и оборудование закрепляются за подразделениями и ответственными лицами. С этого момента личный состав несет полную ответственность за принятый объект, аппаратуру и оборудование.

136. К самостоятельной эксплуатации средств связи допускается лич­ный состав подразделений ГПС, имеющий специальную подготовку, зна­ния материальной части, правил эксплуатации и мер безопасности, а также имеющий практические навыки в работе на средствах связи и их обслужи­вании.

13 7. Проверка знаний, практических навыков и определение возмож­ности допуска личного состава подразделений к самостоятельной эксплуа­тации средств связи производится ежегодно квалификационной комиссией УГПС (ОГПС) или местного гарнизона, в состав которой включается пред­ставитель службы связи.

138. Результаты проверки оформляются актом, который утверждается начальником УГПС (ОГПС) или начальником местного гарнизона (при­ложение №14).

13 9. Проверка знаний личным составом правил эксплуатации и мер безопасности производится один раз в год или по решению начальника УГПС (ОГПС) при нарушениях правил эксплуатации и мер безопасности.

##### Техническое обслуживание средств и систем связи

140. Техническое обслуживание средств и систем связи предусмат­ривает проведение вспомогательных операций, контрольно-проверочных, регулировочно-настроечных, профилактических и ремонтных работ.

141. Вспомогательные операции предназначены для подготовки кон­трольно-измерительных приборов (КИП), аппаратуры, инструмента и рабо­чего места к проведению основных мероприятий. К ним относятся: включе­ние и прогрев аппаратуры, ее развертывание, подключение и проверка КИП, приведение аппаратуры в исходное состояние после проведения контроль­ных, профилактических или ремонтных мероприятий и т.п.

142. Контрольно-проверочные работы заключаются в измерении и контроле технических параметров аппаратуры и режимов ее работы для определения готовности к применению, а также в определении необходи­мости ее настройки, регулировки или ремонта. При этом выявляются те неисправности, которые не могут быть обнаружены в процессе работы ап­паратуры. Обычно это частичные отказы или отказы по трудно контролируемым параметрам.

143. Для оценки качества эксплуатации аппаратуры связи в подразде­лениях ГПС периодически проводятся технические осмотры и проверки.

144. Регулировочные и настроечные работы состоят из операций, при которых параметры узла (блока, прибора, системы или комплекса) доводят до значений, установленных техническими требованиями. Регулировочные работы, проводимые без изменения элементов схемы и конструкций, назы­вают настройкой аппаратуры.

145. Профилактические работы обеспечивают повышение безотказно­сти работы аппаратуры в течение заданного промежутка времени за счет своевременного предупреждения отказов путем их прогнозирования.

146. Ремонтные работы проводятся для устранения выявленных и предупреждения потенциальных отказов аппаратуры.

147. ТО аппаратуры связи проводится циклически. Цикл технического обслуживания - это наименьший повторяющийся период эксплуатации, в течение которого осуществляются в определенной последовательности ус­тановленные виды технического обслуживания, предусмотренные норма­тивной документацией.

148. Объем и периодичность выполнения мероприятий по техниче­скому обслуживанию определяются специальными инструкциями по тех­ническому обслуживанию (эксплуатационная и ремонтная документация).

149. Техническое обслуживание средств связи проводится по плано­во-предупредительной схеме, которая предусматривает следующую пе­риодичность технического обслуживания: ТО № 1 (ежедневное); ТО № 2 (еженедельное); ТО № 3 (квартальное); ТО № 4 (сезонное).

150. ТО № 1 проводится на средствах связи, работающих непрерывно

или с перерывами не более одних суток. ТО № 1 проводится личным составом при приеме и сдаче дежурства и

предусматривает выполнение следующих основных работ:

внешний осмотр;

чистку аппаратуры без вскрытия;

проверку надежности креплений и всех соединений;

проверку работоспособности аппаратуры и оборудования в заданном режиме.

151. ТО № 2 проводится на средствах связи, работающих непрерывно или с перерывами более одних суток. Допускается выключение аппарату­ры на период выполнения работ по обслуживанию.

ТО № 2 предусматривает выполнение на средствах связи следующих основных работ:

работу в объеме ТО № 1;

проверку и при необходимости чистку контактов соединительных разъемов без вскрытия блоков и монтажа;

смазку вращающихся элементов без вскрытия блоков;

проверку работоспособности аппаратуры во всех режимах по встроенным приборам.

152. ТО № 2 проводится личным составом, за которым закреплены сред­ства связи.

153. ТО № 3 проводится на всех средствах связи, находящихся в под­разделениях, независимо от интенсивности их эксплуатации.

154. ТО № 3 предусматривает выполнение на средствах связи сле­дующих основных работ:

работу в объеме ТО № 2;

детальный осмотр и чистку всего комплекта;

проверку состояния антенно-мачтовых устройств и фидерных линий;

проверку работоспособности средств связи по встроенным приборам и необходимую настройку и регулировку;

замену неисправных элементов в аппаратуре;

измерение отдельных параметров и приведение их в соответствие с техническими условиями;

проверку исправности вспомогательного имущества.

155. ТО № 3 проводится работниками службы связи или части связи гарнизона.

156. ТО № 4 предусматривает выполнение на всех средствах связи, в| том числе хранящихся на складе, следующих основных работ:

работы в объеме ТО № 3;

проверка состояния блоков, регулирующих и управляющих элемен­тов;

проверка коммутационных цепей и узлов;

проверка и при необходимости и замена неисправных блоков в аппаратуре;

измерение основных параметров и приведение их в соответствие с техническими условиями;

проверка и доукомплектование запасного имущества и принадлежно­стей1;

проверка ведения формуляра, журнала технического обслуживания и контроля средств связи.

157. Работы в объеме ТО № 4 выполняются специалистами части свя­зи с участием работников службы связи подразделений ГПС.

158. Ответственность за содержание средств связи и своевременное вы­полнение ТО возлагается на начальника службы связи гарнизона и руководи­телей подразделений ГПС.

Планирование эксплуатации, технического обслуживания и ремонта средств связи

159. Планирование эксплуатации, технического обслуживания и ре­монта средств связи осуществляется начальником службы связи гарнизона и отражается в годовом плане эксплуатации средств связи утверждаемом начальником УГПС (ОГПС).

160. Основным документом по технической эксплуатации средств связи является план эксплуатации средств связи.

161. Выписки из плана эксплуатации направляются во все подразде­ления гарнизона.

162. При планировании проведения средних и капитальных ремонтов средств связи рассматривается техническое состояние и необходимость проведения ремонтов.

163. Планирование эксплуатации, технического обслуживания и ре­монта средств связи включают:

определение норм годовой эксплуатации;

мероприятия по техническому обслуживанию;

ремонт средств связи;

контроль за техническим состоянием;

хранение средств связи;

материальное обеспечение средств связи.

164. Исходными данными для составления плана эксплуатации средств связи являются:

организационная структура сетей оперативной проводной и радиосвя­зи;

график работы действующих сетей;

норма годовой эксплуатации;

межремонтные сроки эксплуатации.

165. План эксплуатации средств связи (приложение №15) включает распределение ресурсов эксплуатации по кварталам, учет фактической эксплуатации в часах, определение сроков проведения технического об­служивания и потребности в среднем и капитальном ремонтах средств связи.

Допускается упрощенная форма Плана эксплуатации, в которой ис­ключаются поквартальное распределение и учет расхода ресурсов.

Средства связи зарубежного производства включаются в План экс­плуатации на обслуживание наравне с отечественными средствами анало­гичного назначения. Необходимость в ремонте таких средств определяется исходя из фактической потребности в процессе эксплуатации.

166. Планирование работ на средствах связи в объеме ТО №3 и ТО №4 производится раздельно по всей номенклатуре аппаратуры с указанием сроков выполнения работ и ответственных исполнителей.

167. Основными документами по учету ТО, ремонта и эксплуатации средств связи являются журнал учета ремонтов и технического обслужива­ния средств связи и формуляр.

168. В журнале учета ремонтов и технического обслуживания средств связи записываются результаты проведения ремонта, технического обслуживания, обнаруженные недостатки при приемке выполненных работ и делаются отметки об их устранении.

169. В формуляре производятся записи по использованию, техническому состоянию, ремонту и перемещению средств связи. Формуляр входит в состав эксплуатационной документации.

170. Ответственность за сохранность формуляра и правильность его ведения возлагается на начальников подразделений.

**Хранение средств связи**

171. Правильная организация хранения средств связи на складах и подразделениях, качественное техническое обслуживание их с установленной периодичностью являются основными условиями постоянной технической готовности средств связи в течение всего срока хранения.

172. В зависимости от технических условий по режиму хранение средства связи могут храниться в отапливаемых и не отапливаемых хранилищах (помещениях) и на открытых площадках.

173. В отапливаемых хранилищах (помещениях) должны хранить с радиостанции, радиопередатчики и радиоприемники, радиорелейные станции, телеграфная, телефонная, фототелеграфная, телевизионная аппаратура, аппаратура высокочастотного телефонирования и тонального телеграфирования, специальная аппаратура связи, аппаратура звукозаписи громкоговорящей связи, аппаратура дистанционного управления, теле управления и телесигнализации, измерительная аппаратура, электровакуумные и полупроводниковые приборы, зарядные и выпрямительные устройства, аккумуляторы и аккумуляторные батареи, залитые электролитов и заряженные, силовые и высокочастотные кабели в резиновой изоляции, также ЗИП к перечисленным средствам связи.

174. В не отапливаемых хранилищах (помещениях) могут хранить электростанции, агрегаты питания, трансформаторы, монтажные, обмоточные провода и кабели, аккумуляторы кислотные и щелочные сухие сухозаряженные, изоляционные материалы, резинотехнические изделия лакокрасочные материалы и их растворители, кислоты, щелочи и химика ты.

175. Под навесами и на открытых площадках могут храниться кабель для подземных линий связи, линейное имущество для строительства по­стоянных воздушных и кабельных линий связи. При этом металлически изделия, не защищенные краской, должны быть покрыты антикоррозионной смазкой.

176. Правила и порядок хранения средств связи определяются ТУ на них.

177. Основными мероприятиями, обеспечивающими сбережение средств связи при хранении, являются:

правильное устройство, оборудование, содержание и использование складских помещений;

тщательный количественный и качественный прием поступающих на хранение средств связи и их материальный учет по карточкам с полной за­писью всех данных;

правильное размещение и укладка средств связи во время приема и

при хранении;

создание нормальных условий хранения для каждого вида средств

связи;

правильный подбор материально ответственных лиц;

постоянный контроль за техническим состоянием средств связи;

надлежащая охрана складов и соблюдение правил пожарной безопас­ности.

178. Средства связи подразделений ГПС в зависимости от их вида и назначения хранятся в складских помещениях в полном комплекте и по­стоянной готовности к их применению. Изъятие из комплекта средств свя­зи комплектующих изделий и раздельное их хранение допускается только в исключительных случаях по письменному распоряжению начальника УГПС (ОГПС).

Длительное хранение средств связи и их техническое обслуживание

179. Средства связи, зачисленные в резерв или запас на срок более 6 месяцев, ставятся на длительное хранение.

180. На длительное хранение закладываются средства связи только первой или второй категории, полностью укомплектованные.

181. Средства связи, находящиеся на длительном хранении, должны содержаться в исправном состоянии.

182. Исправность средств связи обеспечивается созданием необходи­мых условий хранения, своевременным и качественным техническим об­служиванием, проведением периодических проверок их состояния и усло­вий хранения.

183. Все средства связи, находящиеся на длительном хранении, долж­ны быть законсервированы.

184. В зависимости от типа средств связи и условий хранения их кон­сервация осуществляется методами:

герметизации с применением влагопоглотителей (селикагель);

герметизации с применением влагопоглотителей и универсальных лету­чих ингибиторов;

смазки (только металлических деталей и изделий, подверженных кор­розии).

185. На каждое законсервированное средство связи составляется кар­точка консервации (приложение №16) и технологическая карта расконсервации (приложения №17), которые хранятся в полиэтиленовом конверте, закре­пленном на изделии вне герметизированного объема.

186. Средство связи перед закладкой на длительное хранение в процессе хранения и при расконсервации (переконсервации) подвергается техническо­му обслуживанию.

187. Основными видами технического обслуживания средств связи при закладке на длительное хранение являются:

техническое обслуживание в объеме ТО № 2;

контроль комплектности;

просмотр и оформление эксплуатационной документации;

проверка состояния упаковки и показаний индикатора влажности.

188. Проверке состояния упаковки и показаний индикатора влажности воздуха подвергаются средства связи первой категории, поступившие иподразделения для постановки на длительное хранение с завода, централь­ных складов и баз хранения в законсервированном виде методом гермети­зации.

189. Проверка состояния упаковки и показаний индикатора влажности включает:

контроль внешнего состояния упаковки без нарушения пломб и печа­тей;

контроль состояния уплотняющих материалов чехлов, липкой ленты, уплотняющей ленты и т.д.;

контроль влажности воздуха внутри герметизированного объема по индикатору влажности.

190. В случае обнаружения повышенной влажности воздуха внутри гер­метизированного объема производится переконсервация изделия и проверка его технического состояния.

191. Средства связи перед закладкой на длительное хранение должны пройти контрольную наработку часов. Номенклатура таких средств связи и количество часов обязательной наработки определяются инструкциями по эксплуатации.

192. ТО средств связи, законсервированных методом герметизации, осуществляется в процессе проведения плановой, а также внеплановой пе­реконсервации.

193. Периодичность проведения плановой переконсервации средств связи определяется инструкциями по эксплуатации.

При плановой переконсервации производится:

расконсервация средств связи;

контрольная наработка;

ТО № 2 в полном объеме;

проверка измерительных приборов;

консервация средств связи;

документальное оформление переконсервации.

Внеплановая переконсервация средств связи производится не позднее чем через месяц после обнаружения повышенной влажности. При этом объем работы зависит от времени последней плановой переконсервации и определяется инструкциями по эксплуатации.

Контроль состояния средств связи и организации ее эксплуатации

должностными лицами

194. Начальники гарнизонов, руководители подразделений ГПС и специалисты служб связи должны осуществлять постоянный контроль за состоянием средств связи и организацией ее эксплуатации.

195. Должностные лица, в ведении которых находятся средства связи и автоматизации текущего довольствия, периодически проверяют:

внешнее состояние эксплуатируемых средств связи;

укомплектованность и правильное ведение технической документа­ции;

своевременность и качество выполнения технического обслуживания;

работоспособность средств связи.

196. Проверка внешнего состояния включает:

отыскание повреждений покрытий, вмятин, трещин, поломок;

оценку качества крепежа, состояния амортизации;

определение исправности переключателей, выключателей, кнопок, предохранителей и т.п.

197. Проверка укомплектованности и правильности ведения эксплуа­тационной документации включает:

определение полноты комплектации согласно описи комплекта;

определение наличия эксплуатационной документации и правильно­сти ее заполнения (ведения);

сверку соответствия номеров на аппаратуре, блоках, узлах со знача­щимися в формуляре;

контроль соблюдения сроков обязательной поверки измерительных приборов.

198. Анализ своевременности и качества проведения технического об­служивания включает:

проверку знаний и обученности личного состава правилам проведения технического обслуживания;

проверку записей о выполнении, приемке и оценке качества проведе­ния технического обслуживания в формулярах и фактического состояния средств.

199. Определение работоспособности средств связи включает:

проверку исправности и работоспособности отдельных узлов, блоков по встроенным и приданным измерительным приборам и работоспособно­сти всего комплекса аппаратуры во всех режимах;

проверку исправности антенно-мачтовых устройств, соединительных кабелей, вспомогательного имущества и ЗИП.

200. Проверка средств связи, находящейся на длительном хранении, включает:

контроль внешнего состояния изделия и качество его консервации без нарушения целостности пломб и печатей,

контроль показания индикатора влажности воздуха внутри герметизиро­ванного объема;

контроль правильности ведения документации на складах;

контроль состояния хранилищ и площадок хранения.

201. Заведующие складами не реже одного раза в месяц заносят ре­зультаты проверок показаний индикатора влажности воздуха в специальный график. График показаний индикатора влажности воздуха ведется на каждом складе.

202. Результаты проверок технического состояния средств связи с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения записываются:

для средств связи текущего довольствия - в формуляры и журнал кон­троля технического состояния;

для средств связи, находящихся на длительном хранении, - в книгу осмотров и испытания имущества.

Проверка состояния средств связи и организации ее эксплуатации комиссиями

203. Проверка средств связи комиссиями производится по планам УГПС (ОГПС) и служб связи, а также при инспектировании, проведении годовых осмотров техники, итоговых и выборочных проверках подразде­лений.

204. Комиссия должна состоять из технически подготовленных спе­циалистов, хорошо знающих руководящие документы по технической экс­плуатации, проверяемые средства связи, измерительную аппаратуру и ме­тодику измерений.

205. Комиссия проверяет техническое состояние, уход и сбережение (содержание) средств связи. Одновременно с этим проверяются:

планирование и организация технической эксплуатации;

состояние хранения, учета и отчетности;

состояние рекламационной работы;

организация работы части связи;

состояние измерительных приборов, своевременность их периодиче­ской поверки;

соблюдение план графиков проведения технического обслуживания;

соблюдение правил и мер безопасности;

знание и выполнение личным составом требований настоящего На­ставления, приказов и инструкций по технической эксплуатации;

подготовленность личного состава к самостоятельной работе с экс­плуатируемыми средствами связи.

206. Проверка технического состояния средств связи включает:

определение наличия рабочего комплекта;

контроль работоспособности средств связи во всех предусмотренных режимах;

измерение параметров в объеме ТО № 2;

207. При проверке ухода и сбережения (содержания) контролируются внешнее состояние;

комплектность;

состояние источников питания;

состояние средств пожаротушения и средств защиты;

наличие пломб и печатей на узлах и агрегатах;

наличие и правильность ведения эксплуатационной документации.

208. Результаты работы комиссии оформляются актом и утверждают­ся начальником, назначившим комиссию.

##### Учет и анализ отказов средств связи

209. Регистрация сведений о работе, отказах и ремонте средств связи производится в формулярах на изделия.

210. Формуляры ведутся на всю технику связи и автоматизации, нахо­дящуюся в подразделениях.

211. В формулярах должны отражаться:

сведения об установлении и изменении категории изделий;

сведения о предъявлении рекламаций и о гарантийных ремонтах;

сведения о движении и закреплении средств связи при эксплуатации;

учет часов работы;

учет неисправностей, выявленных в процессе работы и при техниче­ском обслуживании, с указанием неисправных элементов , узлов и блоков;

сведения об изменениях в конструкции изделия и о заменах его ос­новных частей во время эксплуатации и ремонта;

сведения о ремонте;

сведения о хранении изделий;

сведения о результатах проверки инспектирующими и проверяющими лицами.

212. Все записи в формуляре и на изделие должны производиться чернилами, чисто и разборчиво. Подчистки, помарки и незаверенные ис­правления не допускаются. Должности и фамилии лиц, производивших за­писи в формуляре, должны быть записаны разборчиво.

213. Формуляры должны тщательно сберегаться до списания средств связи; замена их недопустима. В случае утраты формуляра дубликат заво­дится по указанию начальника службы связи после расследования причи­ны утраты.

214. При заполнении всех листов формуляра в него вкладываются до­полнительные листы.

215. Паспортные данные и состав комплекта в формуляр записываются заводом-изготовителем, подписываются представителями завода и заказчика и заверяются печатями.

Исключение могут составлять изделия зарубежного производства, в комплектах которых формуляры не предусмотрены. В таких случаях фор­муляры заводятся, заполняются и ведутся на местах эксплуатации ( хране­ния).

216. В описании комплекта перечисляются все предметы, входящие в комплект, и их количество. Проводить изменения и исправления в описи комплекта запрещается.

217. При перезакреплении технических средств между ответственны­ми лицами в формулярах делаются отметки об исправности и комплектно­сти имущества. Если имущество неисправно или некомплектно, составля­ется акт, который прилагается к формуляру.

Рекламационная работа и гарантийное обслуживание техники

218. Целью рекламационной работы является своевременное восста­новление технических параметров аппаратуры, не соответствующих нор­мам ТУ, а также повышение ответственности предприятий и организаций осуществляющих поставку изделий, монтажные и наладочные работы, закачество поставляемых изделий и проводимых работ.

219. Средства связи, поступившие на склад УГПС (ОГПС), прежде всего принимаются по качеству и комплектности. Приемка изделий по ка­честву и комплектности производится на складе не позднее 20 дней после поступления с составлением акта.

220. Проверка качества и комплектности изделия на складе не освобождает поставщика от ответственности за недостатки в изделиях по качеству и комплектности, которые не могли быть обнаружены при обычно» для данного средства проверке и были выявлены в пределах гарантийной срока лишь при подготовке к монтажу, в процессе монтажа, отработки, испытания, эксплуатации и хранения изделия.

221. При обнаружении несоответствия качества технических средств установленным требованиям работники склада обязаны обеспечить ю хранение в условиях, исключающих дальнейшее ухудшение качества.

222. Вызов представителя поставщика для участия в приемке средств по качеству и комплектности, а также составления рекламационного акта является обязательным.

223. Технические средства, поступившие в подразделения ГПС, принимаются на баланс УГПС (ОГПС).

224. Исчисление срока гарантии на техническое средство начинается момента его поступления на склад. Исчисление гарантийного срока приостанавливается с момента отправления уведомления о вызове представите ля поставщика для ремонта данного средства и возобновляется после вое становления его работоспособности представителем поставщика и составления акта о восстановлении, о чем делается соответствующая отметка в формуляре с указанием номера документа и подписью представителя по­ставщика.

225. Средства связи, у которых не истек срок гарантии, хранить в ка­честве резервных недопустимо.

226. Под гарантийным сроком понимается время, в течение которого поставщик гарантирует безотказную работу данного средства.

227. Истечение гарантийного срока на комплексное техническое сред­ство связи не является окончанием гарантийного срока на комплектующие изделия, входящие в его состав, если этот срок превышает гарантийный срок на весь комплект.

228. На все средства, вышедшие из строя в течение гарантийного срока, УГПС (ОГПС) обязаны предъявлять рекламации поставщику (копия предос­тавляется в ГУ ГПС).

229. Рекламация должна предъявляться поставщику в период гарантий­ного срока.

230. Право вызова представителя поставщика для составления рекла­мационного акта предоставляется начальнику УГПС (ОГПС).

Рекламационный акт составляется двусторонней комиссией в составе представителей УГПС (ОГПС) и уполномоченного представителя от пред­приятия-поставщика.

231. Уведомление о вызове представителя поставщика для проверки качества и комплектности изделия, участия в составлении и подписании рекламационного акта, а также восстановления технического средства должно быть направлено поставщику не позднее 24 часов с момента обна­ружения неисправности. Уведомление направляется письменным (прило­жение №18) или телеграфным извещением (приложение №19).

232. Копия уведомления направляется руководителю представитель­ства МВД России на предприятии-поставщике (при его отсутствии руко­водителю довольствующего органа) и руководителям вышестоящих до­вольствующих органов.

233. Для проверки и восстановления неисправной техники представи­телем поставщика служба связи обязана подготовить необходимые контрольно-измерительные приборы, поверенные в государственных пове­рочных органах и имеющие отметки об этом, причем время поверки не должно быть просрочено.

234. Рекламационный акт составляется по установленной форме (при­ложение №20) на каждое изделие в отдельности с обязательным заполнением всех граф. При составлении рекламационного акта особое внимание должно быть обращено на техническую грамотность, полноту изложения причин де­фекта и объективность заключения комиссии.

В рекламационном акте, кроме перечня узлов, блоков, деталей, тре­бующих замены или ремонта, должно быть указано: по чьей вине возникли неисправности, мероприятия по устранению, место выполнения ремонта, на чей счет относить расходы по восстановлению.

Рекламационный акт должен быть подписан всеми членами комисии и утвержден начальником УГПС (ОГПС).

Член комиссии, не согласный с содержанием акта, может подписи акт с оговоркой о несогласии и изложить свое мнение.

235. Если комиссия считает, что причиной дефекта явилось нарушен] УГПС (ОГПС) требований инструкции по эксплуатации или объема, пери личности проведения ТО, то к рекламационному акту прилагаются выписки из формуляра (паспорта) на техническое средство и журнала учета ремонта и технического обслуживания о времени ввода данного средства в эксплуатацию и о выполненных на нем регламентных работах.

Выписки должны быть подписаны начальником УГПС (ОГПС) представителем предприятия-поставщика, а их подписи скреплены герб вой печатью органа внутренних дел.

236. При неявке представителя предприятия-поставщика в установленный срок для проверки изделий начальник УГПС (ОГПС) создает к миссию, которая составляет рекламационный акт с указанием причины его составления в одностороннем порядке.

Если представитель предприятия-поставщика вызывался извещение;

но не прибыл в установленный срок, то к акту прилагается копия извещения, а в случае отказа предприятия-поставщика выслать своего представителя - копия извещения об отказе, заверенная УГПС (ОГПС).

Односторонний рекламационный акт утверждается начальнике УГПС (ОГПС) и имеет силу документа, обязательного для обеих сторон.

Двусторонние и односторонние рекламационные акты составляют УГПС (ОГПС) в необходимом количестве экземпляров и в течение трех суток со дня составления рассылаются руководителю предприятия поставщика, руководителю представительства на этом предприятии и руководителям вышестоящих довольствующих органов.

Один экземпляр акта остается в УГПС (ОГПС).

237. Выдача рекламационных актов представителю поставщика, участвовавшему в его составлении, для передачи поставщику и представителю МВД России при поставщике категорически запрещается.

238. Акт о скрытых недостатках (приложение №21), обнаруженный изделии в период установленного гарантийного срока, должен быть составлен в течение пяти дней после обнаружения недостатков.

239. Если для участия в составлении акта вызывается представитель поставщика, то к установленному пятидневному сроку прибавляется время, обходимое для его приезда.

240. Общий срок составления акта не должен превышать 30 суток момента обнаружения скрытых недостатков.

Число экземпляров акта о скрытых недостатках, порядок и сроки рассылки те же, что и для рекламационного акта.

241. Средства, оказавшиеся при приемке некомплектными или неисправными, а также вышедшие из строя до истечения гарантийного срока по вине предприятия-поставщика, восстанавливаются силами и средствами предприятия и за его счет.

242. Работы по восстановлению аппаратуры должны быть проведены в течение пяти суток со дня прибытия в УГПС (ОГПС) представителя по­ставщика (ремонтной бригады) независимо от причин дефекта и разногла­сий в оценке его происхождения с составлением двустороннего акта о вос­становлении (приложение №22).

Число экземпляров акта о восстановлении, порядок и сроки рассылки те же, что и для рекламационного акта.

243. На изделие, восстановленное силами УГПС (ОГПС), составляется односторонний акт о восстановлении и производится соответствующая за­пись в формуляре.

Односторонний акт о восстановлении высылается в те же адреса и сроки, как и двусторонние.

244. При неправильном вызове УГПС (ОГПС) представителя пред­приятия-поставщика (ремонтной бригады) для осмотра и составления рекламационного акта и ремонта изделия расходы относятся на счет УГПС (ОГПС).

245. Рекламации подлежат также некачественно отремонтированная аппаратура, поступившая в подразделение после ремонта в части связи, и некачественно выполненные частью работы.

246. Порядок предъявления рекламаций в этих случаях такой же, как и при вызове представителей предприятий-поставщиков. Извещения, рек­ламационные акты и акты о восстановлении составляются в двух экземп­лярах, один из них направляется в часть связи, другой остается в подразде­лении ГПС.

247. О рекламациях, поступающих в часть связи, и о принятых по ним мерах начальник части связи докладывает своему непосредственному на­чальнику

Все поступающие в часть связи извещения и рекламационные акты учитываются в журнале учета рекламационных документов (приложение №23).

**Категорирование и списание средств связи**

248. Средства связи, в зависимости от сроков их эксплуатации, степе­ни расхода ресурса и потребности в его восстановлении подразделяются на следующие категории (приложение №24):

первая - новые, не бывшие в эксплуатации, отвечающие всем требова­ниям ТУ,

вторая - находящиеся в эксплуатации, а также прошедшие ремонт и отвечающие всем требованиям ТУ;

третья - требующие среднего ремонта, устранения неисправностей в электрических цепях и блоках;

четвертая - требующие капитального ремонта с полной разборкой в заменой крупных узлов и блоков;

пятая - негодные, восстановление которых невозможно или нецелесо­образно.

249. Техническое освидетельствование средств связи по установле­нию категории производится:

при поступлении в подразделение ГПС и вводе в эксплуатацию;

после выработки межремонтных ресурсов или ресурсов до списания (сроков службы);

при аварийных повреждениях, требующих для восстановления рабо­тоспособности проведения сложных ремонтных работ.

250. Для технического освидетельствования средств приказом начальника УГПС (ОГПС) назначается комиссия, которая обязана:

проверить комплектность;

определить техническое состояние и категорию;

установить продолжительность фактического нахождения в эксплуатации, количество проведенных ремонтов;

составить акт технического состояния (приложение №25).

Перевод средств связи из первой категории во вторую при вводе их эксплуатацию указывается в приказе начальника УГПС (ОГПС) о закрепле­нии средств за подразделениями.

Перевод в третью или четвертую категорию, продление срока эксплуатации отражаются в акте технического состояния, который утверждается начальником УГПС (ОГПС).

251. Средства связи считаются списанными после утверждения акта о списании. Списанные средства подлежат разборке. Все годные для исполь­зования узлы, детали, запасные части и материалы, полученные от разбор­ки списанных средств, учитываются и используются для ремонта и до укомплектования имеющихся в подразделениях.

Все непригодные для использования узлы, детали и материалы, полу­ченные от разборки списанных средств связи, приходуются по книге учета как металлолом и другое фондовое имущество и реализуются через отделы материальных фондов в установленном порядке.

252. Истечение установленного срока эксплуатации того или иного средства связи не может служить основанием для его списания, если оно по своему техническому состоянию пригодно для дальнейшего использо­вания по прямому назначению. Нормативные сроки эксплуатации указаны в приложении №26.

**VI. Ремонт средств связи. Порядок организации ремонта**

253. Средства связи, отказавшие в процессе эксплуатации, но не вы­работавшие установленного для проведения ТО ресурса времени, подле­

жат восстановительному ремонту с обязательным проведением работ в объеме ТО М2.

254. Перед отправкой средств связи в ремонт и на техническое обслу­живание отправитель обязан:

произвести чистку средств связи,

укомплектовать средства связи имуществом в соответствии с форму­ляром;

указать итоговую цифру наработки от предыдущего отказа.

255. Средства связи, доставленные в часть связи гарнизона, должны быть приняты в течение текущего дня.

256. При приеме средств связи в ремонт необходимо проверить их укомплектованность, для чего в присутствии лица, доставившего средства связи в ремонт, специалист входного контроля осуществляет вскрытие и осмотр аппаратуры с целью выявления механических или других повреж­дений, возникших по вине подразделения ГПС, использующего данное средство.

257. При наличии повреждений средств связи по вине подразделения в установленном порядке проводится служебное расследование с целью выявления и наказания виновных.

258. При приеме средств связи в ремонт проверяется наличие форму­ляра и его заполнение, в случае хранения формуляров в части связи его за­полнение осуществляется работниками части связи по данным, представ­ленными подразделениями.

259. На всех этапах ремонта и технического обслуживания средств связи постоянно находится формуляр.

260. Выдача отремонтированных средств связи вместе с эксплуатаци­онной документацией осуществляется под расписку в журнале учета ре­монта и технического обслуживания средств связи (приложение №27).

261. В формулярах средств связи, прошедших ремонт или техниче­ское обслуживание, должна быть сделана соответствующая запись о про­деланной работе и принятии работы выходным контролем части связи.

262. При ремонте средств связи все встроенные и придаваемые изме­рительные приборы проходят проверку независимо от их состояния и вре­мени проведения последней обязательной проверки.

263. Ремонт средств связи обеспечивает продление ресурса путем уст­ранения возникших неисправностей и отказов в результате износа или вне­запной потери работоспособности отдельных деталей, узлов и устройств.

264. В зависимости от степени износа и старения, характера неис­правности, сложности и объема работ, необходимых для восстановления работоспособности средств связи, ремонт подразделяется на текущий и восстановительный. Восстановительный, в свою очередь, может быть средним и капитальным.

265. Текущий ремонт - ремонт, осуществляемый для обеспечения ра­ботоспособности аппаратуры и состоящий в замене и (или) восстановле­нии ее отдельных частей и их регулировке. Текущий ремонт производится силами ремонтного персонала части связи, как правило, на месте эксплуа­тации

266. Средний ремонт - ремонт, выполняемый для восстановления ис­правности и частичного восстановления ресурса средств связи с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния частей, осуществляемый в объеме, ус­тановленном в нормативной документации.

267. Капитальный ремонт - ремонт, осуществляемый с целью восста­новления исправности и полного, или близкого к полному, восстановления ресурса средств связи с заменой или восстановлением любых ее частей, вклю­чая базовые, и их регулировкой.

Этот вид ремонта является плановым и выполняется в условиям части связи гарнизона.

268. Выключение аппаратуры связи из работы в период проведения ТО и ремонта согласовывается с начальником, в интересах которого орга­низована связь. При этом принимаются все меры для обеспечения обход­ных и дублирующих каналов связи.

269. Гарантийный ремонт проводится для всех средств связи, вышедших из строя в период гарантийного срока, силами и средствами заводам изготовителя. Работы представителей завода-изготовителя обеспечиваются поверенными контрольно-измерительными приборами.

270. Категорически запрещается осуществлять ремонт в период действия гарантий на средства связи и контрольно-измерительные приборы личным составом службы связи гарнизона.

271. По окончании ТО и ремонта в паспорте или формуляре аппара­туры делаются отметки о выполненных работах.

Одновременно с заполнением формуляра делается запись в журна­ле учета и технического обслуживания средств связи о времени наработки с момента предыдущего отказа или ТО и перечисляются отказавшие или замененные как не соответствующие ТУ блоки, узлы, агрегаты или элементы электрической схемы.

272. Часть связи гарнизона составляет сводную ведомость об отка­зах и неисправностях средств связи, поступающих на ремонт, и обязана выпускать аппаратуру из ремонта исправной и гарантировать ее работо­способность в течение гарантийных сроков (не менее трех месяцев).

**Обеспечение ремонта и ТО средств связи**

273. МТО заключается в своевременном удовлетворении потребно­стей подразделений ГПС в установленном порядке:

эксплуатационно-расходными материалами;

ремонтными комплектами и ЗИП;

контрольно-измерительной аппаратурой;

оборудованием и вспомогательным имуществом

274. Основными задачами МТО являются:

четкое планирование и правильная организация снабжения подразде­лений ГПС материальными средствами;

правильное хранение, учет, рациональное использование материаль­ных средств и контроль за их расходованием,

поддержание необходимых запасов материальных средств и рацио­нальное их использование,

постоянный контроль за МГО подразделений ГПС

275. МТО подразделений ГПС производится в пределах действующих норм табелей положенности (приложения №28-№37).

276. Представление заявок на потребное количество материальных средств производится по установленным нормам в сроки, определяемые органами ресурсного обеспечения МВД России.

277. Годовые заявки на материальные средства составляются на осно­вании норм годовой эксплуатации аппаратуры, норм расхода материаль­ных средств и наличия остатка материальных средств на начало планируе­мого года.

278. Начальник УГПС (ОГПС) несет ответственность за правильность и обоснованность заявок и своевременное представление их в довольст­вующий орган, а также за организацию учета и рациональное использова­ние материальных средств.

279. Начальники довольствующих органов несут ответственность за полное и своевременное удовлетворение заявок подразделений на эксплуа­тационно-расходные материалы в пределах фондов, выделенных плани­рующими органами.

280. Учет эксплуатационно-расходных материалов и ЗИП осуществ­ляется в соответствии с действующими приказами и указаниями МВД Рос­сии по учету материальных средств в подразделениях ГПС

281. Эксплуатационно-расходные материалы списываются с учета подразделений по мере их расхода на основании актов, утверждаемых на­чальником УГ ПС (ОГПС).

##### Метрологическое обеспечение средств связи

282. Для измерения параметров средств связи при их подготовке и ис­пользовании по назначению, техническом обслуживании, ремонте и хра­нении используются средства измерений

283. К средствам измерений относятся меры, измерительные приборы, измерительные преобразователи, установки и системы, имеющие норми­рованные метрологические характеристики.

В зависимости от назначения, точности и места в поверочной схеме средства измерений делятся на образцовые и рабочие, а по области приме­нения - на средства общего применения и специальные.

284. К образцовым относятся средства измерений, применяемые для поверки рабочих средств измерений. Использование образцовых средств измерений в качестве рабочих не допускается.

285. К рабочим относятся средства для измерения и контроля параметров средств связи и автоматизации, контроля здоровья личного состава обеспечения безопасности производства работ, измерения параметров окружающей среды, проведения научно-исследовательских, испытательных работ и т.п.

286. К средствам измерений общего применения относятся средства, применяемые для метрологического обеспечения различных типов средств и систем связи и автоматизации широкой номенклатуры, к специальным средства для измерения параметров одного конкретного типа или узкой группы типов средств и систем.

287. Главной задачей метрологического обеспечения средств связи и автоматизации следует считать укомплектование гарнизона необходимыми рабочими средствами измерений общего применения и специальными измерительными приборами.

288. В подразделениях ГПС должны использоваться только исправ­ные, поверенные (имеющие оттиски поверительных клейм или свидетельства, аттестаты, удостоверяющие факт поверки) средства измерений.

Периодичность и сроки очередной поверки средств измерений указываются в формулярах (паспортах) на эти средства.

289. Средства измерений, применяемые для наблюдения за изменении ем параметров техники связи и ВТ без оценки их количественных значе­ний, а также используемые в учебных целях, поверке не подлежат.

В формулярах (паспортах) на эти средства измерений или в эксплуа­тационной документации на соответствующую технику связи и ВТ должна быть произведена запись: "Периодической поверке не подлежит".

290. Средства измерений, забракованные в процессе поверки, а также своевременно не поверенные или вызывающие сомнение в правильности показаний, подлежат изъятию из эксплуатации.

##### Организация деятельности части связи

291. Часть связи (мастерская по ремонту средств связи) является структурным подразделением производственно-технического центра -ПТЦ (отряда технической службы - ОТС) и создается в соответствии с действующими приказами МВД России. При отсутствии части связи в гарнизоне создаются мастерские по ремонту средств связи при условии включения в производственную программу технических средств в объе­ме 1,8 тысячи условных единиц. Перечень технических средств и коэф­фициенты пересчета в условных единицах приведены в приложении №38. Штатная численность мастерских определяется планом и объемом выполняемых работ.

292. Хозяйственно-финансовая деятельность части связи обеспечивается инженерно-техническими работниками (ИТР), рабочими и служащими. Штатная численность ИТР и служащих определяется в соответствии со структурой и типовым штатом в пределах выделяемого фонда заработной платы Численность производственных рабочих определяется планом по тру­ду и зависит от объема выполняемых работ.

293 Тарификация работ и рабочих производится в соответствии с тре­бованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и про­фессий рабочих (ЕТКС). Определение разряда работы производится на осно­ве тарифно-квалификационных характеристик и типовых примеров работы. содержащихся в ЕТКС.

294. Обеспечение материально-техническими ресурсами осуществ­ляется довольствующими органами МВД России в соответствии с дей­ствующими нормами и табелями в установленном порядке.

295. Производственная программа части связи рассчитывается на основании плана эксплуатации средств связи, разработанного начальни­ком службы связи, для подразделений ГПС. ТО и ремонт средств связи объектовых подразделений ГПС могут производиться на основе заклю­ченных с ними хоздоговоров.

296. Основными задачами части связи являются:

обеспечение надежной радио- и проводной связи на пожарах;

разработка и осуществление мероприятий, направленных на совер­шенствование всех видов связи подразделений ГПС;

организация и проведение ремонтных и регламентных работ средств связи;

оснащение средствами связи вновь строящихся и реконструкция действующих ПСЧ и ЦУС;

внедрение положительного опыта в области развития средств связи;

обеспечение высокого качества ремонта средств связи в установ­ленные сроки;

обеспечение исправной работы средств связи после ремонта в тече­ние срока, установленного из времени наработки на отказ и нормативно­го срока эксплуатации;

проведение анализа причин отказов и неисправностей средств связи и принятие мер, исключающих повторение отказов;

своевременная и качественная разработка документов по планиро­ванию и проведению регламентных работ, доведение их до исполните­лей;

организация и проведение работ по расходованию и списанию экс­плуатационно-технических материалов, а также сбору и сдаче радиоде­талей, содержащих драгоценные металлы, в соответствии с действую­щими нормативными актами,

подготовка заключений о списании средств связи, проведение де­монтажа и утилизации списанного оборудования:

выполнение требований, изложенных в ГОСТах и ТУ, при ремонте, изготовлении новых и находящихся в эксплуатации средств связи;

разработка технической документации на средства связи, изготов­ляемые силами УГПС (ОГПС); материально-техническое снабжение;

обеспечение производства транспортом, инструментом, материалами и комплектующими изделиями;

разработка мероприятий по совершенствованию технологических процессов производства и комплексной диагностике средств связи,

правильное распределение личного состава по участкам и бригадам с целью наиболее рационального его использования; принятие мер, на­правленных на повышение производительности труда, улучшение усло­вий труда,

участие в работе комиссий по проверке средств связи и подготовка необходимых заключений об их техническом состоянии;

организация работы передвижных ремонтных мастерских и ремонтного персонала;

участие в работе комиссий по приемке поступающих в УГПС (ОГПС) средств связи и ввод их в эксплуатацию;

проведение учета средств измерений и представление материалов метрологу МВД, УВД для согласования с территориальными органами Госстандарта план-графика поверки средств связи;

согласование объемов, номенклатуры и организация ремонта средств измерений на предприятиях ВПО "Эталон" Госстандарта или предприятиях других министерств;

проведение мероприятий по охране труда и мерам безопасности;

принятие мер к устранению причин, вызывающих производственный травматизм.

##### Работа части связи

297. Средства связи, подлежащие ТО и ремонту, доставляются в часть связи силами подразделений ГПС. На средства связи, принятые в ремонт, часть связи выдает накладную (приложение №39).

298. Принятые входным контролем для ТО и ремонта средства связи записываются начальником части связи в журнал учета ТО и ремонтасредств связи, при этом назначается исполнитель и определяется срок выполнения работ.

299. После ремонта исполнитель записывает результаты выполнен­ной работы в журнал учета ТО и ремонта средств связи и в формуляр.

300. Качество выполнения ТО или ремонт средств связи оценивает мастер связи выходного контроля части и делает отметку в журнале уче­та ТО и ремонта средств связи о принятии работ.

301. Материалы и детали, израсходованные частью связи на ремонт средств связи, а также на изготовление различных устройств, приспо­соблений, макетов, записываются исполнителем работы в журнал учета ТО и ремонта средств связи.

302. В начале каждого квартала начальник части связи представляет начальнику ПТЦ (ОТС) акт на списание израсходованных за прошедший квартал деталей и материалов. После утверждения акта израсходован­ные детали и материалы списываются с учета части связи. Сдача деталей, содержащих драгметаллы, осуществляется в установленном поряд­ке.

303. В состав части связи должны входить следующие помещения

кабинет начальника части связи;

кабинет его заместителя,

комната инженерного состава и мастеров;

производственные помещения цех радиосредств, цех проводных средств, монтажный участок, участок дефектовки и разборки списанного имущества, изъятия драгметаллов,

теплый бокс для работ на автотранспорте на две машины;

складские помещения: поступившего в ремонт оборудования, основ­ных средств и ЗИП, расходных материалов, собранных драгметаллов,

слесарно-механический участок: механический участок, слесарный уча­сток, сварочный участок, окрасочный участок;

контрольно-измерительная лаборатория.

304. Контрольно-измерительной аппаратурой части связи оснащаются в зависимости от номенклатуры обслуживаемых средств связи и объема выполняемых работ.

305. Рабочие места технического персонала части связи оснащаются кон­трольно-измерительной аппаратурой согласно приложению №40.

306. Обеспечение контрольно-измерительной аппаратурой части связи осуществляется через соответствующие органы снабжения МВД России, а при необходимости через местные предприятия и организации.

307. Контрольно-измерительные приборы, подлежащие поверке, инже­нером части связи учитываются в журнале учета измерительных приборов (приложение №41).

308. Для обеспечения единства мер и постоянной исправности контроль­но-измерительная аппаратура подлежит метрологическому надзору (техниче­скому обслуживанию и поверке точности их показаний).

309. При техническом обслуживании контрольно-измерительной ап­паратуры проверяется ее внешний вид, состояние устройств индикации, надежность крепления блоков, работоспособность.

310. Поверка контрольно-измерительной аппаратуры производится в ус­тановленные сроки поверочными органами (специализированными лаборато­риями) Госстандарта России.

311. Внеплановые поверки контрольно-измерительных приборов прово­дятся после их ремонта, при нарушении поверочных клейм (пломб) и в случа­ях, вызывающих сомнение в правильности показаний приборов.

312. Измерительные приборы, не удовлетворяющие установленным тре­бованиям, не прошедшие поверку в установленные сроки, а также вызываю­щие сомнение в правильности их показаний, не используются

##### Подвижные мастерские по ремонту средств связи

313. Подвижные мастерские связи (автомобиль профилактики и ремонта средств связи - АПРСС) предназначены для организации проведения техниче­ского обслуживания и ремонта средств и сооружений связи непосредственно в подразделениях пожарной охраны

314. АГГРСС оборудуется всеми необходимыми контрольно-измерительными приборами и инструментами в целях обеспечения выполне­ния полного объема работ ТО № 3 и ремонта средств связи.

315. Порядок использования АПРСС определяет начальник службы связи в соответствии с годовым план графиком проведения ТО средств связи и не­обходимостью осуществления срочного ремонта средств связи.

316. В АПРСС должен находиться журнал учета ТО и ремонта средств связи, аналогичный журналу, находящемуся в части связи. Журнал заполняет­ся специалистами, проводящими работы по ремонту средств связи, с одновре­менным заполнением формуляра В журнале учета ТО и ремонта начальником подразделения ГПС делается отметка о принятии выполненных работ.

**Ремонт стационарных сооружений связи**

317. Текущий ремонт стационарных сооружений связи производится не­медленно после выявления неисправностей, обнаруженных в процессе экс­плуатации и проведения технического обслуживания.

318. Средний ремонт стационарных сооружений связи производится не реже одного раза в год в сроки, установленные начальником службы связи.

319. Определение объема среднего ремонта и составление дефект­ной ведомости производится комиссией, назначаемой начальником УГПС (ОГПС) или начальником службы связи, не позднее чем за четыре месяца до начала работ. Дефектная ведомость утверждается лицом, на­значившим комиссию.

320. Текущий и средний ремонты производятся силами части связи. В паспорте на стационарное сооружение связи производится запись о прове­денном ремонте

321. Капитальный ремонт стационарных сооружений связи произ­водится в среднем один раз в 5 - 8 лет силами и средствами специальных строительно-монтажных организаций по утвержденной проектно-сметной документации и титульному списку или силами части связи при наличии соответствующих специалистов и ресурсов.

322. Объем работы, подлежащий выполнению при капитальном ремонте стационарных сооружений связи, определяется комиссией, назначаемой начальником УГ ПС (ОГПС), и оформляется актом.

323. На основании акта комиссией УГПС' (ОГПС) разрабатываются технические требования на ремонт стационарных сооружений связи и не позднее чем за один год до начала работ представляются в установленном порядке в строительно-монтажную организацию для разработки проектно-сметной документации.

324. Приемка от строительно-монтажных организаций капитально ремонтированных стационарных сооружений связи производится комиссиями в порядке, установленном для приемки вновь построенных сооружений связи.

325. По окончании капитального ремонта строительно-монтажные сигнализации производят соответствующие записи в паспорте на стационарное сооружение связи и скрепляют их печатью.

**VII. Охрана труда и меры безопасности**

Общие требования по обеспечению охраны труда и мер безопасности при эксплуатации средств связи

326. Организация работ по обеспечению охраны труда, окружающей среды, производственной санитарии и пожарной безопасности при эксплуатации средств связи должна осуществляться в соответствии с требованиями Правил по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы МВД России, утверждённых приказом МВД России от 25 мая 1996 г № 285.

327. Объем помещения ПСЧ (ЦУС, ЦПР, ПСО) на одного работающего (диспетчер, радиотелефонист и т.п.) должен быть не менее 15 куб.м., площадь - не менее 5 кв м. Высота помещения должна быть не менее 3 м. Размещение пунктов связи в цокольных и подвальных этажах не разрешается.

328. В пунктах связи должно быть предусмотрено наличие как искус­ственного, так и естественного освещения Освещенность на рабочем месте диспетчера должна быть не менее 400 лк для люминесцентных ламп и не менее 100 лк для ламп накаливания.

Допускается создание комбинированного освещения, при этом норма освещения от светильников общего освещения должна быть не ниже 10% от нормы комбинированного освещения.

329. В помещениях пунктов связи должно быть предусмотрено аварийное освещение. Оно должно обеспечивать освещенность не ниже 5% от общей нормы освещенности.

330. Эквивалентный уровень шума на рабочих местах диспетчеров не должен превышать 65 дБ (по шкале А шумомера). При наличии в помеще­нии телеграфного аппарата во время его работы допускается повышение уровня шума на 10-15 дБ.

331. Значение предельно допустимой напряженности электромагнит­ного поля на рабочем месте диспетчера пункта связи в диапазоне частот 50-300 МГц не должно превышать по электрической составляющей 5,0 В/м, по магнитной - 0,3 А/м.

332. Расстановка аппаратуры должна быть выполнена таким обра­зом, чтобы исключить возможность поражения обслуживающего пер­сонала электрическим током при одновременном прикосновении к кор­пусу оборудования и трубам водопроводной сети или батареям отопле­ния.

333. Для защиты обслуживающего персонала от поражения током в слу­чае пробоя изоляции силовой аппаратуры на корпус необходимо выполнять защитное заземление или зануление.

334. По степени опасности поражения людей током, ПСЧ относятся к группе помещений без повышенной опасности. Диспетчеры и обслу­живающий персонал должны иметь квалификационную группу от вто­рой до пятой. Личный состав, работающий на ПСЧ, связанный с экс­плуатацией аппаратуры, не реже одного раза в шесть месяцев сдает эк­замены квалификационной комиссии УГПС (ОГПС) по правилам охра­ны труда.

335. При строительстве, ремонте и отделке помещений ПСЧ запре­щается применять материалы, легко возгораемые или выделяющие при горении токсичные вещества.

336. Коридоры, проходы, основные и запасные выходы должны со­держаться в исправном состоянии, ничем не загромождаться, в ночное время освещаться.

337. В помещениях ПСЧ в легкодоступных местах необходимо раз­мещать углекислотные огнетушители в количестве, определяемом раз­мерами помещений.

338. В помещениях ПСЧ на видном месте должны быть вывешены таб­лички с фамилиями лиц, ответственных за меры безопасности и противопо­жарную безопасность, а также инструкции по мерам безопасности, учиты­вающие специфику труда в данном подразделении.

**Меры безопасности при организации связи на пожаре**

339. При организации связи на пожаре необходимо избегать развер­тывания средств связи вблизи электротехнических установок большой мощности

340. Не следует прокладывать линии проводной связи вблизи и па­раллельно линиям электропередач и силовым кабелям, так как это может привести к появлению в линиях связи опасных наведенных напряжений и поражению электрическим током лиц, пользующихся аппаратурой проводной связи.

341. При использовании на пожаре специальной пожарной техники наряду со средствами связи разворачиваются линии электропитания средств освещения, электрифицированного инструмента и специального оборудования.

342. Питание энергосети осуществляется от трехфазных генерато­ров напряжением 230 В, мощностью 7,5 - 20 кВт. Работа по прокладке и эксплуатации линий электропередачи и оборудования в сложных усло­виях требует от личного состава строгого соблюдения следующих пра­вил;

перед боевым развертыванием автомобиль - источник электроэнер­гии должен быть поставлен на ручной тормоз и надежно заземлен;

линии подачи электроэнергии должны быть снабжены защитно-отключающими устройствами;

к работе с приборами освещения и электрифицированным инстру­ментом допускаются лица, обученные правилам обращения с ними;

при подключении энергоприемников необходимо следить за тем, чтобы нагрузки в фазах генератора отличались друг от друга не более чем на 25%;

необходимо осуществлять периодическую проверку исправности электроинструмента и приборов освещения;

личный состав боевых расчетов специальных автомобилей должен проходить периодическую проверку знаний мер безопасности при рабо­те с электрооборудованием;

личный состав боевых расчетов специальных автомобилей должен быть обучен правилам оказания до врачебной помощи пострадавшим от поражения электрическим током.

Порядок и сроки проведения инструктажей по соблюдению правил охраны труда

343. Правила по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы МВД России предусматривают следующие виды инструктажей:

вводный;

первичный на рабочем месте,

повторный;

внеплановый;

целевой.

344. Ответственные лица, объем, периодичность и порядок проведения инструктажей определены Правилами по охране труда в подразделениях Го­сударственной противопожарной службы МВД России.

О проведении инструктажей, кроме вводного, делаются записи в Журнале учета проведенных инструктажей по охране труда с личным со­ставом (приложение №42).

345. После проведения первичного инструктажа на рабочем месте персоналу присваивается первая квалификационная группа по безопасности при эксплуатации электроустановок без отметки в удостоверении на право эксплуатации средств связи.

346. Присвоение второй-пятой квалификационных групп произво­дится комиссией по допуску к самостоятельной эксплуатации средств связи или квалификационной комиссией. В состав комиссии должно входить не менее трех человек. Комиссия имеет право присваивать ква­лификационную группу по безопасности при эксплуатации электроуста­новок не выше той, которую имеют ее члены.

347. Результаты работы комиссии оформляются протоколом в жур­нале (приложение №43). О присвоении квалификационной группы делается запись в удостоверении на право эксплуатации средств связи.