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НВ – Насос

Fix Mix (система пенного тушения)

&

Вакуумный насос (KAP)
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Патрубок НД








Клапан забора воды








Дозатор пены для ступени НД

(Fix Mix)





Дозатор пены для ступени ВД

(Fix Mix)











Клапан подачи воды на лафетный ствол

Трубопровод

ВД

Вакуумный

насос


Редуктор насоса


Ступень ВД



Ступень НД
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Рабочее колесо ступеней ВД	2-ое

герметизирующее

уплотнение



Подшипник вала насоса
Вал насоса

















1-ое герметизирующее уплотнение

Рабочее колесо ступеней НД





















	Стопорное кольцо
	Уплотнение вала

	(Запатентованная
	

	разработка Rosenbauer)
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Уплотнение насоса	Шестерни






























	Рабочее
	Рабочее
	КОМ

	колесо НД
	колесо ВД
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Переключающий клапан
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	Ступень нормального
	Ступени нормального и

	давления
	высокого давления
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Вакуумный насос
(KAP)

&

НВ – Насос

&

Fix Mix (Система пенного тушения)
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Автоматический вакуумный насос
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	Выходной
	Двойной поршень
	

	клапан
	
	

	
	
	

	Входной
	
	

	клапан
	
	

























	Эксцентриковый
	Вал
	

	
	вакуумного
	

	вал
	
	

	
	насоса
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	ПОРШЕНЬ ВАКУУМНОГО НАСОСА
	

	Соединительная трубка
	Эксцентриковый вал
	

	Уплотнение
	
	

	
	Масляный щуп
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Крышка клапана

Поршневая головка

Тарелка клапана
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	Выходной
	Входной
	

	
	клапан
	

	клапан
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	Включенное
	
	Цилиндр управления
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	состояние:
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Тросовый привод













Клиновый ремень

Шкиф

Натяжной ролик
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	Откключенное
	Цилиндр управления
	

	
	
	

	состояние:
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Тросовый привод














Клиновый ремень

Шкиф
Натяжной ролик
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Fix MIx (Система пенного тушения)

&

НВ – Насос

&

Вакуумный насос (KAP)
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Ступень НД FIX-MIX
[image: ]
Шланг подачи пены на ступень ВД Пенный конус (3%)

Пенный конус (6%)









Соединительная трубка





Водный конус

Управляющий стержень
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Ступень НД - FIX MIX – Принцип работы
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Водный конус-дозатор


















Трубка

Вентури








Пенные конусы

1,3 и 6%

кратности подачи пены









Управляющий

стержень



Насос



Водобак	Пенобак
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Пенный конус

Водный конус



Закачка воды





Трубка

Вентури




Камера

смешивания








Пенные клапаны 1,3 и 6% кратности подачи пены


Пенобак




Управляющий

стержень




Водный конус


Выпуск насоса




Впуск насоса




by Rosenbauer Service and Trainings Department

[bookmark: page17][image: ]Training and Service
[image: ]

NH Pump & FIX MIX - Foam Mixing System
[image: ]


Автоматическая система дозирования пены для ступени ВД
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Камера смешивания

























Пена
Вода


Соединитель забора пены

Соединительная трубка (НД-ВД)







Фильтр

Водный конус



Предохранительная трубка

Приток от ступени НД Рычаг: клапан промывки фильтра

Рычаг: клапан переключателя НД или НД+ВД
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Ступень ВД - FIX MIX – Принцип работы
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	Пенный конус-
	

	
	дозатор
	

	
	Трубка
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	Управляющий
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	Водный конус
	






Водобак	Пенобак
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Ступень ВД- FIX MIX Устройство управления:
[image: ]

Пенный конус-дозатор











Камера

смешивания






Трубка

Вентури










Пенобак






Управляющий

стержень



Впуск высокого давления насоса


Водный конус




Подача воды от ступени НД

Закачка воды ВД
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FIX MIX – Область применения
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Давление
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Вакуум
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Сервисное




обслуживание
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2

	1
	3
	

	
	
	









4



	
	
	
	
	
	Интервал
	

	№
	Деталь
	Масло
	Объем
	Время смены масла
	Контроль
	Проверка

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Трансмиссионное
	
	Каждые 2 года
	
	

	1
	Редуктор насоса
	масло SAE 90
	2 л.
	50-100 часов
	-
	2 раза в год

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Моторное маслоSAE
	
	ежегодно 25-50
	
	

	2
	Вакуумный насос
	30
	0,65 л.
	часов
	-
	ежемесячно

	
	Тарелка клапанов
	-
	-
	-
	-
	ежегодно

	
	Клиновой ремень
	-
	-
	-
	-
	ежегодно

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Несущая часть НД
	Универсал. смазка
	-
	-
	2 раза в год
	-

	
	
	
	
	
	
	

	4
	Карданный вал
	Универсал. смазка
	-
	-
	ежегодно
	-

	
	
	
	
	
	
	





by Rosenbauer Service and Trainings Department

[bookmark: page24][image: ]Training and Service
[image: ]

NH Pump & FIX MIX - Foam Mixing System
[image: ]



ЭТОВАЖНО!!!





· Работа насоса в сухом режиме не более 3 минут.

· Опорожните насос после использования, включение вакуумного теста в сухом режиме.

· Отключите ступень ВД, если она не задейстованна.

· Промойте водопенные коммуникации после работы с пеной .
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	А2,А4
	нержавеющая сталь

	AL
	алюминий

	C (A-B)
	в комплекте (состоит из частей а-b)

	D
	позиция включена в комплект уплотнений

	L
	длина (мм)

	L = (*)
	укажите нужную вам длину (мм)

	LM
	легкий сплав

	Ms
	латунь

	na
	не изображено

	n.B.
	по мере надобности

	R
	запасть входит в ремонтный комплект

	RG
	оловянноцинковая бронза

	S
	плотность материала (мм)

	ST
	сталь

	V
	позиция включена в комплект инструментов быстрого реагирования

	vc
	хромированный

	vz
	оцинкованная сталь

	x
	цена сообщается по запросу

	(o-)
	используется только вместе с позицией

	*
	ссылка, примечание

	Ø
	диаметр (мм)

	RI
	по часовой стрелке

	LI
	против часовой стрелки
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