Хранить  ______         				По номенклатуре на 20__ год № _______ 

Статья №  _______

Инвент. № _______


МЧС РОССИИ 
6-я пожарная часть
федеральное государственное казенное учреждение 
«7 отряд федеральной противопожарной службы по Ставропольскому краю»



Журнал внешнего осмотра, 
испытания спасательных веревок 






Начат     «01» января  2016 года
Окончен «    »________20__ года
 На ____листах



	Дата осмотра, испытания
	Инв. номер спасательной веревки
	Величина испытательной нагрузки
	Результат осмотра, испытания
	Ф.И.О., должность лица проводящего испытание, осмотр
	Подпись лица проводившего осмотр/ испытание

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 

	01.01.16
	№1,2,3,4
	Внешний осмотр
	повреждений нет пригодна
	КО Кабин В.К
	Кабин

	02.01.16
	№1,2,3,4
	Внешний осмотр
	повреждений нет пригодна
	КО Иванов В.Ю
	Иванов 

	03.01.16
	№1,2,3,4
	испытание нагрузкой 350 кг на 5 мин.
	повреждений нет,пригодна
	КО Потапов Н.Н.
	Потапов




Спасательные веревки

1. Спасательные веревки, состоящие на вооружении, должны соответствовать требованиям НПБ, иметь коуши, храниться в чехлах, смотанные в клубок.
2. Один из концов спасательной веревки у обвязки петли обшивается белой тесьмой (2-5 см ширины), на котором указываются инвентарный номер и дата последнего испытания. Нанесение инвентарного номера на металлические кольца крепления концов веревки производится путем кернения или гравировки.
3. Нанесение инвентарного номера на металлические кольца крепления концов веревки стирающимися, выцветающими средствами (краска, маркер, фломастер) запрещается.
4. На чехле крепится бирка с указанием даты последнего испытания и указанием инвентарного номера спасательной веревки.
5. Спасательная веревка проверяется наружным осмотром командирами отделений не реже одного раза в 10 дней с занесением результатов осмотра в журнал испытаний ПТВ, а начальниками караулов - перед каждым использованием на занятиях и после каждого применения на пожаре.
6. Спасательная веревка не должна иметь местных утолщений и повышенной влажности, порывы отдельных нитей допускаются, но не более 15 штук на 200 мм длины веревки.
7. Перед проведением занятий и после каждого использования спасательной веревки под руководством начальника караула должна проводиться практическая проверка ее прочности. Для проверки на размотанной и закрепленной на всю длину (допускается через блок) спасательной веревке подтягиваются и зависают на 1-2 секунды три человека. Если после снятия нагрузки удлинение спасательной веревки сохранится, она признается непригодной для спасательных работ (занятий) и с боевого расчета снимается.
	Дата осмотра, испытания
	Инв. номер спасательной веревки
	Величина испытательной нагрузки
	Результат осмотра, испытания
	Ф.И.О., должность лица проводящего испытание, осмотр
	Подпись 

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
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