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5. Издание (июнь 2001 г.) с Изменением № 1, утвержденным в апреле 1989 г. (ИУС 7-89).

1. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения (символы) пожарной техники, применяемые при выполнении учебных и оперативных планов пожаротушения, иллюстративного материала к описаниям пожаров.
[bookmark: _GoBack]2. Символы должны быть выполнены с соблюдением соотношений, установленных настоящим стандартом. Размеры символов стандарт не устанавливает.
3. В пределах одного плана (иллюстрации) размеры одноименных символов должны быть одинаковыми.
4. (Исключен, Изм. № 1).
5. Изображение и размещение символов на планах (масштаб, степень конкретизации, пространственная ориентация и др.) должны определяться, исходя из условий удобства и быстроты их визуального восприятия.
6. (Исключен, Изм. № 1).
7. На планах и иллюстрациях можно использовать базовые и конкретизированные символы.
[bookmark: P71]8. Для более полной технической характеристики обозначаемого объекта или его состояния допускается:
строить многофигурные композиции с использованием не более трех исходных символов;
применять буквенные, цифровые или буквенно-цифровые обозначения с расположением их внутри или около символа с правой стороны или над ним.
[bookmark: P75]9. Для буквенно-цифровых обозначений следует применять прописные буквы русского алфавита и арабские цифры, которые в пределах одного плана (иллюстрации) должны быть выполнены шрифтом одного размера по ГОСТ 2.304.
10. Символы пожарной техники узкоотраслевого назначения (лесопожарная техника и пр.) следует разрабатывать с соблюдением требований настоящего стандарта и с учетом отраслевой нормативно-технической документации.
11. На планах пожаротушения стандартизованные символы, как правило, не поясняют.
12. Нестандартизованные символы, а также символы, построенные на основе или с использованием нестандартизованных графических, буквенных и/или цифровых обозначений, поясняют в примечаниях или приложениях к планам.
13. (Исключен, Изм. № 1).
14. Условные графические обозначения, установленные в стандартах ЕСКД и используемые для обозначения объектов пожарной техники, приведены в Приложении 2.
15. Для указания на планах (иллюстрациях) обозначений, служащих знаками обстановки (топографические знаки на местности, обозначения объектов строительства, транспорта и пр.), следует использовать стандарты, приведенные в Приложении 3.
16. Примеры выполнения планов пожаротушения приведены в Приложении 4.
17. Базовые символы пожарной техники и примеры построения символов, конкретизированных по отдельным показателям (свойствам), приведены в табл. 1.

Таблица 1

	Наименование объекта
	Базовый символ
	Конкретизированный символ (примеры)

	1. Пожарные машины

	1.1. Автомобиль пожарный (общее обозначение)
	
	-

	1.2. Автоцистерна пожарная
	
	-

	1.3. Автонасос пожарный
	
	-

	1.4. Автомобиль пожарный насосно-рукавной
	
	-

	1.5. Станция автонасосная пожарная
	
	-

	1.6. Автомобиль дымоудаления пожарный
	
	-

	1.7. Автомобиль - передвижной лафетный ствол
	
	-

	1.8. Автомобиль пожарный (автоцистерна, автонасос) со стационарным лафетным стволом
	
	-

	1.9. Автолестница пожарная
	
	-

	1.10. Автоподъемник пожарный:
	
	

	коленчатый
	
	-

	телескопический
	
	-

	1.11. Автомобиль пожарный пенного тушения
	-
	

	1.12. Автомобиль пожарный комбинированного (пенопорошкового) тушения
	-
	

	1.13. Автолаборатория пожарная
	-
	

	1.14. Машина пожарная на гусеничном ходу
	
	-

	1.15. Судно пожарное
	
	-

	1.16. Катер пожарный
	-
	

	Примечание. С целью пространственной ориентации символа судна (катера, корабля и пр.) часть его контура, соответствующего положению носа судна, следует показывать утолщенной линией
	
	

	1.17. Самолет пожарный
	
	-

	1.18. Вертолет пожарный
	
	-

	1.19. Поезд пожарный
	
	-

	1.20. Мотопомпа пожарная:
	
	

	переносная
	
	-

	прицепная
	
	-

	1.21. Прицеп пожарный
	
	-

	1.22. Прицеп пожарный порошковый
	-
	

	Примечание. Обозначение машин, приспособленных или привлеченных для ликвидации пожара, допускается выполнять с помощью базового символа и продольной полосы красного цвета
	
	

	2. Пожарное оборудование

	2.1. Рукав пожарный:
	
	

	напорный
	
	-

	всасывающий
	
	-

	2.2. Рукав пожарный напорный, усложненный:
	
	

	в скатку
	
	-

	в "гармошку"
	
	-

	Примечание. Диаметр условного прохода рукавов в миллиметрах указывают в соответствии с требованиями пп. 8, 9
	
	

	2.3. Водосборник рукавный
	См. Приложение 2
	-

	2.4. Разветвление рукавное
	То же
	-

	2.5. Катушка рукавная:
	
	

	переносная
	
	-

	передвижная
	
	-

	2.6. Мостик рукавный
	
	-

	2.7. Головка соединительная пожарная
	См. Приложение 2
	-

	2.8. Гидроэлеватор пожарный
	То же
	-

	2.9. Пеносмеситель пожарный
	
	-

	2.10. Колонка пожарная
	
	-

	2.11. (Исключен, Изм. № 1).
	
	

	2.12. Кран пожарный
	См. Приложение 2
	-

	2.13. Ствол пожарный ручной: (общее обозначение)
	
	-

	с условным проходом Dy 50 мм
	-
	

	с условным проходом Dy 70 мм
	-
	

	для формирования распыленной водяной струи (ствол-распылитель)
	-
	

	для формирования пены средней кратности
Примечание. Если к пожарному рукаву присоединяется ручной водяной пожарный ствол соответствующей величины расхода, допускается не указывать обозначение его условного прохода. Если пожарный ствол по величине расхода не соответствует рукаву, обозначения условных проходов рукава и ствола на планах пожаротушения обязательны.
	-
	


	2.14. Ствол пожарный лафетный:
	
	

	переносной
	
	-

	стационарный
	
	-

	возимый
	
	-

	2.15. Подъемник-пенослив
	
	-

	2.16. Насос шестеренный
	См. Приложение 2
	-

	3. Спасательные пожарные устройства

	3.1. Лестница-палка
	
	-

	3.2. Лестница-штурмовка
	
	-

	3.3. Лестница пожарная выдвижная
	
	-

	3.4. Дымосос пожарный:
	
	

	переносный
	
	-

	прицепной
	
	-



Примечания. 1. Если в одном и том же месте установлено несколько изделий пожарной техники одного наименования, то их обозначение на плане (иллюстрации) допускается выполнять одним символом с цифрой, обозначающей количество таких изделий, проставленной слева от символа, например: 
2. (Исключено, Изм. № 1).

16, 17. (Измененная редакция, Изм. № 1).
18, 19. (Исключены, Изм. № 1).
20. Буквенные обозначения, используемые при построении символов пожарных машин, приведены в табл. 4.

Таблица 4 <*>

--------------------------------
<*> Табл. 2 и 3. (Исключены, Изм. № 1).

	Наименование объекта
	Обозначение

	Автолаборатория пожарная
	ЛБ

	Автомобиль аэродромный пожарный
	А

	Автомобиль водозащитный пожарный
	ВЗ

	Автомобиль газоводяного тушения пожарный
	ГВТ

	Автомобиль газодымозащитной службы пожарный
	ГДЗ

	Автомобиль рукавный пожарный
	РВ

	Автомобиль связи и освещения пожарный
	СО

	Автомобиль технической службы пожарный
	Т

	Автомобиль штабной пожарный
	Ш

	Катер пожарный
	К

	Корабль пожарный
	КР





Приложение 1
Справочное

[bookmark: P333]СИМВОЛЫ ОГНЕТУШАЩИХ СРЕДСТВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПОСТРОЕНИИ
КОНКРЕТИЗОВАННЫХ СИМВОЛОВ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ
(ПО ГОСТ 28130)

	Наименование средства
	Символ

	Вода
	

	Пена или пенный раствор
	

	Вода с добавками <*>
	

	ВС-порошок <**>
	

	АВС-порошок <**>
	

	Прочий порошок <*>
	

	Хладон
	

	Двуокись углерода (CO2)
	

	Водяной пар
	

	Газы прочие <*>
	



--------------------------------
[bookmark: P362]<*> Определяют в обозначениях к плану.
[bookmark: P363]<**> Обозначение в соответствии с требованием ГОСТ 27331.

Обозначение кратности растворов огнетушащих средств

	Наименование средства и его состояние
	Символ

	Компактная водяная струя
	

	Распыленная водяная струя
	

	Тонкораспыленная водяная струя
	

	Пена низкой кратности <*>
	

	Пена средней кратности
	

	Пена высокой кратности
	



--------------------------------
<*> Под кратностью пены понимают отношение объема получаемой пены к объему исходного раствора. Пену с кратностью до 20 относят к низкократной, с кратностью от 20 до 200 - к среднекратной, с кратностью свыше 200 - к высокократной.


Приложение 2
Справочное

[bookmark: P392]УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ,
УСТАНОВЛЕННЫЕ В СТАНДАРТАХ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ

	Наименование объекта пожарной техники
	Наименование объекта и обозначение стандарта
	Условное графическое обозначение

	Водосборник рукавный
	Тройник. ГОСТ 2.784
	

	Гидроэлеватор пожарный
	Насос струйный (эжектор, инжектор, элеватор водоструйный и пароструйный). Общее обозначение. ГОСТ 2.782
	

	Кран пожарный
	Клапан. ГОСТ 28130
	

	Насос шестеренный
	Насос шестеренный. ГОСТ 2.782
	

	Разветвление рукавное
	Разветвитель, коллектор, гребенка. ГОСТ 2.784 (обозначения элементов изображают в соответствии с их действительной конфигурацией)
	

	Головка соединительная пожарная
	Быстроразъемное соединение в соединенном положении без запорного элемента. ГОСТ 2.784
	





Приложение 3
Справочное

[bookmark: P425]ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНОВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

	Наименование объекта
	Обозначение стандарта

	Антенны
	ГОСТ 2.735

	Устройства связи
	ГОСТ 2.737

	Аппараты, коммутатор и станции телефонные
	ГОСТ 2.739

	Трубопроводы санитарно-технических систем
	ГОСТ 21.206

	Элементы зданий, сооружений и конструкций
	ГОСТ 21.501

	Территории различного назначения: зеленые насаждения (деревья, кустарники, газоны), производственные и складские площадки, здания, сооружения, автостоянки, автомобильные и железные дороги, трамвайные пути, переезды, мосты, виадуки, путепроводы, пешеходные улицы, площади, аллеи, переходы, ограждения, вышки, мачты, семафоры, водоемы
	ГОСТ 21.204

	Светофоры, дорожные знаки
	ГОСТ 23545





Приложение 4
Справочное

[bookmark: P453]ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА

Размещение сил и средств на плане пожаротушения склада



I - тушение пеной средней кратности, подаваемой двумя
ручными пожарными стволами; II - тушение распыленной
струей, подаваемой двумя ручными пожарными стволами
 50 мм и компактной струей, подаваемой двумя ручными
пожарными стволами  70 мм; III - тушение пеной низкой
кратности, подаваемой ручным пожарным стволом
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