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Отбор и упаковка образцов (предметов) для предоставления на исследование в ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Оренбургской области. Методические рекомендации.– ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Оренбургской области, 2013.- 14 с.
Данные методические рекомендации предназначены для использования в повседневной деятельности дознавателей отделов и отделений надзорной деятельности УНД ГУ МЧС России по Оренбургской области. 
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Перечень специальных сокращений, условных обозначений  
БПС – большое переходное сопротивление
ГЖ – горючие жидкости
КЗ – короткое замыкание 
ЛВЖ – легковоспламеняющиеся жидкости
УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
УФ-спектроскопия – ультрафиолетовая спектроскопия

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день обстановка с расследованием дел о пожарах в Российской Федерации остается очень сложной. Необходимо отметить, что в настоящее время в нашей стране наблюдается самый высокий в мире уровень гибели и травмирования людей на пожарах. Так, по самым скромным оценкам данный показатель превышает аналогичные данные по развитым странам мира  более чем в три раза. Наблюдается устойчивая тенденция увеличения, как людских, так и материальных потерь. Из года в год наблюдается увеличение числа пожаров по причине поджогов.
Осмотр места пожара – одно из основных действий при расследовании любого пожара.
Особую важность процедуре осмотра места пожара придает то обстоятельство, что она позволяет обнаружить и изъять образцы (предметы),  на которых в дальнейшем будет базироваться обвинение в суде. Поэтому процедура осмотра и изъятия должна быть выполнена безупречно, как с юридической, так и с технической точек зрения. В противном случае доказательства в соответствии с УПК РФ будут признаны недопустимыми. Последние же, как гласит Конституция России (ст. 50) и УПК РФ, не могут быть использованы при осуществлении правосудия.
Большинство пожаров возникает в условиях неочевидности, проявляясь как результат неосторожных действий или преступной халатности определенных лиц, поджога.
В процессе осмотра места пожара тщательно исследуются все сохранившиеся отопительные, осветительные, электробытовые приборы, электропроводка, следы, оставленные легковоспламеняющимися или химическими веществами. Во всех случаях на предполагаемом очаге пожара берутся образцы грунта, пепла, углей, обломков предметов для последующих экспертных исследований.
Зачастую сотрудники, занимающиеся расследованием пожаров, не владеют навыками правильного изъятия и упаковки образцов (предметов) с мест пожаров, которые в дальнейшем смогли бы оказать неоценимую помощь в установлении истинной причины возникновения пожара. 
Можно с большой долей уверенности утверждать, что в случае неизъятия или неполного и неправильного изъятия образцов (предметов), установление точной причины возникновения пожара практически невозможно.
В данных методических рекомендациях остановимся на своевременности и правильности изъятия образцов (предметов). Очевидно, что изъятие необходимо проводить незамедлительно при первоначальном осмотре места происшествия, невзирая на погодные условия и время суток. В противном случае, велика вероятность утери образцов (предметов), что недопустимо.





1. Места отбора проб остатков  легковоспламеняющихся
и горючих жидкостей

Вещества, которые применяются для совершения поджогов, называют инициаторами горения. Инициаторы горения условно можно разделить на две группы:
1. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (ЛВЖ и ГЖ).
2. Специальные составы.
Гораздо чаще при поджогах применяются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. 
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости могут быть обнаружены в зоне очага пожара или в непосредственной близости от него как визуально, в виде пятен, брызг на обгоревших и необгоревших конструкциях здания, полу, стенах, мебели, одежде и других вещах, так и органолептическим методом. Однако вероятнее всего следы легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ) могут находиться в зоне очага пожара, поэтому начинать их поиск необходимо с внешнего осмотра этой зоны. Современные лабораторные методы позволяют обнаружить остатки буквально капель ЛВЖ (ГЖ).
Характерный внешний признак выгорания ЛВЖ и ГЖ это – образование на полу, конструкциях и предметах пятен, участков обгорания с резко очерченной конфигурацией. При горении жидкости в углублениях, щелях (между половицами) образуются более глубокие обгорания на этих участках. Подобные пятна от выгорания ГЖ могут обнаруживаться и на других предметах, в том числе и на мягкой мебели. 
При осмотре места пожара, особенно на стадии динамического осмотра, когда вскрываются закрытые объемы (пол, пороги и т. д.), может ощущаться запах, характерный для нефтепродуктов, органических растворителей, других ЛВЖ и ГЖ. Могут быть обнаружены предметы (тряпки, бутылки и т. д.) с таким запахом.
Остатки ЛВЖ и ГЖ на пожаре следует искать, по крайней мере, в двух местах:
- в зоне характерных подпалин, образующихся на поверхности конструкций и предметов при выгорании лужиц горючей жидкости;
- там, куда жидкость могла затечь при поджоге и сохраниться  в ходе пожара.
Жидкость и даже ее остатки от сгорания в ходе пожара испаряются. Поэтому лучше всего они сохраняются в местах, защищенных от прямого лучистого нагрева пламенем пожара,-под шкафом, под плинтусом, в щелях, пазах разного рода, в том числе внутренних конструкциях полов – в черновом полу, полу под паркетом, шпунте половых досок и паркета. Жидкость, пролитая в достаточном количестве на пол и попавшая в шпунт половых досок или паркета, проникает на всю глубину шпунта и по тыльной стороне доски расходится в стороны от щели, смачивая внутреннюю поверхность доски. Там она прекрасно сохраняется в ходе пожара. 
Таким образом, делаем вывод, что на реальном развившемся пожаре остатки ЛВЖ (ГЖ) следует искать в местах, подвергавшихся минимальному тепловому воздействию. Такими местами являются, в частности, полы в зданиях, грунт у основания облитых ЛВЖ и подожженных стен сараев, домов и т.п. 
Оптимальным методом поисков зоны, в которой следует отбирать пробы объектов с остатками ЛВЖ, является (при отсутствии газовых детекторов типа АНТ-3 или Колиона-1В) метод органолептический, а наиболее доступным инструментом, собственный нос. При вскрытии полов и других относительно закрытых объемов обоняние позволяет обнаружить весьма низкие концентрации паров ЛВЖ и определиться с зоной отбора пробы. 
К сожалению, на пожаре запах гари часто перебивает запах горючей жидкости. Тем не менее, совет «принюхиваться» при работе на месте пожара, особенно при работе «по горячим следам» и в ходе динамического осмотра, должен быть воспринят со всей серьезностью. 
Сроки сохранности остатков ЛВЖ (ГЖ) уже после пожара зависят от их компонентного состава, температуры кипения и летучести, природы объекта-носителя, окружающей температуры и других факторов. Следы бензинов на древесине, почве, бумаге при 25-30 0С сохраняются лишь в течение 6 часов. Следы керосина обнаруживаются на нагретых до 100 0С этих же объектах в течение часа, а при 300 0С исчезают уже через 10 минут. Компоненты керосинов и дизельных топлив на почве и тканях, не подвергшихся нагреву, можно обнаружить даже через 60 суток. Но относится это лишь к количествам и компонентам, определяемым методом газожидкостной хроматографии и УФ-спектроскопии. Тяжелые остатки, обнаруживаемые методами тонкослойной хроматографии и флуоресцентной спектроскопии, сохраняются более длительно – до 3-4 суток. Но даже и такие сроки нельзя считать настолько большими, чтобы без риска утраты информации медлить с отбором проб на месте пожара. Делать это надо буквально «по горячим следам». 
Способы отбора проб, глубина отбора различны для отдельных видов объектов-носителей и должны быть рассмотрены отдельно. 

1.1. Отбор проб древесины

Способ и глубина отбора проб древесины определяются, прежде всего, возможной глубиной проникновения нефтепродукта в древесину. Экспериментальные исследования показали, что она не велика – до миллиметра поперек волокон древесины (если на полу нет дырок, трещин и других дефектов) и до 8-9 см вдоль волокон. 
Поэтому пробу древесины с лишенной дефектов поверхности следует отбирать на глубину не более 1 мм путем соскоба, который производится циклей, ножом или стамеской. Особое внимание следует уделить трещинам и сучкам, высверливая или вырубая их на всю глубину и собирая для анализа стружку или щепки. Если у эксперта есть подозрение, что горючая жидкость могла попасть на торец доски или бревна, то надо изъять эту торцевую часть, отпилив от нее 9-10 см по длине. 
Отбирать пробы следует с необугленных участков древесины. Сохранение остатков ЛВЖ на поверхности, имеющей явные следы термического воздействия, а тем более обугленной, очень маловероятно. Так, например, если найдены на древесине характерные для выгорания ЛВЖ (ГЖ) зоны локального обугливания, то пробу следует отбирать по периметру этого пятна (зоны), но отбирать именно древесину, а не уголь. 
В труднодоступных местах (углубления, пазы и т.д.) остатки ЛВЖ с древесины можно извлечь смыванием их органическим растворителем. Для этого место, на котором подозревается наличие остатков ЛВЖ, несколько раз протирают последовательно ватным тампоном, обильно смоченным растворителем, а затем сухим тампоном. Тампоны собирают в герметически закрывающуюся емкость и отправляют на исследование в ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Оренбургской области.

1.2. Отбор проб тканей

В отличие от древесины, отбор проб тканей не вызывает, как правило, затруднений. В том случае, если вещь нельзя отправить на экспертизу целиком, вырезают ножницами участок, на котором обнаружены (по запаху) или возможно обнаружить остатки ЛВЖ. 
Нефтепродукты и их остатки сохраняются в ткани даже при ее обгорании благодаря своей пористости. Поэтому, в отличие от древесины, на исследование, наряду с не обгоревшими, можно представлять и обгоревшие ткани. При отборе проб с мягкой мебели необходимо отбирать и пробы находящихся под обивочной тканью ваты, ватина, поролона, древесины каркаса мебели. 

1.3. Отбор проб грунта, сыпучих материалов

Грунт, песок, опилки, шлак, строительный мусор и другие дисперсные материалы хорошо впитывают и прекрасно сохраняют остатки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на пожаре. И их обязательно надо отбирать в качестве объектов-носителей, если есть подозрение, что на эти материалы попала горючая жидкость. 
Отбор проб грунта, на котором предполагается наличие остатков ЛВЖ, производится лопаткой, широким ножом, шпателем. С их помощью аккуратно срезается и изымается верхний слой на глубину 3-5 см. 

1.4. Отбор жидких проб

Когда предполагаемый инициатор горения найден в жидком состоянии, он может быть легко собран новым шприцем, пипеткой в контейнер для образцов (предметов). Чистая фильтровальная бумага, стерильные шарики из ваты или слои марли могут также использоваться для поглощения жидкости. Тампоны и бумага затем должны быть помещены в герметичную тару и доставлены в лабораторию для исследования. 

2. Проба сравнения

При отборе проб любого из твердых материалов - потенциальных носителей остатков инициаторов горения – нельзя забывать об еще одном важном моменте – отборе так называемой «нулевой пробы» или «пробы сравнения». Особенно актуально это для полимеров и материалов на их основе (например, линолеума), полов, покрытых мастикой и др. Во всех этих случаях, в самом материале могут оказаться компоненты, близкие по своей природе и составу к компонентам горючей жидкости или другого инициатора горения. Поэтому, чтобы предупредить возможную ошибку, и отбирается проба сравнения. Берут ее там, куда при поджоге гарантировано не мог попасть инициатор горения, - в наиболее удаленном от очага углу комнаты, в закрытой каким-либо предметом зоне и т.д.

3. Количество, масса отбираемых проб

Количество отбираемых проб с остатками инициаторов горения  не ограничивается. Их может быть, смотря по обстоятельствам 1-2, 5-10 и больше.
Масса пробы не должна превышать нескольких десятков граммов. Крупногабаритный объект невозможно правильно упаковать, это в свою очередь может привести к потере остатков инициаторов горения. 

4. Упаковка изъятых проб с остатками ЛВЖ и ГЖ

Требования к таре для упаковки объектов-носителей остатков ЛВЖ и ГЖ довольно просты - чистота, химическая инертность, герметичность. 
Идеальной, с точки зрения химической инертности, тарой является стекло. Однако наиболее доступной, дешевой и компактной тарой являются полиэтиленовые пакеты. Мешки, применяемые для упаковки, естественно, должны быть новые и целые. После помещения в мешок пробы объекта-носителя ЛВЖ, мешок запаивают или, по крайней мере, туго завязывают, обеспечивая герметичность упаковки. 
Если на месте пожара обнаружены остатки горючей жидкости в бутылке, то ее следует закупорить чистой полиэтиленовой или корковой пробкой. В случае, когда остатки ЛВЖ (ГЖ) находятся в таре, которую трудно герметизировать (банка, бидон, разбитая бутылка и т.п.), жидкость нужно перелить в чистую емкость с притертой стеклянной, корковой или полиэтиленовой пробкой. Закупорка емкостей с ЛВЖ (ГЖ) бумажными, резиновыми и подобными пробками не допускается категорически. 
Образцы (предметы) с возможными остатками - инициаторов горения следует как можно быстрее передать в ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Оренбургской области на исследование. А до передачи их следует хранить в холодильнике.




5. Отбор и упаковка объектов электрооборудования

Аппараты защиты (плавкие предохранители, автоматические выключатели, УЗО и т.п.) обследуются на месте с фиксацией положения рычагов управления или изымаются из сгоревших помещений. В сборных электрощитах, расположенных в электрических сетях от зоны горения в сторону трансформаторной подстанции (источника автономного питания), осматриваются автоматические выключатели, фиксируются (фотографируются) положения рычагов управления, плавкие предохранители изымаются, но ни в коем случае не разбираются без участия эксперта. 
Аппараты коммутации (рубильники, контакторы, пускатели, выключатели, штепсельные розетки и т.д.) со следами аварийных явлений изымаются вместе с подводящими проводами до ненарушенных участков на них. 
Мелкие электронагревательные, электроосветительные, электро- радио- и т.п. приборы с признаками аварийных режимов изымаются целиком, вместе с соединительными проводами и штепсельными разъемами (штепсельной вилкой и, возможно, штепсельной розеткой).
При громоздкости электрооборудования и при невозможности изъять его узлы со следами аварий, повреждения фотографируются и тщательно описываются в протоколе осмотра места происшествия. 
Все изъятые объекты электрооборудования маркируются и упаковываются. Упаковка должна обеспечить сохранность образцов (предметов) до исследования. Особенно тщательно необходимо упаковывать остатки электроламп накаливания и провода с локальными оплавлениями.

5.1. Изъятие проводов (кабелей)

Изъятию подлежат участки электропроводов и кабелей:
- имеющие локальные дуговые оплавления;
- участки проводов с зонами потенциально плохих контактов и т.д.;
- кабели с локальными проплавлениями стальной брони.
Указанные провода изымаются в потенциальной очаговой зоне (зонах), а также на участке электросети, наиболее удаленном по цепи от источника питания.
Изымаются:
1) Участки медных и алюминиевых проводов  длиной не менее 30-35 мм. Максимальная длина не должна превышать, как правило, 30-50 см, т. к. иначе объект трудно упаковать, не повредив его самую ценную часть - зону оплавления или плохого контакта.
При изъятии и упаковке надо избегать механических воздействий на участки, подлежащие исследованию, поэтому провода не надо скручивать во избежание излома.
Провода, имеющие признаки высокотемпературного нагрева, близкого к температуре плавления (ломкость, изменение сечения по длине проводника, отдельные подплавления), для инструментальных исследований непригодны; установить по ним первичность (вторичность) короткого замыкания невозможно. 
2) При подозрении на возникновение пожара в результате перегрузки провода, изымается весь провод в пределах очаговой зоны, плюс участок его вне этой зоны с сохранившейся изоляцией (если таковой имеется). Если есть такая возможность, полезно изъять весь провод, включая клемму, которой он подсоединяется к электрощиту.
3) Участки электропроводки, где подозревается наличие БПС, изымаются целиком, ни в коем случае не разбираются и не развинчиваются.
По возможности необходимо установить принадлежность каждого изымаемого провода к определенному участку электрической цепи и отметить это в протоколе осмотра места происшествия,  на план-схеме, а также на этикетке, прилагаемой к изымаемому объекту.
Перед изъятием объекты фотографируются (ориентирующий и детальный снимки).

5.1.1. Провода, уложенные в трубах и металлических
оболочках

В металлических оболочках (трубах, металлорукавах, коробах) электропровода прокладываются для защиты от механических повреждений. Если при осмотре места пожара обнаружена подобная труба с прожогами (проплавлениями) в корпусе, место ее нахождения должно быть зафиксировано в протоколе осмотра, а поврежденная оболочка с остатками жил длиной не менее 1500 мм изъята с предварительной фотосъемкой.
Для установления природы проплавления и его связи с возникновением пожара трубу (металлорукав), обязательно вместе с проходящими в ней проводами, следует направить на лабораторные исследования в ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Оренбургской области.

5.1.2. Изъятие электронагревательных приборов и их 
остатков после пожара

Наличие на месте пожара любых электронагревательных приборов должно быть зафиксировано в протоколе осмотра, а сам прибор или его обгоревшие остатки (фрагменты, детали) должны быть изъяты для дальнейших лабораторных исследований.
Учитывая хрупкость обгоревших материалов, изъятие и упаковку следует проводить с максимальной осторожностью, избегая разрушений.
          При изъятии необходимо постараться сохранить (не счищать) обгоревшие остатки, налипшие на корпус прибора и его отдельные детали. При невозможности отделить электроприбор или отдельные его части от карбонизованных остатков их изымают и направляют на исследование вместе.
          В некоторых случаях от нагревательных приборов после пожара сохраняются лишь отдельные металлические детали, например, нагревательная спираль или ее фрагменты. Они подлежат изъятию по тем же правилам, что и электроприбор в целом.
  Обнаруженный соединительный шнур для подключения электронагревательных приборов к сети должен быть изъят в ходе динамического осмотра. Учитывая, что отожженный металл хрупок, остатки провода следует изымать и упаковывать предельно осторожно, по возможности не скручивая и не перегибая.

6. Оформление отбора проб

Пакеты с изъятыми пробами, банки, бутылки и другие являются  образцов (предметов), и их следует опечатать, наклеить этикетку или повесить бирку из картона, на которой помещают следующие данные: место и дата изъятия, номер пробы и печать. Ставят подписи сотрудник, изъявший пробу, и понятые. 
При изъятии образцов (предметов) с места происшествия в протоколе осмотра производить подробное описание самих объектов,  места изъятия, упаковочный материал и метод упаковки. На план-схеме места происшествия обязательно указывать место изъятия объектов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данных методических рекомендациях рассмотрены лишь некоторые аспекты, возникающие при отборе, изъятии и упаковке образцов (предметов) с места происшествия. Не рассмотрен ряд технических вопросов решаемых при расследовании пожаров.
Тем не менее, ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Оренбургской области полагает, что данные методические рекомендации могут оказаться полезными как для начинающих, так и для опытных дознавателей. 
 Инструментальные исследования в области расследования причин возникновения пожаров за последние годы существенно изменились, изменилась и лабораторная база. Постепенно мы уходим от исключительно визуального осмотра, как метода исследования места пожара и объектов, находящихся там. Поэтому необходимо применять достижения современной науки и техники в получении информации, необходимой для установления места возникновения пожара, его причины, путей распространения горения.
Сотрудники, занимающиеся расследованием пожаров, могут оказать неоценимую помощь в установлении истинной причины возникновения пожара, если будут владеть навыками правильного изъятия и упаковки образцов (предметов) с мест пожаров. 
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