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Могилев
1. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Основные параметры и характеристики.
1.1. Перчатки специальные для пожарных (далее – перчатки) предназначены для защиты кистей рук пожарного от опасных и вредных факторов окружающей среды, возникающих при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ (повышенных температур, теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями), механических воздействий прокола, пореза; воздействия воды и растворов поверхностно-активных веществ, а также от неблагоприятных климатических воздействий (отрицательных температур, осадков, ветра).
Перчатки предназначены для использования в климатических районах с температурой окружающей среды от минус 40 °С до 40 °С.
Защитные свойства по ГОСТ 12.4.103 — Ти То Тн Тп 400 By Вп Мп.

1.2. Описание и работа изделия.
1.2.1. По конструктивному исполнению перчатки пятипалые с крагами. Тыльная часть перчаток состоит из:
· материала верха (материал с пленочным покрытием);
· накладок, выполненных из материала (из волокон преокс/пара-арамид) с полимерным силиконовым покрытием (полимерным слоем на лицевую сторону);
· ватина полушерстяного;
· водонепроницаемого слоя (мембранное полотно);
· теплоизоляционного слоя, изготовленного из трикотажного полотна «флис».
Ладонная часть перчаток состоит из:
· накладки, выполненной из материала (из волокон преокс/пара-арамид) с полимерным силиконовым покрытием (полимерным слоем на лицевую сторону);
· ткани хлопкополиэфирной;
· водонепроницаемого слоя (мембранное полотно);
· теплоизоляционного слоя, изготовленного из трикотажного полотна «флис».
Для фиксации перчаток на запястьях рук и регулировки их по ширине предусмотрены конструктивные элементы.
1.2.2. Характеристики материалов, применяемых для изготовления перчаток, приведены в таблице 1.


Таблица 1
	Наименование показателя и ед. изм.
	Значение показателя

	Устойчивость к воздействию теплового потока, с, не менее:
	

	5,0 кВт/м2
	240

	40,0 кВт/м2
	5

	Устойчивость к воздействию открытого пламени, с, не менее
	15

	Теплопроводность, Вт/м °С, не более
	0,06

	Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды до 300 °С, с, не менее
	
300

	Устойчивость к контакту с нагретыми до 400 °С твердыми поверхностями, с, не менее
	
10

	Кислородный индекс, % (об.), не менее
	28



1.2.3. Основные физико-механические показатели к материалам ладонной части перчаток изложены в таблице 2.
Таблица 2
	Наименование показателей
	Значение показателя

	Устойчивость к истиранию, циклов, не менее
	10000

	Устойчивость к многократному изгибу, циклов, не менее
	10000

	Жесткость при изгибе, Н, не более
	0,4

	Устойчивость к проколу, Н, не менее
	80

	Сопротивление порезу, Н/мм, не менее
	20



1.2.4. Масса пары перчаток составляет не более 0,6 кг.

1.2.5. Маркировка.
1.2.5.1. Маркировка изделий по ГОСТ 10581.
Для маркировки перчаток применяется упаковочный ярлык и контрольная лента.
Упаковочный ярлык вкладывается в пакет с 10 парами перчаток. Упаковочный ярлык содержит следующие реквизиты:
· наименование изготовителя, его местонахождение и товарный знак;
· наименование и модель изделия;
· обозначение ТУ;
· размер;
· количество пар перчаток;
· номер партии;
· дата изготовления (месяц, год).
Контрольная лента втачивается в верхнюю часть бокового шва (краги) с изнаночной стороны правой перчатки.
Контрольная лента содержит реквизиты:
· наименование изготовителя, его товарный знак;
· наименование изделия;
· размер;
· обозначение по защитным свойствам;
· дата изготовления (месяц, год);
· символы по уходу.
1.2.5.2. Каждая пара перчаток сопровождается руководством по эксплуатации и паспортом, ремкомплектом, необходимым для ремонта изделия. Ремкомплект включает: материал верха размером 1 дм2, термостойкие нити длиной не менее 1 м.

2. [bookmark: bookmark0]УПАКОВКА

2.1. Упаковка согласно ГОСТ 10581.
2.2. Десять пар перчаток упаковывается в полиэтиленовый пакет.
2.3. Использование по назначению.
2.3.1. Перчатки используются в комплекте с БОП.
2.3.2. Перчатки следует подбирать в соответствии с обхватом кисти рук согласно размеру, указанному в таблице 3.
Таблица 3
	Размер
	Интервал обхвата кисти человека, см

	1
2
3
	от 23,0-24,0 включительно
свыше 25,0-26,0 включительно
свыше 27,0-28,0 включительно



2.4. Меры безопасности при работе в перчатках.
Запрещается:
· работать в перчатках, имеющих термические или механические повреждения;
· работать в перчатках несоответствующего размера.
2.5. Техническое обслуживание.
2.5.1. Уход за изделием в процессе эксплуатации следует производить в соответствии с инструкцией по уходу, которая поставляется совместно с перчатками (приложение А).
2.6. Правила хранения.
2.6.1. Перчатки должны храниться в сухом проветриваемом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в защищенном от воздействия солнечных лучей месте.
2.6.2. При хранении перчаток на складе по окончании гарантийного срока хранения (п. 3.3.2 паспорта) следует произвести визуальный осмотр перчаток. При этом состояние перчаток должно оцениваться по следующим показателям:
· целостность материалов и швов изделия;
· отсутствие следов плесени и гнили на изделии.
2.6.3. Запрещается:
· хранить влажные, загрязненные, имеющие неисправности перчатки;
· хранить перчатки совместно с кислотами, щелочами, растворителями, горюче-смазочными материалами (ГСМ).
2.7. Транспортирование.
2.7.1. В процессе перевозки изделия необходимо предохранять от загрязнения, влаги, соприкосновения со щелочами, кислотами, растворителями, ГСМ.
2.7.2. Транспортировка допускается всеми видами транспорта с соблюдением пункта 2.7.1.

3. ПАСПОРТ

3.1. Основные технические данные.
Основные технические данные перчаток приведены в руководстве по эксплуатации.
3.2. Комплектность.
3.2.1. В комплект поставки входят:
· перчатки – 1 пара;
· паспорт и руководство по эксплуатации – 1 экз.;
· инструкция по уходу за перчатками (приложение А) – 1 экз.;
· ремкомплект – 1 шт.
3.2.2. Ремкомплект включает и себя отрезок материала верха размером 1 дм2 и термостойкие швейные нити длиной не менее 1 м.
Примечание: настоящий документ должен находиться:
· при хранении на складе – в упаковке перчаток;
· во время эксплуатации – в организации, эксплуатирующей перчатки.
3.3. Гарантии изготовителя.
3.3.1. [bookmark: _GoBack]Изготовитель гарантирует соответствие перчаток требованиям ТУ BY 700116054.043-2012 изготовителя и ГОСТ Р 53264-2009 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и правил эксплуатации.
3.3.2. Гарантийный срок хранения перчаток – 1 год с даты изготовления при условии соблюдения последним правил хранения.
3.3.3. Отзывы и предложения о перчатках в произвольной форме просим направлять изготовителю по адресу: ОАО «Моготекс», ул. Гришина, 87, 212030, г. Могилев, Республика Беларусь, тел.: 10 375(222) 260-125, 260-739, тел. факс 468-425.


Приложение А (обязательное)

ПАМЯТКА ПО УХОДУ ЗА ПЕРЧАТКАМИ
1.  Символы по уходу за перчатками указаны в маркировочной ленте, вшитой в изделие.
2.  Символы по уходу соответствуют СТБ ISO 3758-2011.
3.  Для более длительного сохранения эксплуатационных свойств перчаток в период эксплуатации верх подлежит ручной чистке (щеткой, ветошью): проветривание и вертикальная сушка в вентилируемом помещении.
4.  Символы по уходу за перчатками:

	[image: &Kcy;&acy;&rcy;&tcy;&icy;&ncy;&kcy;&icy; &pcy;&ocy; &zcy;&acy;&pcy;&rcy;&ocy;&scy;&ucy; &ncy;&iecy; &scy;&tcy;&icy;&rcy;&acy;&tcy;&softcy;]
	Не стирать

	[image: &Kcy;&acy;&rcy;&tcy;&icy;&ncy;&kcy;&icy; &pcy;&ocy; &zcy;&acy;&pcy;&rcy;&ocy;&scy;&ucy; &Ncy;&iecy; &ocy;&tcy;&bcy;&iecy;&lcy;&icy;&vcy;&acy;&tcy;&softcy;]
	Не отбеливать

	[image: &Kcy;&acy;&rcy;&tcy;&icy;&ncy;&kcy;&icy; &pcy;&ocy; &zcy;&acy;&pcy;&rcy;&ocy;&scy;&ucy; &Ncy;&iecy; &pcy;&rcy;&icy;&mcy;&iecy;&ncy;&yacy;&tcy;&softcy; &scy;&ucy;&shcy;&kcy;&ucy; &vcy; &bcy;&acy;&rcy;&acy;&bcy;&acy;&ncy;&iecy;]
	Не применять сушку в барабане

	[image: &Kcy;&acy;&rcy;&tcy;&icy;&ncy;&kcy;&icy; &pcy;&ocy; &zcy;&acy;&pcy;&rcy;&ocy;&scy;&ucy; &Gcy;&lcy;&acy;&zhcy;&iecy;&ncy;&icy;&iecy; &zcy;&acy;&pcy;&rcy;&iecy;&shchcy;&iecy;&ncy;&ocy;]
	Глажение запрещено

	[image: &Kcy;&acy;&rcy;&tcy;&icy;&ncy;&kcy;&icy; &pcy;&ocy; &zcy;&acy;&pcy;&rcy;&ocy;&scy;&ucy; &Scy;&ucy;&khcy;&acy;&yacy; &chcy;&icy;&scy;&tcy;&kcy;&acy; &zcy;&acy;&pcy;&rcy;&iecy;&shchcy;&iecy;&ncy;&acy;]
	Сухая чистка запрещена
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