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Введение

Настоящие рекомендации разработаны в соответствии с поручением Межведомственной комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и образовательных учреждений по их подготовке специалистами государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Новомосковский институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов химической промышленности» и закрытого акционерного общества «Новомосковский центр аварийно-спасательных формирований» под общей редакцией к.т.н. Никулина В.В.

1 Общие положения 

1.1 Правовое регулирование

Правовое регулирование в области проведения аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и учреждений по их подготовке осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 1997 г. № 1479 «Об аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В соответствии с требованиями нормативных правовых актов профессиональные аварийно-спасательные службы (формирования), нештатные и общественные аварийно-спасательные формирования и спасатели подлежат первичной, периодической и внеочередной аттестации.
Первичной аттестации подлежат вновь создаваемые аварийно-спасательные службы и формирования, а также граждане, решившие стать спасателями.
Периодическая аттестация аварийно-спасательных служб, формирований и спасателей проводится по истечении срока их аттестации, но не реже одного раза в 3 года.
Внеочередная аттестация аварийно-спасательных служб, формирований и спасателей проводится в случае изменения вида выполняемой ими аварийно-спасательной работы.
Аттестованным аварийно-спасательным службам, формированиям выдаются свидетельства установленного образца на право ведения определенных видов аварийно-спасательных работ, а спасателям - удостоверение спасателя, книжка спасателя и жетон спасателя установленных образцов. Указанные свидетельства и удостоверения спасателя действительны на всей территории Российской Федерации.

1.2 Основы организации проверки готовности аварийно-спасательных служб и формирований к выполнению газоспасательных работ.

Решение об аттестации АСС и АСФ на право ведения газоспасательных работ принимается аттестационной комиссией на основании материалов, представленных учредителями и (или) руководителями АСС, АСФ по прилагаемому перечню (приложение А, рекомендации по оформлению материалов – приложение Д) и заключения по результатам проверки их профессиональной готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации и выполнению газоспасательных работ.
Под газоспасательными работами понимают аварийно-спасательные работы, проводимые в условиях превышения концентраций вредных веществ значений предельно-допустимых концентраций (ПДК) для рабочей зоны и / или при объемной концентрации кислорода в окружающей среде менее 18 %. 
В связи с тем, что разливы нефти и нефтепродуктов классифицируются как чрезвычайные ситуации в масштабах, соответствующих «Указаниям по определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации» (разработаны в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г. № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» и утверждены Приказом МПР России от 03.03.2003 г. № 156) к аварийно-спасательным формированиям выполняющим газоспасательные работы по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, предъявляются дополнительные требования.
Проверка профессиональной готовности АСС и АСФ к реагированию на чрезвычайные ситуации (далее ЧС) и выполнению газоспасательных работ осуществляется на месте их дислокации одним или несколькими специалистами (экспертами) и одним из членов аттестационной комиссии. В состав комиссии (группы) рекомендуется также включать государственного инспектора территориального органа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также представителя территориального органа МЧС России. По результатам проверки, при необходимости, разрабатываются и утверждаются их учредителями и руководителями «План технического перевооружения (дооснащения) АСС или АСФ», «План организационно-технических мероприятий по повышению готовности АСС или АСФ к реагированию на ЧС» (приложения Б и В), оформляется заключение (приложение Г) на месте дислокации АСС или АСФ, с которым специалисты (эксперты) обязаны ознакомить учредителей и командира АСС или АСФ.
В ходе проверки профессиональной готовности формирования к проведению газоспасательных работ комиссией  анализируются:
объектовая документация (Положение, Табель технического оснащения и т.п.); 
структура формирования;
численность и укомплектованность личным составом;
сведения об обучении и аттестации спасателей на право ведения газоспасательных работ;
наличие и состояние помещений для несения службы и проведения учебно-тренировочных занятий;
наличие и состояние оперативного транспорта;
наличие и состояние технического оснащения и оборудования для ведения газоспасательных работ;
оперативная готовность.

1.3 Организация обмена опытом и повышения квалификации в рамках подсистемы аттестации аварийно-спасательных формирований на право ведения газоспасательных работ. 
В целях обеспечения непрерывного совершенствования подсистемы аттестации аварийно-спасательных формирований на право ведения газоспасательных работ и повышения квалификации для членов аттестационных комиссий ведомственных, отраслевых, региональных и территориальных уровней проводятся тематические семинары с привлечением представителей центрального и территориального аппаратов органов исполнительной власти, ведущих сотрудников государственных и негосударственных учебных и научно-исследовательских центров, специализирующихся в области учебно-методического и технического сопровождения вопросов функционирования газоспасательных формирований.
В рамках семинаров рассматриваются вопросы нормативного правового регулирования при аттестации аварийно-спасательных служб и формирований, особенности организации и ведения газоспасательных работ, тенденции развития технического обеспечения безопасности при ведении газоспасательных работ и другие аспекты современного состояния и перспективного развития газоспасательного дела.
Программы семинаров, контингент участников и выдаваемые итоговые документы утверждаются на заседаниях МАК.

2 Структура и численность аварийно-спасательного формирования для выполнения газоспасательных работ.

Структура и численность АСФ для проведения газоспасательных работ определяется исходя из требований нормативной документации, утвержденной и согласованной в установленном порядке.
Штатная численность дежурного отделения аварийно-спасательного формирования для выполнения газоспасательных работ устанавливается в количестве не менее 4 человек: командира отделения и 3 газоспасателей, не считая водителя оперативного автомобиля. Численность дежурных отделений в смене определяется из расчета обслуживания одним отделением до 20 газо- или взрыво-, или пожароопасных объектов, для которых разрабатываются ПЛАС, с радиусом обслуживания до 3 км. Для осуществления деятельности по контролю за проводимыми на предприятии газоопасными и другими техническими работами, связанными с обеспечением газобезопасности на опасном производственном объекте, в штате газоспасательного формирования должны предусматриваться дополнительно должности газоспасателей из расчета 1 человек на 1000 работ в год или 3 работы ежедневно в течение года. Кроме того, в штате аварийно-спасательного формирования должны быть предусмотрены должности:
командир - 1;
заместитель командира - 1;
командир взвода - по количеству взводов;
механик 1-2  (зависит от объема обслуживаемого газоспасательного оснащения);
инструктор профилактики - из расчета обслуживания одним инструктором профилактики 3-5 газовзрыво-пожароопасных объектов;
водитель - по количеству дежурных отделений в соответствии с категорией транспортных средств формирования.
Начальное и предаттестационное обучение газоспасателей всех уровней (от спасателя до командира АСФ) проводят только специализированные центры подготовки по учебным программам объемом не менее 96 часов.
Наличие аттестованных на право ведения газоспасательных работ спасателей должно составлять не менее 2/3 оперативного состава АСФ.
Структура и численность АСФ утверждается Учредителем формирования. Определение структуры и численности формирования может проводиться с привлечением специализированных организаций с оформлением протокола заседания комиссии. Документ, устанавливающий структуру и численность АСФ для ведения газоспасательных работ, должен содержать соответствующее обоснование.
В ходе проверки анализируется соответствие структуры и численности АСФ возлагаемым на него задачам и функциям, кадровый состав АСФ по возрасту, стажу работы, общему и по специальности «газоспасатель», по образованию, текучести, дисциплинарной практике.

3 Материальная база и оснащение газоспасательного формирования.

3.1 Расположение АСФ.

Аварийно-спасательные формирования должны располагаться таким образом, чтобы обеспечивалась возможность прибытия к любому обслуживаемому газовзрывопожароопасному  объекту за время, не превышающее 3 минуты  в дневное время и 5 минут в ночное время суток (22.00 – 6.00 ч) с момента поступления дежурному формирования сигнала об аварии. В случае разлива нефти и нефтепродуктов время локализации не должно превышать 4 часов – при разливе в акватории, 6 часов – при разливе на почве с момента обнаружения разлива нефти и нефтепродуктов с момента поступления информации о разливе.

3.2 Размещение АСФ.

Для размещения аварийно-спасательных формирований должен быть предусмотрен комплекс зданий и сооружений, построенных по типовому проекту или приспособленных для АСФ, в который входят:
	- служебно-техническое здание;
	- газодымная камера для тренировки личного состава в изолирующих  дыхательных аппаратах и защитных костюмах в условиях непригодной для дыхания атмосферы;
	- спортивная площадка или зал, оборудованные для проведения физической подготовки;
· учебно-тренировочный полигон с набором тренажеров для практической отработки личным составом формирований действий, связанных с проведением газоспасательных работ.

	3.2.1 Состояние служебных помещений и прилегающих к ним территорий.
Проверяется:
· наличие и соответствие служебных помещений условиям несения службы и профессиональной подготовки;
· состояние зданий, чистота и порядок в помещениях;
· благоустройство прилегающих территорий.
	
3.2.2 Служебно-техническое здание.
В служебно-техническом здании должны быть предусмотрены необходимые служебные помещения.

	
	Гараж оперативных автомобилей – по числу автобусов для выезда отделений и легковой автомашины комсостава, с боксом для осмотра и ремонта.

	
	Помещение для хранения оснащения, материалов, приборов.

	
	Помещение оперативного дежурного у телефона с коммутатором

	
	Помещение для проверки, настройки и хранения ИСИЗОД, аппаратов ИВЛ.

	
	Помещение для проверки и хранения защитных костюмов.

	
	Помещение для мойки СИЗОД, костюмов и их просушивания.

	
	Помещение для воздушного компрессора.

	
	Помещение для кислородного компрессора.

	
	Помещение для хранения транспортных баллонов с кислородом.

	
	Учебный класс.

	
	Кладовая для хранения имущества и спецодежды.

	
	Туалет.

	
	Комната для умывания.

	
	Душевая.

	
	Комната для приготовления и приема пищи.

	
	Комната психологической разгрузки дежурной смены.

	
	Мастерская по проверке и ремонту газоспасательного оснащения.

	
	Кабинеты командира формирования, его заместителей, инструкторов профилактики и др.


Служебно-техническое здание должно быть обеспечено связью со всеми обслуживаемыми газовзрывопожароопасными объектами, прямой телефонной связью с диспетчером предприятия и телефоном с выходом в городскую телефонную сеть.
	Кроме того, должна быть предусмотрена радиосвязь между служебным зданием,  оперативным автомобилем и диспетчером предприятия. 
Для сбора личного состава по сигналу "Тревога" территория и помещения  служебно-технического здания должны быть обеспечены звуковой электрической и аварийной сигнализацией.

3.2.3 Учебно-тренировочный комплекс.
Учебно-тренировочный комплекс должен обеспечивать возможность:
- проведения упражнений в герметичных костюмах и дыхательных аппаратах в условиях плохой видимости;
- извлечения пострадавшего из емкости;
- выполнения упражнений по подъему и спуску пострадавшего на носилках по лестничным разделам и с помощью альпинистского снаряжения;
- организации газоспасательной базы и оказания на базе первой медицинской помощи;
- поддержания физической подготовленности рядового и командного состава формирования;
- проведения упражнений по развертыванию технических средств локализации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. 

3.3 Наличие и состояние технического оснащения.

Аварийно-спасательное формирование должно быть обеспечено необходимым техническим оснащением исходя из типового табеля оснащения аварийно-спасательного формирования для выполнения газоспасательных работ (приложение Е) – далее табель оснащения ГСФ.
Для проведения газоспасательных работ применяются средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов только изолирующего типа.
Все техническое оснащение аварийно-спасательного формирования (независимо от страны изготовителя), используемое для ведения газоспасательных работ, должно:
	- иметь сертификат;
	- иметь разрешение Ростехнадзора к применению;
	- периодически, согласно инструкциям по эксплуатации, испытываться и проверяться;
- постоянно содержаться в исправном состоянии. 
Минимальное оснащение спасателя должно находиться в исправном и чистом состоянии:
	- во время дежурства - на оперативном автомобиле;
	- для выходной смены - в специальном опломбированном шкафу в служебном помещении.
	Механик должен проходить систематическое обучение по программам технического обслуживания и ремонта оснащения формирования.
	Механик должен уметь проводить ревизию и ремонт применяемых в формировании дыхательных аппаратов, изолирующих защитных костюмов, аппаратов ИВЛ, контрольных приборов, малолитражных кислородных и воздушных баллонов, самоспасателей и противогазов, приборов газового контроля состава атмосферы, вспомогательного технического оснащения, в том числе и применяемых средств по локализации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов; проводить испытания спасательных поясов, веревок, карабинов и веревочных лестниц; уметь обслуживать, устранять неисправности, работать на кислородных и воздушных компрессорах; вести журналы проверок и ремонта оснащения, заполнять свидетельства, паспорта и другие документы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации.

3.3.1 Изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания.
Не допускается применение кислородных изолирующих дыхательных аппаратов для ведения газоспасательных работ в воздушных средах, содержащих легковоспламеняющиеся, самовозгорающиеся и взрывоопасные химические вещества из-за опасности тяжелого травмирования спасателя в результате возможных вспышек, горения, взрыва при выделении высококонцентрированного кислорода через избыточный клапан дыхательного мешка аппарата
	Изолирующие воздушные дыхательные аппараты должны отвечать следующим основным требованиям:
- срок защитного действия не менее 60 мин. при выполнении газоспасательных работ средней тяжести;
- масса снаряженного аппарата не должна превышать 16 кг;
	- при любых режимах легочной вентиляции в подмасочном пространстве всегда должно быть обеспечено избыточное давление;
· материал  узлов дыхательных аппаратов должен быть коррозионностоек к воздействию агрессивных газов и жидкостей.

Проверяется: 
- комплектность согласно Табелю оснащения; 
- наличие сертификатов, наличие разрешения Ростехнадзора на применение;
	- техническая исправность и подготовленность к применению изолирующих воздушных дыхательных аппаратов, шланговых дыхательных аппаратов (шланговых противогазов), самоспасателей, а также средств измерений и контрольно-измерительных приборов для их проверки;
	- соблюдение инструкций по эксплуатации вышеназванной аппаратуры, а также своевременность проведения метрологических проверок в соответствии с графиками и календарными планами;
	- качество ведения документации, связанной с содержанием и эксплуатацией данного вида оснащения.

3.3.2 Изолирующие средства индивидуальной защиты кожи.
	Материал защитных костюмов должен отвечать следующим требованиям:
	- обеспечивать герметичную изоляцию кожных покровов спасателя от воздействия вредных веществ;
	- быть устойчивым к воздействию агрессивных веществ, применяемых на обслуживаемых объектах, в течение времени, не менее 20 минут;
	- конструкция костюма неоднократного использования должна обеспечивать возможность его дегазации, чистки, мойки, проверки исправности после применения и ремонта.
Проверяется:
	- наличие защитных костюмов согласно Табеля оснащения ГСФ;
	- наличие сертификатов, разрешения Ростехнадзора на применение;
	- исправность защитных костюмов;
	- наличие помещений для мойки, сушки, проверки и хранения защитных костюмов;
	- наличие приборов и приспособлений для проверки герметичности костюмов;
	- наличие и укомплектованность камеры для основной дегазации;
	- наличие необходимого инструмента, приспособлений и материала для ремонта костюмов;
· ведение  журнала  учета  эксплуатации  защитных  костюмов.
3.3.3 Аппарат легочной реанимации
Проверяется:
	- комплектность, техническая исправность и подготовленность к применению аппаратов легочной реанимации;
	- соблюдение инструкции по эксплуатации аппарата;
	- своевременность проверки в соответствии с графиком и календарным планом.

3.3.4 Вспомогательное газоспасательное оснащение
Все электрические и электронные приборы разрешается применять при ведении газоспасательных работ только во взрывобезопасном исполнении.
Проверяется:
	- укомплектованность технического оснащения, размещенного на оперативном автомобиле отделения, согласно Табелю оснащения  ГСФ;
	- исправность и подготовленность к применению  технического оснащения при  ликвидации аварии, соблюдение правил его эксплуатации и хранения;
	- своевременность испытания и проверки;
- качество ведения документации.

3.3.5 Оснащения для локализации разливов нефти и нефтепродуктов
Технические средства, применяемые для локализации разливов нефти, должны обеспечивать надежное удержание нефтяного пятна в минимально возможных границах.
Используемые сорбирующие материалы и технические средства не должны увеличивать объем нефтезагрязненных отходов.
Специальные технические средства должны быть пожаробезопасны, просты в эксплуатации и обладать производительностью в реальных условиях эксплуатации 15-50 куб.м/час по работе с нефтью вязкостью до 5000 сСт.
Технологии механического сбора нефти должны быть применяемы в достаточно широком диапазоне температур окружающей среды.
Направляющие, удерживающие и сорбирующие боковые заграждения должны быть выполнены из материалов, стойких к воздействию нефти и воды, выдерживать нагрузки, соответствующие тем поверхностным водотокам, для которых они предназначены.

3.3.6 Оперативный автотранспорт.
Оперативная машина АСФ должна быть оснащена необходимыми средствами для ведения газоспасательных работ, с учетом характера аварий, и позволять спасателям осуществлять надевание ИСИЗ во время движения к аварийному объекту.
Оперативный автотранспорт должен позволять осуществлять доставку технических средств локализации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.
Проверяется:
	- техническое состояние автомобилей;
	- соблюдение правил технического обслуживания и ухода за автомобилями;
	- полнота заправки бензином, маслом, заливки системы охлаждения жидкостью;
	- наличие цепей противоскольжения, буксирных тросов, утеплительных капотов и другого оснащения, необходимого для обеспечения движения автомобиля в условиях плохой погоды;
	- наличие запасных частей, инструмента, медицинской аптечки;
	- содержание оперативного гаража;
	- наличие в формированиях схем подъездных путей к объектам.



4 Оперативная готовность.

В ходе проверки особое внимание уделяется состоянию профессиональной подготовки работников органов управления и спасателей АСФ, степени готовности к выполнению газоспасательных работ.
		Проверка оперативной готовности формирования проводится путем проведении учебной тревоги с выездом на обслуживаемый объект, а также оценки выполнения спасателями теоретических и практических элементов газоспасательных работ.
	
4.1 Организация несения службы и профессиональной подготовки.

Проверяется:
	- укомплектованность аварийно-спасательного формирования личным составом в количестве, обеспечивающем высокий уровень оперативно-технической готовности и профилактической деятельности;
	- обеспеченность выезда дежурной смены в составе не менее четырех человек (командир отделения и трое газоспасателей);
	- своевременность прохождения медицинского освидетельствования на предмет пригодности к работе газоспасателем;
	- наличие актов медицинского освидетельствования (медицинских книжек) у всего оперативного рядового и командного состава;
	- организация стажировки, повышения квалификации, аттестации, присвоение классности и тарифных разрядов;
	- наличие Положения о газоспасательных формированиях, Устава АСФ по организации и ведению газоспасательных работ, Наставления по тактико-технической подготовке, инструкций и другой основной руководящей документации, регламентирующей деятельность газоспасательного формирования;
	- наличие графиков дежурств и работ рядового и командного состава;
	- наличие ежемесячных планов работы командного состава и выполнение этих планов;
	- наличие годовых (полугодовых) «Мероприятий по совершенствованию газоспасательной службы и повышению уровня оперативно-технической готовности»;
	- наличие плана проведения учебных тревог в формировании и на обслуживаемых объектах; актов проведения тактических учений, учебных тревог, инспекторских и комплексных проверок деятельности формирования;
	- проведение командным составом формирования плановых проверок оперативно-технической готовности отделений;
	- наличие и ведение журналов: приема и сдачи дежурства, инструктажа по технике безопасности, учета личного состава формирования; наличие графика очередных отпусков личного состава формирования.

	
	4.2 Теоретическая подготовка командного состава.

	Командиры и их заместители (помощники) по оперативно-технической и профилактической работе, не принимающие участие в учебной тревоге проверяются на:
	- знание Устава аварийно-спасательных формирований (АСФ) и Наставлений, регламентирующих оперативно-техническую деятельность газоспасательного формирования,  и умение применять эти документы;
	- умение вести учетную документацию на командном пункте;
	- умение производить инженерные расчеты;
	- знание технических характеристик и тактики применения технического оснащения;
	- знание технических характеристик и тактики применения технического оснащения по локализации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов;
	- правильность действий в качестве руководителя газоспасательных работ.	

	4.3 Тактико-техническая подготовка оперативного состава.

	При проверке  спасатели обязаны продемонстрировать выполнение 2-3 упражнений из нижеприведенного перечня.
	Спасатели и командиры АСФ должны уметь выполнять  следующие приемы тактико-технической подготовки:
	- заполнять аварийную путевку на выезд;
	- надевать и проверять дыхательный аппарат;
	- надевать герметичный защитный костюм;
	- производить экстренное включение в дыхательный аппарат;
	- определять по таблицам допустимое время работы в дыхательном аппарате;
	- спускаться в емкость и выдавать из емкости пострадавшего;
	- пользоваться всем техническим оснащением, имеющимся в формировании, в том числе средствами по локализации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов;
	- в зоне химического заражения включать пострадавшего в дыхательный аппарат, спасательное устройство, шланговый аппарат;
	- переключаться из неисправного дыхательного аппарата в резервный аппарат;
	- определять концентрацию вредного вещества экспресс методом;
	- производить отбор проб воздуха для лабораторного анализа; 
	- возвращаться из загазованной среды в неисправном дыхательном аппарате;
- вести связь с отделением и базой;
	- переключать потерявшего сознание газоспасателя из неисправного дыхательного аппарата в исправный.

	4.4 Оказание первой медицинской помощи пострадавшим.

	Профессионально подготовленные спасатели и командиры должны владеть следующими приемами оказания первой медицинской помощи пострадавшим:
- оказывать помощь пострадавшему в непригодной для дыхания атмосфере;
	- проводить проверку аппарата искусственной вентиляции легких при заступлении спасателей на дежурство;
	- подготовить аппарат легочной реанимации к проведению искусственной вентиляции легких, вспомогательного дыхания, ингаляции кислорода;
	- проводить элементарную сердечно-легочную реанимацию в составе отделения и при наличии двух спасателей;
	- оказывать первую медицинскую помощь с учетом вероятных опасных для жизни осложнений, характерных при поражении имеющимся на обслуживаемом предприятии вредным веществом и очередности их проявления;
	- накладывать артериальный жгут на конечности;
	- проводить иммобилизацию переломов костей;
- пользоваться Аварийной карточкой.

	4.5 Ведение спасательных работ на высоте.

	Спасатели и командиры  должны владеть следующими приемами ведения спасательных работ на высоте:
- пользоваться имеющимся высотным снаряжением;
- быстро и безопасно работать со спасательной веревкой;
- правильно завязывать узлы;
- организовать страховку и самостраховку;
- навесить маршрут для эвакуации пострадавших;
- осуществить подъем пострадавшего на нулевую отметку;
- осуществить спуск пострадавшего с высоты, с  учетом специфики объекта;
- осуществить в экстремальных условиях самоспасение с использованием спасательной веревки.

	4.6 Физическая подготовка оперативного состава.

Уровень физической подготовки проверяется путем выполнения контрольных нормативов (приложение Ж) не менее, чем тремя газоспасателями рядового состава и одним лицом командного состава формирования.

	4. 7 Организация и выполнение аварийных  и технических работ.

	Проверка производится по имеющимся документам за проверяемый период.
	Проверкой устанавливается:
	- своевременность прибытия отделения на аварийный объект;
	- соответствие заданий, выданных отделениям,  с ПЛАС;
	- наличие и качество ведения необходимой документации;
	- возможность дегазации средств индивидуальной защиты на обслуживаемом предприятии (объекте) после газоспасательных работ;
	- эффективность и правильность выполнения работ по локализации нефти аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

	4.8 Выполнение газоспасательных работ при техногенной аварии  (учебная тревога).

	Готовность отделений и командного состава аварийно-спасательного формирования к оказанию помощи пострадавшим и ликвидации техногенной аварии проверяется в ходе учебной тревоги, разработанной проверяющими. 
	К проведению учебной тревоги привлекаются командный состав формирования, дежурное отделение в составе четырех человек и группа в составе двух-трех спасателей для организации газоспасательной базы и работы на базе.
	Время на выполнение тактико-технических приемов и упражнений определяется Типовыми нормативами оперативно-технической готовности газоспасательного формирования.
В процессе учебной тревоги проверяются:
Действия личного состава по сигналу «Тревога»:
 - действия дежурного у телефона;
 - сбор и выезд отделения, командира формирования и его помощников.
Действия командного состава:
	- действия командира формирования при получении информации по радиосвязи или от связного (посыльного), выдача задания командиру дежурного отделения и группе (или отделению) спасателей, направляемых для работы на газоспасательной базе;
	- руководство командным составом действиями отделений и ведение необходимой оперативно-технической документации и расчетов на командном пункте.
Действия отделения, следующего в загазованную зону:
	- действия командира отделения после получения задания;
	- подготовка отделения к уходу в загазованную зону;
	- движение отделения в условиях задымленности и плохой видимости;
	- применение химических газоопределителей, термометров;
	- применение отделением проводной или высокочастотной связи;
	- умение командира отделения информировать базу, командный пункт об оперативной обстановке в зоне химического заражения;
	- умение командира отделения пользоваться расчетными таблицами допустимого времени пребывания и работы в загазованной зоне;
	- оказание помощи пострадавшему в загазованной зоне, его эвакуация, в том числе подъем на нулевую отметку и спуск с высоты.

Действия спасателей на газоспасательной базе:
	- организация и оснащение газоспасательной базы;
	- оказание первой медицинской помощи в зависимости от характера воздействия вредного вещества;
· проведение элементарной сердечно-легочной реанимации.

	4.9 Организация и проведение профилактической работы.

	Оценивается комплекс мероприятий, направленных на предупреждение случаев отравлений газовыделениями, аварий и создание условий, обеспечивающих их успешную ликвидацию. Рассматривается:
	- планирование профилактической работы;
	- профилактическая работа, проводимая личным составом дежурных отделений;
	- организация  безопасного выполнения газоопасных работ;
	- контроль качества проводимой профилактической работы.
	Инструкторы профилактики должны иметь образование не ниже среднего технического и проходить подготовку на базе специализированного центра подготовки.
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Приложение А
ПЕРЕЧЕНЬ
материалов, представляемых для аттестации АСС и АСФ

	№ 
п/п
	Наименование

	1
	План обслуживаемого объекта (карта зоны действия)

	2
	Основные характеристики потенциально опасных объектов

	3
	Перечень видов аварийно-спасательных работ, к выполнению которых аттестуется АСС или АСФ

	4
	Утвержденный документ, определяющий структуру и численность АСС или АСФ, с обоснованием

	5
	Копия Положения (устава), организационно-штатная структура АСС или АСФ, ведомость укомплектованности личным составом

	6
	Сведения о прохождении профессиональной подготовки и аттестации спасателями АСС или АСФ

	7
	Документы о наличии и состоянии оперативного автотранспорта

	8
	Данные об учебно-материальной базе



для периодической аттестации АСС и АСФ представляются:
· документы, в которые внесены изменения за межаттестационный период;
· отчетные документы о прохождении профессиональной подготовки и аттестации спасателями АСС или АСФ в межаттестационный период.

Приложение Б

	СОГЛАСОВАНО:

(Председатель, Заместитель председателя, Член)
аттестационной комиссии

_________________ Ф.И.О.
«____» _____________ 200  г.
	
	УТВЕРЖДАЮ

Руководитель предприятия
(Учредитель формирования)


_________________ Ф.И.О.
«____» _____________ 200  г.



ПЛАН
технического перевооружения (дооснащения) АСС (АСФ) 
_________________ на 200  -200   годы.

	№ п/п
	Наименование аварийно-спасательного оборудования
	Срок выполнения
	Кол-во
	Стоимость за ед. 
(тыс. руб.)
	Общая стоимость (тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6





(Технический руководитель предприятия)

Командир АСС (АСФ)

Приложение В

	СОГЛАСОВАНО:

(Председатель, Заместитель председателя, Член)
аттестационной комиссии

_________________ Ф.И.О.
«____» _____________ 200  г.
	
	УТВЕРЖДАЮ

Руководитель предприятия
(Учредитель формирования)


_________________ Ф.И.О.
«____» _____________ 200  г.



ПЛАН
организационно-технических мероприятий по повышению готовности 
АСС или АСФ _________________ к реагированию на ЧС  на 200  -200   годы.

	№ п/п
	Наименование аварийно-спасательного оборудования
	Срок выполнения
	Кол-во
	Стоимость за ед. 
(тыс. руб.)
	Общая стоимость (тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6




(Технический руководитель предприятия)

Командир АСС (АСФ)
Приложение Г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации
и проведению газоспасательных работ АСС или АСФ

Город									«___» _________ 200   г


В период с «___» по «___» ___________ 200  г. года экспертная группа в составе:
 
_______________ 	- (Председатель, заместитель председателя, член) аттестационной комиссии;
_______________	- государственный инспектор территориального органа Ростехнадзора;
_______________	- представитель территориального органа МЧС России;

_______________	- представитель специализированного учреждения (эксперт);
_______________	- представитель предприятия (формирования).

провела экспертизу готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению газоспасательных работ АСС или АСФ _____________________________ (наименование).

В ходе экспертизы установлено:

1 Далее приводятся сведения об АСС или АСФ, результаты проверок, выводы, рекомендации и замечания экспертной группы.

Подписи:

_______________ Ф.И.О.

_______________ Ф.И.О.

_______________ Ф.И.О.

_______________ Ф.И.О.

_______________ Ф.И.О.


С  заключением ознакомлены:

Руководитель обслуживаемого(ых) объекта(ов)

Командир АСС (АСФ)
Приложение Д
Рекомендации по оформлению материалов, представляемых для аттестации


Приложение Д.А

План обслуживаемого объекта (карта зоны действия)

Приводится план объекта с указанием потенциально-опасных объектов, бытовых и административных корпусов, расположения АСС (АСФ), железнодорожных переездов, мостов и т.п.








































Приложение Д.Б

Основные характеристики потенциально опасных объектов

	№ п/п
	Наименование потенциально опасного объекта
	Наименование опасных веществ
	Количество

	1
	2
	3
	4




(Технический руководитель обслуживаемого объекта)

Командир АСС (АСФ)








































Приложение Д.В

Перечень видов аварийно-спасательных работ, к выполнению которых аттестуется АСС или АСФ

Перечень 
видов аварийно-спасательных работ,
к выполнению которых аттестуется АСС или АСФ 


	№ п/п
	Вид аварийно-спасательных работ

	
	Например: Комплекс газоспасательных работ (для АСС или АСФ на профессиональной основе)







(Технический руководитель обслуживаемого объекта)

Командир АСС (АСФ)




























Приложение Д.Г

Примерный Протокол заседания Межведомственной комиссии 
по определению структуры и численности АСС или АСФ для выполнения газоспасательных работ


	
	
	УТВЕРЖДАЮ
Учредитель формирования


_________________ Ф.И.О.
«____» _____________ 200  г.




ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по вопросу определения 
аварийно-спасательного (газоспасательного) формирования
на профессиональной основе


от «___» ___________ 200   г.


Присутствовали:

от Учредителя:

Ф.И.О. – должность – председатель комиссии
	Ф.И.О. – командир АСС (АСФ)
	Ф.И.О. – руководители обслуживаемых объектов (цехов, установок и т.п.).

от территориального органа Ростехнадзора:

	Ф.И.О. - должность

от аттестационной комиссии:

	Ф.И.О. – должность.

от территориального органа МЧС России:

	Ф.И.О. - должность





Повестка дня:

1. Определение структуры и численного состава, создаваемого аварийно-спасательного (газоспасательного) формирования.

Слушали: 
Выступали:


С учетом дислокации опасных производственных объектов предприятия, количества и характера опасных и вредных веществ и возможных чрезвычайных ситуаций, комиссия.

РЕШИЛА:

Решение комиссии о структуре, численности и оснащении создаваемого аварийно-спасательного (газоспасательного) формирования с обоснованием.


Подписи:



Приложение Д.Д


Сведения о прохождении профессиональной подготовки и аттестации спасателями АСС или АСФ

	Ф.И.О.
	должность
	дата аттестации
	квалификация
	Наименование аттестационной комиссии

	1
	2
	3
	4
	5




(Технический руководитель обслуживаемого объекта)

Командир АСС (АСФ)





































Приложение Д.Е


Документы о наличии и состоянии оперативного автотранспорта

	№ 
п/п
	Вид автотранспорта
	Марка
	Год выпуска
	Состояние

	1
	2
	3
	4
	5






(Технический руководитель обслуживаемого объекта)

Командир АСС (АСФ)





































Приложение Д.Ж


Данные об учебно-материальной базе


	№ п/п
	Наименование и назначение помещения
	Состояние
	Примечание

	1
	2
	3
	4






(Технический руководитель обслуживаемого объекта)

Командир АСС (АСФ)




































Приложение Е

Типовой табель оснащения аварийно-спасательного формирования для выполнения газоспасательных работ


Таблица Е.1	Типовой табель оснащения аварийно-спасательного формирования средствами индивидуальной защиты, специальным и вспомогатель-ным оборудованием для ведения газоспасательных работ

	Наименование оснащения
	Ед. изм.
	Количество (норма) оснащения

	Средства защиты органов дыхания и кожи, приборы контроля, 
оборудование обслуживания

	Автономные изолирующие дыхательные аппараты, массой не более 16 кг с избыточным давлением под маской, возможностью замены баллонов в загазованной среде без выключения из аппарата:
· рабочие;

                             
                             - резервные
	



шт.


шт.
	



По числу лиц, работающих в дыхательных аппаратах
По два на отделение плюс три на формирование

	Герметичные костюмы, обеспечивающие химическую защиту:
· закрытого типа (скафандровые);


-  открытого типа (облегающие)
	

шт.


шт.
	

По численности газоспасателей плюс резерв 10% 
По численности газоспасателей плюс резерв 10% 

	Фильтрующие противогазы
	шт.
	По численности газоспасателей  плюс резерв 10%

	Шланговые дыхательные аппараты для работы в стесненных условиях с высокой концентрацией токсичных веществ и запасом сжатого воздуха в резервном баллоне
	шт.
	Два, совместимых с дыхательными аппаратами на сжатом воздухе

	Противогазы шланговые
	шт.

	Два

	Компрессоры воздушные с давлением 300-330 кг/см2
	шт.
	Два 

	Компрессоры кислородные дожимающие:
· при наличии кислородных дыхательных аппаратов;
  - при отсутствии кислородных дыхательных аппаратов
	
шт.
	
Два 
Один в подразделении для наполнения баллонов к аппаратам ИВЛ

	Контрольные приборы для проверки изолирующих воздушных дыхательных аппаратов
	шт.
	По 1 на отделение плюс 1 в формировании

	Контрольные приборы для проверки  аппаратов ИВЛ:
· переключающего устройства;
- ингаляционного устройства
	
шт.
шт.
	
Один
Один


Продолжение таблицы Е.1 

	Наименование оснащения
	Ед.
изм.
	Количество (норма)
оснащения

	Баллоны малолитражные кислородные запасные, наполненные кислородом
	шт.
	Четыре на каждый аппарат ИВЛ

	Баллоны транспортные, наполненные кислородом
	шт.
	Два, только для аппаратов ИВЛ

	Баллоны малолитражные воздушные, наполненные воздухом (запасные)
	шт.
	По два на каждый аппарат в 2-х баллонном исполнении
По одному на каждый аппарат в 1-баллонном исполнении

	Баллоны транспортные, заполненные воздухом
	шт.
	Четыре на формирование, имеющее ШДА

	 Приспособление для проверки герме-тичности масок противогазов (респи-раторов)
	шт.
	Два

	 Весы циферблатные (электронные) с разновесами
	шт.
	Двое

	Агрегат (шкаф) для сушки деталей дыхательных аппаратов, противогазов
	шт.
	Один

	Средства оказания первой медицинской помощи

	Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) портативные, переносные
	шт.
	По одному на отделение (смену) плюс один резервный в формировании

	Носилки санитарные (складные)
	шт.
	Одни в каждом отделении плюс одни резервные в формировании

	Медицинская сумка отделения
	комп.
	В каждом отделении

	Одеяло шерстяное (байковое)
	шт.
	Два на отделение (смену)

	Фантом-тренажер для отработки приемов сердечно-легочной реанимации
	комп.
	Один в формировании

	Шины транспортной иммобилизации
	комп.
	Один на отделение, плюс один для тренировок

	Приборы для контроля состава воздуха производственных помещений

	Химический газоопределитель типа УГ в комплекте
	шт.
	Два

	Аспиратор меховой (ГХ)
	шт.
	Один в сумке командира отделения, два запасных в формировании

	Набор индикаторных трубок (по 10 шт. на каждый газ, встречающийся на пред-приятии или образующийся при аварии)
	комп.
	По одному комплекту в сумке командира отделения плюс три резервных в формирова-нии

	Наименование оснащения
	Ед. изм.
	Количество (норма) оснащения

	Универсальные газоанализаторы для экстренного определения содержания токсичных газов в воздухе
	шт.
	Два 

	Прибор для проверки объема меха и герметичности АМ-4
	шт.
	Один


Продолжение таблицы Е.1 

	Наименование оснащения
	Ед.
изм.
	Количество (норма)
оснащения

	Средства связи

	Радиостанция стационарная
	комп.
	Одна 

	Радиостанция перевозная
	комп.
	Одна на каждый оперативный автомобиль

	Радиостанция переносная (искровзрыво-безопасного исполнения)
	комп.
	По числу лиц командиров от-делений и комсостава плюс одна резервная на формиро-вание

	 Мегафон или громкоговоритель на опе-ративном автомобиле
	шт.
	Один

	Магнитофон
	шт.
	Один

	Радиостанция носимая, совместимая с имеющимися средствами защиты (аппарат, костюм)
	комп.
	Одна на отделение

	Гарнитур скрытого ношения с ларинго-фоном, ушным телефоном и кнопочным управлением
	комп.
	Не менее четырех

	Вспомогательное оборудование и оснащение

	Аккумуляторные светильники во взрыво-защищенном исполнении:
                             - головные;

                            
                             - групповые
	шт.
	

По числу дежурящих в отделении (смене) плюс резерв 50%
Два на отделение (смену) плюс один резервный

	Агрегат для зарядки аккумуляторных светильников
	комп.
	Один

	Веревка спасательная диаметром 12 мм и длиной 25 м
	шт.
	Одна на отделение

	Пояс спасательный с карабином
	шт.
	Один на отделение

	Щуп – путеводитель
	шт.
	Один на отделение

	Лестница веревочная
	шт.
	Две на формирование

	Лестница 3-х коленная (выдвижная):
                             - "палка";
                             - штурмовка
	шт.
	По усмотрению командира АСФ

	Тренога переносная металлическая "Трипод" с лебедкой
	комп.
	Один 

	Альпинистское снаряжение
	комп.
	Один

	Комплект ограждения опасной зоны К30-2
	комп.
	Два 

	Наименование оснащения
	Ед. изм.
	Количество (норма) оснащения

	Знаки, запрещающие въезд в загазованную зону
	шт.
	Не менее четырех на оперативной машине

	Манометры контрольные кислородный и воздушный
	шт.
	По одному 

	Секундомер
	шт.
	Два 

	Рулетка длиной 10-20 м
	шт.
	Одна

	Пломбир
	шт.
	Один на отделение (смену)

	Термос, емкостью 2-4 л
	шт.
	Один на дежурное отделение (смену)


Продолжение таблицы Е.1 

	Наименование оснащения
	Ед.
изм.
	Количество (норма)
оснащения

	Стенд (полигон) для испытания спаса-тельных поясов, веревок и тренажеров
	шт.
	Один

	Боты диэлектрические
	пар
	Одна на дежурное отделение (смену)

	Перчатки диэлектрические
	пар
	Две на дежурное отделение (смену)

	Глицерин ч.д.а.
	кг
	Не менее 5 кг в формированиях, имеющих дожимающие компрессоры

	Спирт этиловый ректификат 
	кг
	Один

	Комплект пневматического (гидравличес-кого) инструмента
	комп.
	Один 

	Прибор или очки ночного видения ПНВ или ОНВ-3 (для выполнения разведки в задымленной, загазованной атмосфере)
	комп.
	Один

	Сумка командира отделения
	комп.
	В каждом отделении

	Сумка командирская
	комп.
	Один

	Наименование оснащения
	Ед.
изм.
	Количество (норма) оснащения

	Трос направляющий на катушке (при отсутствии проводной связи)
	м
	Определяет командир АСФ

	Сирена звуковая
	Шт.
	На каждом оперативном автомобиле

	Проблесковый маячок
	Шт.
	На каждом оперативном автомобиле

	Комплект запасных частей к дыхательным аппаратам
	
	Определяет командир АСФ

	Набор прокладок наиболее применяемых размеров
	комп.
	Для выполнения газоспасательных работ при ликвидации аварии
Определяет командир АСФ

	Набор заглушек наиболее применяемых размеров
	комп.
	

	Набор хомутов наиболее применяемых размеров
	комп.
	

	Ключи гаечные рожковые (торцевые) наиболее применяемые в цехах
	комп.
	

	Оснащение для локализации розливов нефти и нефтепродуктов

	Боновые заграждения
	метр
	В зависимости от возможного объема и площади розлива нефти

	Подпорные стенки
	шт.
	В зависимости от возможного объема и площади розлива нефти

	Нефтесборные устройства (скриммер)
	шт.
	Не менее двух на формирование

	Вакуумные установки (насосное оборудование)
	шт.
	Не менее двух на формирование

	Разборные резервуары
	шт.
	В зависимости от возможного объема розлива нефти

	Сорбенты
	кг.
	В зависимости от возможного объема и площади розлива нефти

	Распылители сорбента (автономные или стационарные)
	шт.
	Не менее двух на формирование



	Перечень альпинистского снаряжения для спасательных работ на высоте

	Спасательная веревка диаметром 10-12 мм, длиной 50 м
	шт.
	2

	Веревка вспомогательная диаметром 8 мм, длиной 50 м
	шт.
	1

	Веревка для газоспасательных работ (льняная, х/б, пеньковая и др.), длиной 10 м
	шт.
	2

	Веревка для тренировок диаметром 10-12 мм, длиной 15-20 м
	шт.
	3

	Предохранительный пояс (ИСС)
	шт.
	4

	Носилки спасательные «Paramedic»
	шт.
	1

	Спасательные системы: спасательная косынка,
сбруя для колодцев
	
шт.
шт.
	
1
1

	Карабин
	шт.
	8

	Тормозное устройство
	шт.
	4


Продолжение таблицы Е.1 

	Наименование оснащения
	Ед.
изм.
	Количество (норма)
оснащения

	Зажим
	шт.
	2

	Блок
	шт.
	2

	Локальная петля
	шт.
	2

	Протектор для веревок
	шт.
	2

	Сумки укладочные: для веревок
                                   общая
	шт.
шт.
	3
1





Таблица Е.2			Перечень оснащения газодымной камеры

	Наименование

	Кол-во

	Электропечь (нагревательные приборы) для создания высокой температуры (500 С), шт.
	1

	Устройство для создания загазованности и задымленности, шт.
	1

	Психрометр бытовой, шт.
	1

	Вертикальный эргометр с грузом 20 кг, шт.
	5

	Беговой мостик или велоэргометр, шт.
	1

	Манекен (фантом), шт.
	1

	Коридор для создания препятствий, темноты, высокой температуры, дыма, шума и др., комп.
	1

	Оборудование и инструмент для отработки навыков установки заглушек, устранения утечек в зависимости от характеристик и места аварии, комп.
	1

	Колодец с трубопроводом и вентилем в нем и люком диаметром 500-600 мм (колодец может быть на полигоне подразделения), комп.
	1

	Носилки санитарные складные, шт.
	1

	Переговорное устройство (мегафон) для подачи вводных и контроля за тренирующимися, шт.
	1

	Вентилятор вытяжной, шт.
	1

	Распредпункт с пусковой аппаратурой, комп.
	1

	Звонок аварийной сигнализации или телефон прямой связи с дежурным у средств связи подразделения, шт.
	1

	Аптечка с медикаментами, комп.
	1

	Скамья для размещения тренирующихся при отдыхе, шт.
	1-2

	Стол, шт.
	1

	Схема камеры и размещения предметов в ней, экз.
	1

	Шкаф для хранения инструмента, шт.
	1

	Стул, шт.
	1

	Звуковой метроном, комп.
	1


Таблица Е.3		Перечень предметов в сумке командира отделения

	Наименование

	Кол-во

	Жгут артериальный (бинт Мартинса)1,5-2,0 м, шт.
	1

	Пакет индивидуальный, шт.
	1

	Сосуд для отбора проб воздуха, шт.
	3

	Насос ручной (груша)для отбора проб воздуха, шт.
	1

	Нож складной, длина лезвия 12-15 см, шт.
	1

	Термометр максимальный спиртовой в деревянной оправе, с пределом измерения от – 500 С до + 500 С
	1

	Бланк акт-наряда отбора проб воздуха, шт.
	5

	Авторучка, шт.
	1

	Блокнот, шт.
	1

	Аспиратор меховой (гх), шт.
	1

	Набор индикаторных трубок (по 10 шт. на каждый газ, встречающийся на предприятии или при  аварии), комп.
	1

	Воздушный шланг-удлинитель (2м, для соединения между собой двух дыхательных аппаратов АВХ), шт.
	1

	Карты-коды и промежуточные подсоединения при наличии в отделении проводной связи «Уголек», комп.
	1

	Средство против запотевания стекол (масок, костюмов), комп.
	1

	Лента изоляционная, м
	2





Таблица Е.4		Перечень предметов в сумке командирской

	Наименование

	Кол-во

	Оперативный журнал, шт.
	1

	Устав АСФ, шт.
	1

	Положение о газоспасательных формированиях
	1

	Бумага писчая не менее, лист
	20

	Авторучка, шт.
	1

	Карандаш, шт.
	1

	Карандаши цветные, набор
	1

	Линейка длиной 30 см, шт.
	1

	Резинка (штрих), шт.
	1

	Калькулятор, шт.
	1

	Кассета для магнитофона, шт.
	1

	Наушники высокоомные с зажимами («крокодил») на концах провода, для параллельного подсоединения к телефону, комп.
	1

	Бланки акт-наряда отбора проб воздуха, шт.
	20

	Наставление по Тактико-технической подготовке спасателей для оказания помощи людям и ликвидации ЧС, сопровождающейся выделением вредных веществ, шт.
	1



Таблица Е.5		Нормы обеспеченности газоспасательного формирования
транспортными средствами


	Наименование и назначение автомобилей

	Кол-во

	
  Автомобили оперативные со специальным кузовом (или автобусы)         
   для выезда оперативного состава на аварийно-спасательные работы:

                   - при дежурстве одним отделением;
                   - при дежурстве двумя отделениями

  Автомобили оперативные легковые для выезда командно-
   руководящего состава на аварийно-спасательные работы

	



Один
Два

Один





Таблица Е.6		Перечень комплектности учебно-тренировочного полигона


	Наименование

	Кол-во

	Дорожка (полоса) для проведения занятий по тактико-технической подготовке с отработкой комплексов по применению связи (проводной, звуковой, световой) и др. упражнений, м
	50-100

	Емкость (ж/дорожная цистерна списанная) с подводом воды от магистрали для создания свищей, течей из емкости, комп.
	1

	Эстакада с двумя лестницами с углом наклона 40-60 0 и одной сбоку вертикальной; один трубопровод на эстакаде с муфтовым соединением, второй, проложенный по низу, с фланцевым соединением, комп.
	1

	Терренкур длиной 10-15 м для передвижения спасателя «по- пластунски» со снятым дыхательным аппаратом и минимальным оснащением, комп.
	1

	Носилки рабочие с надежно закрепленным одноцельным грузом (70 кг), шт
	1

	Схема учебно-тренировочного полигона, экз.
	1


Таблица Е.7	Перечень оснащения для проверки дыхательных аппаратов, противогазов, самоспасателей и аппаратов ИВЛ

	Наименование

	Кол-во

	Контрольный прибор для проверки дыхательных аппаратов, комп.
	1-2

	Приспособления, материалы и инструмент для проведения годовой проверки дыхательных аппаратов, комп.
	1

	Приспособления для проверки:
- панорамной маски, шт
- шлем-маски, шт
	
1
1

	Прибор для проверки герметичности самоспасателей, шт
	1

	Прибор контрольный для проверки аппаратов ИВЛ, шт
	1

	Прибор и приспособления для проверки шланговых аппаратов (противогазов), шт
	1

	Термометр комнатный, шт
	1

	Барометр-анероид бытовой, шт
	1

	Секундомер (часы песочные), шт
	1-2

	График годовой (профилактической) проверки дыхательных аппаратов, шт
	1

	Плакаты и схемы по применению контрольных приборов для профилактической (годовой), плановой проверки дыхательных аппаратов, самоспасателей, противогазов и аппаратов ИВЛ, комп.
	1





Таблица Е.8	Перечень оснащения для обеспечения выезда АСФ по сигналу «Тревога»

	Наименование

	Кол-во

	Пульт управления дежурного у средств связи , комп.
	1

	Наружная звонковая (тональная) сигнализация оповещения об аварии (основная), комп.
	1

	Звонковая (тональная) сигнализация оповещения об аварии внутри служебных зданий, комп.
	1

	Автономная звонковая (тональная) внутри служебных зданий, комп.
	1

	Аварийное освещение в оперативном гараже, комнате отдыха и у пульта дежурного, комп.
	1

	Светофоры, освещаемые указатели «Берегись автомобиля» и другие знаки для безопасного аварийного выезда оперативного транспорта с территории подразделения на основную магистраль, комп.
	1


Таблица Е.9	   Перечень оснащения пульта управления дежурного у средств связи


	Наименование

	Кол-во

	Пульт с кнопками управления, шт
	1

	Телефонный аппарат (коммутатор) с двумя независимыми линиями связи с центральным коммутатором предприятия, прямыми линиями связи с главным инженером и главным диспетчером предприятия, шт
	1

	Аварийная путевка на выезд АСФ, шт
	4

	Копирка, лист
	1

	Шариковая ручка (карандаш), шт
	1

	Часы, шт
	1

	Календарь, шт
	1

	Список телефонов, экземпляр
	1

	Обязанности дежурного у средств связи, шт
	1

	Планы ликвидации аварийных ситуаций, комп.
	1

	Аварийные карточки в каждом ПЛАСе, комп.
	1



Таблица Е.10		Перечень средств в медицинской сумке отделения


	Наименование
	Един.
изм.
	Коли-
чество

	
Амилнитрит  0,5  мл
Настойка бриллиантового зеленого спиртовая, 2%
Перекись водорода 3%
Нашатырный спирт 10% - 1,0 мл
Раствор новокаина 2% - 1,0 мл
Раствор альбуцида 30% - 1,0 мл
Настойка валерианы (пустырника)
Спирт этиловый 96,6% ректификат
Вода минеральная, щелочная
Анальгин 0,5 г, табл.
Димедрол 0,05 г, табл.
Валидол, табл. (капсулы)
Сода двууглекислая (в расфасовке по 4.0 г)
Кислота борная (в расфасовке по 4.0 г)
Калий марганцевокислый
Уголь активированный, табл.
Биологически активное перевязочное средство
Салфетки марлевые 20х20, стерильн.
Салфетка ватно-марлевая 20х10х1 см
Салфетка марлевая 15х15 см для увлаж. кислорода
Бинт 14х7, стерильн.
Бинт 10х5, стерильн.
Пакет индивидуальный
Вата гигроскопическая, стерильн.(в расфасовке 10-20 г)
Лейкопластырь 5х500 см
Емкость (5-10 мл) для разведения увлажн. жидкостей
Жгут артериальный (бинт Мартинса), 1,5-2м
Роторасширитель щипцовый
Ножницы остроконечные
Нож складной, длина лезвия 12-15 см
Воздуховод
Пипетка глазная в футляре
Палочки с ватой (помазки)
Груша резиновая для промывания глаз
Стакан пластмассовый, 100-150 мл
Горчичник
Ложка чайная, пластмассовая
Клеенка полиэтиленовая 2м х 2м (2м х 1,5м)
Полотенце
Мыло туалетное
	
амп
мл
мл
амп
амп
амп
мл
мл
мл
упак.
упак.
упак.
г
г
г
упак.
компл.
пакет
шт
шт
шт
шт
шт
шт
упак.
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт 
шт
шт
шт
шт
шт
кусок
	
3-5
20
20
5
5
5
30
200
500
1
1
1
200
50
5
1
1
1
2
5
3
2
3
5
1
2-3
2
1
1
1
1
1
5
1
2
5
1
1
1
1






Продолжение таблицы Е.10 

	Наименование
	Един.
изм.
	Коли-
чество

	Блокнот
Авторучка
Шина проволочная (Крамера) 110х10
Шина проволочная (Крамера)  80х10
Охлаждающая смесь ОС-450
Пузырь для льда ( d = 15-20 см )
Воротник Шанца
Перчатки резиновые (медицинские или хозяйственные)
	шт
шт
шт
шт
пакет
шт
шт
пар
	1
1
2
2
5
5
1
2



Примечание:  табель оснащения аварийно-спасательного формирования может корректироваться с учетом особенностей дислокации, специфики обслуживаемых объектов и применяемого технического оснащения.





Приложение Ж

Контрольные нормативы по физической подготовке для оперативного состава 
газоспасательного формирования

	Наименование норматива
	Едини-ца из-мерения
	Возрастные группы

	
	
	до 30 лет
	от 30 до 35 лет
	от 35 до 40 лет
	от 40 до 45 лет
	от 45 лет и старше

	
	
	Оценка в баллах

	
	
	5
	4
	3
	5
	4
	3
	5
	4
	3
	5
	4
	3
	5
	4
	3

	Подтягивание на перекладине
или
отжимание от пола
	
кол-во раз
	14


45
	12


40
	10


35
	13


40
	11


30
	9


25
	10


30
	8


25
	6


20
	8


25
	6


15
	4


10
	6


15
	4


10
	2


7

	Поднятие ног к перекладине 
       или 
подъем туловища
	
кол-во раз
	20


40
	18


35
	16


30
	18


35
	16


30
	14


25
	16


30
	14


25
	12


20
	14


20
	12


15
	10


10
	10


15
	6


10
	4


8

	Приседание
	кол-во раз/мин
	60
	55
	50
	60
	55
	50
	55
	50
	45
	50
	45
	40
	45
	40
	35














Приложение И


Критерии принятия решения по рекомендации АСФ к аттестации 
на право ведения газоспасательных работ по результатам проверки готовности


	Наименование параметра

	Результат проверки

	Возможность аттестации, компенсирующие мероприятия


	1
	2
	3

	Структура АСФ
	соответствует задачам и функциям АСФ
	рекомендуется к аттестации

	
	не соответствует задачам и функциям АСФ
	аттестация возможна;
компенсирующее мероприятие – проведение заседания комиссии по определению структуры формирования и приведение ее в соответствие в течение 3-х месяцев

	Численность АСФ
	соответствует задачам и функциям АСФ
	рекомендуется к аттестации

	
	не в полной мере соответствует задачам и функциям АСФ, но обеспечено оперативное дежурство в составе не менее 4-х  газоспасателей
	аттестация возможна;
компенсирующее мероприятие – проведение заседания комиссии по определению численности формирования и приведение ее в соответствие в течение 3-х месяцев

	
	не обеспечено оперативное дежурство в составе не менее 4-х газоспасателей
	к аттестации не рекомендуется

	Расположение АСФ и состояние оперативного транспорта
	обеспечено прибытие к любому газовзрывопожаро-опасному объекту за время, не более 3-х минут в дневное и 5 минут в ночное время суток с момента поступления дежурному АСФ сигнала об аварии
	рекомендуется к аттестации

	
	не выполняется норматив прибытия
	к аттестации не рекомендуется; возможна аттестация на право ведения газоспасательных работ на объектах, находящихся в пределах нормативного прибытия АСФ (прим.)



Примечание: В обоснованных случаях, например, при наличии на обслуживаемом объекте нештатного аварийно-спасательного формирования, аттестованного в установленном порядке и способного своими  возможностями, до прибытия профессионального АСФ, обеспечить проведение необходимого комплекса газоспасательных работ, профессиональное АСФ может быть рекомендовано к аттестации.
Продолжение приложения И

	1
	2
	3

	Размещение АСФ
	соответствует задачам и функциям АСФ
	рекомендуется к аттестации

	
	имеется более 70 % служебных помещений и учебно-тренировочного комплекса (полигон, спортивная площадка или зал, газодымная камера)
	аттестация возможна,
компенсирующее мероприятие: обеспечение необходимыми помещениями и учебно-тренировочным комплексом в течение 1 года

	
	имеется менее 70 % служебных помещений и учебно-тренировочного комплекса (полигон, спортивная площадка или зал, газодымная камера)
	к аттестации не рекомендуется

	Наличие и состояние технического оснащения
	имеются в наличии и в исправном состоянии по количеству, приведенному в типовом Табеле оснащения АСФ для ведения газоспасательных работ
	рекомендуется к аттестации

	
	имеется в наличии и в исправном состоянии не менее 70 % от необходимого количества, согласно Табелю оснащения
	аттестация возможна,
компенсирующее мероприятие:
дооснащение в течение 2-х лет

	
	имеется в наличии и в исправном состоянии менее 70 % от необходимого количества, согласно Табелю оснащения, но обеспечено оснащением дежурное отделение спасателей
	аттестация возможна,
компенсирующее мероприятие:
дооснащение в течение 2-х лет, с распределением по времени:
50% - в течение полугода
75% - в течение года
100% - в течение 2-х лет

	
	дежурное отделение спасателей не обеспечено исправным техническим оснащением
	к аттестации не рекомендуется

	Организация несения службы и профессиональной подготовки (ведение документации и т.п.)
	соответствует действующим требованиям
	рекомендуется к аттестации

	
	не соответствует действующим требованиям
	аттестация возможна,
компенсирующее мероприятие: недостатки устраняются в течение 3-х месяцев








Продолжение приложения И

	1
	2
	3

	Теоретическая подготовка командного состава
	выявлена хорошая подготовка
	рекомендуется к аттестации

	
	выявлена недостаточная подготовка
	аттестация возможна,
компенсирующее мероприятие: прохождение обучения в профильном учреждении повышения квалификации в течение полугода

	
	выявлена неудовлетворительная подготовка
	к аттестации не рекомендуется

	Тактико-техническая подготовка оперативного состава, оказание первой медицинской помощи пострадавшим, ведение спасательных работ на высоте
	выявлена хорошая подготовка (правильно выполнено не менее 80 % приемов)
	рекомендуется к аттестации

	
	выявлена недостаточная подготовка (правильно выполнено не менее 50 % приемов)
	аттестация возможна,
компенсирующее мероприятие: прохождение обучения и внеочередная аттестация спасателей в течение полугода

	
	выявлена неудовлетворительная  подготовка (правильно выполнено менее 50 % приемов)
	к аттестации не рекомендуется

	Физическая подготовка
	При условии удовлетворительной тактико-технической подготовки не оказывает решающего значения на рекомендации к аттестации. Вносится в план мероприятий по усмотрению членов комиссии

	Организация и выполнение аварийных и технических работ
	удовлетворительная организация и выполнение аварийных и технических работ
	рекомендуется к аттестации, выявленные недостатки устраняются в течение 3 месяцев

	
	неудовлетворительная организация и выполнение аварийных и технических работ
	к аттестации не рекомендуется

	Выполнение газоспасательных работ при техногенной аварии
	удовлетворительные действия АСФ в ходе учебной тревоги
	рекомендуется к аттестации, выявленные недостатки устраняются в течение 3-х месяцев

	
	неудовлетворительные действия АСФ в ходе учебной тревоги
	к аттестации не рекомендуется
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	Организация и проведение профилактической работы, в т.ч. организация и безопасное проведение газоопасных работ
	Замечания и предложения по организации и проведению профилактической работы вносятся в заключение и план организационных мероприятий. Особое внимание уделяется состоянию организации и безопасному проведению газоопасных работ.



