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Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».

Сведения о стандарте

1. Разработан Федеральным государственным учреждением «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ФГУ ВНИИПО МЧС России).
2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 274 «Пожарная безопасность».
3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 февраля 2009 г. № 19-ст.
4. Введен впервые.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.



1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей пожарных автомобилей, включаемых в техническую документацию по их созданию.

2. Термины и определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
2.1. Пожарные автомобили (ПА): оперативные транспортные средства на базе автомобильных шасси, оснащенные пожарно-техническим вооружением, оборудованием, используемые при пожарно-спасательных работах.
2.2. Основные пожарные автомобили (ОПА): пожарные автомобили, предназначенные для доставки личного состава к месту вызова, тушения пожаров и проведения спасательных работ с помощью вывозимых на них огнетушащих веществ и пожарного оборудования, а также для подачи к месту пожара огнетушащих веществ от других источников.
2.3. Специальные пожарные автомобили (СПА): пожарные автомобили, предназначенные для обеспечения выполнения специальных работ на пожаре.
2.4. Пожарная автоцистерна (АЦ): пожарный автомобиль, оборудованный пожарным насосом, емкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи и предназначенный для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения действий по его тушению и аварийно-спасательных работ.
2.5. Пожарная автоцистерна с лестницей (АЦЛ): пожарный автомобиль, оборудованный пожарным насосом, емкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи, стационарной механизированной выдвижной и поворотной лестницей и предназначенный для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения действий по тушению пожара, использования при аварийно-спасательных работах.
2.6. Пожарная автоцистерна с коленчатым подъемником (АЦПК): пожарный автомобиль, оборудованный пожарным насосом, емкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи, стационарной механизированной поворотной коленчатой или телескопической подъемной стрелой с люлькой (подъемной платформой) и предназначенный для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения действий по тушению пожара и использования при аварийно-спасательных работах.
2.7. Автомобиль пожарно-спасательный (АПС): пожарный автомобиль, оборудованный пожарным насосом, емкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи, генератором, расширенным комплектом пожарно-технического вооружения и предназначенный для доставки личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования к месту пожара (аварии), тушения и проведения аварийно-спасательных работ.
2.8. Автомобиль пожарно-спасательный с лестницей (АПСЛ): пожарный автомобиль, оборудованный механизированной выдвижной и поворотной лестницей и предназначенный для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.
2.9. Пожарный автомобиль порошкового тушения (АП): пожарный автомобиль, оборудованный сосудом для хранения огнетушащего порошка, баллонами с газом или компрессорной установкой, лафетным и ручными стволами и предназначенный для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования и проведения действий по тушению пожара.
2.10. Пожарный автомобиль пенного тушения (АПТ): пожарный автомобиль, оборудованный одной или несколькими емкостями для хранения пенообразователя, пожарным насосом с обвязкой коммуникаций и устройством для дозирования пенообразователя и предназначенный для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и проведения действий на предприятиях нефтехимической промышленности и в местах хранения нефтепродуктов.
2.11. Пожарный автомобиль комбинированного тушения (АКТ): пожарный автомобиль, оборудованный насосом, емкостями для хранения огнетушащих веществ и средствами их подачи и предназначенный для доставки к месту пожара личного состава, средств комбинированного тушения и пожарно-технического вооружения для одновременной или последовательной подачи различных по свойствам огнетушащих веществ и проведения действий на промышленных предприятиях, объектах химической, нефтехимической и газовой промышленности, транспорте.
2.12. Пожарный автомобиль газового тушения (АГТ): пожарный автомобиль, оборудованный сосудами для хранения сжатых или сжиженных газов, устройствами их подачи и предназначенный для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования и проведения действий по тушению пожаров.
2.13. Пожарный автомобиль газоводяного тушения (АГВТ): пожарный автомобиль, оборудованный турбореактивным двигателем, системой подачи газовой и водяной струй и предназначенный для доставки к месту пожара (аварии) личного состава, пожарно-технического вооружения, оборудования и проведения действий при тушении нефтяных и газовых фонтанов, пожаров на технологических установках нефтеперерабатывающих и химических предприятий и их охлаждение.
2.14. Пожарный автомобиль первой помощи (АПП): пожарный автомобиль на шасси легкого класса, оборудованный насосной установкой, емкостями для жидких огнетушащих веществ и предназначенный для доставки к месту пожара (аварии) личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения действий при тушении пожаров в начальной стадии и первоочередных аварийно-спасательных работ.
2.15. Пожарный автомобиль насосно-рукавный (АНР): пожарный автомобиль, оборудованный насосом, комплектом пожарных рукавов и предназначенный для доставки к месту пожара (аварии) личного состава, пожарно-технического вооружения, оборудования и проведения действий по тушению.
2.16. Пожарная автонасосная станция (ПНС): пожарный автомобиль, оборудованный пожарным насосом и предназначенный для подачи воды по магистральным пожарным рукавам непосредственно к переносным лафетным стволам или к пожарным автомобилям с последующей подачей воды на пожар и для создания резервного запаса воды вблизи от места крупного пожара.
2.17. Пожарный автомобиль с насосом высокого давления (АВД): пожарный автомобиль, оборудованный пожарным насосом высокого давления, емкостями для жидких огнетушащих веществ, комплектом пожарно-технического вооружения и предназначенный для проведения действий по тушению пожаров в высотных зданиях и сооружениях.
2.18. Пожарный пеноподъемник (ППП): пожарный автомобиль, оборудованный стационарной механизированной поворотной коленчатой или телескопической подъемной стрелой с пеногенераторами и предназначенный для доставки личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования к месту пожара и проведения действий по тушению пожаров пеной на высоте.
2.19. Пожарный аэродромный автомобиль (АА): пожарный автомобиль, оборудованный средствами тушения и специальным пожарно-техническим вооружением для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в аэропортах специализированными пожарными службами.
2.20. Пожарная автолестница (АЛ): пожарный автомобиль, оборудованный стационарной механизированной выдвижной и поворотной лестницей и предназначенный для проведения аварийно-спасательных работ на высоте, подачи огнетушащих веществ на высоту и возможного использования в качестве грузоподъемного крана при сложенном комплекте колен.
2.21. Пожарный коленчатый автоподъемник (АПК): пожарный автомобиль, оборудованный стационарной механизированной поворотной коленчатой и (или) телескопической подъемной стрелой, последнее звено которой заканчивается платформой или люлькой, предназначенный для проведения аварийно-спасательных работ на высоте, подачи огнетушащих веществ на высоту и возможного использования в качестве грузоподъемного крана при сложенном комплекте колен.
2.22. Пожарный телескопический автоподъемник с лестницей (ТПЛ): пожарный автомобиль, оборудованный стационарной механизированной поворотной коленчато-телескопической стрелой (пакетом колен), последнее звено которой заканчивается люлькой, и имеющий лестничный марш, расположенный сбоку стрелы, предназначенный для проведения спасательных работ и тушения пожаров в многоэтажных зданиях, а также для выполнения других вспомогательных операций.
2.23. Пожарная автолестница с цистерной (АЛЦ): пожарный автомобиль, имеющий не более 3 человек боевого расчета, включая водителя, оборудованный стационарной раздвижной стрелой (пакетом колен), выполненной в виде непрерывного лестничного марша (лестницей), емкостями для воды и пенообразователя, насосной установкой для подачи огнетушащих веществ и предназначенный для проведения аварийно-спасательных работ на высоте, подачи огнетушащих веществ на высоту и возможного использования в качестве грузоподъемного крана при сложенном комплекте колен.
2.24. Пожарный коленчатый автоподъемник с цистерной (АПКЦ): пожарный автомобиль, оборудованный стационарной механизированной поворотной коленчатой, телескопической или коленчато-телескопической стрелой, последнее звено которой заканчивается люлькой, емкостями для воды и пенообразователя, насосной установкой для подачи огнетушащих веществ и предназначенный для проведения спасательных работ и тушения пожаров в многоэтажных зданиях, а также для выполнения других вспомогательных операций.
2.25. Пожарный аварийно-спасательный автомобиль (АСА): пожарный автомобиль, оборудованный генератором, комплектом аварийно-спасательного инструмента и предназначенный для доставки личного состава, пожарно-технического вооружения, оборудования к месту пожара (аварии) и проведения действий при аварийно-спасательных работах.
2.26. Пожарный водозащитный автомобиль (АВЗ): пожарный автомобиль, оборудованный пожарным насосом, емкостью для воды, оборудованием для сбора воды и предназначенный для защиты материальных ценностей от воды и ее удаления при тушении пожара.
2.27. Пожарный автомобиль связи и освещения (АСО): пожарный автомобиль, оборудованный электрогенератором, средствами связи и освещения и предназначенный для освещения места работы пожарных подразделений на месте пожара (аварии) и обеспечения связи с центральным пунктом пожарной связи.
2.28. Пожарный автомобиль газодымозащитной службы (АГ): пожарный автомобиль, оборудованный агрегатами и пожарно-техническим вооружением и предназначенный для удаления дыма из помещений, освещения места пожара, проведения аварийно-спасательных работ с помощью специального инструмента и оборудования.
2.29. Пожарный автомобиль дымоудаления (АД): пожарный автомобиль, оборудованный дымососом и комплектом пожарно-технического вооружения для удаления дыма из помещений и предназначенный для удаления дыма из подвалов, лестничных клеток и лифтовых шахт многоэтажных зданий и помещений большого объема, получения воздушно-механической пены высокой кратности и подачи ее в помещение и на открытые очаги пожара, создания заградительных полос из воздушно-механической пены на пути распространения пламени.
2.30. Пожарный рукавный автомобиль (АР): пожарный автомобиль, предназначенный для транспортирования пожарных рукавов и механизированной прокладки и уборки магистральных рукавных линий, тушения пожаров водяными или воздушно-пенными струями с помощью стационарного или переносных лафетных стволов.
2.31. Пожарный штабной автомобиль (АШ): пожарный автомобиль, оборудованный электрогенератором, средствами связи и предназначенный для доставки и обеспечения оперативной работы штаба пожаротушения на месте пожара и обеспечения связи между штабом, подразделениями и центром противопожарной службы.
2.32. Пожарная автолаборатория (АЛП): пожарный автомобиль, оборудованный средствами исследования пожаров и предназначенный для проведения оперативной группой специальных анализов и измерений в зонах пожаров.
2.33. Пожарный автомобиль профилактики и ремонта средств связи (АПРСС): пожарный автомобиль, оборудованный техническими средствами диагностики и ремонта средств связи и предназначенный для доставки личного состава и оборудования к месту проведения ремонтных работ.
2.34. Автомобиль диагностики пожарной техники (АДПТ): пожарный автомобиль, оборудованный техническими средствами оценки технического состояния пожарной техники и предназначенный для доставки личного состава и оборудования к месту проведения диагностических (ремонтных) работ.
2.35. Пожарный автомобиль-база ГДЗС (АБГ): пожарный автомобиль, оборудованный техническими средствами для обслуживания и зарядки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных.
2.36. Пожарный автомобиль технической службы (АПТС): пожарный автомобиль, оборудованный средствами для оценки технического состояния и ремонта пожарной техники и предназначенный для обеспечения работы пожарной техники.
2.37. Автомобиль отогрева пожарной техники (АОПТ): пожарный автомобиль, оборудованный нагревательно-отопительными приборами и предназначенный для доставки личного состава и оборудования к месту пожара (аварии) и обеспечения функционирования пожарной техники при отрицательной температуре.
2.38. Пожарная компрессорная станция (ПКС): пожарный автомобиль, оборудованный компрессором и предназначенный для заправки кислородом (воздухом) баллонов средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных на передвижных базах газодымозащитной службы.
2.39. Пожарно-технический автомобиль (АТ): пожарный автомобиль, оборудованный устройством для съема контейнеров и предназначенный для доставки к месту пожара боевого расчета и контейнеров с мобильными системами быстрого развертывания для проведения аварийно-спасательных работ и тушения пожаров.
2.40. Пожарный оперативно-служебный автомобиль (АОС): пожарный автомобиль, оборудованный комплектом пожарно-технического вооружения и предназначенный для доставки к месту пожара (аварии) личного состава оперативной службы и оборудования для его работы.
2.41. Полная масса ПА: сумма снаряженной массы автомобиля и перевозимого им боевого расчета, включая водителя, огнетушащих веществ, пожарно-технического вооружения, заявленная предприятием - изготовителем пожарного автомобиля в нормативно-технической документации.
2.42. Удельная мощность ПА: отношение номинальной мощности двигателя к полной массе автомобиля.
2.43. Дальность струи при подаче лафетным водяным (пенным) стволом ПА: расстояние от насадка до крайних капель водяной (пенной) струи.
2.44. Дальность струи при подаче лафетным (ручным) порошковым стволом ПА: максимальное расстояние от насадка до середины специального модельного очага пожара класса В, расположенного на оси струи и потушенного при подаче огнетушащего вещества. Расстояние между очагами не менее 1 м.
2.45. Дальность газоводяной струи: расстояние от сопла турбореактивного двигателя до крайних капель газоводяной струи.
2.46. Тип кабины ПА: кабина с одинарным, двойным, тройным количеством рядов сидений.
2.47. Компоновочная схема шасси ПА: расположение кабины относительно двигателя автомобиля (перед двигателем, над двигателем, за двигателем).
2.48. Скорость максимальная ПА: максимальная скорость ПА, установленная изготовителем при движении по горизонтальному участку шоссе с твердым покрытием.
2.49. Угол опрокидывания: угол наклона опорной плоскости колес к горизонту, при котором центр тяжести ПА и линия ее опрокидывания находятся в одной вертикальной плоскости. Такое положение соответствует начальному моменту опрокидывания.
2.50. Геометрическая высота всасывания: расстояние между осью вращения рабочего вала и уровнем воды со стороны всасывания.
2.51. Способ прокладки рукавов ПА: механический или ручной.
2.52. Высота подъема: расстояние по вертикали от горизонтальной опорной поверхности до верхней ступени лестницы АЛ, АЦЛ, АПСЛ, АЛЦ, АСА, АПТС; до пола люльки АПК, АЦПК, АПКЦ, ТПЛ; до оси гребенки пеногенератора ППП.
2.53. Вылет стрелы: расстояние по горизонтали от оси вращения подъемно-поворотного основания до верхней ступени лестницы АЛ, АЦЛ, АПСЛ, АЛЦ, АСА; до внешнего края пола люльки АПК, АЦПК, АПКЦ, ТПЛ; до внешнего края пеногенератора ППП.
2.54. Время маневра: промежуток времени с момента перемещения тумблера (рычага), с помощью которого обеспечивается выполнение соответствующего маневра (движения), до момента, когда исполнительный механизм, обеспечивающий его, достиг своего предельного положения или соответствующий элемент изделия достиг требуемого положения.
2.55. Угол подъема стрелы: угол между горизонтальной опорной поверхностью и стрелой АЛ, АПК, ППП, ТПЛ, АЦЛ, АЦПК, АПСЛ, АЛЦ, АПКЦ.
2.56. Люлька ПА: устройство, обеспечивающее удобство и безопасность эвакуации людей и работы пожарных при тушении пожара на высоте, устанавливаемое на вершине стрелы.
2.57. Выносные опоры ПА: устройства, обеспечивающие устойчивость ПА при работе и предохраняющие рессоры и шины базового шасси от воздействия дополнительных нагрузок, возникающих при работе.
2.58. Длина лестницы: расстояние от нижней до верхней ступеньки лестницы (зависит от степени выдвигания лестницы).
2.59. Ширина минерализованной полосы: расстояние, измеренное перпендикулярно оси минерализованной полосы между крайними линиями смачивания поверхности земли.
2.60. Расход топлива при стационарной работе на привод спецагрегатов ПА: количество топлива, расходуемого в единицу времени при работе на привод спецагрегатов в номинальном режиме.

3. Номенклатура показателей

3.1. Номенклатура показателей, характеризующих свойства основных ПА и их применяемость в технической документации, приведена в таблице 1.


Таблица 1

	№ п/п
	Показатель
	Пожарные автоцистерны
	Пожарные автоцистерны с лестницей
	Пожарные автоцистерны с коленчатым подъемником
	Автомобили пожарно-спасательные
	Автомобили пожарно-спасательные с лестницей
	Пожарные автомобили порошкового тушения
	Пожарные автомобили пенного тушения
	Пожарные автомобили комбинированного тушения
	Пожарные автомобили газовоготушения
	Пожарные автомобили газоводяного тушения
	Пожарные автомобили первой помощи
	Пожарные насосно-рукавные автомобили
	Пожарные автонасосные станции
	Пожарные автомобили с насосом высокого давления
	Пожарные пеноподъемники
	Пожарные аэродромные автомобили

	1. Показатели назначения

	1.1 
	Полная масса
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.2 
	Распределение на грузки на дорогу 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.3 
	Удельная мощность
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.4 
	Вместимость цистерны для воды
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	+; -
	+
	-
	-
	+
	-
	+

	1.5 
	Вместимость пенобака 
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	+
	+; -
	+

	1.6 
	Вместимость цистерны для жидких огнетушащих веществ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.7 
	Масса вывозимого порошка 
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.8 
	Масса огнетушащего газа 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -

	1.9 
	Подача насоса при номинальном числе оборотов 
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	+; -
	+
	+
	+
	+
	+; -
	+

	1.10
	Напор насоса при номинальном числе оборотов 
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	+; -
	+
	+
	+
	+
	+; -
	+

	1.11
	Расход стационарного водяного лафетного ствола 
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	-
	+; -
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	+; -
	+

	1.12
	Расход пенного лафетного ствола 
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	+

	1.13
	Расход порошкового лафетного ствола 
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.14
	Расход газоводяной струи
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.15
	Дальность струи при подаче водяным лафетным стволом
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	-
	+; -
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	+; -
	+

	1.16
	Дальность струи при подаче пенным лафетным стволом
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	+

	1.17
	Дальность струи при подаче порошковым лафетным стволом
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.18
	Дальность газоводяной струи
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.19
	Угол поворота водяного лафетного ствола в горизонтальной плоскости
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	-
	+; -
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+

	1.20
	Угол поворота пенного лафетного ствола в горизонтальной плоскости
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+

	1.21
	Угол поворота порошкового лафетного ствола в горизонтальной плоскости 
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.22
	Угол поворота турбореактивного двигателя в горизонтальной плоскости 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.23
	Угол поворота водяного лафетного ствола в вертикальной плоскости
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	-
	+; -
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+

	1.24
	Угол поворота пенного лафетного ствола в вертикальной плоскости
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	+

	1.25
	Угол поворота порошкового лафетного ствола в вертикальной плоскости 
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.26
	Угол поворота турбореактивного двигателя в вертикальной плоскости 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.27
	Дистанционное управление лафетным стволом (турбореактивным двигателем) 
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	-
	+; -
	-
	-
	-
	-
	+; -
	+

	1.28
	Тип кабины 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.29
	Колесная формула ПА 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.30
	Компоновочная схема шасси 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.31
	Мощность двигателя (номинальная) 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.32
	Скорость максимальная 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.33
	Число мест для боевого расчета (включая место водителя) 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.34
	Угол опрокидывания, град. 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.35
	Наименьший радиус поворота 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.36
	Наибольшая геометрическая высота всасывания
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	+

	1.37
	Продолжительность заполнения насоса при наибольшей геометрической высоте всасывания
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	+; -
	+

	1.38
	Расход ручного порошкового ствола 
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.39
	Дальность струи при подаче ручным порошковым стволом 
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.40
	Количество ручных порошковых стволов 
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.41
	Рабочее давление в емкости с порошком 
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.42
	Рабочее давление в баллонах с огнетушащим газом
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -

	1.43
	Запас напорных рукавов (шлангов)
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+

	1.44
	Способ прокладки рукавов 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-

	1.45
	Ширина минерализованной полосы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+

	1.46
	Наличие подбамперных насадков и их количество 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+

	1.47
	Наличие установки для подогрева воды в цистерне 
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	-
	+; -
	+; -
	-
	-
	+; -
	-
	-
	+; -
	-
	+; -

	1.48
	Температура воды в цистерне при минимальной температуре воздуха через час после выезда из депо 
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	-
	+; -
	+; -
	-
	-
	+; -
	-
	-
	+; -
	-
	+; -

	1.49
	Наличие подогрева насосного отсека 
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	1.50
	Температура воздуха в насосном отсеке при минимальной температуре воздуха через час после выезда из депо
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	1.51
	Температура воздуха в кабине ПА при минимальной температуре воздуха через час после выезда из депо
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.52
	Вид потребляемого топлива 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.53
	Вместимость топливных баков
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.54
	Мощность стационарной электросиловой установки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.55
	Напряжение стационарной электросиловой установки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.56
	Частота тока стационарной электросиловой установки 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.57
	Число фаз стационарной электросиловой установки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.58
	Число устанавливаемых стационарных прожекторов 
	+; -
	+; -
	+; -
	+
	+; -
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-
	-
	+; -
	-
	+; -

	1.59
	Мощность прожекторов 
	+; -
	+; -
	+; -
	+
	+; -
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-
	-
	+; -
	-
	+; -

	1.60
	Высота подъема телескопической осветительной мачты 
	+; -
	+; -
	+; -
	+
	+; -
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-
	-
	+; -
	-
	+; -

	1.61
	Углы поворота прожекторов в горизонтальной плоскости 
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-
	-
	+; -
	-
	+; -

	1.62
	Углы поворота прожекторов в вертикальной плоскости 
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-
	-
	+; -
	-
	+; -

	1.63
	Освещенность рабочего места оператора 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.64
	Грузоподъемность крана-манипулятора 
	-
	-
	-
	+; -
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.65
	Максимальная высота подъема груза краном- манипулятором 
	-
	-
	-
	+; -
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.66
	Максимальный вы- лет стрелы крана манипулятора 
	-
	-
	-
	+; -
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.67
	Тяговое усилие лебедки 
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	-
	-
	-
	-
	+; -
	+; -
	-
	-
	-
	-
	-

	1.68
	Длина троса лебедки 
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	-
	-
	-
	-
	+; -
	+; -
	-
	-
	-
	-
	-

	1.69
	Производительность стационарного дымососа 
	-
	-
	-
	+; -
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.70
	Производительность переносных дымососов 
	-
	-
	-
	+; -
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.71
	Дистанционное управление краном-манипулятором
	-
	-
	-
	+; -
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.72
	Максимальная высота подъема вер шины лестницы, люльки, устройств для подачи огне- тушащих веществ 
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-

	1.73
	Максимальная рабочая нагрузка на вершину неприслоненной лестницы при максимальном вылете 
	-
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.74
	Грузоподъемность при использовании сложенного пакета колен в качестве крана, т 
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.75
	Грузоподъемность люльки (лифта) 
	-
	+; -
	+
	-
	+; -
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.76
	Минимальный угол подъема стрелы, при котором возможен ее поворот на 360° 
	-
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.77
	Угол поворота стрелы (вправо и влево) при круговом вращении 
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-

	1.78
	Максимальный вылет стрелы от оси вращения подъемно-поворотного основания с максимальной нагрузкой на вершине (в люльке) 
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-

	1.79
	Максимальный вылет стрелы от оси вращения подъемно-поворотного основания без нагрузки на вер- шине (в люльке) 
	-
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.80
	Минимальный вылет стрелы при ее максимальной длине (высоте подъема) 
	-
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.81
	Максимальная ширина опорного контура 
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-

	1.82
	Время установки на выносные опоры
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-

	1.83
	Время маневров вершины лестницы, люльки, устройств для подачи огнетушащих веществ при максимальной скорости движения без нагрузки 
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-

	1.84
	Время маневров вершины лестницы, люльки при максимальной скорости движения с рабочей нагрузкой
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.85
	Максимально допустимый прогиб вершины полностью выдвинутой лестницы при минимальном угле подъема и максимальной рабочей нагрузке на вершину, м 
	-
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Показатели надежности

	2.1 
	Гамма-процентный (гамма = 80%) ресурс работы спецагрегатов и их привода до первого капитального ремонта
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2.2 
	Гамма-процентная (гамма = 80%) на работка спецагрегатов и их при- вода до отказа 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2.3 
	Полный средний срок службы 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	3. Показатели экономного использования топлива

	3.1 
	Расход топлива при стационарной работе на привод спецагрегатов 
	+
	+
	+
	+
	+
	+; -
	+
	+
	+; -
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4. Эргономические показатели

	4.1 
	Уровень звука в кабине боевого расчета при движении 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4.2 
	Уровень звука на рабочем месте оператора 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4.3 
	Внешний уровень звука 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4.4 
	Общая вибрация на рабочем месте по направлениям X, Y, Z 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4.5 
	Локальная вибрация на рабочем месте по направлениям X, Y, Z 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4.6 
	Соответствие над стройки антропометрическим требованиям 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4.7 
	Усилие на органах управления 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5. Показатели транспортабельности

	5.1 
	Габаритные размеры: длина ширина высота в транс- портном положении (без боевого расчета, воды и пенообразователя, с 5 - 10 л запасом топлива) 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5.2 
	Угол свеса: передний задний 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5.3 
	Дорожный просвет 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5.4 
	Координаты центра тяжести 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	 6. Показатели безопасности 

	6.1 
	Уровень загазованности в кабине боевого расчета 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	 Примечание. В таблице «+» означает применяемость, «-» - неприменяемость, «+; -» - ограниченную применяемость соответствующего показателя качества 




3.2. Номенклатура показателей, характеризующих свойства специальных ПА и их применяемость в технической документации, приведена в таблице 2.

Таблица 2

	№ п/п
	Показатель
	Пожарные автолестницы
	Пожарные коленчатые автоподъемники
	Пожарные телескопические автоподъемники с лестницей
	Пожарные автолестницы с цистерной
	Пожарные коленчатые автоподъемники с цистерной
	Пожарные аварийно-спаса тельные автомобили
	Пожарные водозащитные автомобили
	Пожарные автомобили связи и освещения
	Пожарные автомобили газодымозащитной службы
	Пожарные автомобили дымоудаления
	Пожарные рукавные автомобили
	Пожарные штабные автомобили
	Пожарные автолаборатории
	Автомобили профилактики и ремонта средств связи пожарные
	Пожарный автомобиль диагностики пожарной техники
	Пожарные автомобили - базы ГДЗС
	Пожарные автомобили технической службы
	Автомобили отогрева пожар ной техники
	Пожарные компрессорные станции
	Пожар но-технические автомобили
	Пожарные опера тивно-служебные автомобили

	1. Показатели назначения

	1.1 
	Полная масса 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.2 
	Распределение нагрузки на дорогу 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.3 
	Удельная мощность
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.4 
	Вместимость цистерны для воды
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.5 
	Вместимость пенобака 
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.6 
	Вместимость цистерны для жидких огнетушащих веществ 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.7 
	Масса вывозимого порошка 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.8 
	Масса огнетушащего газа 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.9 
	Подача насоса приноминальном числеоборотов 
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.10
	Напор насоса при номинальном числе оборотов 
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.11
	Расход стационарного водяного лафетного ствола 
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.12
	Расход пенного лафетного ствола 
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.13
	Расход порошкового лафетного ствола 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.14
	Расход газоводяной струи 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.15
	Дальность струи при подаче водяным лафетным стволом 
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.16
	Дальность струи при подаче пеннымлафетным стволом 
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.17
	Дальность струи при подаче порош ковым лафетным стволом 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.18
	Дальность газово дяной струи 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.19
	Угол поворота водяного лафетного ствола в горизонтальной плоскости
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.20
	Угол поворота пенного лафетногоствола в горизонтальной плоскости
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.21
	Угол поворота порошкового лафетного ствола в горизонтальной плоскости 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.22
	Угол поворота турбореактивного двигателя в горизонтальной плоскости 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.23
	Угол поворота во дяного лафетного ствола в вертикальной плоскости
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.24
	Угол поворота пенного лафетногоствола в вертикальной плоскости
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.25
	Угол поворота порошкового лафетного ствола в вертикальной плоскости 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.26
	Угол поворота турбореактивного двигателя в вертикальной плоскости 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.27
	Дистанционное управление лафетным стволом (турбореактивным двигателем) 
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.28
	Тип кабины 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.29
	Колесная формула ПА 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.30
	Компоновочная схема шасси 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.31
	Мощность двигателя (номинальная) 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.32
	Скорость (максимальная) 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.33
	Число мест для боевого расчета (включая место водителя) 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.34
	Угол опрокидывания 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.35
	Наименьший радиусповорота 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.36
	Наибольшая геометрическая высота всасывания
	-
	-
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.37
	Продолжительность заполнения насоса при наибольшей геометрической высоте всасывания
	-
	-
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.38
	Расход ручного порошкового ствола 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.39
	Дальность струи при подаче ручным порошковым стволом 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.40
	Количество ручных порошковых стволов 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.41
	Рабочее давление в емкости с порошком 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.42
	Рабочее давление в баллонах с огнетушащим газом
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.43
	Запас напорных рукавов (шлангов)
	-
	-
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	+; -
	-

	1.44
	Способ прокладки рукавов 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.45
	Ширина минерализованной полосы 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.46
	Наличие подбамперных насадков и их количество 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.47
	Наличие установки для подогрева воды в цистерне 
	-
	-
	-
	+; -
	+; -
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.48
	Температура воды в цистерне при минимальной температуре воздуха через час после выезда из депо 
	-
	-
	-
	+; -
	+; -
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.49
	Наличие подогрева насосного отсека 
	-
	-
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.50
	Температура воздуха в насосном отсеке при минимальной температуре воздуха через час после выезда из депо 
	-
	-
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.51
	Температура воздуха в кабине ПА при минимальной температуре воздуха через час после выезда из депо 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.52
	Вид потребляемого топлива 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.53
	Вместимость топливных баков 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.54
	Мощность стационарной электросиловой установки
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	+; -
	+; -
	-

	1.55
	Напряжение стационарной электросиловой установки
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	+; -
	+; -
	-

	1.56
	Частота тока стационарной электросиловой установки 
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	+; -
	+; -
	-

	1.57
	Число фаз электросиловой установки 
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	+; -
	+; -
	-

	1.58
	Число устанавливаемых стационарных прожекторов 
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	+; -
	+
	+
	+; -
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	+; -
	-
	+; -
	+; -
	-

	1.59
	Мощность прожекторов 
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	+; -
	+
	+
	+; -
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	+; -
	-
	+; -
	+; -
	-

	1.60
	Высота подъема телескопической осветительной мачты 
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	+; -
	+
	+
	+; -
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	+; -
	-
	+; -
	+; -
	-

	1.61
	Углы поворота прожекторов в горизонтальной плоскости 
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	+; -
	-
	+; -
	+; -
	-

	1.62
	Углы поворота прожекторов в вертикальной плоскости 
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	+; -
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	+; -
	-
	+; -
	+; -
	-

	1.63
	Освещенность рабочего места оператора 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.64
	Грузоподъемность крана-манипулятора 
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.65
	Максимальная высота подъема груза краном-манипулятором
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.66
	Максимальный вылет стрелы крана манипулятора 
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.67
	Тяговое усилие лебедки 
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.68
	Длина троса лебедки 
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.69
	Производительность стационарного дымососа 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.70
	Производительность переносных дымососов 
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	+; -
	-
	+
	+; -
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.71
	Дистанционное управление краном-манипулятором
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.72
	Максимальная высота подъема вер шины лестницы, люльки, устройств для подачи огнетушащих веществ 
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.73
	Максимальная рабочая нагрузка на вершину неприслоненной лестницы при максимальном вылете 
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.74
	Грузоподъемность при использовании сложенного пакета колен в качестве крана 
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.75
	Грузоподъемность люльки (лифта) 
	+
	+
	+
	+; -
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.76
	Минимальный угол подъема стрелы, при котором возможен ее поворот на 360° 
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.77
	Угол поворота стрелы (вправо и влево) при круговом вращении 
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.78
	Максимальный вылет стрелы от оси вращения подъемно-поворотного основания с максимальной нагрузкой на вершине (в люльке) 
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.79
	Максимальный вылет стрелы от оси вращения подъемно-поворотного основания без нагрузки на вершине (в люльке) 
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.80
	Минимальный вылет стрелы при ее максимальной длине (высоте подъема) 
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.81
	Максимальная ширина опорного контура 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.82
	Время установки на выносные опоры
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+; -
	-

	1.83
	Время маневров вершины лестницы, люльки, устройств для подачи огнетушащих веществ при максимальной скорости движения без нагрузки 
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.84
	Время маневров вершины лестницы, люльки при максимальной скорости движения с рабочей нагрузкой
	+
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.85
	Максимально допустимый прогиб вершины полностью выдвинутой лестницы при минимальном угле подъема и максимальной рабочей нагрузке на вершину 
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Показатели надежности

	2.1 
	Гамма-процентный (гамма = 80%) ресурс работы спецагрегатов и их привода до первого капитального ремонта 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2.2 
	Гамма-процентная (гамма = 80%) на работка спецагре гатов и их привода до отказа 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2.3 
	Полный средний срок службы 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	3. Показатели экономного использования топлива

	3.1 
	Расход топлива при стационарной работе на привод спецагрегатов 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+; -
	+; -
	+; -
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4. Эргономические показатели

	4.1 
	Уровень звука в кабине боевого расчета при движении 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4.2 
	Уровень звука на рабочем месте оператора 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+; -
	+; -
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4.3 
	Внешний уровень звука 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4.4 
	Общая вибрация на рабочем месте по направлениям X, Y, Z 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4.5 
	Локальная вибрация на рабочем месте по направлениям X, Y, Z 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4.6 
	Соответствие над стройки антропометрическим требованиям 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4.7 
	Усилие на органахуправления 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5. Показатели транспортабельности

	5.1 
	Габаритные размеры:  длина  ширина  высота в транспортном положении(без боевого расчета, воды и пенообразователя,с 5 - 10 л запасом топлива) 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5.2 
	Угол свеса:  передний  задний 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5.3 
	Дорожный просвет 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5.4 
	Координаты центра тяжести 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	6. Показатели безопасности
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	 Примечание. В таблице «+» означает применяемость, «-» - неприменяемость, «+; -» - ограниченную применяемость соответствующего показателя качества 



