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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Внесен Министерством внутренних дел СССР.
Исполнители: В.М. Переведенцев (руководитель темы); М.С. Васильев; Г.Ф. Агеев; А.П. Кукушкин; В.А. Никифоров.
2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.06.1987 № 2246 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 5637-86 «Пожарная техника. Классификация пожаров» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.01.1988.
3. Стандарт полностью соответствует международному стандарту ИСО 3941-77.
4. Срок первой проверки 1993 г., периодичность проверки - 7 лет.
5. Введен впервые.

Настоящий стандарт устанавливает классы и символы пожаров.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Классификация пожаров осуществляется в зависимости от вида горящих веществ и материалов.
1.2. Классы и подклассы пожаров указаны в табл. 1.


Таблица 1

	Обозначение класса пожара
	Характеристика класса
	Обозначение подкласса
	Характеристика подкласса

	A
	Горение твердых веществ
	A1
	Горение твердых веществ, сопровождаемое тлением (например, дерева, бумаги, соломы, угля, текстильных изделий)

	
	
	A2
	Горение твердых веществ, не сопровождаемое тлением (например, пластмассы)

	B
	Горение жидких веществ
	B1
	Горение жидких веществ, нерастворимых в воде (например, бензина, эфира, нефтяного топлива), а также сжижаемых твердых веществ (например, парафина)

	
	
	B2
	Горение жидких веществ, растворимых в воде (например, спиртов, метанола, глицерина)

	C
	Горение газообразных веществ (например, бытовой газ, водопровод, пропан)
	
	

	D
	Горение металлов
	D1
	Горение легких металлов, за исключением щелочных (например, алюминия, магния и их сплавов)

	
	
	D2
	Горение щелочных и других подобных металлов (например, натрия, калия)

	
	
	D3
	Горение металлосодержащих соединений (например, металлоорганических соединений, гидридов металлов)





2. СИМВОЛЫ КЛАССОВ ПОЖАРОВ

2.1. Символы классов пожаров должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

	Класс пожара
	Символ класса пожара
	Класс пожара
	Символ класса пожара

	A
	[image: http://www.fireman.ru/bd/gost/27331/Image64.gif]
	C
	[image: http://www.fireman.ru/bd/gost/27331/Image65.gif]

	B
	[image: http://www.fireman.ru/bd/gost/27331/Image66.gif]
	D
	[image: http://www.fireman.ru/bd/gost/27331/Image67.gif]



2.2. Символы классов пожаров применяются для обозначения устройств и средств, предназначенных для тушения пожаров данного класса.
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