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[bookmark: sub_100]Перечень сокращений

	ПУиК
	- пульт управления и контроля

	АТС
	- автоматическая телефонная станция

	БКС
	- блок коммутации сообщений

	ВАУ
	- выходное акустическое устройство

	ГЗПУ
	- городской запасный пункт управления

	ГО
	- гражданская оборона

	ГУПВ
	- городской узел проводного вещания

	ЗЗПУ
	- загородный запасный пункт управления

	ЗИП
	- запасные части, инструмент и принадлежности

	КТСО-Р
	- комплекс технических средств оповещения по радиоканалам

	ЛСО
	- локальная система оповещения

	МАСЦО
	- местная (муниципального образования) автоматизированная система централизованного оповещения

	ОД
	- оперативный дежурный

	ОУ
	- орган управления

	ПУ
	- пульт управления и контроля

	РТУ
	- радиотрансляционный узел

	РАСЦО
	- региональная (субъекта Российской Федерации) автоматизированная система централизованного оповещения

	ТЭЗ
	- типовой элемент замены

	ТЧ
	- тональная частота

	УЗСР
	- устройство запуска электросирен по радиоканалу

	УС
	- узел связи

	ЦС
	- центральная (базовая) станция

	ЧС
	- чрезвычайная ситуация



[bookmark: sub_200]Условные обозначения
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	- блок коммутации сообщений аппаратуры оповещения из состава комплекса технических средств оповещения П-166
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	- узел проводного вещания
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	- устройство запуска электросирен по радиоканалу
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	- электросирена
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	- абонентское устройство (громкоговоритель)
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	- прямая телефонная связь
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	- центральная (базовая) радиостанция КТСО-Р
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	- носимый приемник персонального оповещения (пейджер)
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	- стационарный приемник персонального оповещения
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	- радиовещательный приемник оповещения населения



[bookmark: sub_300]1. Общие положения

[bookmark: sub_11]1.1. Методические рекомендации по созданию в районах размещения потенциально опасных объектов локальных систем оповещения на базе нового комплекса технических средств оповещения населения по радиоканалам (далее - Методические рекомендации) являются дополнением к изданным МЧС России в 2002 и 2005 гг. Методическим рекомендациям по созданию в районах размещения потенциально опасных объектов локальных систем оповещения.
[bookmark: sub_12]1.2. В Методических рекомендациях изложены:
предназначение нового комплекса технических средств оповещения населения по радиоканалам;
основные тактико-технические характеристики нового комплекса технических средств оповещения населения по радиоканалам;
типовой вариант организационно-технического построения локальной системы оповещения потенциально опасного объекта на базе нового комплекса технических средств оповещения населения по радиоканалам.
[bookmark: sub_13]1.3. Методические рекомендации предназначены для руководителей структурных подразделений центрального аппарата МЧС России, территориальных органов МЧС России; руководителей министерств, ведомств и организаций всех форм собственности Российской Федерации, в ведении которых находятся потенциально опасные объекты; руководителей уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководителей и сотрудников проектных организаций и организаций связи при разработке технических заданий на проектирование и строительство (реконструкцию) локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов.
Методические рекомендации также могут быть рекомендованы для преподавателей, слушателей и курсантов учебных заведений и сотрудников научно-исследовательских учреждений МЧС России.
[bookmark: sub_14]1.4. Настоящие методические рекомендации будут уточнены и дополнены в 2007 году по результатам создания и опытной эксплуатации пилотной зоны системы оповещения, создаваемой МЧС России на базе нового комплекса технических средств оповещения населения по радиоканалам.

[bookmark: sub_400]2. Предназначение комплекса технических средств оповещения населения по радиоканалам

[bookmark: sub_21]2.1. КТСО-Р разработан по заказу МЧС России в рамках единого тематического плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ МЧС России, прошел государственные испытания (Акт от 5 декабря 2005 года) и рекомендован Межведомственной комиссией к серийному производству (Акт от 15 июня 2006 года, утвержден совместным решением МЧС России, ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» и ОАО «Владимирское КБ «РАДИОСВЯЗИ» от 22 июня 2006 года).
[bookmark: sub_22]2.2. Комплекс технических средств оповещения населения по радиоканалам (КТСО-Р) предназначен для создания региональных (субъектов Российской Федерации), местных (муниципальных образований) и локальных автоматизированных систем централизованного оповещения (АСЦО) в районах со слабо развитой инфраструктурой связи с целью обеспечения доведения сигналов и информации оповещения до населения с использованием сетей проводного вещания и телевидения, выходных акустических устройств (П-166 ВАУ), электросирен и радиовещательных приемников оповещения, а также до должностных лиц с использованием стационарных и носимых приемников персонального радиовызова (пейджеров).
[bookmark: sub_23]2.3. Разработка и внедрение КТСО-Р обусловлены необходимостью принятия мер по своевременному выполнению распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 октября 2003 года № 1544-р.
В соответствии с указанным распоряжением МЧС России, федеральные органы исполнительной власти и организации, в ведении которых находятся потенциально опасные объекты, а также органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления проводят работы по реконструкции действующих и созданию новых систем оповещения на базе КТСО П-166, предназначенном для использования на проводных линиях связи.
При этом, как показывает практика, при проведении указанных работ в районах со слабо развитой инфраструктурой связи, из-за необходимости строительства новых проводных линий связи значительно (на 50-70%) возрастают затраты и в 2-3 раза увеличиваются сроки работ.
Вместе с тем, по предварительным расчетам использование КТСО-Р по сравнению с другой аппаратурой оповещения, работающей по проводным каналам, позволит сократить на 25-30% затраты и в 2-2,5 раза сроки реконструкции действующих и создания новых систем оповещения.

[bookmark: sub_500]3. Основные тактико-технические характеристики КТСО-Р

[bookmark: sub_31]3.1. Состав КТСО-Р
В состав КТСО-Р входят:
радиостанция оповещения центральная (20 Вт с резервом) - ХЖ1.100.060;
радиостанция оповещения центральная повышенной мощности (400 Вт с резервом) - ХЖ1.100.058;
пульт управления и контроля проводной - ХЖ2.390.323;
пульт управления и контроля по радиоканалу (выносной) ХЖ2.390.311;
устройство управления ВАУ по радиоканалу - ХЖ2.390.325;
устройство управления П-166ВАУ по радиоканалу без квитирования - ХЖ2.390.325-01;
устройство запуска сирен по радиоканалу - ХЖ2.390.326;
устройство запуска сирен по радиоканалу без квитирования - ХЖ2.390.326-01;
устройство переключения РТУ по радиоканалу - ХЖ2.390.324;
устройство переключения РТУ по радиоканалу без квитирования - ХЖ2.390.324-01;
приемник персонального оповещения стационарный - ХЖ2.022.012;
приемник персонального оповещения носимый - ХЖ2.022.013;
радиовещательный приемник с модулем оповещения - ХЖ2.022.015.
[bookmark: sub_32]3.2. Назначение и работа составных частей изделия
[bookmark: sub_321]3.2.1 Радиостанция оповещения центральная предназначена для обеспечения канала радиосвязи между пультами управления и контроля КТСО-Р и оконечными устройствами оповещения.
Радиостанция оповещения центральная состоит из двух независимых приемопередатчиков с усилителями мощности до 20 Вт, блока управления и резервирования, источника бесперебойного питания.
Два приемопередатчика с усилителями мощности работают в режиме «горячего» резервирования. Контроль за состоянием приемопередатчиков, усилителей мощности, антенно-фидерного устройства, источника бесперебойного питания и управление режимами их работы осуществляется блоком управления и резервирования по сигналам пультов управления и контроля, а также аппаратуры П-166.
Информация о техническом состоянии радиостанции оповещения центральной постоянно передается на пульты управления и контроля для оперативной реакции на возникающие отказы.
Питание радиостанции оповещения центральной осуществляется через источник бесперебойного питания от сети переменного тока 220 В 50 Гц.
[bookmark: sub_322]3.2.2 Радиостанция оповещения центральная повышенной мощности выполняет в системе те же функции, что и радиостанция оповещения центральная.
Радиостанция оповещения центральная повышенной мощности состоит из:
стойки управления, включающей в себя блок управления и резервирования и два независимых приемопередатчика, работающих в режиме горячего резерва;
двух стоек 400 ваттных усилителей мощности;
системы аварийного электропитания.
[bookmark: sub_323]3.2.3 Пульт управления и контроля проводной предназначен для управления местными и локальными системами оповещения населения по радиоканалам и включает в себя:
персональный компьютер типа NOTEBOOK;
блок управления и контроля;
микрофон диспетчерский;
принтер.
Персональный компьютер обеспечивает:
подготовку и хранение текстовых и речевых сообщений, сценариев оповещения, вариантов и режимов запуска;
документирование на магнитном диске и печатающем устройстве процесса и результатов оповещения;
парольную защиту от несанкционированного запуска;
отображение справочной информации.
Блок управления и контроля обеспечивает:
прием от персонального компьютера по каналу RS-232 команд оповещения и передачу их на центральную радиостанцию по четырехпроводной физической линии;
индикацию текущего режима работы;
передачу и прослушивание транслируемых из памяти компьютера речевых сообщений;
трансляцию оперативной речевой информации с диспетчерского микрофона.
Питание пульта управления проводного осуществляется от сети переменного тока 220 В 50 Гц. При пропадании сетевого напряжения пульт автоматически переходит на питание от встроенной аккумуляторной батареи.
[bookmark: sub_324]3.2.4 Пульт управления и контроля по радиоканалу выносной предназначен для управления местными и локальными системами оповещения населения по радиоканалам и включает в себя:
персональный компьютер типа NOTEBOOK;
приемопередатчик Луч10-2б;
антенну;
манипулятор;
принтер (при наличии сети 220 В или преобразователя напряжения 12 В/220 В).
Персональный компьютер обеспечивает:
подготовку и хранение текстовых и речевых сообщений, сценариев оповещения, вариантов и режимов запуска;
документирование на магнитном диске и печатающем устройстве процесса и результатов оповещения;
парольную защиту от несанкционированного запуска;
отображение справочной информации.
Приемопередатчик Луч10-2Б обеспечивает:
прием от персонального компьютера по каналу RS-232 команд оповещения и передачу их на центральную радиостанцию по радиоканалу;
передачу и прослушивание транслируемых из памяти компьютера речевых сообщений;
трансляцию оперативной речевой информации с манипулятора.
Питание пульта управления и контроля по радиоканалу осуществляется от сети 220 В, 50 Гц или бортовой сети автомобиля 12 В.
[bookmark: sub_325]3.2.5 Устройство управления ВАУ по радиоканалу с квитированием предназначено для установки на предприятиях, в населенных пунктах, местах массового скопления людей. Устройство управления ВАУ по радиоканалу с квитированием обеспечивает подачу сигнала электронной сирены и трансляцию звуковой информации передаваемой с пультов управления и контроля КТСО-Р.
Устройство управления ВАУ по радиоканалу с квитированием обеспечивает возможность передачи сигналов автоматического подтверждения о выполнении команд оповещения на пульты управления и контроля, а также информацию о своем техническом состоянии.
Устройство управления ВАУ по радиоканалу с квитированием состоит из:
усилительно-коммутационного блока мощностью от 200 до 3750 ватт;
приемопередатчика Луч10-2Б.
Питание устройства управления ВАУ по радиоканалу с квитированием осуществляется от сети переменного тока 220 В 50 Гц. В случае пропадания сетевого напряжения происходит автоматический переход на питание от встроенной аккумуляторной батареи.
[bookmark: sub_326]3.2.6. Устройство управления ВАУ по радиоканалу без квитирования является аналогом устройства управления ВАУ по радиоканалу с квитированием, у которого отсутствует возможность передачи сигналов автоматического подтверждения о выполнении команд оповещения на пульты управления и контроля, и информации о своем техническом состоянии.
[bookmark: sub_327]3.2.7 Устройство запуска электросирен по радиоканалу с квитированием предназначено для установки на предприятиях, в населенных пунктах, местах массового скопления населения. Устройство запуска электросирен по радиоканалу с квитированием обеспечивает подачу сигнала электросирены по командам, передаваемым с пультов управления и контроля КТСО-Р.
Устройство запуска электросирен по радиоканалу с квитированием обеспечивает возможность передачи сигналов автоматического подтверждения о выполнении команд оповещения на пульты управления и контроля, а также информацию о своем техническом состоянии.
Устройство запуска электросирен по радиоканалу с квитированием состоит из:
устройства запуска сирен по радиоканалу УЗСР-У;
приемопередатчика Луч10-2Б;
сирены С40.
Питание устройства запуска электросирен по радиоканалу с квитированием осуществляется от сети переменного тока 220 В 50 Гц. В случае пропадания сетевого напряжения происходит автоматический переход на питание от встроенной аккумуляторной батареи.
Питание сирены С40 осуществляется от трехфазной сети переменного тока 380 В 50 Гц.
[bookmark: sub_328]3.2.8 Устройство запуска электросирен по радиоканалу без квитирования является аналогом устройства запуска электросирен по радиоканалу с квитированием, у которого отсутствует возможность передачи сигналов автоматического подтверждения о выполнении команд оповещения на пульты управления и контроля, и информации о своем техническом состоянии.
[bookmark: sub_329]3.2.9 Устройство переключения РТУ по радиоканалу с квитированием предназначено для переключения радиотрансляционного узла с основного режима работы на передачу речевой информации оповещения. Устройство переключения РТУ по радиоканалу с квитированием обеспечивает трансляцию речевой информации передаваемой с пультов управления и контроля КТСОР на вход радиотрансляционных усилителей.
Устройство переключения РТУ по радиоканалу с квитированием обеспечивает возможность передачи сигналов автоматического подтверждения о выполнении команд оповещения на пульты управления и контроля, а также информацию о своем техническом состоянии.
Устройство переключения РТУ по радиоканалу с квитированием состоит из:
блока коммутации усилителей БКУ;
приемопередатчика Луч10-2Б;
преобразователя сетевого напряжения ПСН 40-12.
Питание устройства переключения РТУ по радиоканалу с квитированием осуществляется от сети переменного тока 220 В 50 Гц.
[bookmark: sub_3210]3.2.10 Устройство переключения РТУ по радиоканалу без квитирования является аналогом устройства переключения РТУ по радиоканалу с квитированием, у которого отсутствует возможность передачи сигналов автоматического подтверждения о выполнении команд оповещения на пульты управления и контроля, и информации о своем техническом состоянии.
[bookmark: sub_3211]3.2.11 Приемник оповещения стационарный предназначен для доведения формализованных сигналов оповещения, текстовых и речевых сообщений до оперативных дежурных органов управления, руководителей муниципальных образований, организаций, предприятий и потенциально опасных объектов.
Приемник выполнен в виде прямоугольного корпуса с ЖК-индикатором и четырехклавишным полем на передней панели. С помощью клавиш можно вывести на ЖК-индикатор ранее принятые сообщения, сохраненные в памяти приемника, перейти к последнему принятому сообщению, пролистать сообщение, если оно целиком не умещается на ЖК-индикаторе. Приемник позволяет сохранять полученные сообщения на персональном компьютере, подключенном к нему через канал RS232.
Питание приемника осуществляется от сети переменного тока 220 В 50 Гц. При пропадании сетевого напряжения приемник автоматически переходит на работу от встроенной аккумуляторной батареи.
[bookmark: sub_3212]3.2.12 Приемник оповещения носимый предназначен для доведения буквенно-цифровых сообщений до должностных лиц.
Приемник выполнен в виде малогабаритного прямоугольного корпуса с ЖК-индикатором и четырехклавишным полем на передней панели. С помощью клавиш можно вывести на ЖК-индикатор ранее принятые сообщения, сохраненные в памяти приемника, перейти к последнему принятому сообщению, пролистать сообщение, если оно целиком не умещается на ЖК-индикаторе.
Питание приемника осуществляется от одного гальванического элемента AAA.
[bookmark: sub_3213]3.2.13 Приемник радиовещательный с модулем оповещения.
Предназначен для приема радиовещательных программ диапазонов ФМ-ЧМ с возможностью перехода на прием речевой информации оповещения.
Информация оповещения транслируется с установленной постоянно максимальной громкостью, независимо от уровня звучания радиовещательного канала, а также при выключенном вещательном канале.

[bookmark: sub_600]4. Типовой вариант организационно-технического построения локальной системы оповещения потенциально опасного объекта

Типовой вариант организационно-технического построения локальной системы оповещения потенциально опасного объекта приведен на рисунке 1.
[bookmark: sub_41]4.1. В диспетчерской (на пунктах управления) потенциально опасного объекта рекомендуется устанавливать:
пульт управления и контроля проводной - для управления локальной системой оповещения, а также приема сигналов и речевой информации оповещения, передаваемой по региональной (субъекта Российской Федерации) и местной (муниципального образования) автоматизированной системам оповещения;
стационарный приемник персонального оповещения и радиовещательный УКВ ЧМ приемник - для контроля речевой информации, передаваемой по локальной системе оповещения;
средства прямой телефонной связи (радиосвязи) с оперативным дежурным органа управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города (городского района), диспетчерами (начальниками смен или дежурными службами) предприятий и организаций, расположенных в зоне ответственности потенциально опасного объекта, персоналом в местах хранения или перегрузки опасных веществ.
На ЗПУ и подвижном пункте управления потенциально опасного объекта для указанных целей рекомендуется устанавливать пульты управления и контроля по радиоканалу.
[bookmark: sub_42]4.2. На объектовом узле связи (АТС) устанавливаются:
радиостанция оповещения центральная - для обеспечения приема и трансляции сигналов и речевой информации оповещения, передаваемых от территориальной системы оповещения, передачи с пультов управления и контроля команд дистанционного управления и речевой информации оповещения, передаваемых по ЛСО на оконечные устройств аппаратуры оповещения, установленные в границах ЛСО, а также приема от оконечных устройств аппаратуры оповещения (П-166ВАУ, УЗСР, БКУ) информации контроля исправного состояния, задействования и передачи ее на пульты управления.
[bookmark: sub_43]4.3. На АТС города или городского района, на территории которых расположен потенциально опасный объект устанавливается блок коммутации сообщений (П-166 БКС) в комплекте с ТЭЗ-ом «УСУР» - для коммутации команд дистанционного управления и речевой информации оповещения, передаваемых от региональной или местной систем оповещения на технические средства ЛСО.
[bookmark: sub_44]4.4. На городском радиотрансляционном узле и студии эфирного или кабельного вещания (при наличии) устанавливаются устройства переключения РТУ по радиоканалу (БКУ) для обеспечения дистанционного включения электропитания и переключения радиотрансляционных усилителей, УКВ ЧМ и ТВ передатчиков в режим передачи речевой информации оповещения.
[bookmark: sub_45]4.5. В органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города (городского района), на предприятиях, в организациях и на объектах, расположенных в зоне действия локальной системы оповещения для приема сообщений об аварии на потенциально опасном объекте устанавливаются приемники персонального оповещения стационарные и радиовещательные УКВ ЧМ приемники с приемником оповещения.
[bookmark: sub_46]4.6. В жилом секторе, находящемся в зоне ответственности потенциально опасного объекта, а также на территории потенциально опасного объекта для доведения сигналов и речевой информации оповещения до рабочих и служащих объекта и населения устанавливаются П-166 ВАУ, оборудованные устройствами управления по радиоканалу, или сирены типа С-40, оборудованные устройствами запуска сирен по радиоканалу.
Для приема речевой информации оповещения по сети УКВ ЧМ радиовещания населению выдаются радиовещательные УКВ ЧМ приемники с приемником оповещения.
[bookmark: sub_47]4.7. Для обеспечения оповещения руководства и личного состава аварийно-спасательных формирований потенциально опасного объекта им выдаются носимые приемники персонального оповещения.
[bookmark: sub_48]4.8. При разработке технического проекта на создание системы оповещения на базе КТСО-Р необходимо:
в соответствии с законодательством, в ГКРЧ согласовать использование радиопередающих средств (радиостанции Луч 20, Луч-2000, Луч-10) и получить разрешение на выделенную для работы системы оповещения дуплексную пару частот (с разносом частот от 3 до 5 мГц в диапазоне 146-174 мГц);
произвести расчет электромагнитной совместимости работы центральной радиостанции с имеющимися на данной территории радиосредствами;
произвести расчет зоны радиопокрытия территории оповещения с учетом требования прямой радиовидимости между центральной радиостанцией и оконечными устройствами системы оповещения. В случае необходимости, для 100% охвата средствами оповещения предусматривается использование активных (пассивных) ретрансляторов, увеличение высоты подъема антенны центральной радиостанции и использования у оконечных устройств направленных антенн.
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