
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ
от 29 июня 2005 года № 497

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ПРАВИЛ
КЛАССИФИКАЦИИ МОРСКИХ ПРОГУЛОЧНЫХ СУДОВ, ПОДНАДЗОРНЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

[bookmark: _GoBack]В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2004 г. № 835 «Об утверждении Положения о Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»[footnoteRef:1] приказываю: [1:  Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, часть II, ст. 5499.] 

Утвердить прилагаемые Временные правила классификации морских прогулочных судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Министр
С.К. ШОЙГУ

Приложение
к Приказу МЧС России
от 29.06.2005 № 497

[bookmark: Par29]ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА
КЛАССИФИКАЦИИ МОРСКИХ ПРОГУЛОЧНЫХ СУДОВ, ПОДНАДЗОРНЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

1. Общие положения

1.1. Временные правила классификации морских прогулочных судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - Правила), определяют порядок классификации морских прогулочных судов пассажировместимостью не более 12 человек независимо от мощности главных двигателей и вместимости, используемых в целях мореплавания (далее - прогулочные суда).
1.2. Классификация прогулочных судов осуществляется соответствующими должностными лицами Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - ГИМС МЧС России) с целью обеспечения их эксплуатационной безопасности.
1.3. Классификация прогулочного судна включает в себя присвоение и внесение в регистрационные документы формулы класса, а также подтверждение (изменение), лишение или восстановление утраченного класса.

2. Порядок классификации прогулочных судов

2.1. Классификация прогулочных судов осуществляется в соответствии с результатами технического освидетельствования (осмотра) судна.
2.2. Класс, присвоенный прогулочному судну, определяет разрешенные районы плавания[footnoteRef:2], которые устанавливаются с учетом его конструкции, мореходных качеств и технического состояния. [2:  Категории и разряды сложности районов плавания в морских бассейнах и на внутренних водных путях определяются Министерством транспорта Российской Федерации в установленном порядке.] 


[bookmark: Par49]2.3. Класс прогулочных судов[footnoteRef:3] соответствует категории сложности морских бассейнов, за исключением прибрежных морских (не далее 12 миль от берега) и внутренних водных бассейнов (районы плавания IV категории сложности), у которых класс судна соответствует разряду сложности этих районов плавания. [3:  Класс прогулочного судна обозначается римскими цифрами от одного до трех с добавлением буквы «М», которые заключаются в круглые скобки, а для обозначения разрешенного плавания в районах смешанного (река-море) плавания добавляются буквы «СП».] 


Соответствие класса прогулочных судов требованиям по допустимой высоте волны и удалению от мест убежищ при плавании в морских бассейнах приведено в приложении № 1.
[bookmark: Par54]2.4. Соответствие класса[footnoteRef:4] палубных и беспалубных прогулочных судов требованиям по допустимой высоте волны и удалению от мест убежищ при плавании в бассейнах IV категории сложности приведено в приложении № 2. [4:  Класс прогулочного судна, которому разрешено плавание в прибрежных морских и внутренних водных бассейнах, обозначается цифрами от одного до пяти, заключенных в круглые скобки.] 


2.5. Прогулочное судно лишается класса в следующих случаях:
нарушение установленных сроков технического освидетельствования;
осуществление переоборудования или модернизации без проведения соответствующего технического освидетельствования (осмотра);
получение судном аварийных повреждений, последствия которых привели к нарушению требований по безопасной эксплуатации судна.
2.6. По результатам технического освидетельствования (осмотра) прогулочного судна его класс может быть изменен, подтвержден, снижен или утрачен.
2.7. После устранения причин, вызвавших утрату (снижение) класса, прогулочное судно предъявляется к техническому освидетельствованию (осмотру), по результатам которого принимается решение о присвоении соответствующего класса.

3. Формула класса прогулочного судна

3.1. С целью идентификации конструктивных и мореходных качеств прогулочного судна ему присваивается формула класса.
3.2. Формула класса в кодированном виде содержит информацию о:
типе судна и наличии (или отсутствии) у него водонепроницаемой палубы;
водных бассейнах и районах плавания, где разрешена его эксплуатация;
допустимом количестве людей на борту (членов экипажа и пассажиров);
допустимой мощности главного двигателя в киловаттах (кВт);
допустимой площади парусов в квадратных метрах (м2).
3.2.1. Первый знак кода определяет тип прогулочного судна по виду двигательно-движительного комплекса и условиям обитаемости:

1 – катер;				6 – гребное судно;
2 – моторная лодка;			7 – несамоходное судно;
3 – парусное судно;			«П»  судно на воздушной подушке;
4 – парусно-моторное судно;		«К»  судно на подводных крыльях.
5 – гидроцикл (водный мотоцикл);[footnoteRef:5] [5:  Формула класса судна для гидроциклов содержит три знака:] 


первый означает тип судна (цифра 5), второй пишется в круглых скобках и соответствует допустимой высоте волны, а третий - допустимому количеству людей.

3.2.2. Второй знак кода указывает на наличие (или отсутствие) у прогулочного судна водонепроницаемой палубы:
[image: ]- суда с водонепроницаемой палубой;
[image: ]- открытые (беспалубные) суда.
3.2.3. Третий знак кода указывает число водонепроницаемых отсеков[footnoteRef:6]. [6:  При отсутствии на прогулочном судне водонепроницаемых отсеков на месте третьего знака в формуле класса судна ставится прочерк.] 


3.2.4. Четвертый знак кода, который заключается в круглые скобки, указывает класс прогулочного судна.
3.2.5. Пятый знак кода указывает общее допустимое количество людей на борту судна[footnoteRef:7]. [7:  Если на прогулочном судне не допускается размещение людей, то на месте пятого знака в формуле класса ставится прочерк.] 


3.2.6. Шестой знак кода через косую черту с наклоном вправо после пятого знака указывает допустимую мощность главного двигателя в кВт. Если конструкцией судна главный двигатель не предусматривается, то шестой знак в формуле не пишется, но черта воспроизводится.
3.2.7. Седьмой знак кода через косую черту с наклоном влево после шестого знака указывает допустимую площадь парусов в квадратных метрах. Если конструкцией судна парусное вооружение не предусматривается, то седьмой знак в формуле не пишется, но черта воспроизводится.
[bookmark: Par100]3.3. Присвоенная формула класса вносится в регистрационные и судовые документы (судовой билет, судовую книгу, регистрационную карточку-заявление).
Примеры составления и записи формулы класса приведены в приложении № 3.
3.4. При утрате прогулочным судном класса в регистрационных и судовых документах формула класса зачеркивается чернилами горизонтальной линией и делается запись «утрачено», которая заверяется печатью и подписью должностного лица ГИМС МЧС России.

Приложение № 1
к п. 2.3 Временных правил


[bookmark: Par111]СООТВЕТСТВИЕ
КЛАССА ПРОГУЛОЧНЫХ СУДОВ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ДОПУСТИМОЙ ВЫСОТЕ ВОЛНЫ И УДАЛЕНИЮ ОТ МЕСТ УБЕЖИЩ ПРИ ПЛАВАНИИ В МОРСКИХ БАССЕЙНАХ


	Класс судна
	Категория сложности районов плавания в морских бассейнах
	Характеристики района плавания

	
	
	высота волны 3% обеспеченности, м
	удаление от мест убежищ, миль
	расстояние между местами убежищ, миль

	(IМ)
	0
	Без ограничений
	Без ограничений
	Без ограничений

	
	I
	8,5
	200
	400

	(IIМ)
	II
	7,0
	100
	200

	(IIСП)
	IIСП
	6,0
	50
	100

	(IIIМ)
	III
	3,5
	50
	100




Приложение № 2
к п. 2.4 Временных правил

[bookmark: Par142]СООТВЕТСТВИЕ
КЛАССА ПАЛУБНЫХ И БЕСПАЛУБНЫХ ПРОГУЛОЧНЫХ СУДОВ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ДОПУСТИМОЙ ВЫСОТЕ ВОЛНЫ И УДАЛЕНИЮ ОТ МЕСТ УБЕЖИЩ ПРИ ПЛАВАНИИ В БАССЕЙНАХ IV КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ

	Класс судна
	Разряд района плавания IV категории сложности
	Ветроволновые характеристики района плавания
	Удаление от мест убежищ(берега), миль (км)

	
	
	средняя скорость ветра на высоте 6 м над поверхностью моря, м/с и на шквалах, м/с
	высота волны 3% обеспеченности, м
	палубные суда
	беспалубные суда

	(1)
	1
	7,0 - 9,0 (13,6 - 17,8)
3,0 - 5,0 (6,2 - 9,6)
	1,8
1,0
	12
20
	Запрещено
2

	
	2
	7,0 - 9,0 (13,6 - 17,8)
3,0 - 5,0 (6,2 - 9,6)
	1,8
1,0
	(25)
(40)
	Запрещено
(5)

	
	3
	3,0 - 5,0 (6,2 - 9,6)
	1,0
	Без ограничений
	(5)

	
	4
	
	
	Без ограничений

	
	5
	
	
	

	(2)
	1
	7,0 - 9,0 (13,6 - 17,8)
	1,5
	6
	

	
	2
	7,0 - 9,0 (13,6 - 17,8)
1,0 - 3,0 (3,2 - 6,2)
	1,5
0,5
	(12)
(20)
	Запрещено
(2)

	
	3
	1,0 - 3,0 (3,2 - 6,2)
	0,5
	Без ограничений
	(2)

	
	4
	1,0 - 3,0 (3,2 - 6,2)
	0,6
	
	(6)

	
	5
	
	
	Без ограничений

	(3)
	2
	3,0 - 5,0 (6,2 - 9,6)
	1,0
	(5)
	Запрещено

	
	3
	3,0 - 5,0 (6,2 - 9,6)
1,0 - 3,0 (3,2 - 6,2)
	1,0
0,5
	(10)
(18)
	Запрещено
(2)

	
	4
	1,0 - 3,0 (3,2 - 6,2)
	0,6
	Без ограничений
	(6)

	
	5
	
	
	Без ограничений

	(4)
	3
	1,0 - 3,0 (3,2 - 6,2)
	0,5
	(6)
	

	
	4
	1,0 - 3,0 (3,2 - 6,2)
	0,6
0,25
	(10)
(18)
	(0,5)

	
	5
	0,2 - 1,0 (1,0 - 3,2)
	0,25
	Без ограничений
	(2,0)

	(5)
	5
	0,2 - 1,0 (1,0 - 3,2)
	0,20
	Без ограничений
	(0,5)




Приложение № 3
к п. 3.3 Временных правил

[bookmark: Par209]ПРИМЕРЫ СОСТАВЛЕНИЯ И ЗАПИСИ ФОРМУЛЫ КЛАССА

	№ п/п
	Описание судна
	Формула класса

	1. 
	Катер с водонепроницаемой палубой имеет: два водонепроницаемых отсека, морской район плавания второй категории сложности, допустимую мощность главного двигателя 250 кВт. Парусное вооружение не предусмотрено. Допускается размещение на нем не более 10 человек 
	1 ┌─┐ 2(IIМ)10/250\

	2. 
	Парусно-моторное судно с водонепроницаемой палубой имеет: один водонепроницаемый отсек, морской район плавания третьей категории сложности, допустимую мощность главного двигателя до 50 кВт и площадь парусов до 60 м2. Допускается размещение на нем не более 10 человек 
	4 ┌─┐ 1(IIIМ)10/50\60

	3. 
	Катер на подводных крыльях с водонепроницаемой палубой имеет: район плавания 3 разряда с ограничением по высоте волны до 0,5 м и допустимую мощность главного двигателя до 100 кВт. Допускается размещение на нем не более 6 человек 
	К ┌─┐ - (3)6/100\

	4. 
	Моторная лодка беспалубная имеет: район плавания 3 разряда с ограничением по высоте волны до 0.5 м и допустимую мощность главного двигателя до 40 кВт. Допускается размещение на ней не более 4 человек 
	2 └─┘ - (3)4/40\

	5. 
	Гребная (беспалубная) лодка имеет: район плавания 5 разряда и ограничением по высоте волны до 0.2 м. Допускается размещение на ней не более 2 человек. 
	6 └─┘ - (5)2/\

	6. 
	Несамоходное судно с водонепроницаемой палубой имеет: три водонепроницаемых отсека, район плавания 4 разряда с ограничением по высоте волны до 0.6 м. Допускается размещение на нем не более 4 человек 
	7 ┌─┐ 3(4)4/\

	7. 
	Несамоходное беспалубное судно имеет: район плавания 4 разряда и ограничением по высоте волны до 0.2 м. Размещение людей на нем не допускается 
	7 └─┘ - (4)/\

	8. 
	Гидроцикл имеет ограничение по высоте волны до 0.25 м. Допускается размещение на нем не более 3 человек 
	5(0,25)3

	9. 
	Катер с водонепроницаемой палубой имеет: три водонепроницаемых отсека, неограниченный район плавания и допустимую мощность главного двигателя до 400 кВт. Допускается размещение на нем не более 12 человек 
	1 ┌─┐ 3 (IМ)12/400\
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