МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПИСЬМО
от 19 августа 2013 года № 18-4-3-3158

Департаментом пожарно-спасательных сил, специальной пожарной охраны и сил гражданской обороны внесены изменения в Методические указания по проведению расчетов параметров работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, утвержденные 5 августа 2013 г. заместителем Министра генерал-полковником внутренней службы А.П. Чуприяном.
На основании изложенного прошу принять к руководству Методические указания по проведению расчетов параметров работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения с учетом изменений.
Методические указания по проведению расчетов параметров работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, направленные письмом ДПСС от 06.08.2013 № 18-4-3-3020, не применять.

Директор Департамента
пожарно-спасательных сил,
специальной пожарной охраны
и сил гражданской обороны
генерал-майор внутренней службы
М.В. ВЛАДИМИРОВ


Утверждаю
Заместитель Министра
Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
[bookmark: _GoBack]генерал-полковник внутренней службы
А.П. ЧУПРИЯН
5 августа 2013 года

[bookmark: P33]МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАСЧЕТОВ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ В СРЕДСТВАХ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И ЗРЕНИЯ

Методика проведения расчетов параметров работы в средствах
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения

1. Расчет давления, которое газодымозащитники звена могут максимально израсходовать при следовании к очагу пожара (месту работы), в случае если очаг пожара (место работы) не будет ими найден, кгс/см2 - Pmax. пад:
Для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом.
При сложных условиях работы звена ГДЗС:



где:
Pmax. пад - значение максимального падения давления при движении звена ГДЗС от поста безопасности до конечного места работы (кгс/см2);
Pmin. вкл - наименьшее в составе звена ГДЗС значение давления в баллонах при включении (кгс/см2);
Pуст. раб - давление воздуха (кислорода), необходимое для устойчивой работы редуктора (кгс/см2), определяется технической документацией завода-изготовителя на изделие, для ДАСВ - 10 (кгс/см2), для ДАСК от 10 до 30 (кгс/см2);
3 - коэффициент, учитывающий необходимый запас дыхательной смеси на обратный путь с учетом непредвиденных обстоятельств, для проведения спасания людей, необходимости дегазации, дезактивации СЗО ИТ (СЗО ПТВ) при их применении.
В сложные условия работы звена входят работы в подземных сооружениях, метрополитене, подвалах со сложной планировкой, трюмах кораблей, зданиях повышенной этажности.
При нормальных условиях работы звена ГДЗС:



где:
2,5 - коэффициент, учитывающий необходимый запас дыхательной смеси на обратный путь с учетом непредвиденных обстоятельств, для проведения спасания людей, необходимости дегазации, дезактивации СЗО ИТ (СЗО ПТВ) при их применении.
Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом.
При сложных условиях работы звена ГДЗС:



где:
Pуст. раб - давление кислорода в баллоне ДАСК, необходимое для устойчивой работы редуктора.
При нормальных условиях работы звена ГДЗС



2. Расчет давления, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из непригодной для дыхания среды (НДС), если очаг пожара (место работы) не будет найден, кгс/см2 - Pвых:

Pвых = Pmin. вкл - Pmax. пад (5)

3. Расчет промежутка времени с момента включения в СИЗОД до подачи команды постовым поста безопасности ГДЗС на возвращения звена ГДЗС из НДС, если очаг пожара (место работы) не будет найден, мин. 
Для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом:



где:
Vб - вместимость баллона(ов) (л);
40 - средний расход воздуха (л/мин.);
Ксж. - коэффициент сжимаемости воздуха: Ксж = 1,1
Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом:



где:
2 - средний расход кислорода (л/мин.).
4. Расчет времени подачи команды постовым на возвращения звена ГДЗС из НДС, если очаг пожара (место работы) не будет найден - Tвых:



где:
Твкл - время включения в СИЗОД.
5. Расчет общего времени работы звена ГДЗС в НДС, мин. - Тобщ:
Для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом:



Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом:



6. Расчет ожидаемого времени возвращения звена ГДЗС из НДС - Твозвр:

Твозвр = Твкл + Тобш (11)

7. Расчет максимального падения давления при движении звена ГДЗС от поста безопасности до конечного места работы, кгс/см2 - Рmax. пад:
Расчет производится по каждому газодымозащитнику.
P1 вкл - P1 оч = P1 пад - падение давления у первого газодымозащитника;
P2 вкл - P2 оч = P2 пад - падение давления у второго газодымозащитника;
P3 вкл - P3 оч = P3 пад - падение давления у третьего газодымозащитника,
где:
P1 вкл и P1 оч - значения давлений при включении и по прибытии к очагу пожара (месту работы) соответственно первого газодымозащитника;
P2 вкл и P2 оч - значения давлений при включении и по прибытии к очагу пожара (месту работы) соответственно второго газодымозащитника;
P3 вкл и P3 оч - значения давлений при включении и по прибытии к очагу пожара (месту работы) соответственно третьего газодымозащитника.
8. Расчет контрольного давления, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из НДС, кгс/см2 - Рк. вых:
Для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом:

Pк. вых = Pmax. пад + 1/2Pmax. пад + Pуст. раб (12)

Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом:

Pк. вых = Pmax. пад + 1/2Pmax. пад + Pуст. раб, (13)

где:
1/2 Pmax. пад - запас воздуха (кислорода) на непредвиденные обстоятельства;
Pуст. раб - для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом (кгс/см2).
Запас воздуха (кислорода) должен быть увеличен не менее чем в два раза при работе в подземных сооружениях, метрополитене, подвалах со сложной планировкой, трюмах кораблей, зданиях повышенной этажности (сложные условия), т.е. в этих случаях.
Для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом:

Pк. вых = 2Pmax. пад + Pуст. раб (14)

Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом:

Pк. вых = 2Pmax. пад + Pуст. раб (15)

9. Расчет времени работы звена ГДЗС у очага пожара, мин. - Траб:
Для дыхательных аппаратов со сжатым воздухом:



Для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом:



где:
Pmin. оч - наименьшее значение давления в баллонах у одного из членов звена ГДЗС у очага пожара (кгс/см2).
10. Расчет контрольного времени подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС, - Тк. вых

Тк. вых = Точ + Траб, (18)

где:
Точ - время прибытия звена ГДЗС к очагу пожара (месту работы).

Примеры расчетов

Пример № 1.
При входе в задымленную зону трюма корабля давление в дыхательных аппаратах со сжатым воздухом, в комплект которых входит один баллов вместимостью 7 л, было 290, 280, 300 кгс/см2. Время включения - 18 часов 20 минут. При каком давлении звено ГДЗС должно возвращаться из НДС и когда постовому на посту безопасности необходимо передать информацию командиру звена о начале выхода из помещений трюма, если очаг пожара не будет найден?

РЕШЕНИЕ:



Pк. вых = Pmin. вкл - Рmax. пад = 280 - 90 = 190 кгс/см2.





Ответ: 1 - При давлении 190 кгс/см2 звено ГДЗС должно возвращаться из НДС, если очаг пожара (место работы) не будет найден.
2 - В 18 часов 34 минут постовой на посту безопасности должен дать команду командиру звена на выход из помещений трюма, если очаг пожара (место работы) не будет найден.
Пример № 2.
Звено ГДЗС включилось в дыхательные аппараты со сжатым воздухом, в комплект которых входят 2 баллона вместимостью по 4 л каждый, в 16 часов 20 минут. Давление воздуха в баллонах в это время составляло 300, 280, 270 кгс/см2. За время продвижения к месту работы в четырехэтажном административном здании оно снизилось соответственно до 260, 250, 255 кгс/см2. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) - 16 часов 25 минут.
Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращения звена ГДЗС из НДС.

РЕШЕНИЕ:





Найдем максимальное падение давления воздуха при движении звена ГДЗС от поста безопасности до конечного места работы:

300, 280, 270
260, 250, 255
------------------
40,  30,  15

40 кгс/см2 - максимальное падение давления воздуха.
1. Pк. вых = Pmax. пад + 1/2 Pmax. пад + Pуст. раб = 40 + 1/2 40 + 10 = 70 кгс/см2.





Ответ: 1 - Ожидаемое время возвращения из задымленной зоны - 17 часов 07 минуты.
2 - Время работы звена у очага пожара - 32 минуты.
3 - Контрольное время подачи команды постовым на возвращения звена ГДЗС из НДС - 16 часов 57 минут.
Пример № 3.
Звено ГДЗС включилось в дыхательные аппараты со сжатым воздухом, в комплект которых входят 2 баллона вместимостью 6,8 л каждый, в 20 часов 40 минут. Давление воздуха в баллонах в это время составляло 280, 300,270 кгс/см2. За время продвижения к месту работы в здании повышенной этажности оно снизилось соответственно до 250, 260, 255 кгс/см2. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) - 20 часов 50 минут.
Определить ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС, время работы у очага пожара и контрольное время подачи команды постовым на возвращения звена ГДЗС из НДС.

РЕШЕНИЕ:





3. Найдем максимальное падение давления воздуха при движении звена ГДЗС от поста безопасности до конечного места работы:

280, 300, 270
250, 260, 255
------------------
30,  40,  15

40 кгс/см2 - максимальное падение давления воздуха.
4. Pк. вых = Pmax. пад + Pmax. пад + Pуст. раб = 40 + 40 + 10 = 90 кгс/см2.





Ответ: 1 - Ожидаемое время возвращения из задымленной зоны 
2 - Время работы звена у очага пожара - 49 минут.
3 - Контрольное время подачи команды постовым на возвращения звена ГДЗС из НДС - 17 часов 14 минут.
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