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В рекомендациях предлагается новый метод расчета природной пожарной опасности в лесу. Данные о природной пожарной опасности в лесу необходимы для оперативной работы при борьбе с лесными пожарами, планирования и размещения комплекса противопожарных мероприятий, разработки и усовершенствования средств и способов борьбы с огнем и целому ряду вопросов охраны леса от пожаров.
Сущность метода заключается в том, что он дает возможность расчетным путем устанавливать влажность напочвенного покрова (мшисто-лишайникового яруса) и опада, подстилки под ними и верхнего слоя торфа в насаждениях различных типов леса. Это позволяет определять возможность возникновения низовых и почвенных - подстилочно-гумусовых и торфяных пожаров, а также рассчитывать их параметры при распространении по площади. При помощи комплексного показателя В.Г. Нестерова определить влажность напочвенного покрова можно со значительными погрешностями, а определить влажность подстилки и торфа - невозможно.
Применение указанного метода расчета позволяет оценить и прогнозировать высокую и чрезвычайную природную пожарную опасность на лесной территории, т.е. условия, когда огонь не только распространяется по площади, но начинает заглубляться в подстилку и торф.
Существующий сейчас за рубежом метод определения природной пожарной опасности в лесу разработан принципиально с таким же подходом, т.е. дается раздельно оценка влажности напочвенного покрова и подстилки.
В основу предлагаемого метода заложены длительные исследования, проводившиеся в течение 10 лет по изучению послойного изменения влажности лесных горючих материалов в зависимости от хода погоды. Исследования, проведенные за последние годы аспирантом ЛенНИИЛХ В.И. Корбутом о влажности и загораемости лесной подстилки, позволили дополнить и уточнить имеющиеся в первом издании брошюры данные. Материалы собирались в лесах Северо-Запада европейской территории Союза.
Для вычисления новых показателей использованы те же метеорологические элементы, которыми пользуется Гидрометеослужба для расчета существующего комплексного показателя горимости: температура воздуха (t), дефицит точки росы () и количество осадков за сутки [3].
Методика оценки пожарной опасности в лесу по условиям погоды на основе показателей влажности ПВ-1 и ПВ-2 реализуется при решении задач оперативного планирования работы авиаотделений в рамках первой очереди автоматизированной системы управления охраной лесов от пожаров.
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I. ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПВ-1 И ПВ-2

Показатели ПВ-1 и ПВ-2 разработаны на основе экспериментальных исследований изменений послойной влажности лесных горючих материалов в зависимости от метеорологических факторов, обусловливающих эти изменения. Из множества факторов были выбраны ведущие. Факторами, определяющими увлажнение лесных горючих материалов были признаны - осадки (мм), а испарения влаги - величина t (t - ) по замерам в дневные часы. Обоснованием использования t (t - ) как фактора, обеспечивающего испарение влаги, содержащейся в лесных горючих материалах, явилась выявленная связь, t (t - ) с суммой радиационного баланса кал/см2 сутки. Коэффициент корреляции  = 0,985. Значение радиационного баланса как энергии, обеспечивающей процесс испарения влаги, содержащейся в субстрате, установлено рядом исследователей [1, 4, 8].
[bookmark: _GoBack]При обработке экспериментальных данных прослеживалась, по насаждениям различных типов леса, динамика изменения влажности лесных горючих материалов:
- доминирующего лесного напочвенного покрова, определяющего возможность возникновения и распространения низовых пожаров;
- подстилки и верхнего слоя торфа, от влажности которых зависит возможность развития подстилочно-гумусовых и торфяных пожаров.
Изменение влажности горючих материалов в зависимости от метеорологических факторов, определяющих их увлажнение и высыхание, изучалось отдельно. Особо исследовалось влияние величины осадков на увлажнение лесного напочвенного покрова и подстилки при различной их исходной влажности до выпадения дождя [5]. В периоды без осадков изучалось влияние температуры и влажности воздуха в дневные часы [t (t - ) и t (t - )] на потерю влаги напочвенным покровом и подстилкой (торфом) на один и несколько дней. Исследования проводились при разной исходной влажности горючих материалов.
На основе математической обработки данных были построены кривые изменений влажности раздельно для напочвенного покрова и подстилки в зависимости от величины осадков (по градациям осадков и предшествующей осадкам влажности горючих материалов). Так же были построены раздельно кривые изменения влажности напочвенного покрова и подстилки в период без осадков, характеризующие изменение их влажности от максимальной до равновесной. Под равновесной влажностью принимается влажность, соответствующая воздушно-сухому состоянию; она изменяется в зависимости от влажности воздуха в небольших пределах. Изменения влажности воздушно-сухого напочвенного покрова и опада в зависимости от влажности и температуры воздуха могут быть учтены отдельно (см. табл. 3 - приложения).
Проведенные исследования показали, что характер увлажнения и высыхания напочвенного покрова резко отличается от характера увлажнения и высыхания подстилки. Последняя значительно медленнее высыхает, а для ее увлажнения, по сравнению с напочвенным покровом, требуется значительно большее количество осадков. Это вызвало необходимость построения таблиц для определения показателей влажности с раздельным учетом осадков для напочвенного покрова и подстилки. Кривые изменения влажности напочвенного покрова и подстилки, при выпадении осадков, явились материалом для построения таблиц, по которым определяются изменения значений показателей влажности покрова (ПВ-1) и подстилки (ПВ-2) после выпадения осадков разной величины (табл. 1 и 2 приложения).
Влияние осадков разной величины изучалось для напочвенного покрова и подстилки насаждений разных типов леса [5]. Однако для построения табл. 1 и 2 приложения использованы только кривые изменения влажности напочвенного покрова и подстилки в сосняках черничных дренированных. Это обусловлено тем, что эти данные оказались средними и незначительно отклонялись от кривых изменений влажности напочвенного покрова и подстилки в других типах леса. Такой метод несколько округляет полученные данные о влажности напочвенного покрова и подстилки после осадков, но значительно упрощает метод расчета показателей влажности ПВ-1 и ПВ-2.
Сопоставление расчетных данных влажности по показателям ПВ-1 и ПВ-2 с экспериментальными данными, полученными для разных групп типов леса, показало, что отклонения влажностей находятся в пределах «естественного» варьирования. Для напочвенного покрова - отклонения влажности - 5 - 6 %; для подстилки - 10 - 15 %.
Размерность величины  (t - ) выражается (°C)2 , но по своей сущности величина (t - ) отражает недостаток насыщения воздуха влагой. Поэтому учитывая условность размерности величины t (t - ), в приведенных значениях показателей влажности покрова и подстилки ПВ-1 и ПВ-2 размерность не указывается.

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЛАЖНОСТИ ПВ-1 И ПВ-2 В ПРАКТИКЕ ОХРАНЫ ЛЕСА ОТ ПОЖАРОВ

1. Определение по ПВ-1 и ПВ-2 влажности лесного напочвенного покрова и подстилки (торфа), при которой возможно возникновение низовых и почвенных пожаров в насаждениях различных типов леса

Связь влажности лесного напочвенного покрова с величиной ПВ-1 и влажности подстилки с величиной ПВ-2 для насаждений разных групп типов леса представлены в табл. 1 и 2.

Таблица 1

Изменение наиболее вероятной средней влажности напочвенного покрова в насаждениях различных групп типов леса в зависимости от величины ПВ-1

(в % от сырого веса)

	Значения показателя влажности ПВ-1
	Группы типов леса и доминирующий вид напочвенного покрова

	
	сосняки лишайниковые, вересковые, лишайниково-мшистые
	сосняки брусничные
	сосняки багульниковые осушенные
	сосняки чернично-брусничные и дренированные
	сосняки черничные слабо дренированные
	ельники черничные слабо дренированные
	сосняки и ельники кисличные
	ельники черничные дренированные (состава 10E)

	
	лишайники
	лишайники и мох Шребера
	мох Шребера и опад
	мох Шребера
	мох Шребера
	мох Шребера
	опад хвои, листьев
	мох Шребера и гилокомиум

	
	верх покрова
	весь слой покрова
	верх покрова
	весь слой покрова
	верх покрова
	весь слой покрова
	верх покрова
	весь слой покрова
	верх покрова
	весь слой покрова
	верх покрова
	весь слой покрова
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	0
	70
	69,5
	78,0
	76,0
	77,0
	79,0
	81,0
	81,0
	77,5
	79,0
	75,0
	76,0
	69,0
	76,0

	100
	49
	59,0
	68,0
	69,0
	70,0
	75,0
	75,5
	75,0
	73,0
	75,0
	70,0
	74,0
	65,5
	73,0

	200
	29
	47,5
	58,5
	62,0
	62,0
	70,0
	69,5
	70
	68,0
	70,0
	65,5
	70,0
	62,0
	70,0

	300
	22
	39,5
	47,5
	55,0
	53,5
	64,5
	63,5
	64,5
	63,5
	66,0
	61,0
	66,0
	59,0
	67,0

	400
	17
	30,0
	36,0
	48,0
	45,5
	60,0
	57,0
	60,0
	59,0
	62,5
	57,0
	62,5
	55,5
	64,0

	500
	15
	22,5
	27,5
	41,5
	37,5
	54,5
	51,5
	55,0
	54,0
	58,0
	52,5
	59,0
	52,0
	61,0

	600
	14
	19,5
	23,5
	35,0
	30,0
	50,0
	45,5
	51,0
	50,0
	54,0
	47,5
	55,0
	49,0
	58,0

	700
	13,5
	17,0
	20,5
	30,0
	25,0
	45,0
	39,7
	46,0
	45,0
	50,0
	43,5
	51,0
	45,5
	55,5

	800
	13,0
	15,0
	19,0
	26,0
	21,5
	40,0
	34,0
	42,0
	40,0
	46,0
	39,0
	47,5
	42,0
	53,0

	850
	12,5
	14,5
	18,0
	24,5
	20,5
	37,0
	30,0
	39,5
	38,0
	43,5
	36,5
	45,5
	40,5
	51,0

	900
	12,0
	14,0
	17,5
	23,0
	19,5
	35,0
	28,0
	37,0
	36,0
	41,5
	34,5
	44,0
	39,0
	50,0

	1000
	12,0
	13,5
	16,5
	21,0
	18,0
	30,0
	25,0
	32,5
	31,0
	37,5
	30,5
	40,0
	35,0
	47,0

	1100
	12,0
	13,5
	15,0
	19,0
	17,5
	26,0
	22,0
	28,0
	27,0
	34,0
	26,5
	36,5
	32,0
	44,0

	1200
	11,5
	13,5
	14,5
	18,0
	17,0
	24,0
	20,0
	25,0
	24,0
	30,0
	24,0
	32,5
	29,0
	41,5

	1300
	11,0
	13,0
	14,0
	17,5
	16,0
	22,5
	18,0
	22,5
	21,0
	29,0
	22,0
	30,0
	27,0
	38,5

	1400
	11,0
	12,5
	14,0
	17,0
	15,5
	21,0
	17,0
	21,0
	20,0
	28,0
	21,0
	28,0
	25,0
	35,8

	1500
	10,5
	12,5
	13,5
	17,0
	15,0
	20,5
	16,0
	20,5
	19,0
	27,0
	20,5
	27,0
	23,0
	33,0

	1600
	10,5
	12,0
	13,0
	16,5
	14,5
	20,0
	15,0
	19,5
	17,5
	26,0
	20,0
	26,0
	22,0
	30,0

	1700
	10,0
	12,0
	12,5
	16,0
	14,0
	19,0
	15,0
	19,0
	17,0
	25,0
	20,0
	25,0
	21,0
	28,0

	1800
	10,0
	11,5
	12,0
	15,5
	13,0
	18,5
	14,5
	18,0
	16,5
	24,0
	20,0
	25,0
	20,5
	27,5

	1900
	10,0
	11,0
	12,0
	15,5
	13,0
	18,0
	14,5
	17,5
	16,0
	23,5
	19,5
	24,5
	20,0
	26,0

	2000
	9,5
	11,0
	12,0
	15,0
	12,0
	17,0
	14,0
	17,0
	16,0
	22,0
	19,5
	24,0
	20,0
	25,0

	2100
	9,5
	10,5
	11,5
	15,0
	11,5
	16,5
	14,0
	16,5
	15,5
	21,5
	19,5
	24,0
	20,0
	25,0

	2200
	9,5
	10,0
	11,5
	14,5
	11,0
	15,5
	13,5
	16,0
	15,5
	20,5
	19,5
	23,5
	20,0
	24,5

	2300
	9,5
	10,0
	11,5
	14,5
	10,5
	15,0
	13,5
	15,5
	15,0
	20,0
	19,5
	23,0
	19,5
	24,0

	2400
	9,0
	10,0
	11,0
	14,0
	10,0
	14,5
	13,0
	15,5
	15,0
	19,5
	19,5
	22,5
	19,5
	24,0

	2500
	9,0
	10,0
	11,0
	13,5
	9,5
	13,5
	13,0
	15,0
	15,0
	19,0
	19,0
	22,5
	19,5
	23,5

	2600
	8,0
	10,0
	11,0
	13,0
	9,0
	13,0
	13,0
	15,0
	15,0
	18,0
	19,0
	22,0
	19,0
	23,0



Примечание: в таблице заключены в рамки наибольшие значения, при которых развивается низовой пожар с прогоранием только верхнего слоя, а также наибольшие значения влажности всего слоя напочвенного покрова при полном его прогорании.

В табл. 1 представлено изменение наиболее вероятной средней влажности напочвенного покрова в насаждениях различных групп типов леса в зависимости от показателя влажности напочвенного покрова (ПВ-1). В табл. 1 (колонка 1) представлены значения ПВ-1 от 0 до 2600. В колонках 2 - 15 приведена соответственно влажность лесного напочвенного покрова в различных группах типов леса. Влажность приведена как для верхнего слоя напочвенного покрова, так и для слоя покрова в целом (в % к сырому весу).
В таблице отмечены наибольшие значения влажности покрова, при которых развивается низовой пожар с прогоранием только верхнего слоя, а также наибольшие значения влажности слоя напочвенного покрова в целом, при которых развивается пожар с полным прогоранием покрова. По этим данным представляется возможным определить наименьшие значения ПВ-1, при которых могут развиваться низовые пожары по поверхности покрова и с полным его прогоранием.
В таблице не подчеркнута влажность напочвенного покрова для чистых ельников и для сосняков и ельников кисличных, поскольку в этих типах леса низовые пожары без подстилочно-гумусовых, как правило, не развиваются или же развиваются только пятнами (колонки 14, 15 табл. 1).

Таблица 2

Изменение наиболее вероятной средней влажности подстилки и верхнего слоя торфа в насаждениях различных групп типов леса в зависимости от величины ПВ-2

	Значения показателя влажности подстилки ПВ-2
	Группы типов леса

	
	сосняки лишайниковые
	сосняки брусничные
	сосняки багульниковые осушенные
	сосняки черничные дренированные
	сосняки черничные слабо дренированные
	ельники черничные слабо дренированные
	сосняки и ельники кисличные
	ельники черничные дренированные

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0
	63,5
	72,0
	75,0
	72,0
	74,0
	75,0
	70,0
	73,0

	300
	60,0
	69,0
	73,0
	70,0
	72,0
	71,5
	64,5
	67,5

	600
	56,5
	66,5
	71,5
	68,0
	71,0
	68,5
	61,0
	64,0

	900
	53,0
	63,5
	69,5
	66,0
	70,0
	65,0
	58,5
	62,5

	1200
	50,0
	61,0
	67,5
	64,0
	68,5
	61,5
	56,0
	61,5

	1500
	46,5
	58,0
	66,0
	62,0
	67,0
	58,0
	54,5
	61,0

	1800
	43,0
	55,5
	64,5
	60,0
	66,0
	55,5
	53,0
	60,0

	2100
	40,5
	53,0
	62,5
	58,5
	64,5
	53,0
	51,5
	59,0

	2400
	37,5
	50,0
	61,0
	56,5
	63,0
	51,0
	50,5
	58,0

	2700
	35,0
	47,0
	59,5
	54,5
	62,0
	49,5
	49,0
	56,5

	3000
	33,0
	45,0
	58,5
	53,0
	60,5
	48,0
	47,5
	55,0

	3500
	30,0
	41,5
	56,0
	50,0
	58,5
	46,0
	45,0
	54,0

	4000
	28,0
	39,0
	53,5
	47,0
	56,0
	43,5
	42,0
	49,0

	4500
	26,0
	36,5
	51,5
	44,5
	53,0
	41,5
	40,5
	45,0

	5000
	24,5
	34,0
	49,5
	42,0
	51,0
	40,0
	39,0
	42,5

	5500
	23,0
	32,5
	48,0
	40,0
	48,5
	38,0
	38,5
	40,0

	6000
	22,5
	31,5
	46,0
	38,0
	47,0
	37,0
	37,0
	37,5

	6500
	22,0
	30,0
	44,0
	36,5
	46,5
	36,5
	36,5
	36,5

	7000
	21,5
	29,5
	42,0
	35,5
	46,0
	36,5
	35,0
	35,0

	7500
	21,0
	29,0
	40,5
	34,5
	45,5
	36,0
	34,5
	34,0

	8000
	20,5
	28,5
	39,0
	34,0
	45,0
	36,0
	33,5
	33,5

	8500
	20,0
	28,0
	38,0
	33,0
	44,0
	35,5
	32,5
	33,0

	9000
	19,5
	27,5
	36,5
	32,5
	43,5
	35,5
	31,5
	32,5

	9500
	19,5
	27,5
	36,0
	31,5
	42,2
	35,0
	30,5
	32,0

	10000
	19,0
	27,0
	35,0
	30,5
	41,5
	35,0
	29,5
	32,0

	10500
	19,0
	26,5
	34,0
	29,0
	41,0
	34,5
	28,0
	31,5

	11500
	18,5
	26,0
	32,5
	28,5
	40,5
	34,0
	27,5
	31,0

	12000
	18,5
	26,0
	32,0
	28,0
	40,0
	34,0
	27,0
	30,0



Примечание: в таблице выделены максимальные значения влажности, при которых появляется прогорание подстилки местами, а также максимальные значения влажности, при которых подстилка или торф прогорают полностью по всей площади.

В табл. 2 представлено изменение наиболее вероятной средней влажности подстилки (верхнего слоя торфа) в насаждениях различных групп типов леса в зависимости от величины показателя влажности подстилки (ПВ-2).
В табл. 2 (колонка 1) представлены значения ПВ-2 от 0 до 12000. В колонках 2 - 9 соответственно даны значения влажности подстилки (верхнего слоя торфа) для насаждений разных групп типов леса (% от сырого веса). В таблице особо отмечены наибольшие значения влажности подстилки и торфа, при которых после низового пожара появляется прогорание их местами, а также наибольшие значения влажности, при которых происходит полное прогорание подстилки и торфа, т.е. начинаются подстилочно-гумусовые и торфяные пожары.
В табл. 1 и 2 не приведены значения ПВ-1 и ПВ-2, определяющие влажность напочвенного покрова из сфагновых мхов и влажность торфа под ним. Это обусловлено тем, что влажность этих горючих материалов зависит от сочетания показателей влажности ПВ-1 и ПВ-2. При значениях ПВ-2  5000 и ПВ-1 < 3000 влажность верхнего слоя сфагнума остается высокой, так как в этом случае происходит подсос влаги из нижних мокрых слоев сфагнового очеса и торфа. Значение влажности сфагнума в зависимости от сочетания величин ПВ-1 и ПВ-2 приведено в табл. 3.

Таблица 3

Влажности слоя сфагнума в 3 - 5 см в зависимости от величины ПВ-1 и ПВ-2

	Величина ПВ-2
	Величина ПВ-1

	
	0 - 0,4
	0,5 - 1,0
	1,1 - 1,5
	1,6 - 2,0
	2,1 - 2,5
	2,6 - 3,0
	3,1 - 3,5
	3,6 - 4,0
	4,1 - 4,6

	< 5,0
	91 - 85
	84 - 78
	77 - 73
	72 - 70
	69 - 68
	67 - 66
	65
	64
	63

	5,0 < 7,0
	90 - 83
	81 - 73
	72 - 66
	64 - 60
	59 - 56
	55 - 53
	52 - 51
	50 - 49
	48 - 47

	7,0 < 10,0
	88 - 78
	76 - 64
	62 - 56
	54 - 50
	49 - 45
	44 - 40
	39 - 36
	35 - 32
	31 - 29

	 10,0
	82 - 71
	68 - 55
	53 - 44
	42 - 36
	35 - 30
	28 - 25
	24 - 21
	20 - 18
	17 - 15



Примечание: при влажности сфагнума  55 % горит его верхний слой мощностью 1 - 2 см, при влажности сфагнума  30 % начинаются торфяные пожары.

Приведенные в табл. 1, 2 и 3 значения влажности лесных горючих материалов позволяют, используя дополнительные данные, рассчитывать нарастание периметра и площади пожаров в наиболее горимых типах леса, а также провести расчет численности рабочих, вооруженных ранцевой аппаратурой для тушения пожаров.

2. Построение местных шкал природной пожарной опасности насаждений на основе данных показателя влажности покрова (ПВ-1)

В системе мероприятий по охране от пожаров лесной территории и организации борьбы с пожарами важно выделить лесные участки, в которых низовые пожары могут возникать наиболее часто, менее часто, редко; т.е. распределить насаждения различных групп типов леса по степени их природной пожарной опасности. Это распределение обычно проводится на основе данных по очередности загораемости насаждений различных групп типов леса, связанной с величиной метеорологического показателя.
В табл. 4 представлено распределение групп типов леса по классам природной пожарной опасности насаждений, полученное на основе данных табл. 1 (связи влажности напочвенного покрова в разных типах леса с величиной ПВ-1).
При соответствии планов противопожарных мероприятий выделенные классы природной пожарной опасности наносятся на карту.
Для каждого конкретного объекта данные табл. 4 дополняются сведениями о распределении его площади по классам природной пожарной опасности.
В табл. 2 влажность подстилки в сосняках и ельниках с избыточным увлажнением (колонки 6 и 7) приведена для микроповышений, расположенных под кронами деревьев. От этих мест, в засушливый период, начинается развитие подстилочно-гумусовых пожаров. Заглубление огня в подстилку зависит не только от ее влажности, но и от влажности напочвенного покрова. Загорается подстилка при полном прогорании напочвенного покрова, когда его влажность  20 %.
В табл. 3 представлены значения верхнего слоя влажности сфагнума в зависимости от сочетания величин показателей ПВ-1 и ПВ-2. Подчеркнута влажность, при которой возможно распространение огня по покрову.
В табл. 4 представлены наименьшие значения ПВ-2,определяющие начало заглубления огня в подстилку, развитие подстилочно-гумусовых пожаров и торфяных в насаждениях различных классов пожарной опасности. По сочетанию величин ПВ-1 и ПВ-2 можно судить не только о возможности возникновения низового или почвенного пожаров различной интенсивности горения, но и о сложности борьбы и методах локализации лесных пожаров.

Таблица 4

Шкала природной пожарной опасности насаждений

	По данным экспериментальных исследований
	Ориентировочные данные по литературным источникам

	Классы природной пожарной опасности насаждений
	Наименование групп типов лесов Северо-Запада европейской части Союза
	Наименьшие значения показателей
	Классы природной опасности насаждений
	Наименование групп типов лесов Сибири и их местоположение (рельеф)
	Наименьшие значения показателей

	
	
	ПВ-1 низовых пожаров по поверхности
	ПB-2 начало почвенных пожаров
	
	
	ПВ-1 низовых пожаров по поверхности
	ПВ-2 начало почвенных пожаров

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I
	Сосняки лишайниковые, вересковые, лишайниково-мшистые
	200
	1200
	I
	Сосняки, кедровники  листвяги лишайниковые, лишайниково-брусничные, стланниковые, расположенные на повышенных частях рельефа
	200
	1100

	
	В весенний период древостой и вырубки с травяным напочвенным покровом
	200
	4000
	
	В весенний период древостой и вырубки с травяным напочвенным покровом
	200
	4000

	II
	Сосняки и березняки брусничные, вересковые, производные от брусничных
	500
	2100
	II
	Сосняки, кедровники, листвяги, березняки брусничные, лишайниково-бадановые, баданово-багульниковые насаждения на каменистых россыпях, южных склонах
	450 - 600
	2100 - 2500

	II*
	Древостой на осушенных торфяниках
	600
	2700
	III
	Сосняки, кедровники, листвяги, березняки чистые и смешанные по составу зеленомошно-брусничные, черничные дренированные, папоротниково-черничные; ельники брусничные, пихтарники зеленомошной группы, дренированные, расположенные на верхних частях склонов
	850 - 1000
	3000 - 4000

	III
	Сосняки и березняки чернично-брусничные, черничные дренированные, чернично-папоротниковые, чернично-орляковые; ельники брусничные и ельники черничные смешанного состава дренированные
	850
	3500
	
	
	
	

	IV
	Сосняки и ельники смешанные по составу, чернично-багульниковые, чернично-сфагновые; сосняки и ельники кисличные; ельники черничные состава 10E, дренированные
	1600
	5000 - 6000
	
	Сосняки, кедровники, листвяги чистые и смешанные, слабо дренированные: чернично-багульниковые, чернично-сфагновые
	1200 - 1400
	5000 - 6000

	
	В летний период сосняки, ельники, березняки и осинники чистые и смешанные по составу, травяные
	1600
	600
	
	В летний период сосняки, кедровники, листинги, пихтарники, березняки травяные
	1600
	6000

	V
	Сосняки и березняки кустарниково-сфагновые, осоко-сфагновые, долгомошниковые
	1900 - 2000
	 7000
	V
	Сосняки, кедровники и листвяги сфагновые, сосняки, ельники и березняки долгомошниковые, ельники приручейниковые; мохово-травяные и сфагновые болота
	2000 - 3000
	7000 - 8000

	
	Ельники долгомошниковые и таволговые, приручейниковые. Лесные сфагновые болота
	8000
	
	
	
	
	



Примечание: для I, II, III и IV классов пожарной опасности древостоев характерны подстилочно-гумусовые, для II* и V - торфяные пожары.
Класс пожарной опасности древостоев II* характеризует сосняки на осушенных торфяниках.

Приведенные величины показателей ПВ-1 и ПВ-2 (табл. 4 графы 3 и 4) получены в результате исследований, проведенных в лесах Северо-Запада европейской части ССОР. Для условий других географических районов аналогичных экспериментальных данных не имеется.
В табл. 4 (графы 5 - 8) приведено ориентировочное распределение насаждений по классам пожарной опасности в соответствии с описаниями травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового напочвенного покрова различных типов лесов Сибири с учетом приуроченности древостоев к тем или иным формам рельефа [7, 9].
Полагаем, что по мере накопления сбора данных о возникновении и развитии лесных пожаров в насаждениях различных типов леса в дни с разными значениями ПВ-1 и ПВ-2 будут составлены местные шкалы пожарной опасности древостоев для других географических районов.

3. Составление местных шкал природной пожарной опасности в лесу по данным значений ПВ-1 и ПВ-2

По вычисленным значениям показателей влажности ПВ-1 и ПВ-2 можно судить, когда и в насаждениях каких групп типов леса возможны пожары и, что особенно важно, определить время возникновения почвенных пожаров. Известно, что в этих ситуациях требуются большие усилия по борьбе с пожарами.
Возможность возникновения и характер развития пожаров, в зависимости от величин показателей ПВ-1 и ПВ-2, в группах типов леса, объединенных в классы пожарной опасности насаждений, представлена в таблице 5.
По предлагаемой ниже шкале оценка природной пожарной опасности в лесу производится одновременно по двум входам по показателям влажности покрова ПВ-1 и подстилки ПВ-2 (табл. 5).

Таблица 5

Местная шкала пожарной опасности в лесах северо-запада таежной части СССР
(группы типов леса по классам пожарной опасности насаждений указаны римскими цифрами)

	Градации ПВ-2
	Градации ПВ-1

	
	< 200
	200 - 499
	500 - 849
	850 - 1099
	1100 - 1899
	 1900

	< 1000
	       -       
-
	       I       
-
	      I - II     
-
	      I - III    
-
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	1000 - 1999
	       -       
-
	       I       
I
	      I - II     
I
	      I - III    
I
	      I - IV     
I
	      I - IV     
I

	2000 - 2999
	       -       
-
	       I       
I
	     I - II     
I - II
	     I - III    
I - II
	      I - IV     
I - II
	      I - IV     
I - II

	3000 - 3999
	       -       
-
	       I       
I
	     I - II     
I - II
	     I - III    
I - II
	     I - IV     
I - III
	      I - IV     
I - III

	4000 - 5999
	        -       
(II* - IV)
	        I       
I (II - IV)
	      I - II     
I - II (IV)
	      I - III    
I - II (IV)
	     I - IV     
I - IV
	     I - V     
I - IV

	6000 и более
	        -       
(II*, IV, V)
	          I         
I (II*, IV, V)
	       I - II      
I - II (III - V)
	       I - III      
I - II (III - V)
	     I - IV     
I - IV (V)
	     I - V     
I - V



При наличии соответствующего картографического материала (распределение площади насаждений по типам леса) по классам шкалы можно оценить, на какой площади возможно распространение пожаров и предвидеть характер их развития в любой день пожароопасного сезона.
Эти материалы являются основой для оперативной борьбы с лесными пожарами.
Из табл. 5 видно, что с нарастанием класса природной пожарной опасности по условиям погоды увеличивается число насаждений различных групп типов леса, в которых возможны низовые, а затем почвенные пожары. Возможность начала заглубления огня в подстилку определяется величиной ПВ-2.
В табл. 5 приняты следующие обозначения: числитель - классы природной пожарной опасности, объединяющие группы типов леса (см. табл. 4), в которых возможны низовые пожары; знаменатель - те же классы, в которых возможно заглубление огня в подстилку (торф); знаменатель - в скобках - классы природной пожарной опасности насаждений, в которых возможно развитие только почвенных пожаров без низовых (во II классе пожары на осушенных торфяниках); перечеркнутые клетки указывают, что пожары в подобных ситуациях развиваться не могут.

4. Определение характера лесных пожаров в насаждениях различных групп типов леса в зависимости от сочетания показателей влажности ПВ-1 и ПВ-2

Возможность возникновения и распространения пожаров различных категорий определяется не только условиями погоды, но и особенностями горючих материалов в насаждениях различных групп типов леса (см. табл. 6 - 9).

Таблица 6

Минимальные значения ПВ-1 и ПВ-2, определяющие возможность возникновения и развития лесных пожаров в сосняках и ельниках дренированных
(числитель - значения показателя ПВ-1, знаменатель - ПВ-2)

	Класс природной пожарной опасности насаждений
	Индекс групп типов леса
	Наименование группы типов леса
	Характер горения подстилки
	Виды пожаров

	
	
	
	
	низовой
	низовой с переходом в верховой
	верховой

	
	
	
	
	горит верх покрова
	прогорает весь покров
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I
	1
	Сосняки лишайниковые, лишайниково-мшистые
	Подстилка не горит
	200
< 1100
	400
< 1100
	420
< 1100
	420
< 1100

	
	
	
	Подстилка горит местами
	
	400
1200
	600
1200
	900
1200

	
	
	
	Подстилка горит по всей площади
	
	700
2100
	900
4000
	900
4000

	
	2
	Сосняки лишайниковые и вересковые, пройденные пожаром
	Подстилка не горит
	
	300
< 2000
	600
< 2000
	600
< 2000

	
	
	
	Подстилка горит по всей площади
	
	600
3000
	700
3000
	700
3000

	
	3
	Сосняки травяные в весенний период
	Подстилка не горит
	
	200
< 4000
	500
< 4000
	600
< 4000

	
	
	
	Подстилка горит местами
	
	300
4000
	500
4000
	600
4000

	II
	4
	Сосняки брусничные; сосняки и ельники на скалах
	Подстилка не горит
	500
< 2100
	700
< 2100
	800
< 2100
	900
< 2100

	
	
	
	Подстилка горит местами
	
	700
2100
	900
3000
	1000
3000

	
	
	
	Подстилка горит по всей площади
	
	900
3500
	1000
4000
	1200
4000

	
	5
	Сосняки брусничные, пройденные пожаром
	Подстилка не горит
	
	700
< 3500
	800
< 3500
	1600
< 3500

	
	
	
	Подстилка горит местами
	
	700
3500
	800
3500
	1600
3500

	
	
	
	Подстилка горит по всей площади
	
	800
4000
	800
4000
	1600
4000

	III
	7
	Сосняки чернично-брусничные и черничные дренированные
	Подстилка не горит
	850
3000
	1000
3000
	1200
3000
	1600
3000

	
	
	
	Подстилка горит местами
	
	1100
3500
	1200
4000
	1600
4000

	
	
	
	Подстилка горит по всей площади
	
	1200
5500
	1200
5500
	1600
5500



Примечания: 1) в группах типов леса под № 1, 4, 7 при развитии пожаров по верхнему слою покрова подстилка гореть не может;
2) в группах типов леса № 2, 3 и 5 пожары не могут развиваться без прогорания всего слоя напочвенного покрова.

В табл. 6 даются минимальные значения ПВ-1 и ПВ-2, определяющие возможность возникновения и развития лесных пожаров разных категорий в сосняках и ельниках дренированных с подстилкой мощностью от 0,5 до 5 см.
В ранее не пройденных огнем насаждениях, указанных под индексами 1, 4, 7 (табл. 6), достаточно развит мшисто-лишайниковый ярус напочвенного покрова, что определяет возможность распространения низовых пожаров как по поверхности покрова, так и с прогоранием всего слоя. Распространение пожаров по поверхности покрова появляется при более низких значениях ПВ-1, чем при пожарах с прогоранием всего слоя покрова. Так, возможность распространения пожаров по поверхности покрова в насаждениях с индексами 1, 4, 7 появляется при ПВ-1, равных 200, 500, 850, а с прогоранием всего слоя - соответственно при ПВ-1, равных 400, 700 и 1000. В табл. 6 приведены минимальные значения ПВ-2, определяющие начало прогорания подстилки местами и минимальные значения ПВ-2, определяющие подстилки на всей площади насаждений. Так, в сосняках лишайниковых частичное прогорание подстилки отмечается при ПВ-2 от 1200, а полное прогорание при ПВ-2 от 2100. В сосняках дренированных частичное прогорание подстилки наблюдается при ПВ-2 от 3500, а полное при ПВ-2 - от 5500.
По сравнению с низовыми верхние пожары возможны при более высоких значениях ПВ-1, когда влажность напочвенного покрова не превышает 20 %. Указанным значениям ПВ-1 соответствуют значения ПВ-2, определяющие горение подстилки.

Таблица 7

Минимальные значения ПВ-1 и ПВ-2, определяющие возможность возникновения и развития пожаров в сосняках и ельниках слабодренированных
(числитель - значения ПВ-1, знаменатель - ПВ-2)

	Класс природной пожарной опасности насаждений
	Индекс групп леса
	Наименование группы типов леса
	Характер горения подстилки
	Вид пожара

	
	
	
	
	низовой
	низовой с переходом в верховой
	верховой
	Подстилочно-гумусовый без низовых пожаров

	
	
	
	
	горит верх покрова
	прогорает весь покров
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	местами
	по всей площади

	IV
	8
	Сосняки черничные слабо дренированные
	Подстилка не горит
	1100
< 4000
	1200
< 4000
	1200
< 4000
	2000
< 5000
	
	

	
	
	
	Подстилка горит местами - ПГМ
	
	1500
5000
	1500
5500
	2000
6000
	< 1200
> 5000
	

	
	
	
	Подстилка горит по всей площади - ПГ
	
	1800
9000
	1800
9000
	2000
9000
	-
-
	< 1200
 6000

	
	9
	Ельники черничные слабо дренированные
	Подстилка горит местами - ПГМ
	
	1800
5000
	2000
5500
	2200
6000
	< 1600
6000
	

	
	
	
	Подстилка горит по всей площади - ПГ
	
	1800
9500
	2100
10000
	2600
10000
	-
-
	< 1400
 7000



	Сокращение:
	ПМ - подстилочно-гумусовые пожары местами;

	
	ПГ - подстилочно-гумусовые пожары по всей площади.



В табл. 7 представлены наименьшие значения ПВ-1 и ПВ-2, определяющие развитие пожаров в слабо дренированных сосняках и ельниках черничных, отнесенных к IV классу пожарной опасности насаждений.
В сосняках черничных (индекс 8) с мощным напочвенным покровом и рыхлой подстилкой на кочках (от 8 до 15 см) возможны все виды пожаров при определенных значениях ПВ-1 и ПВ-2.
Низовой пожар с прогоранием верхнего слоя покрова отмечается при наименьшем значении ПВ-1 от 1100, полное прогорание покрова соответствует значению ПВ-1 от 1200; развитие верховых пожаров при ПВ-1 от 2000.

Таблица 8

Минимальные значения ПВ-2, определяющие возможность возникновения и развития пожаров в сосняках и ельниках
(числитель - значение ПВ-1, знаменатель - ПВ-2)

	Класс природной пожарной опасности
	Индекс групп типов леса
	Наименование группы типов леса
	Характер горения подстилки
	Виды пожаров

	
	
	
	
	низовой и подстилочно-гумусовый
	низовой с переходом в верховой
	подстилочно-гумусовые без низового пожара

	
	
	
	
	
	
	подстилка горит местами
	подстилка прогорает по всей площади

	IV
	10
	Ельники черничные дренированные состав (10E)
	Подстилка горит местами ПГМ
	1600
5000
	1800
5500
	< 1000
> 4000
	-
-

	
	
	
	Подстилка горит по всей площади ПГ
	1800
7000
	1800
7000
	-
-
	< 1600
> 5000

	
	11
	Сосняки и ельники кисличные
	Подстилка горит местами ПГМ
	1300
4500
	1500
5000
	< 1000
> 4000
	-
-

	
	
	
	Подстилка всей площади ПГ
	1500
6500
	1600
6500
	-
-
	< 1000
> 5000

	
	12
	Сосняки травяные в летний период
	Подстилка прогорает местами ПГМ
	1200
4000
	Переход на кроны в насаждениях указанных типов леса наблюдается только в захламленных участках
	< 600
 4000
	-
-

	
	
	
	Подстилка горит по всей площади ПГ
	1200
6500
	
	-
-
	< 1000
 6000

	V
	14
	Сосняки и ельники долгомошные
	Подстилка прогорает местами ПГМ
	1900
7000
	
	< 1000
> 5000
	-
-

	
	
	
	Подстилка горит по всей площади ПГ
	1900
10000
	
	1000
> 6000
	-
-



	Сокращения:
	ПГМ - подстилочно-гумусовые пожары местами;

	
	ПГ - подстилочно-гумусовые по всей площади.



В табл. 8 приведены наименьше значения показателей влажности подстилки ПВ-2, определяющие возможность развития пожаров в насаждениях IV и V классов пожарной опасности (сосняки и ельники кисличные, травяные - в летний период, ельники чистые черничные дренированные и сосняки и ельники долгомошные).
В насаждениях с индексами 10, 11, 12 и 14 (табл. 8) и в большинстве случаев с индексом 9 (табл. 7) из-за особенностей напочвенного покрова (малое количество горючего, высокая плотность и влажность его) исключается возможность распространения только низовых пожаров без совместного прогорания подстилки.

Таблица 9

Минимальные значения ПВ-1 и ПВ-2, определяющие возможность возникновения и развития пожаров в сосняках багульниковых осушенных и неосушенных
(числитель - значения ПВ-1, знаменатель - ПВ-2)

	Класс природной пожарной опасности насаждений
	Индекс групп типов леса
	Наименование группы типов леса
	Характер горения торфа
	Виды пожаров

	
	
	
	
	низовой
	низовой с переходом в верховой
	верховой
	торфяной без низового

	
	
	
	
	горит верх покрова
	прогорает весь покров
	
	
	на кочках местами
	по всей площади

	II
	6
	Сосняки багульниковые осушенные
	Торф не горит
	600
< 2500
	1000
< 2500
	1000
< 2500
	1100
< 2500
	
	

	
	
	
	Торф горит на кочках - ТК
	
	1100
2700
	1100
2700
	1200
2800
	< 600
> 4000
	

	
	
	
	Торф горит по всей площади - Т
	
	1200
5000
	1200
5000
	1200
5000
	
	< 600
4000

	V
	13
	Сосняки багульниковые неосушенные
	Торф не горит
	1900
 5000
	2000
 5000
	2500
 5000
	3000
5000
	
	

	
	
	
	Торф горит на кочках - ТК
	
	2000
7000
	2600
7000
	3000
7000
	< 2600
5000
	

	
	
	
	Торф горит по всей площади - Т
	
	2500
10000
	2900
11500
	3800
12000
	
	< 1000
7000



	Сокращения:
	ТК - торфяной пожар, развивающийся только на микроповышениях;

	
	Т - торфяной пожар по всей площади.



В табл. 9 представлены значения ПВ-1 и ПВ-2, определяющие возможность возникновения пожаров разного вида в сосняках багульниковых осушенных и неосушенных. В сосняках багульниковых осушенных, отнесенных ко II классу природной пожарной опасности, возможность развития низовых и торфяных пожаров появляется значительно раньше по сравнению с неосушенными насаждениями, отнесенными к V классу пожарной опасности. В сосняках багульниковых осушенных возникают низовые пожары при значениях ПВ-1  600; прогорание торфа на кочках отмечается при ПВ-2  2700, а торфяные пожары по всей площади при ПВ-2  5000.
В сосняках багульниковых неосушенных пожары возникают в сильную засуху; в этом случае низовые пожары заглубляются в торф на кочках при значениях ПВ-1  2000 и ПВ-2  7000.
Кроме перечисленных примеров практического использования данных показателей ПВ-1 и ПВ-2 при охране леса от пожаров, они могут быть применены:
- для составления местных шкал пожарной опасности в лесу по условиям погоды;
- при расчете сезонного показателя засушливости пожароопасных сезонов;
- для оценки возможности возникновения пожаров от гроз.
В табл. 6, 7 и 9 отмечены условия перехода низовых пожаров в верховые пожары. Как правило, верховые пожары развеваются при повышенной скорости ветра ( 6 м/сек).
Скорость распространения низовых пожаров (высота пламени и глубина кромки огня) также зависят от скорости ветра.
Особенно сильно влияние ветра сказывается в группах типов леса, относящихся к Iму классу пожарной опасности насаждений [2]. Поэтому, хотя при расчетах показателей влажности ПВ-1 и ПВ-2, скорость ветра не учитывается, данные о скорости ветра в дневные часы, необходимы для определения пожарной опасности насаждений.

III. МЕТОДИКА ВЫЧИСЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЛАЖНОСТИ НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА (ПВ-1) И ПОДСТИЛКИ (ПВ-2)

Для расчета ПВ-1 и ПВ-2 необходимая информация о метеообстановке берется из таблиц TM-1, которые составляются и находятся на метеорологических станциях (МС) и на авиаметеорологических станциях (АМСГ). Таблицы TM-1 за прошлые годы имеются в территориальных управлениях гидрометслужбы СССР и гидрометфондах.
Исходная информация заносится в специальную форму (см. табл. 10).

Таблица 10

Исходная информация для расчета показателей ПВ-1 и ПВ-2

	Дата
	№ метеостанции
	Весовые коэффициенты станций
	Температура воздуха t °C
	Точка росы  °C
	Осадки, мм
	t - 
	t (t - )
	Показатели
	Скорость ветра в дневные часы м/сек

	
	
	
	
	
	Сроки наблюдений
	Осредненная  осадков по станциям
	
	
	ПВ-1
	ПВ-2
	

	
	
	
	
	
	Предшествующ. день
	Текущий день
	 - осадков на утро текущего дня
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Дата устойчивого схода снежного покрова



Дата устойчивого схода снежного покрова определяется по данным таблицы TM-1 (графа с шифром 34 - 36) с того дня, в который высота снежного покрова в этой графе не проставляется. Дата схода снежного покрова за соответствующий месяц записывается в верхнем правом углу табл. 10.
Температура воздуха (графа 4) и точка росы (графа 5) берутся из таблицы TM-1, соответствующей декретному времени данного пояса, ближайшему к 14 часам (определяется по номеру часового пояса с помощью табл. 11). Температура воздуха берется из графы с шифром 19 - 20; точка росы - из графы с шифром 74 - 75 (с правого края страницы с соответствующим декретным временем).
Величина температуры воздуха и точка росы проставляются в табл. 10 в целых градусах. При отрицательных значениях t и  обязательно проставляются знак (-).
Осадки (мм) берутся из таблицы ТМ-1 графы с шифром 70 - 73. Величины осадков заносятся с точностью до 0,1 мм.
Показатели ПВ-1 и ПВ-2 вычисляются на утро текущего дня. Поэтому сумма осадков за сутки вычисляется на утро (8 - 9 час), при этом суммируются осадки от утра одного дня до утра другого дня т.е. необходимая для расчета показателей, сумма осадков получается суммированием осадков предшествующего и текущего дня. Суммой осадков, приведенной в табл. ТМ-1, пользоваться нельзя.
В связи с тем, что сроки замеров осадков изменяются по часовым поясам, в табл. 11 приведены часы наблюдений, которые следует отнести к замерам предшествующего дня и текущего дня.
В качестве примера приводится суммирование осадков по данным метеорологической станции 2-го часового пояса, к которому относятся леса Северо-Запада европейской части Союза (табл. 12).
Известно, что определение суточных сумм осадков по данным одной метеорологической станции для территории от 200 тыс. га и более, недостаточно репрезентативно. Поэтому для расчета ПВ-1 и ПВ-2 пользуются осредненной суточной суммой осадков по данным нескольких имеющихся станций или постов, расположенных на данной территории и рядом с ней.

Таблица 11

Сроки наблюдений осадков по часовым поясам

	Часовой пояс
	часы наблюдения

	
	предшествующий день
	текущий день

	2
	15, 21
	3, 9

	3
	16, 19
	4, 7

	4
	17, 20
	5, 8

	5
	18, 21
	6, 9

	6
	19
	7

	7
	20
	8

	8
	21
	9

	9
	10, 19, 22
	7

	10
	11, 20, 23
	8

	11
	12, 21, 24
	9

	12
	13, 19
	1,7



Таблица 12

Вычисление суммы осадков (мм) для расчета показателей
(местное время 2-го часового пояса)

	Дата
	Осадки
	Сумма осадков на утро текущего дня
	Сумма осадков (складывается из осадков предшествующего и текущего дней)

	
	Сроки наблюдений (часы)
	
	

	
	3
	9
	15
	21
	
	

	
	текущий день
	предшествующий день
	
	

	5.V
	-
	0,3
	0,5
	-
	-
	

	6.V
	1,2
	0,7
	-
	0,9
	2,4
	На 6/V 0,5 + 1,2 + 0,7 = 2,4

	7.V
	4,0
	5,0
	-
	-
	9,9
	На 7/V 0,9 + 4,0 + 5,0 = 9,9



Вычисление этих показателей начинается с даты устойчивого схода снежного покрова и продолжается непрерывно до конца пожароопасного сезона.

При равномерном распределении метеостанций используют самый простой способ осреднения, а именно, вычисляется средняя арифметическая величина осадков.
При неравномерном размещении станций по территории применяется метод полигонов. В этом случае данные каждой станции входят с весами пропорциональными приходящимся на них площадями. Весовые множители определяются из соотношения:
,
где: Si - площадь, приходящаяся на i-тую станцию;
S - общая площадь территории осреднения.

Пример осреднения осадков методом полигонов

Имеются данные суточных сумм осадков по 3-м метеостанциям: 1 - 3,0 мм; 2 - 6,0 мм и 3 - 2,0 мм. Вычислены весы площадей относящиеся к каждой станции: P1 = 0,10; Р2 = 0,35; P3 = 0,55. Осредненная сумма осадков равна:
0,1 · 3,0 + 0,35 · 6,0 + 0,55 · 2,0 = 0,3 + 2,1 + 1,1 = 3,5 мм [5, 6].
Ливневые осадки, характеризующиеся выпадением на небольшой территории и отмеченные только на одной метеостанции, в расчетах не учитываются.
В графу 9 проставляется осредненная сумма осадков по данным имеющихся метеостанций. Данные по осадкам каждой станции записываются в графы 6, 7, 8.



Вычисление показателя влажности ПВ-1

Вычисление показателя влажности ПВ-1 производится в следующей последовательности.
В первый день - дата устойчивого схода снежного покрова - ПВ-1 = 0. В последующие дни вычисление ПВ-1 делается по формулам:
(ПВ-1)n = [(ПВ-1)n-1 + tn-1(tn-1 - n-1)] · Kn при t > 0 °C,                           (1)
(ПВ-1)n = [(ПВ-1)n-1 + (tn-1 - n-1)] · Kn при t  0 °C,                             (2)
	где (ПВ-1)n -
	показатель влажности на утро текущего дня;

	(ПВ-1)n-1 -
	показатель влажности на утро предшествующего дня;

	tn-1 и n-1 -
	температура воздуха и точка росы в предшествующий день - на 13 - 15 часов декретного времени пояса метеорологической станции;

	Kn -
	коэффициент учета осадков, который в дни с осадками 0,5, равен 1.


В дни с осадками > 0,5 показатель (ПВ-1) определяется по табл. 1 приложения. Для этого сначала вычисляют значение (ПВ-1)n, как в дни без осадков (по формуле 1 или 2), затем в табл. 1 приложения находят строку с соответствующим значением (ПВ-1)n, округленному до целых десятков (графа 2, табл. 1 приложения) и графу с соответствующей величиной осадков за сутки; значение (ПВ-1)n после выпадения осадков находят на пересечении строки по величине (ПВ-1)n и графы с нужной градацией осадков. Учет осадков при вычислении (ПВ-1)n по формуле (2) остается таким же, как и при вычислении по формуле (1).
Пример расчета: сумма осадков на утро текущего дня - 4,3 мм; (ПВ-1)n-1 = 26; произведение t(t - ) = 20, расчетный показатель (ПВ-1)n = 26 + 20 = 46  50. В табл. 1 приложения находится строка 5 со значением (ПВ-1)n = 50; затем находится графа 6 с градацией осадков, включающей 4,3 мм; на пересечении строки 5 с графой 6 находят искомое значение (ПВ-1)n. Оно в данном случае равно 10.
При значении (ПВ-1)n  1900 снижение показателя осадками проводится по последней строке табл. 1 приложения. Это связано с тем, что при условиях погоды с данным показателем в наиболее горимых и широко распространенных типах леса напочвенный покров становится воздушно-сухим. Его влажность до последующего дождя изменяется незначительно и связана в большей мере с влажностью воздуха.
Пример вычисления ПВ-1, начиная с даты устойчивого схода снежного покрова, приведен в табл. 13.

Таблица 13

Пример расчета показателя ПВ-1

	№ п.п.
	Дата
	t (t - ) в интервале 13 - 15 час.
	Осредненная сумма осадков на утро текущего дня
	ПВ-1
	Пояснения к расчету

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	10.IV
	0
	-
	0
	Дата устойчивого схода снежного покрова

	2
	11.IV
	18
	2,8
	0
	ПВ-1 не наращивается

	3
	12.IV
	270
	-
	18
	ПВ-1 = 0 + 18

	4
	13.IV
	230
	0,2
	288
	ПВ-1 = 18 + 270 = 288 (осадки не учитываются)

	5
	14.IV
	192
	-
	518
	ПВ-1 = 288 + 230 = 518

	6
	15.IV
	24
	-
	710
	ПВ-1 = 518 + 192 = 710

	7
	16.IV
	245
	3,3
	330
	Снижение значения ПВ-1 = 710 + 24 = 734 по таблице 1 приложения

	8
	17.IV
	160
	-
	575
	ПВ-1 = 330 + 245 = 575

	9
	18.IV
	200
	-
	735
	ПВ-1 = 575 + 160 = 735

	10
	19.IV
	145
	0,6
	750
	Снижение значения ПВ-1 = 735 + 200 = 935 по таблице 1 приложения

	11
	20.IV
	123
	0,3
	895
	ПВ-1 = 750 + 145 = 895 (осадки не учитываются)

	12
	21.IV
	100
	-
	1018
	ПВ-1 = 895 + 123 = 1018

	13
	22.IV
	50
	9,8
	190
	Снижение значения ПВ-1 = 1018 + 100 = 1118 по таблице 1 приложения

	14
	23.IV
	92
	1,7
	150
	Снижение значения ПВ-1 = 190 + 50 = 240 по таблице 1 приложения

	15
	24.IV
	98
	0,4
	242
	ПВ-1 = 150 + 92 = 242

	16
	25.IV
	120
	-
	340
	ПВ-1 = 242 + 98 = 340

	17
	26.IV
	230
	-
	460
	ПВ-1 = 340 + 120 = 460

	18
	27.IV
	240
	-
	690
	ПВ-1 = 460 + 230 = 690

	19
	28.IV
	220
	-
	930
	ПВ-1 = 690 + 240 = 930

	20
	29.IV
	250
	-
	1150
	ПВ-1 = 930 + 220 = 1150



Вычисление показателя ПВ-2

Вычисление ПВ-2 начинается от даты устойчивого схода снежного покрова одновременно с вычислением ПВ-1. В первый день ПВ-2 = 0.
В каждый последующий день ПВ-2 вычисляется по формулам:
(ПВ-2)n = [(ПВ-2)n-1] · Kn + tn-1(tn-1 - n-1) · Kn при t > 0 °C,                              (3)
(ПВ-2)n = [(ПВ-2)n-1] · Kn + (tn-1 - n-1) · Kn при t  0 °C,                                (4)
	где (ПВ-2)n -
	показатель влажности подстилки на утро текущего дня;

	(ПВ-2)n-1 -
	показатель влажности подстилки на утро предыдущего дня;

	tn-1 и n-1 -
	температура воздуха и точка росы в предшествующий день на 13 - 15 часов декретного времени на метеостанции;

	Kn и Kn -
	коэффициент учета осадков.


Значение определяется из условия

где Sn - сумма осадков на утро текущего дня.
Величина [(ПВ-2)n-1] · Kn и определяется по табл. 2 приложения по величине (ПВ-2)n-1 и сумме учитываемых осадков, при этом

где Qn - сумма учитываемых осадков в n-ый (текущий) день пожароопасного сезона;
Qn-1 - сумма учитываемых осадков в (n-1)-вый день;
Sn - сумма осадков на утро текущего дня.
Если сумма осадков, учитываемых на текущий день, 4,6 мм
[(ПВ-2)n-1] · Kn = [(ПВ-2)n-1], т.е. Kn = 1,
то и величина (ПВ-2 )n сохраняет значение предшествующего дня.
Для простоты расчетов ПВ-2, при выпадении осадков в течение n-дней пользуются примерами, приведенными в таблице 14.

Таблица 14

Вычисление показателей ПВ-2 в дни с осадками

	Градация осадков
	Число дней с осадками

	
	1
	2
	3 и более

	1,6 - 4,5
	Показатель ПВ-2 остается без изменения (не наращивается)
	Суммируются осадки первого и второго дня. Расчет ПВ-2 зависит от полученной суммы осадков:
1. Сумма осадков  4,5 мм ПВ-2 остается без изменения (не наращивается)
2. Сумма осадков > 4,5 мм ПВ-2 снижается по табл. 2 приложения по сумме осадков
	Осадки за два первых дня  4,5 мм; расчет ПВ-2 зависит от суммы осадков за 2-й и 3-й дни и приводится аналогично приведенному в колонке 3 пункты 1 и 2.
Если осадки градации (1,6 - 4,5 мм) за дней не изменили ПВ-2, расчет ПВ‑2 (n+1) день проводится по сумме осадков за 2 последние дня.

	4,6 и более
	1. ПВ-2 снижается в соответствии с табл. 2 приложения.
2. Осадкам текущего дня предшествует день с осадками градации 1,6 - 4,5 мм. ПВ-2 снижается по сумме осадков двух дней по табл. 2 приложения
	Последовательное снижение показателя ПВ-2 по величине суммы осадков (по табл. 2 приложения)



1. При снижении показателя ПВ-2 по таблице как за один день, так и по сумме двух дней его новое значение принимается за исходное. Иными словами, осадки, которые уже суммировались и определили сброс показателя ПВ-2, далее не учитываются.
2. Осадки < 1,6 мм не учитываются.

Табл. 2 приложения построена аналогично табл. 1 приложения с той лишь разницей, что в графе 2 этой таблицы помещены значения (ПВ-2)n-1 до выпадения осадков через каждые 100 единиц.
Для снижения ПВ-2 в день с осадками  4,6 мм в табл. 2 приложения находится строка со значением (ПВ-2)n-1 предшествующего дня, округленным до целых сотен, и графа с соответствующим значением градации осадков; значение (ПВ-2)n после выпадения осадков устанавливается на их пересечении (строки и графы).
Пример вычисления ПВ-2. Сумма осадков на утро текущего дня - 5 мм; значение (ПВ-2)n-1 = 1930  1900; на пересечении строки 19 (ПВ-2 = 1900) с графой 3 (градация осадков от 4,6 до 5,5) определяется по табл. 2 приложения значение (ПВ-2), которое в конкретном примере равно 1700.

Таблица 15

Пример расчета показателя ПВ-2

	№ п.п.
	Дата
	t (t - ) в интервале 13 - 15 час.
	Осредненная сумма осадков на утро текущего дня
	ПВ-2
	Пояснения к расчету

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	18.IV
	11
	-
	0
	День устойчивого схода снежного покрова

	2
	19.IV
	6
	-
	11
	ПВ-2 = 0 + 11 = 11

	3
	20.IV
	55
	-
	17
	ПВ-2 = 11 + 6 = 17

	4
	21.IV
	119
	-
	72
	ПВ-2 = 17 + 55 = 72

	5
	22.IV
	131
	-
	191
	ПВ-2 = 72 + 119 = 191

	6
	23.IV
	180
	0,8
	322
	ПВ-2 = 191 + 131 = 322

	7
	24.IV
	260
	1,5
	502
	ПВ-2 = 322 + 180 = 502

	8
	25.IV
	200
	-
	762
	ПВ-2 = 502 + 260 = 762

	9
	26.IV
	218
	3,7
	762
	ПВ-2 не меняется

	10
	27.IV
	180
	-
	980
	ПВ-2 = 762 + 218 = 980

	11
	28.IV
	132
	1,8
	6,2
	980
	ПВ-2 не меняется

	12
	29.IV
	50
	4,4
	
	800
	ПВ-2 = 980 снижается (по сумме 6,2 мм) по табл. 2 прил.

	13
	30.IV
	106
	1,8
	800
	ПВ-2 не меняется

	14
	1.V
	212
	0,4
	906
	ПВ-2 = 800 + 106 = 906

	15
	2.V
	120
	4,3
	906
	ПВ-2 не меняется

	16
	3.V
	330
	-
	1026
	ПВ-2 = 906 + 120 = 1026

	17
	4.V
	393
	-
	1356
	ПВ-2 = 1026 + 330 = 1356

	18
	5.V
	102
	-
	1749
	ПВ-2 = 1356 + 393 = 1749

	19
	5.V
	113
	4,2
	1749
	ПВ-2 не меняется

	20
	6.V
	210
	0,7
	1862
	ПВ-2 = 1749 + 113 = 1862

	21
	8.V
	83
	2,8
	4,4
	1862
	ПВ-2 не меняется

	22
	9.V
	204
	1,6
	
	1862
	ПВ-2 не меняется

	23
	10.V
	164
	1,9
	5,8
	1862
	ПВ-2 не меняется (осадки за 2 дня 3,5 мм)

	24
	11.V
	88
	3,9
	
	1600
	ПВ-2 = 1862 снижается суммой осадков за 2 дня = 5,8 мм табл. 2 приложения

	25
	12.V
	104
	5,8
	1400
	ПВ-2 = 1600 снижается осадками 5,8 мм по табл. 2 приложения

	26
	13.V
	76
	4,7
	1300
	ПВ-2 = 1400 последовательно снижается по табл. 2 приложения осадками 4,7 мм

	27
	14.V
	100
	0,7
	1376
	ПВ-2 = 1300 + 76 = 1376

	28
	15.V
	140
	-
	1476
	ПВ-2 = 1376 + 100 = 1476

	29
	16.V
	120
	2,4
	7,4
	1476
	ПВ-2 = 1476 не меняется

	30
	17.V
	84
	5,0
	
	1200
	ПВ-2 снижается по табл. 2 суммой осадков = 7,4 мм за 2 дня

	31
	18.V
	98
	3,0
	1200
	ПВ-2 не меняется

	32
	19.V
	202
	-
	1298
	ПВ-2 = 1200 + 98 = 1298

	33
	20.V
	240
	0,7
	1500
	ПВ-2 = 1298 + 202 = 1500 и т.д.



В настоящее время Лабораторией матметодов в ЛенНИИЛХ разработана программа, позволяющая вычислять ПВ-1 и ПВ-2, включая осреднение осадков с помощью ЭВМ.
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V. ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Изменение показателя влажности покрова ПВ-1 после выпадения осадков

	№ п.п.
	Значение (ПВ-1)n до выпадения осадков
	Осадки, мм

	
	
	0,6 - 1,5
	1,6 - 2,5
	2,6 - 3,5
	3,6 - 4,5
	4,6 - 5,5
	5,6 - 6,5
	6,6 - 7,5
	7,6 - 
8,9
	9,0 - 12,5
	12,6 - 17,5
	17,6 - 22,5
	22,6 - 30,0
	30,1 - 37,5
	37,6 и более

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	10
	10
	10
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	20
	20
	10
	10
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	30
	20
	20
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	40
	30
	20
	20
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	50
	40
	30
	20
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	60
	50
	40
	20
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	70
	60
	40
	30
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	80
	60
	50
	30
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	90
	70
	60
	40
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	100
	80
	60
	40
	20
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	110
	90
	70
	40
	20
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	120
	100
	70
	50
	20
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	130
	100
	80
	50
	30
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	140
	110
	80
	60
	30
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	150
	120
	90
	60
	30
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	160
	130
	100
	60
	30
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	170
	140
	100
	70
	30
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	180
	140
	110
	70
	40
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	190
	150
	120
	80
	40
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	200
	160
	120
	80
	40
	20
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	210
	170
	130
	90
	50
	30
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	220
	180
	130
	90
	50
	30
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	230
	180
	140
	100
	60
	40
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	240
	190
	150
	100
	60
	40
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	250
	200
	160
	110
	70
	50
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	260
	200
	160
	120
	80
	50
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	270
	210
	170
	120
	80
	60
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	280
	220
	180
	130
	90
	60
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	290
	220
	180
	130
	90
	70
	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	300
	240
	190
	140
	100
	70
	30
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	31
	310
	250
	200
	150
	110
	80
	40
	10
	10
	0
	0
	
	
	
	

	32
	320
	260
	200
	150
	110
	80
	40
	10
	10
	10
	0
	
	
	
	

	33
	330
	260
	210
	160
	120
	90
	50
	20
	20
	10
	0
	
	
	
	

	34
	340
	270
	210
	160
	120
	90
	50
	20
	20
	10
	0
	
	
	
	

	35
	350
	280
	220
	170
	130
	100
	60
	30
	30
	20
	10
	
	
	
	

	36
	360
	290
	230
	180
	140
	100
	60
	40
	30
	20
	10
	
	
	
	

	37
	370
	300
	230
	180
	140
	110
	70
	40
	40
	20
	10
	
	
	
	

	38
	380
	300
	240
	190
	150
	110
	70
	50
	40
	20
	10
	
	
	
	

	39
	390
	310
	240
	190
	150
	120
	80
	50
	50
	30
	10
	
	
	
	

	40
	400
	320
	250
	210
	160
	120
	80
	60
	50
	30
	10
	0
	
	
	

	41
	410
	330
	260
	210
	160
	120
	80
	60
	50
	30
	10
	0
	
	
	

	42
	420
	330
	260
	220
	170
	130
	90
	70
	60
	40
	20
	0
	
	
	

	43
	430
	340
	270
	220
	170
	130
	90
	70
	60
	40
	20
	10
	
	
	

	44
	440
	350
	270
	230
	170
	130
	90
	70
	60
	50
	30
	10
	
	
	

	45
	450
	360
	280
	230
	170
	140
	100
	80
	70
	50
	30
	10
	
	
	

	46
	460
	370
	290
	230
	180
	140
	100
	80
	70
	60
	30
	10
	
	
	

	47
	470
	380
	300
	240
	180
	140
	100
	80
	70
	60
	40
	10
	
	
	

	48
	480
	380
	310
	240
	180
	140
	100
	80
	70
	60
	40
	20
	
	
	

	49
	490
	390
	310
	250
	190
	150
	110
	90
	80
	70
	50
	20
	
	
	

	50
	500
	410
	320
	250
	190
	150
	110
	90
	80
	70
	50
	20
	0
	0
	

	51
	510
	420
	330
	250
	190
	150
	110
	90
	80
	70
	50
	20
	0
	0
	

	52
	520
	420
	330
	260
	200
	160
	120
	90
	80
	70
	60
	30
	10
	0
	

	53
	530
	430
	340
	260
	200
	160
	120
	100
	90
	80
	60
	30
	10
	10
	

	54
	540
	440
	340
	270
	210
	160
	120
	100
	90
	80
	60
	30
	10
	10
	

	55
	550
	450
	350
	270
	210
	170
	130
	100
	90
	80
	70
	40
	20
	10
	

	56
	560
	450
	350
	270
	210
	170
	130
	100
	90
	80
	70
	40
	20
	10
	

	57
	570
	460
	360
	280
	220
	170
	130
	100
	90
	80
	70
	40
	20
	10
	

	58
	580
	470
	360
	280
	220
	170
	130
	110
	100
	90
	70
	40
	20
	20
	

	59
	590
	470
	370
	290
	230
	180
	140
	110
	100
	90
	80
	50
	30
	20
	

	60
	600
	470
	370
	290
	230
	180
	140
	110
	100
	90
	80
	50
	30
	20
	0

	61
	610
	480
	380
	290
	230
	180
	140
	110
	100
	90
	80
	50
	30
	20
	0

	62
	620
	490
	380
	300
	230
	180
	150
	120
	100
	90
	80
	50
	30
	20
	0

	63
	630
	490
	390
	300
	240
	190
	150
	120
	110
	100
	80
	50
	40
	20
	10

	64
	640
	500
	390
	300
	240
	190
	150
	120
	110
	100
	80
	50
	40
	20
	10

	65
	650
	510
	400
	310
	240
	190
	160
	130
	110
	100
	90
	60
	40
	30
	10

	66
	660
	520
	400
	310
	240
	190
	160
	130
	110
	100
	90
	60
	40
	30
	10

	67
	670
	530
	410
	310
	240
	190
	160
	130
	110
	100
	90
	60
	40
	30
	10

	68
	680
	530
	410
	310
	250
	200
	160
	130
	120
	110
	90
	60
	50
	30
	20

	69
	690
	540
	420
	320
	250
	200
	170
	140
	120
	110
	90
	60
	50
	30
	20

	70
	700
	550
	420
	320
	250
	200
	170
	140
	120
	110
	90
	60
	50
	30
	20

	71
	710
	560
	430
	320
	250
	200
	170
	140
	120
	110
	90
	60
	50
	30
	20

	72
	720
	570
	430
	330
	260
	200
	170
	140
	130
	110
	90
	70
	50
	40
	20

	73
	730
	570
	440
	330
	260
	210
	170
	150
	130
	120
	100
	70
	60
	40
	30

	74
	740
	580
	440
	340
	260
	210
	170
	150
	130
	120
	100
	70
	60
	40
	30

	75
	750
	590
	450
	340
	270
	210
	180
	150
	140
	120
	100
	80
	60
	50
	30

	76
	760
	600
	450
	340
	270
	210
	180
	150
	140
	120
	100
	80
	60
	50
	30

	77
	770
	610
	460
	350
	270
	210
	180
	150
	140
	120
	100
	80
	60
	50
	30

	78
	780
	610
	460
	350
	270
	220
	180
	160
	140
	130
	110
	80
	70
	50
	40

	79
	790
	620
	470
	360
	280
	220
	180
	160
	150
	130
	110
	90
	70
	60
	40

	80
	800
	630
	470
	360
	280
	220
	180
	160
	150
	130
	110
	90
	70
	60
	40

	81
	810
	640
	480
	360
	280
	220
	180
	160
	150
	130
	110
	90
	70
	60
	40

	82
	820
	650
	480
	370
	290
	230
	190
	160
	150
	130
	110
	90
	70
	60
	40

	83
	830
	650
	490
	370
	290
	230
	190
	170
	160
	140
	120
	100
	80
	70
	50

	84
	840
	660
	490
	370
	290
	230
	190
	170
	160
	140
	120
	100
	80
	70
	50

	85
	850
	670
	500
	380
	300
	240
	200
	170
	160
	140
	120
	100
	80
	70
	50

	86
	860
	680
	510
	380
	300
	240
	200
	170
	160
	140
	120
	100
	80
	70
	50

	87
	870
	690
	510
	380
	300
	240
	200
	170
	160
	140
	120
	100
	80
	70
	50

	88
	880
	690
	520
	380
	300
	240
	200
	180
	170
	150
	130
	110
	90
	80
	60

	89
	890
	700
	520
	390
	310
	250
	210
	180
	170
	150
	130
	110
	90
	80
	60

	90
	900
	710
	530
	390
	310
	250
	210
	180
	170
	150
	130
	110
	90
	80
	60

	91
	910
	720
	540
	390
	310
	250
	210
	180
	170
	150
	130
	110
	90
	80
	60

	92
	920
	730
	540
	400
	320
	250
	210
	180
	170
	150
	130
	110
	90
	80
	60

	93
	930
	740
	550
	400
	320
	260
	220
	190
	180
	160
	140
	120
	100
	80
	70

	94
	940
	750
	560
	410
	320
	260
	220
	190
	180
	160
	140
	120
	100
	80
	70

	95
	950
	760
	570
	410
	330
	260
	220
	190
	180
	160
	140
	120
	100
	90
	70

	96
	960
	760
	570
	410
	330
	260
	220
	190
	180
	160
	140
	120
	100
	90
	70

	97
	970
	770
	580
	420
	330
	260
	220
	190
	180
	160
	140
	120
	100
	90
	70

	98
	980
	780
	590
	420
	330
	270
	230
	200
	190
	170
	150
	130
	110
	90
	80

	99
	990
	790
	590
	430
	340
	270
	230
	200
	190
	170
	150
	130
	110
	90
	80

	100
	1000
	800
	600
	430
	340
	270
	230
	200
	190
	170
	150
	130
	110
	90
	80

	101
	1010
	810
	600
	430
	340
	270
	230
	200
	190
	170
	150
	130
	110
	90
	80

	102
	1020
	810
	610
	440
	340
	270
	230
	200
	190
	170
	150
	130
	110
	90
	80

	103
	1030
	820
	610
	440
	350
	270
	240
	210
	200
	180
	160
	140
	120
	100
	90

	104
	1040
	830
	620
	450
	350
	270
	240
	210
	200
	180
	160
	140
	120
	100
	90

	105
	1050
	840
	620
	450
	350
	280
	240
	210
	200
	180
	160
	140
	120
	100
	90

	106
	1060
	840
	620
	450
	350
	280
	240
	210
	200
	180
	160
	140
	120
	100
	90

	107
	1070
	850
	630
	460
	350
	280
	240
	210
	200
	180
	160
	140
	120
	100
	90

	108
	1080
	860
	630
	460
	360
	280
	250
	220
	210
	190
	170
	150
	130
	110
	100

	109
	1090
	860
	640
	470
	360
	280
	250
	220
	210
	190
	170
	150
	130
	110
	100

	110
	1100
	870
	640
	470
	360
	280
	250
	220
	210
	190
	170
	150
	130
	110
	100

	111
	1110
	880
	650
	470
	360
	280
	250
	220
	210
	190
	170
	150
	130
	110
	100

	112
	1120
	880
	650
	480
	360
	280
	250
	220
	210
	190
	170
	150
	130
	110
	100

	113
	1130
	890
	660
	480
	370
	290
	260
	230
	220
	200
	170
	160
	140
	110
	100

	114
	1140
	890
	660
	480
	370
	290
	260
	230
	220
	200
	170
	160
	140
	110
	100

	115
	1150
	900
	670
	490
	370
	290
	260
	230
	220
	200
	180
	160
	140
	120
	110

	116
	1160
	900
	680
	490
	370
	290
	260
	230
	220
	200
	180
	160
	140
	120
	110

	117
	1170
	910
	680
	490
	370
	290
	260
	230
	220
	200
	180
	160
	140
	120
	110

	118
	1180
	910
	690
	490
	380
	300
	270
	240
	230
	210
	180
	170
	150
	120
	110

	119
	1190
	920
	690
	500
	380
	300
	270
	240
	230
	210
	180
	170
	150
	120
	110

	120
	1200
	920
	700
	500
	380
	300
	270
	240
	230
	210
	180
	170
	150
	120
	110

	121
	1210
	930
	710
	500
	380
	300
	270
	240
	230
	210
	180
	170
	150
	120
	110

	122
	1220
	940
	710
	510
	380
	300
	270
	240
	230
	210
	180
	170
	150
	120
	110

	123
	1230
	940
	720
	510
	390
	310
	280
	250
	240
	220
	190
	170
	150
	120
	110

	124
	1240
	950
	730
	510
	390
	310
	280
	250
	240
	220
	190
	170
	150
	120
	110

	125
	1250
	960
	740
	520
	390
	310
	280
	250
	240
	220
	190
	180
	160
	130
	120

	126
	1260
	970
	740
	520
	390
	310
	280
	250
	240
	220
	190
	180
	160
	130
	120

	127
	1270
	980
	750
	520
	390
	310
	260
	250
	240
	220
	190
	180
	160
	130
	120

	128
	1280
	980
	760
	520
	400
	320
	290
	260
	250
	230
	200
	180
	160
	130
	120

	129
	1290
	990
	760
	530
	400
	320
	290
	260
	250
	230
	200
	180
	160
	130
	120

	130
	1300
	1000
	770
	530
	400
	320
	290
	260
	250
	230
	200
	180
	160
	130
	120

	131
	1310
	1010
	770
	530
	400
	320
	290
	260
	250
	230
	200
	180
	160
	130
	120

	132
	1320
	1010
	780
	540
	400
	320
	290
	260
	250
	230
	200
	180
	160
	130
	120

	133
	1330
	1020
	780
	540
	410
	320
	290
	260
	250
	230
	210
	180
	160
	130
	120

	134
	1340
	1020
	790
	540
	410
	320
	290
	260
	250
	230
	210
	180
	160
	130
	120

	135
	1350
	1030
	790
	550
	410
	330
	300
	270
	260
	240
	210
	190
	170
	140
	130

	136
	1360
	1030
	790
	550
	410
	330
	300
	270
	260
	240
	210
	190
	170
	140
	130

	137
	1370
	1040
	800
	550
	410
	330
	300
	270
	260
	240
	210
	190
	170
	140
	130

	138
	1380
	1040
	800
	550
	420
	330
	300
	270
	260
	240
	220
	190
	170
	140
	130

	139
	1390
	1050
	810
	560
	420
	330
	300
	270
	260
	240
	220
	190
	170
	140
	130

	140
	1400
	1050
	810
	560
	420
	330
	300
	270
	260
	240
	220
	190
	170
	140
	130

	141
	1410
	1050
	810
	560
	420
	330
	300
	270
	260
	240
	220
	190
	170
	140
	130

	142
	1420
	1060
	820
	570
	420
	330
	300
	270
	260
	240
	220
	190
	170
	140
	130

	143
	1430
	1060
	820
	570
	420
	340
	310
	270
	260
	240
	220
	190
	170
	140
	130

	144
	1410
	1060
	820
	570
	420
	340
	310
	270
	260
	240
	220
	190
	170
	140
	130

	145
	1450
	1070
	830
	580
	430
	340
	310
	280
	270
	250
	230
	200
	180
	150
	140

	146
	1460
	1070
	830
	580
	430
	340
	310
	280
	270
	250
	230
	200
	180
	150
	140

	147
	1470
	1070
	830
	580
	430
	340
	310
	280
	270
	250
	230
	200
	180
	150
	140

	148
	1480
	1070
	830
	580
	430
	350
	310
	280
	270
	250
	230
	200
	180
	150
	140

	149
	1490
	1080
	840
	590
	430
	350
	310
	280
	270
	250
	230
	200
	180
	150
	140

	150
	1500
	1080
	840
	590
	430
	350
	310
	280
	270
	250
	230
	200
	180
	150
	140

	151
	1510
	1080
	840
	590
	430
	350
	310
	280
	270
	250
	230
	200
	180
	150
	140

	152
	1520
	1080
	840
	590
	430
	350
	310
	280
	270
	250
	230
	200
	180
	150
	140

	153
	1530
	1090
	850
	600
	440
	350
	310
	280
	270
	250
	230
	200
	180
	150
	140

	154
	1540
	1090
	850
	600
	440
	350
	310
	280
	270
	250
	230
	200
	180
	150
	140

	155
	1550
	1090
	850
	600
	440
	350
	320
	290
	280
	260
	240
	210
	190
	160
	150

	156
	1560
	1090
	850
	600
	440
	350
	320
	290
	280
	260
	940
	210
	190
	160
	150

	157
	1570
	1090
	850
	600
	440
	350
	320
	290
	280
	260
	240
	210
	190
	160
	150

	158
	1580
	1100
	860
	610
	450
	350
	320
	290
	280
	260
	240
	210
	190
	160
	150

	159
	1590
	1100
	860
	610
	450
	350
	320
	290
	280
	260
	240
	210
	190
	160
	150

	160
	1600
	1100
	860
	610
	450
	350
	320
	290
	280
	260
	240
	210
	190
	160
	150

	161
	1610
	1100
	860
	610
	450
	350
	320
	290
	280
	260
	240
	210
	190
	160
	150

	162
	1620
	1100
	870
	610
	450
	350
	320
	290
	280
	260
	240
	210
	190
	160
	150

	163
	1630
	1110
	870
	610
	450
	350
	320
	290
	280
	260
	240
	210
	190
	160
	150

	164
	1640
	1110
	870
	610
	450
	350
	320
	290
	280
	260
	240
	210
	190
	160
	150

	165
	1650
	1120
	880
	620
	460
	360
	330
	300
	290
	270
	250
	220
	200
	170
	160

	166
	1660
	1120
	880
	620
	460
	360
	330
	300
	290
	270
	250
	220
	200
	170
	160

	167
	1670
	1120
	880
	620
	460
	360
	330
	300
	290
	270
	250
	220
	200
	170
	160

	168
	1680
	1120
	880
	620
	460
	360
	330
	300
	290
	270
	250
	220
	200
	170
	160

	169
	1690
	1130
	890
	620
	460
	360
	330
	300
	290
	270
	250
	220
	200
	170
	160

	170
	1700
	1130
	890
	620
	460
	360
	330
	300
	290
	270
	250
	220
	200
	170
	160

	171
	1710
	1130
	890
	620
	460
	360
	330
	300
	290
	270
	250
	220
	200
	170
	160

	172
	1720
	1140
	890
	620
	460
	360
	330
	300
	290
	270
	250
	220
	200
	170
	160

	173
	1730
	1140
	890
	620
	460
	360
	330
	300
	290
	270
	250
	220
	200
	170
	160

	174
	1740
	1140
	890
	620
	460
	360
	330
	300
	290
	270
	250
	220
	200
	170
	160

	175
	1750
	1150
	900
	630
	470
	370
	340
	310
	300
	280
	260
	230
	210
	180
	160

	176
	1760
	1150
	900
	630
	470
	370
	340
	310
	300
	280
	260
	230
	210
	180
	160

	177
	1770
	1150
	900
	630
	470
	370
	340
	310
	300
	280
	260
	230
	210
	180
	160

	178
	1780
	1150
	900
	630
	470
	370
	340
	310
	300
	280
	260
	230
	210
	180
	160

	179
	1790
	1160
	900
	630
	470
	370
	340
	310
	300
	280
	260
	230
	210
	180
	160

	180
	1800
	1160
	900
	630
	470
	370
	340
	310
	300
	280
	260
	230
	210
	180
	160

	181
	1810
	1160
	900
	630
	470
	370
	340
	310
	300
	280
	260
	230
	210
	180
	160

	182
	1820
	1160
	900
	630
	470
	370
	340
	310
	300
	280
	260
	230
	210
	180
	160

	183
	1830
	1170
	900
	630
	470
	370
	340
	310
	300
	280
	260
	230
	210
	180
	160

	184
	1840
	1170
	900
	630
	470
	370
	340
	310
	300
	280
	260
	230
	210
	180
	160

	185
	1850
	1170
	910
	640
	480
	380
	350
	320
	310
	290
	260
	230
	210
	180
	160

	186
	1860
	1170
	910
	640
	480
	380
	350
	320
	310
	290
	260
	230
	210
	180
	160

	187
	1870
	1170
	910
	640
	480
	380
	350
	320
	310
	290
	260
	230
	210
	180
	160

	188
	1880
	1180
	910
	640
	480
	380
	350
	320
	310
	290
	260
	230
	210
	180
	160

	189
	1890
	1180
	910
	640
	480
	380
	350
	320
	310
	290
	260
	230
	210
	180
	160

	190
	1900
	1180
	910
	640
	480
	380
	350
	320
	310
	290
	260
	230
	210
	180
	160




Таблица 2

Изменение показателя влажности подстилки ПВ-2 после выпадения осадков

	№ п.п.
	Значение ПВ-2 до выпадения осадков
	Осадки, мм

	
	
	4,6 - 5,5
	5,6 - 6,5
	6,6 - 7,5
	7,6 - 8,5
	8,6 - 9,5
	9,6 - 11,0
	11,1 - 13,0
	13,1 - 15,0
	15,1 - 17,0
	17,1 - 19,0
	19,1 - 21,0
	21,1 - 23,0
	23,1 - 25,0
	25,1 - 27,0
	27,1 - 29,0
	29,1 - 32,5
	32,6 - 37,5
	37,5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	100
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	2
	200
	100
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	300
	200
	100
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	400
	300
	200
	100
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	500
	400
	300
	200
	100
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	600
	500
	400
	300
	200
	100
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	700
	600
	500
	400
	300
	200
	100
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	800
	700
	600
	500
	400
	300
	200
	100
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	900
	800
	700
	600
	500
	400
	300
	200
	100
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	1000
	900
	800
	700
	600
	500
	400
	300
	200
	100
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	1100
	1000
	900
	800
	700
	600
	500
	400
	300
	200
	100
	0
	
	
	
	
	
	
	

	12
	1200
	1100
	1000
	900
	800
	700
	600
	500
	400
	300
	200
	100
	0
	
	
	
	
	
	

	13
	1300
	1200
	1100
	1000
	900
	800
	700
	600
	500
	400
	300
	200
	100
	0
	
	
	
	
	

	14
	1400
	1300
	1200
	1100
	1000
	900
	800
	700
	600
	500
	400
	300
	200
	100
	0
	
	
	
	

	15
	1500
	1400
	1300
	1200
	1100
	1000
	900
	800
	700
	600
	500
	300
	200
	200
	100
	100
	0
	
	

	16
	1600
	1500
	1400
	1300
	1200
	1100
	1000
	900
	800
	600
	500
	400
	300
	300
	300
	200
	200
	100
	0

	17
	1700
	1600
	1500
	1400
	1200
	1100
	1000
	900
	800
	600
	500
	400
	300
	300
	300
	200
	200
	100
	0

	18
	1800
	1700
	1600
	1400
	1300
	1200
	1100
	1000
	900
	600
	500
	400
	300
	300
	300
	200
	200
	100
	100

	19
	1900
	1700
	1600
	1500
	1400
	1200
	1100
	1000
	900
	700
	600
	500
	400
	300
	300
	300
	200
	200
	100

	20
	2000
	1800
	1700
	1600
	1400
	1300
	1200
	1000
	900
	700
	600
	500
	400
	300
	300
	300
	200
	200
	100

	21
	2100
	1900
	1800
	1600
	1400
	1300
	1200
	1100
	1000
	700
	600
	500
	400
	400
	400
	300
	300
	200
	200

	22
	2200
	2000
	1800
	1700
	1500
	1300
	1200
	1100
	1000
	700
	600
	600
	400
	400
	400
	400
	300
	300
	200

	23
	2300
	2000
	1900
	1700
	1500
	1400
	1300
	1200
	1000
	800
	700
	600
	500
	400
	400
	400
	300
	300
	300

	24
	2400
	2100
	2000
	1700
	1500
	1400
	1300
	1200
	1000
	800
	700
	600
	500
	400
	400
	400
	300
	400
	300

	25
	2500
	2200
	2100
	1700
	1600
	1400
	1300
	1200
	1000
	800
	700
	600
	500
	400
	400
	400
	400
	400
	300

	26
	2600
	2300
	2100
	1800
	1600
	1500
	1400
	1200
	1100
	900
	800
	700
	600
	500
	500
	500
	400
	400
	400

	27
	2700
	2400
	2200
	1900
	1700
	1500
	1400
	1200
	1100
	900
	800
	700
	600
	500
	500
	500
	400
	400
	400

	28
	2800
	2500
	2200
	1900
	1700
	1500
	1400
	1300
	1100
	900
	800
	700
	600
	600
	600
	500
	500
	400
	400

	29
	2900
	2600
	2300
	2000
	1800
	1600
	1400
	1300
	1100
	900
	800
	700
	600
	600
	600
	500
	500
	400
	400

	30
	3000
	2700
	2300
	2000
	1800
	1600
	1500
	1300
	1200
	1000
	900
	800
	700
	700
	700
	600
	600
	500
	400

	31
	3100
	2800
	2400
	2100
	1900
	1600
	1500
	1300
	1200
	1000
	900
	800
	700
	700
	700
	600
	600
	500
	400

	32
	3200
	2900
	2500
	2200
	1900
	1700
	1600
	1300
	1200
	1000
	900
	800
	700
	700
	700
	600
	600
	500
	400

	33
	3300
	3000
	2600
	2200
	2000
	1700
	1600
	1400
	1300
	1100
	1000
	900
	800
	800
	700
	600
	600
	600
	500

	34
	3400
	3100
	2600
	2300
	2000
	1800
	1700
	1400
	1300
	1100
	1000
	900
	800
	800
	700
	600
	600
	600
	500

	35
	3500
	3300
	2700
	2400
	2100
	1900
	1700
	1500
	1300
	1200
	1100
	1000
	900
	800
	800
	700
	700
	600
	500

	36
	3600
	3400
	2800
	2400
	2100
	1900
	1800
	1500
	1400
	1300
	1200
	1000
	900
	900
	800
	700
	700
	700
	600

	37
	3700
	3500
	2900
	2500
	2200
	2000
	1800
	1600
	1400
	1300
	1200
	1100
	1000
	900
	800
	700
	700
	700
	600

	38
	3800
	3600
	3000
	2500
	2200
	2000
	1800
	1600
	1400
	1300
	1200
	1100
	1000
	900
	800
	700
	700
	700
	600

	39
	3900
	3700
	3100
	2600
	2300
	2100
	1900
	1700
	1500
	1300
	1200
	1100
	1000
	1000
	900
	800
	800
	700
	600

	40
	4000
	3800
	3200
	2600
	2300
	2100
	1900
	1700
	1500
	1300
	1200
	1100
	1000
	1000
	900
	800
	800
	700
	600

	41
	4100
	3900
	3300
	2700
	2400
	2200
	2000
	1800
	1500
	1100
	1300
	1200
	1100
	1000
	900
	800
	800
	800
	700

	42
	4200
	4000
	3400
	2700
	2400
	2200
	2000
	1800
	1500
	1400
	1300
	1200
	1100
	1100
	900
	800
	800
	800
	700

	43
	4300
	4100
	3500
	2800
	2500
	2300
	2100
	1900
	1600
	1400
	1400
	1200
	1100
	1100
	1000
	900
	900
	800
	700

	44
	4400
	4300
	3600
	2800
	2500
	2300
	2100
	1900
	1600
	1400
	1300
	1200
	1100
	1100
	1000
	900
	900
	800
	700

	45
	4500
	4400
	3700
	2900
	2600
	2400
	2200
	2000
	1700
	1500
	1400
	1300
	1200
	1200
	1100
	1000
	1000
	900
	800

	46
	4600
	4500
	3800
	3000
	2700
	2500
	2300
	2100
	1800
	1600
	1500
	1400
	1300
	1300
	1200
	1100
	1100
	1000
	800

	47
	4700
	4600
	3900
	3100
	2800
	2600
	2400
	2200
	1900
	1700
	1600
	1500
	1400
	1400
	1300
	1200
	1100
	1000
	900

	48
	4800
	4700
	4000
	3300
	2900
	2700
	2600
	2400
	2100
	1900
	1800
	1700
	1500
	1500
	1400
	1300
	1200
	1100
	1000

	49
	4900
	4800
	4200
	3400
	3000
	2800
	2700
	2500
	2200
	2000
	1900
	1800
	1700
	1600
	1500
	1400
	1300
	1200
	1000

	50
	5000
	4900
	4300
	3500
	3100
	2900
	2800
	2600
	2300
	2100
	2000
	1900
	1800
	1700
	1600
	1500
	1400
	1300
	1100

	51
	5100
	5000
	4400
	3600
	3200
	3000
	2900
	2700
	2400
	2200
	2100
	2000
	1900
	1800
	1700
	1600
	1500
	1400
	1200

	52
	5200
	5100
	4400
	3700
	3300
	3000
	2900
	2700
	2500
	2400
	2200
	2100
	1900
	1800
	1700
	1600
	1500
	1500
	1200

	53
	5400
	5100
	4500
	3700
	3400
	3100
	3000
	2800
	2500
	2400
	2200
	2100
	2000
	1900
	1800
	1700
	1600
	1500
	1300

	54
	5400
	5200
	4600
	3800
	3500
	3200
	3100
	2800
	2600
	2500
	2300
	2200
	2100
	2000
	1900
	1800
	1600
	1600
	1400

	55
	5500
	5300
	4600
	3960
	3600
	3300
	3100
	2900
	2700
	2500
	2400
	2300
	2100
	2000
	1900
	1800
	1700
	1600
	1400

	56
	5600
	5400
	4700
	4000
	3600
	3300
	3200
	3000
	2800
	2600
	2500
	2400
	2200
	2100
	2000
	1900
	1700
	1700
	1500

	57
	5700
	5500
	4800
	4100
	3700
	3400
	3300
	3000
	2900
	2700
	2600
	2500
	2300
	2200
	2100
	2000
	1800
	1800
	1600

	58
	5800
	5500
	4900
	4100
	3800
	3500
	3400
	3100
	2900
	2800
	2600
	2500
	2400
	2300
	2200
	2100
	1900
	1800
	1700

	59
	5900
	5600
	4900
	4200
	3900
	3500
	3500
	3100
	3000
	2900
	2700
	2600
	2400
	2300
	2200
	2100
	1900
	1900
	1700

	60
	6000
	5700
	5000
	4300
	3900
	3600
	3500
	3200
	3100
	2900
	2800
	2700
	2500
	2400
	2300
	2200
	2000
	1900
	1800

	61
	6100
	5800
	5100
	4400
	4000
	3700
	3600
	3300
	3200
	3000
	2900
	2800
	2600
	2500
	2400
	2300
	2100
	2000
	1900

	62
	6200
	5900
	5200
	4400
	4100
	3800
	3600
	3400
	3200
	3100
	2900
	2800
	2700
	2600
	2500
	2400
	2200
	2100
	2000

	63
	6300
	6000
	5300
	4500
	4200
	3800
	3700
	3500
	3300
	3100
	3000
	2900
	2800
	2700
	2500
	2500
	2300
	2200
	2100

	64
	6400
	6100
	5300
	4600
	4200
	3900
	3800
	3500
	3400
	3200
	3100
	3000
	2800
	2800
	2600
	2600
	2400
	2300
	2100

	65
	6500
	6300
	5400
	4600
	4300
	4000
	3900
	3600
	3500
	3300
	3100
	3000
	2900
	2900
	2700
	2700
	2600
	2500
	2200

	66
	6600
	6400
	5500
	4700
	4400
	4100
	3900
	3700
	3500
	3400
	3200
	3100
	3000
	3000
	2800
	2800
	2700
	2600
	2300

	67
	6700
	6500
	5600
	4800
	4500
	4200
	4000
	3800
	3600
	3500
	3300
	3200
	3100
	3100
	2900
	2900
	2800
	2700
	2400

	68
	6800
	6600
	5700
	4900
	4600
	4300
	4100
	3900
	3700
	3600
	3400
	3300
	3200
	3200
	3000
	3000
	2900
	2800
	2500

	69
	6900
	6700
	5800
	4900
	4600
	4300
	4100
	3900
	3700
	3600
	3500
	3400
	3300
	3200
	3100
	3100
	3000
	2800
	2600

	70
	7000
	6800
	5900
	5000
	4700
	4400
	4200
	4000
	3800
	3700
	3500
	3400
	3300
	3300
	3100
	3100
	3000
	2900
	2600

	71
	7100
	6900
	6000
	5000
	4700
	4400
	4200
	4000
	3800
	3700
	3600
	3500
	3400
	3400
	3200
	3200
	3100
	2900
	2700

	72
	7200
	7000
	6000
	5100
	4800
	4500
	4300
	4100
	3900
	3800
	3700
	3600
	3500
	3400
	3200
	3200
	3100
	2900
	2800

	73
	7300
	7100
	6100
	5100
	4900
	4600
	4400
	4200
	4000
	3900
	3700
	3600
	3500
	3500
	3300
	3300
	3200
	3100
	2900

	74
	7400
	7200
	6200
	5200
	4900
	4600
	4400
	4200
	4000
	3900
	3800
	3700
	3600
	3500
	3400
	3400
	3300
	3100
	2900

	75
	7500
	7300
	6300
	5200
	4900
	4700
	4500
	4300
	4100
	4000
	3800
	3700
	3600
	3600
	3400
	3400
	3300
	3200
	3000

	76
	7600
	7400
	6400
	5300
	5000
	4700
	4500
	4300
	4100
	4000
	3900
	3800
	3700
	3600
	3500
	3500
	3300
	3300
	3100

	77
	7700
	7500
	6500
	5400
	5100
	4800
	4000
	4400
	4200
	4100
	3900
	3800
	3700
	3600
	3500
	3500
	3400
	3300
	3100

	78
	7800
	7600
	6600
	5600
	5100
	4800
	4600
	4400
	4200
	4100
	4000
	3900
	3800
	3700
	3600
	3600
	3300
	3400
	3200

	79
	7900
	7700
	6800
	5700
	5200
	4900
	4700
	4500
	4300
	4200
	4000
	3900
	3800
	3700
	3600
	3600
	3500
	3400
	3200

	80
	8000
	7800
	6900
	5900
	5300
	5000
	4800
	4500
	4300
	4200
	4100
	4000
	3900
	3800
	3700
	3700
	3600
	3500
	3300

	81
	8100
	7900
	7000
	6000
	5300
	5000
	4800
	4600
	4400
	4200
	4100
	4000
	3900
	3800
	3700
	3700
	3600
	3500
	3300

	82
	8200
	8000
	7200
	6200
	5400
	5100
	4900
	4600
	4400
	4300
	4200
	4100
	4000
	3900
	3800
	3800
	3700
	3600
	3400

	83
	8300
	8100
	7300
	6300
	5500
	5200
	5000
	4700
	4500
	4300
	4200
	4100
	4000
	3900
	3800
	3800
	3700
	3600
	3400

	84
	8400
	8200
	7400
	6400
	5600
	5300
	5000
	4700
	4500
	4400
	4300
	4200
	4100
	4000
	3900
	3900
	3800
	3700
	3500

	85
	8500
	8300
	7600
	6600
	5600
	5300
	5100
	4800
	4600
	4500
	4400
	4200
	4100
	4000
	3900
	3900
	3800
	3700
	3500

	86
	8600
	8400
	7700
	6700
	5700
	5400
	5200
	4800
	4600
	4500
	4400
	4300
	4200
	4100
	4000
	4000
	3900
	3800
	3600

	87
	8700
	8500
	7800
	6900
	5800
	5500
	5300
	4900
	4700
	4500
	4400
	4300
	4200
	4100
	4000
	4000
	3900
	3800
	3600

	88
	8800
	8600
	7900
	7100
	5900
	5500
	5300
	5000
	4800
	4600
	4500
	4400
	4300
	4200
	4100
	4100
	4000
	3900
	3700

	89
	8900
	8700
	8100
	7200
	6000
	5600
	5400
	5000
	4800
	4600
	4500
	4400
	4300
	4200
	4100
	4100
	4000
	3900
	3700

	90
	9000
	8800
	8200
	7400
	6000
	5700
	5500
	5100
	4900
	4700
	4600
	4500
	4400
	4300
	4200
	4200
	4100
	4000
	3800

	91
	9100
	8900
	8300
	7500
	6200
	5700
	5500
	5100
	4900
	4700
	4600
	4500
	4400
	4300
	4200
	4200
	4100
	4000
	3800

	92
	9200
	9000
	8500
	7700
	6300
	5800
	5600
	5200
	5000
	4800
	4700
	4600
	4500
	4400
	4300
	4300
	4200
	4100
	3900

	93
	9300
	9100
	8600
	7800
	6400
	5900
	5700
	5200
	5000
	4800
	4700
	4600
	4500
	4400
	4300
	4300
	4200
	4100
	3900

	94
	9400
	9200
	8700
	8000
	6500
	6000
	5800
	5300
	5100
	4900
	4800
	4700
	4600
	4500
	4400
	4400
	4300
	4200
	4000

	95
	9500
	9300
	8900
	8100
	6600
	6000
	5800
	5300
	5100
	4900
	4800
	4700
	4600
	4500
	4400
	4400
	4300
	4300
	4000

	96
	9600
	9400
	9000
	8300
	6700
	6100
	5900
	5400
	5200
	5000
	4900
	4800
	4700
	4600
	4500
	4500
	4400
	4300
	4100

	97
	9700
	9500
	9100
	8400
	6800
	6200
	6000
	5500
	5300
	5100
	5000
	4900
	4800
	4700
	4600
	4600
	4500
	4400
	4100

	98
	9800
	9600
	9200
	8500
	7000
	6400
	6100
	5600
	5400
	5200
	5000
	4900
	4800
	4700
	4600
	4600
	4500
	4400
	4200

	99
	9900
	9700
	9300
	8600
	7100
	6500
	6200
	5700
	5500
	5200
	5100
	5000
	4900
	4800
	4700
	4700
	4600
	4500
	4200

	100
	10000
	9800
	9400
	8700
	7300
	6600
	6300
	5800
	5600
	5300
	5200
	5100
	4900
	4800
	4700
	4700
	4600
	4500
	4300

	101
	10100
	9900
	9500
	8800
	7400
	6800
	6500
	5900
	5600
	5400
	5300
	5200
	5000
	4900
	4800
	4800
	4700
	4600
	4300

	102
	10200
	10000
	9600
	8900
	7600
	6900
	6600
	6000
	5700
	5500
	5400
	5200
	5100
	5000
	4900
	4800
	4700
	4600
	4400

	103
	10300
	10100
	9700
	9000
	7700
	7000
	6700
	6100
	5900
	5500
	5400
	5300
	5100
	5000
	4900
	4900
	4800
	4700
	4400

	104
	10400
	10200
	9800
	9100
	7900
	7200
	6800
	6200
	5900
	5600
	5500
	5400
	5200
	5100
	5000
	4900
	4800
	4700
	4500

	105
	10500
	10300
	9900
	9200
	8000
	7300
	6900
	6300
	6000
	5700
	5000
	5500
	5300
	5200
	5000
	5000
	4900
	4800
	4500

	106
	10600
	10400
	10000
	9300
	8200
	7400
	7000
	6400
	6100
	5800
	5700
	5500
	5300
	5200
	5100
	5000
	4900
	4800
	4500

	107
	10700
	10500
	10100
	9500
	8300
	7600
	7200
	6500
	6200
	5900
	5800
	5600
	5400
	5300
	5200
	5100
	5000
	4900
	4600

	108
	10800
	10600
	10300
	9600
	8400
	7700
	7300
	6600
	6300
	5900
	5800
	5700
	5500
	5400
	5200
	5200
	5100
	4900
	4600

	109
	10900
	10700
	10400
	9700
	8600
	7800
	7400
	6700
	6400
	6000
	5900
	5800
	5500
	5400
	5300
	5200
	5100
	5000
	4700

	110
	11000
	10800
	10500
	9800
	8700
	8000
	7500
	6800
	6500
	6100
	6000
	5800
	5600
	5500
	5300
	5300
	5200
	5000
	4700

	111
	11100
	10900
	10600
	9900
	8900
	8100
	7600
	6900
	6500
	6200
	6100
	5900
	5700
	5600
	5400
	5300
	5200
	5100
	4800

	112
	11200
	11000
	10700
	10000
	9000
	8300
	7700
	7000
	6600
	6300
	6200
	6000
	5700
	5600
	5500
	5400
	5300
	5100
	4800

	113
	11300
	11100
	10800
	10100
	9200
	8400
	7800
	7100
	6700
	6300
	6300
	6100
	5800
	5700
	5500
	5400
	5300
	5200
	4900

	114
	11400
	11200
	10900
	10200
	9300
	8500
	7900
	7200
	6800
	6400
	6400
	6400
	5900
	5800
	5600
	5500
	5400
	5200
	4900

	115
	11500
	11300
	11000
	10300
	9500
	8700
	8100
	7300
	6900
	6500
	6400
	6200
	5900
	5800
	5600
	5500
	5400
	5300
	5000

	116
	11600
	11400
	11100
	10400
	9600
	8800
	8200
	7400
	7000
	6600
	6500
	6300
	6000
	5900
	5700
	5600
	5400
	5300
	5000



Таблица 3

Изменение влажности воздушно-сухого слоя напочвенного покрова (мхи, лишайники, опад из хвои) в зависимости от относительной влажности воздуха, при температуре 16 - 28 °C
(в % к сырому весу)

	Влажность воздуха
	Влажность напочвенного покрова

	
	средняя
	максимальная
	минимальная

	25
	8,5
	9,5
	8,0

	30
	9,0
	11,0
	8,0

	40
	10,0
	12,5
	8,5

	50
	12,5
	14,5
	10,5

	60
	15,0
	17,5
	13,0

	70
	17,0
	19,0
	15,0

	80
	19,0
	21,0
	17,0

	90
	21,0
	23,0
	19,0



Примечание: Замеры влажности проводились в течение суток с 9 до 20 час. местного времени.
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