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Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 71 «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций».
2. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 28 ноября 1996 г. № 653.
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4. Стандарт разработан в обеспечение реализации Закона Российской Федерации «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», принятого Государственной Думой 11 ноября 1994 г.
5. Издание (сентябрь 2000 г.) с Изменением № 1, принятым в мае 2000 г. (ИУС 8-2000).

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает правила нанесения на карты обстановки о чрезвычайных ситуациях (ЧС), условные обозначения и порядок их нанесения.
Стандарт обязателен для органов управления Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), региональных и местных органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, организаций и учреждений, осуществляющих планирование, организацию и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2.304-81 Шрифты чертежные
ГОСТ Р 22.0.02-94 БЧС. Термины и определения основных понятий
ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95 БЧС. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения
ГОСТ 22.0.05-97/ГОСТ Р 22.0.05-94 БЧС. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями.
3.1.1. Чрезвычайная ситуация; ЧС: по ГОСТ Р 22.0.02.
3.1.2. Источник чрезвычайной ситуации; источник ЧС: по ГОСТ Р 22.0.02.
[bookmark: _GoBack]3.1.3. Потенциально опасный объект: по ГОСТ Р 22.0.02.
3.1.4. Зона вероятной чрезвычайной ситуации; зона ВЧС: по ГОСТ Р 22.0.02.
3.1.5. Зона радиоактивного загрязнения: по ГОСТ 22.0.05/ГОСТ Р 22.0.05.
3.1.6. Зона затопления: по ГОСТ 22.0.03/ГОСТ Р 22.0.03.
3.1.7. Зона катастрофического затопления: по ГОСТ Р 22.0.03.
3.1.8. Зона бедствия: по ГОСТ Р 22.0.02.
3.1.9. Объект экономики: предприятие или учреждение производственного или социального назначения.
3.1.10. Наводнение: по ГОСТ 22.0.03/ГОСТ Р 22.0.03.
3.1.11. Авария: по ГОСТ 22.0.05/ГОСТ Р 22.0.05.
3.1.12. Катастрофа: крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей либо разрушения, либо уничтожение объектов, материальных ценностей в значительных размерах, а также приведшая к серьезному ущербу окружающей природной среды.
3.1.13. Ликвидация чрезвычайной ситуации; ликвидация ЧС: по ГОСТ Р 22.0.02.
3.1.14. Пожар лесной: по ГОСТ 22.0.03/ГОСТ Р 22.0.03.
3.1.15. Район: территория или акватория, выделенная по совокупности каких-то определенных взаимосвязанных признаков или явлений - природных и/или социально-экономических.
3.1.16. Опасное химическое вещество: по ГОСТ 22.0.05/ГОСТ Р 22.0.05.
3.1.17. Гражданская оборона; ГО: по ГОСТ Р 22.0.02.
3.1.18. Источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС: по ГОСТ 22.0.05/ГОСТ Р 22.0.05.
3.1.19. Зона риска: территория или акватория, на которой существует опасность воздействия поражающих факторов от потенциального источника чрезвычайной ситуации.
3.2. В стандарте использованы буквенные сокращения:
- АЭС - атомная электростанция;
- ГЭС - гидроэлектростанция;
- ХОО - химически опасный объект.

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Карта обстановки, отображающей ЧС, должна отвечать требованиям наглядности, полноты и точности (достоверности).
4.1.1. Наглядность карты обеспечивается ясным и четким отображением обстановки с выделением ее главных элементов, что достигается правильным применением и четким начертанием условных знаков, правильным расположением служебных и пояснительных надписей, четким изображением фактического положения сил и средств ликвидации ЧС и предполагаемого характера их действий.
4.1.2. Полнота нанесенной обстановки на карту определяется объемом сведений, необходимых для управления силами и средствами ликвидации ЧС.
4.1.3. Точность (достоверность) нанесенной обстановки на карту достигается ее соответствием действительному положению частей и различных формирований сил и средств ликвидации ЧС на местности и реальным последствиям воздействия поражающих факторов источников ЧС.
4.2. Зоны ЧС следует наносить на карту с четким выделением границ, не затемняя топографическую основу карты.
4.3. Размеры зон и ареалов воздействия поражающих факторов источников ЧС определяют расчетно-графическим методом с учетом метеорологических условий, времени года и характера местности.
4.4. Карты зон ЧС разрабатывают двух видов:
- прогнозные, составляемые на основе сбора информации о потенциально опасных объектах - возможных источниках ЧС;
- оперативные, отображающие обстановку при угрозе или возникновении ЧС и отражающие динамику развития обстановки в зоне ЧС.
Прогнозные и оперативные карты разрабатывают в рабочих органах комиссий по ЧС.
4.5. Гриф карты определяют в установленном порядке.

5. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ ОБСТАНОВКИ

5.1. Обстановку на карте наносят условными обозначениями и знаками, приведенными в Приложении А.
5.2. Условные обозначения и знаки подразделяют на масштабные и внемасштабные.
5.2.1. К масштабным обозначениям относят зоны ЧС (заражения, затопления, пожаров, загрязнения), а также линейные замкнутые и полузамкнутые знаки.
5.2.2. К внемасштабным обозначениям относят объекты (АЭС, ХОО, заводы, ГЭС и др.), а также условные знаки, состоящие из сочетания линий и фигур, представляющих собой точечные объекты.
5.3. В случаях применения не предусмотренных настоящим стандартом обозначений и знаков их значение должно быть расшифровано в таблице «Условные знаки и обозначения», прилагаемой к карте.
5.4. Цифровые и текстовые надписи на карте - по ГОСТ 2.304.
5.5. Отображаемая информация на карте должна содержать следующие исходные данные:
- основные опасные объекты - потенциальные источники ЧС;
- зоны вероятного заражения или загрязнения вокруг потенциально опасных объектов;
- гидроузлы, зоны возможного затопления;
- пожароопасные районы;
- магистральные трубопроводы (нефте-, газо-, аммиако-, продуктопроводы);
- численность населения в зонах риска и зонах вероятного действия поражающих факторов от источников техногенных и природных ЧС;
- возможные эпидемические и эпизоотические очаги;
- сейсмоопасные области, районы возможных селевых потоков и оползней, снежных лавин и камнепадов, цунами, тайфунов и ураганов, песчаных бурь и смерчей, ливней и шквалов.
На карту наносят районы дислокации соединений и частей войск ГО, специализированных формирований областного, регионального и федерального значения, а также пункты управления и другие объекты, определенные руководством.
5.6. При оформлении карты необходимо соблюдать следующее:
- данные обстановки наносят тонкими линиями и установленными условными знаками, не затемняя топографическую основу карты (плана) и надписей на ней;
- органы управления наносят на карту так, чтобы вертикальная линия условного знака (флажка) у основания упиралась в точку его фактического нахождения на местности;
- фактическое положение и действия группировок сил и средств РСЧС наносят установленными условными знаками сплошной линией, а предполагаемые и планируемые действия обозначают прерывистыми линиями;
- при нанесении на карту нескольких положений группировок, соответствующих разным моментам времени, условные знаки необходимо дополнять штрихами, пунктирными линиями или подтушевывать различными цветами. Время, к которому относят то или иное положение сил и средств РСЧС, указывают под наименованием части, формирования внутри условного знака или рядом с ним.
5.7. При отображении динамики развития событий необходимо соблюдать последовательность нанесения элементов на карте, которая зависит от характера ЧС, специфики и объема аварийно-спасательных работ.
Последовательность отображения динамики развития ситуации:
- сведения, характеризующие источники ЧС;
- возможные параметры воздействия поражающих факторов;
- места дислокации сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС, маршруты выдвижения частей и подразделений войск ГО, специализированных отрядов внутренних войск МВД, отрядов и групп специалистов спасательных формирований сил и средств РСЧС, предназначенных для проведения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ в зонах ЧС и очагах поражения.
5.8. К карте прилагают пояснительную записку, включающую следующие разделы:
- физико-географические условия района;
- экономическая характеристика района;
- перечень потенциально опасных объектов с их краткой характеристикой;
- прогностическая оценка возможной обстановки при возникновении ЧС;
- состав сил и средств РСЧС;
- гражданские организации гражданской обороны и войска ГО;
- специализированные отряды внутренних войск МВД;
- пункты дислокации, численность личного состава, сроки готовности и предназначение сил и средств ликвидации ЧС;
- экологическая характеристика района.


Приложение А
(обязательное)

[bookmark: P140]УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ЗНАКИ
(ДЛЯ КАРТ МАСШТАБА 1:200000)

А.1. Формирования гражданской обороны


                               - пункт управления ГО республики в составе
                                 РФ (ПУ ГО респ.)

                               - пункт управления ГО области (ПУ ГО обл.)

                               - пункт управления ГО города (ПУ ГО г.)

                               - пункт управления ГО района (ПУ ГО р-на)

                               - поисково-спасательный отряд (отдельный
                                 вертолетный отряд - ОВО)

                               - ПСС - поисково-спасательная служба;
                                 РПСС - республиканская;
                                 ОблПСС - областная;
                                 КрПСС - краевая

А.2. Районы расположения войск ГО и местных формирований


                               - отдельный механизированный полк (ОМП)

                               - механизированный (специализированный) полк
                                 (МП)

                               - механизированная бригада (МБР)

                               - механизированная (специализированная)
                                 бригада

                               - батальон

                               - район расположения военизированного
                                 горноспасательного (газоспасательного)
                                 отряда (ВГСО)

                               - район расположения военизированных
                                 пожарных частей (ВПЧ)

                               - район расположения пожарных поездов (ПП)

                               - район расположения военизированных
                                 пожарных отрядов (ВПО)

                               - район расположения восстановительных
                                 поездов (ВП)

                               - пожарный катер

                               - зона чрезвычайной ситуации

А.3. Источники техногенных ЧС


                               - заводы переработки радиоактивных веществ

                               - химически опасные объекты (ХОО),
                                 использующие опасные химические вещества

                               - характеристика хранилища ХОО
                                 Примечание. В числителе - тип вещества, в
                               знаменателе - максимальное количество, тонн,
                               и в максимальной емкости, тонн.

                               - ХОО, производящие опасные химические
                                 вещества

                               - зона возможного заражения (ЗВЗ) опасным
                                 химическим веществом

                               - взрывопожарные объекты (N - число
                                 объектов)

                               - очаг пожара

                               - район пожара и направление его
                                 распространения

                               - скопление железнодорожного транспорта с
                                 опасными химическими веществами

                               - нефтепровод подземный (наземный - сплошная
                                 линия)

                               - нефтепровод с перекачивающей станцией

                               - газопровод подземный (наземный - сплошная
                                 линия)

                               - газопровод с газокомпрессорной станцией

                               - аммиакопровод

                               - стационарный магистральный продуктопровод

                               - нефтебаза (склад) республиканского
                                 (областного) подчинения

                               - нефте-, газохранилище
                                 Примечание. В числителе - сокращенное
                               обозначение материалов, в знаменателе -
                               емкость, тонн.

                               Месторождения нефти (Н) и газа (Г):


                               - разрабатываемые;

                               - введенные в эксплуатацию;

                               - разведанные

                               - нефтепереработка

                               - газопереработка

                               Электростанции <*>


                               - тепловые (ТЭЦ, ГРЭС);

                               - гидравлические (ГЭС);

                               - атомные (АЭС)
                                 Примечание. Вокруг АЭС дается
                               тридцатикилометровая зона (окружность
                               черного цвета с оранжевой окантовкой. Центр
                               круга совпадает с центром знака).

                               - шахты разработки радиоактивных веществ

                               - ядерные могильники

                               - ядерные полигоны

                               - могильники химические

                               - зона возможного затопления

                               - порты кораблей с ядерными реакторами

                               - промышленный объект
                                 Примечания.
                                 1. В числителе - численность персонала, в
                               знаменателе - его обеспеченность защитными
                               сооружениями, отвечающими существующим
                               нормам.
                                 2. Приняты следующие обозначения отраслей
                               промышленности:
                                 АВТ - автомобильная, АТ - атомное
                               машиностроение, ГП - газоперерабатывающая,
                               Л - легкая, ЛД - лесная и
                               деревообрабатывающая, МАШ - машиностроение,
                               Н - нефтеперерабатывающая, НХ -
                               нефтехимическая, ОБ - оборонная, ПП -
                               пищевая, ПР - приборостроение, РБ - рыбная,
                               СМ - строительные материалы, ЦМ - цветная
                               металлургия, ЧМ - черная металлургия, У -
                               угольная.

--------------------------------
[bookmark: P307]<*> Рядом со знаком указывают мощность в тыс. кВт.

А.4. Источники природных ЧС


                               - зона возможного наводнения (паводки)

                               - ураганы, дата прохождения

                               - зона распространения смерчей, дата
                                 прохождения

                               - природные очаги эпидемии, эпизоотии,
                                 эпифитотии
                                 Примечание. Т - туляремия, СЯ - сибирская
                               язва, ...

                               - границы сейсмоопасных зон, баллы
                                 сейсмической шкалы

                               - тайфуны, дата прохождения

                               - цунами, дата прохождения

                               - сели, дата прохождения

                               - лавины, дата прохождения

                               - вулканы, дата извержения

                               - районы возможных торфяных пожаров

А.5. Прочие объекты


                               - склад средств радиационной и химической
                                 защиты с указанием их количества в тоннах

                               - место складирования нетабельных
                                 дегазирующих веществ с указанием их
                                 количества в тоннах

                               - склад медицинского имущества

                               - база (склад) Российского и
                                 республиканского подчинения
                                 Примечание. Прод - продовольственная, Пром
                               - товарная, Тех - техническая. Емкость базы
                               в тоннах.

                               - склад продовольственный, промтоварный

                               - элеватор (пункт заготовки зерна), емкость,
                                 тонн

                               - посадочная площадка

                               - аэропорты

                               - аэродромы

                               - порт (морской и речной)

                               - пункт водоснабжения
                                 Примечание. С - скважина; К - колодец; Р -
                               родник; 140 - суточный дебит воды, м3.

                               - медицинский распределительный пункт

                               - больница городская (районная)
                                 Примечание. В числителе - номер больницы,
                               в знаменателе - число коек.

                               - городская поликлиника (районная в
                                 загородной зоне)

                               - эвакуационный приемник на 150 мест

                               - санитарный пост

                               - отряд первой медицинской помощи № 15
                                 Примечание. 1 - свернут; 2 - развернут.

                               - место погрузки пораженных на автомобильный
                                 транспорт

                               Обозначения границ разрушений

                            
                               - слабые                           - сильные
                          
                               - средние                          - полные

                               - приемные радиоцентры: 1 - подвижной;
                                 2 - стационарный

                               - передающие радиоцентры: 1 - передвижной;
                                 2 - стационарный

                               - радиорелейная линия связи

                               - пост радиационного и химического
                                 наблюдения (О - объектовый)

                               - разведывательная группа (звено, дозор)
                                 радиационной, химической, инженерной
                                 медицинской разведки (Г - городского
                                 района)

                               - район воздушной разведки с указанием вида
                                 разведки (Р - радиационная разведка), типа
                                 самолета (вертолета), времени и даты
                                 ведения

                               - гидрометеорологическая станция
                                 (Г - городская)

                               - радионаправление

                               - радиосеть

                               - искусственный спутник Земли (С - связи) с
                                 указанием наименования, времени и даты
                                 полета

                               - сборный эвакуационный пункт (номер СЭП)
                                 Примечание. В числителе - номера
                               приписанных объектов, в знаменателе -
                               численность эвакуированных, тыс. чел.

                               - пункт высадки населения в загородной зоне
                                 Примечание. В числителе - количество
                               прибывшего населения, тыс. чел., в
                               знаменателе - сроки прибытия.

                               - район, намеченный для размещения населения
                                 в загородной зоне
                                 Примечание. В числителе - номер района, в
                               знаменателе - численность эвакуированного
                               населения, тыс. чел.

                               - убежище
                                 Примечание. О - отдельно стоящее; в
                               числителе - степень защиты, в знаменателе -
                               вместимость, чел.

                               - противорадиационное укрытие
                                 Примечание. В числителе - коэффициент
                               ослабления радиации, а знаменателе -
                               вместимость, чел.
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