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1. РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» (Федеральный центр науки и высоких технологий) [ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)]
2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 071 «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 2016 г. № 728-ст
4. ВЗАМЕН ГОСТ Р 22.0.10-96

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.



1. Область применения.

Настоящий стандарт устанавливает правила нанесения на карты, в том числе на электронные карты (ЭК) программно-аппаратных комплексов и автоматизированных систем, обеспечивающих решение задач в области гражданской обороны (ГО), предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, следующей информации:
- о территориях, зонах, объектах, силах и средствах, затрагивающих вопросы организации, планирования и ведения мероприятий по ГО и защите населения и территорий;
- о прогнозной и оперативной обстановке, возникающей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера;
- о планировании и ведении мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера.
Стандарт определяет основные условные обозначения и порядок их нанесения.
Национальный стандарт предназначен для формализации и установления требований по нанесению картографической информации в области ГО, предупреждения и ликвидации последствий ЧС органами управления, силами ГО и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

2. Нормативные ссылки.

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2.304-81 Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные
ГОСТ 22.0.03-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения
ГОСТ 22.0.05-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения
ГОСТ 28441-99 Картография цифровая. Термины и определения
ГОСТ Р 22.0.02-2016 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий
ГОСТ Р 52155-2003 Географические информационные системы федеральные, региональные, муниципальные. Общие технические требования
ГОСТ Р 52438-2005 Географические информационные системы. Термины и определения
Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины и определения.

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 2.304, ГОСТ Р 22.0.02, ГОСТ Р 22.0.05, ГОСТ Р 22.0.03, ГОСТ 28441, ГОСТ Р 52155, ГОСТ Р 52438, [1] - [4], а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1. Автоматическая или алгоритмическая генерализация: Формализованный отбор, сглаживание (упрощение) или фильтрация изображения в соответствии с заданными алгоритмами и формальными критериями.
3.2. Данные дистанционного зондирования; ДДЗ: Первичные данные, получаемые непосредственно с помощью аппаратуры дистанционного зондирования Земли, установленной на борту космического объекта, и передаваемые или доставляемые на Землю из космоса посредством электромагнитных сигналов, фотопленки, магнитной ленты или другими способами, а также материалы, полученные в результате обработки первичных данных, осуществляемой в целях обеспечения возможности их использования.
3.3. Зона риска: Территория или акватория, на которой существует опасность воздействия поражающих факторов от потенциального источника ЧС.
3.4. Классификатор цифровой векторной электронной карты: Совокупность описания слоев векторной карты, видов объектов и их условных знаков, видов семантических характеристик и принимаемых ими значений, представленных в цифровом виде.
3.5. Космические (спутниковые) снимки: Вид данных дистанционного зондирования, полученных со спутника, как результат съемки (фотографической, телевизионной и др.) Земли, небесных тел и космических явлений аппаратурой, находящейся за пределами атмосферы Земли (на искусственных спутниках Земли, космических кораблях и т.п.), дающий изображения (снимки) в различных областях электромагнитного спектра.
3.6. Объект «учета»: Явление, предмет, пространственный объект, на которые направлена чья-либо деятельность или чье-либо внимание, представляющее собой цифровое описание объекта реальности либо цифровую модель объекта местности, содержащую его местоуказание и набор свойств, характеристик, атрибутов или сам этот объект (явление).
3.7. Преобразование растрово-векторное (синоним - векторизация): Автоматическое или полуавтоматическое преобразование (конвертирование) растрового представления пространственных объектов в векторное представление. Растрово-векторное преобразование поддерживается специализированными программными средствами - векторизаторами.
3.8. Пункт управления: Специально подготовленное и оснащенное место, предназначенное для размещения и обеспечения работы органа, осуществляющего управление ГО и РСЧС силами и средствами.
3.9. Район: Территория или акватория, выделенная по совокупности определенных взаимосвязанных признаков или явлений - природных и/или социально-экономических.
3.10. Слой: Совокупность однотипных (одной мерности) пространственных объектов, относящихся к одной теме (классу объектов) в пределах некоторой территории и в системе координат, общих для набора слоев. По типу объектов различают точечные, линейные и полигональные слои, а также слои с трехмерными объектами (поверхностями).
3.11. Шаблон зарамочного оформления (картографического приложения): Текстовый файл (набор файлов различного формата), содержащий инструкции (команды) для автоматизированного формирования зарамочного оформления номенклатурного листа (или фрагмента) ЭК. Команды, содержащиеся в шаблоне, как правило, включают код элемента зарамочного оформления, классификационные коды объектов, участвующих в формировании элемента зарамочного оформления, а также его параметры (расположение относительно рамки или точки привязки, расположение точки привязки и т.д.), графики, таблицы и коды их заполнения.

4. Обозначения и сокращения:

АБД - атрибутивная база данных;
АИС - автоматизированная информационная система;
АРМ - автоматизированное рабочее место;
АС - автоматизированная система;
АСФ - аварийно-спасательные формирования;
АСНДР - аварийно-спасательные и другие неотложные работы;
АТЕ - административно-территориальная единица;
АХОВ - аварийно химически опасное вещество;
БД - база данных;
БГД - база геодезических данных;
БКД - база картографических данных;
БПД - база пространственных данных;
ВГСЧ - военизированные горноспасательные части МЧС России;
ГВС - газо-воздушная смесь;
ГИС - геоинформационная система;
ГТС - гидротехническое сооружение;
ИКО - информационно-картографическое обеспечение;
ИПД - инфраструктура пространственных данных;
ИССПД - интегрированная система связи и передачи данных;
КТС - комплекс технических средств;
КБД - картографическая база данных;
КВО - критически важный объект;
КИ - картографическая информация;
ЛСО - локальная система оповещения;
НАСФ - нештатные аварийно-спасательные формирования;
НФГО - нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне;
НСД - несанкционированный доступ;
ОГ - оперативная группа;
ОКСИОН - общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения;
ОМП - оружие массового поражения;
ОПО - общесистемное программное обеспечение;
ОС - операционная система;
ОСП - обычные средства поражения;
ПАК - программно-аналитический комплекс;
ПВОО - пожаровзрывоопасный объект;
ПЛС - пространственно-логическая связь;
ПО - программное обеспечение;
ПОО - потенциально опасный объект;
ППУ - подвижный пункт управления;
ПСЗИ - программное средство защиты информации;
ПУ - пункт управления;
РСЧС - Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
РФ - Российская Федерация;
РОО - радиационно опасный объект;
РЭК - растровая электронная карта;
СЗИ - средства защиты информации;
СФ ГО - специальные формирования гражданской обороны;
СОД - система обработки данных;
СПО - специальное программное обеспечение;
ССПД - сеть связи и передачи данных;
СУБД - система управления базами данных;
СФД - страховой фонд документации;
СЦО - система централизованного оповещения;
ССП - современные средства поражения;
ТЭК - топливно-энергетический комплекс;
ТВС - топливно-воздушная смесь;
ХОО - химически опасный объект;
ФПС - Федеральная противопожарная служба МЧС России;
ЦК - цифровая карта;
ЦКМ - ЦК местности;
ЦКО - цифровая картографическая основа;
ЦУКС - центр управления в кризисных ситуациях;
ЧС - чрезвычайная ситуация;
ГО - гражданская оборона;
ЗАТО - закрытые административные территориальные образования;
ЗНТ ЧС - защита населения и территорий от ЧС;
ЭК - электронная карта;
ЯОТ - ядерное отработанное топливо.

5. Общие требования к нанесению условных обозначений на карты

Общие требования к нанесению условных обозначений на карты определяют порядок нанесения на карту (ЭК) обстановки (как оперативной, так и возможной) при прогнозировании и возникновении зон и очагов (радиационного, химического, биологического, комбинированного и других видов) поражения [далее - зон (очагов) поражения], возникающих при применении противником современных средств поражения (ССП) при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера.
Обстановка, нанесенная на карту (ЭК), отображающая параметры зон ЧС и зон (очагов) поражения, должна отвечать требованиям наглядности, полноты и точности (достоверности) представленной информации.
Наглядность карты (ЭК) обеспечивается ясным и четким отображением обстановки с выделением ее главных элементов, что достигается правильным применением и четким нанесением: условных обозначений, служебных и пояснительных надписей, достоверным расположением сил и средств ГО и РСЧС в ходе проведения АСДНР в зонах и очагах поражения, возникающих в ходе ведения военных конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Полнота нанесения обстановки на карту (ЭК) определена объемом сведений, необходимых для управления силами и средствами ГО и РСЧС при проведении АСДНР в зонах и очагах поражения, возникающих в ходе ведения военных конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера.
Точность (достоверность) нанесенной обстановки на карту (ЭК) достигается ее соответствием действительному положению на местности различных частей и подразделений сил и средств ГО и РСЧС в ходе проведения АСДНР в зонах и очагах поражения, возникающих в ходе ведения военных конфликтов и при ЧС, также нанесения реальных последствий воздействия поражающих факторов ССП противника и источников ЧС на население, объекты и территории.
Зоны и очаги поражения следует наносить на карту (ЭК) с четким выделением границ, не затемняя топографическую основу карты (ЭК).
Размеры зон и очагов поражения определяют: по данным ведения разведки (инженерной, радиационной, химической, биологической, пожарной и др.), расчетно-графическим и расчетно-аналитическим методами, моделированием возможной обстановки с учетом параметров метеорологических условий, времени года, характера местности и иных характеристик, обеспечивающих достоверность представления объективной информации о сложившейся (прогнозируемой) обстановке.
В рамках решения задач ГО, ЗНТ ЧС могут осуществляться разработка и ведение следующих типов карт (ЭК):
- прогнозных, составляемых на основе сбора информации о потенциально опасных объектах, территориях, поражающих факторах ССП, возможных источниках ЧС и т.д.;
- оперативных, отображающих обстановку при угрозе или возникновении зон ЧС и зон (очагов) поражения, в том числе характеризующих динамику развития обстановки в зонах ЧС военного, природного и техногенного характера.
Сведения о планировании и ведении мероприятий по ГО и ЗНТ ЧС, в том числе характеризующие и отражающие информацию о наращивании мер по защите населения и территорий, о силах и средствах ГО и РСЧС в зонах ЧС в указанный период времени и др., могут вноситься на карту (ЭК) в виде самостоятельного слоя ЭК или как дополнительная информация, отражающая фактическую или планируемую обстановку.
Органы управления и силы ГО и РСЧС разрабатывают прогнозные и оперативные карты (ЭК) и осуществляют их ведение в соответствии с действующей законодательной, нормативной, методической базой в области ГО и ЗНТ ЧС, а также требованиями инструкций, руководств и наставлений по ведению картографической информации в ПАК, автоматизированных системах, принятых на оснащение в федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления и организациях.
Грифы секретности карт (ЭК), а также документов, ПАК, автоматизированных систем, их включающих, определяются на основании требований законодательства Российской Федерации в установленном порядке.
5.1. Общие требования к ведению прогнозных карт (электронных карт) при прогнозировании чрезвычайных ситуаций
При нанесении на карту (ЭК) прогнозной информации, отражающей динамику развития возможной обстановки в зоне ведения военного конфликта или в зоне ЧС, могут использоваться условные обозначения (представленные в приложении А), характеризующие вероятную возможную обстановку, а также силы и средства ГО и РСЧС для ликвидации ее последствий (в том числе отражающие порядок их действий), без указания точных временных, количественных и качественных характеристик.
Прилагаемые табличные и иные сведения могут конкретизировать модели, методы и методики получения (подтверждения) представленной информации, в том числе сведений:
- о возможном источнике угроз и опасностей (вероятном противнике или источнике ЧС, интенсивности событий, количественных и качественных характеристиках планируемых средств поражения противника и др.);
- возможных параметрах зон (очагов) поражения и зон ЧС (возможных объемах АСДНР, возможных потерях населения и ущербе экономике, качественном и количественном составе сил и средств ГО и РСЧС и др.);
- планируемых степени и периоде ликвидации ЧС и зон (очагов) поражения (потребности в силах и средствах ГО и РСЧС, сроках проведения АСДНР и др.).
5.2. Общие требования к ведению оперативных карт (электронных карт) при локализации (ликвидации) последствий чрезвычайных ситуаций
При нанесении оперативной информации на карту (ЭК), отражающей динамику развития обстановки в зоне ведения военного конфликта или в зоне ЧС, могут использоваться условные обозначения (представленные в приложении А), характеризующие параметры: сложившейся обстановки за определенный период времени или на конкретную дату ее ведения; задействованной группировки сил и средств ГО и РСЧС, а также мест ее размещения; объемов АСДНР, подтвержденных по данным ведения разведки; точных временных показателей воздействия поражающих факторов, периодов ведения АСДНР и других количественных и качественных вышеуказанных характеристик (параметров).
Прилагаемые табличные и иные данные могут конкретизировать представленную информацию, в том числе:
- о параметрах военного конфликта или источника ЧС (событии, его интенсивности, количественных и качественных характеристиках примененных средств поражения противника и др.);
- параметрах зон (очагов) поражения или зон ЧС (объемах АСДНР, санитарных и безвозвратных потерях населения, количестве эвакуируемых из зоны ведения военного конфликта и зон ЧС и др.);
- степени и периоде ликвидации ЧС и зон (очагов) поражения [задействованных силах и средствах ГО и РСЧС, потребности в их материально-техническом обеспечении, сроках (времени) проведения АСДНР и др.].
5.3. Общие требования к ведению карт (электронных карт) планирования и ведения мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
В документах планирования мероприятий по ГО и ЗНТ ЧС карты (ЭК), содержащие результаты планирования и ведения мероприятий по ГО и ЗНТ ЧС, представляются соответствующими картографическими приложениями.
На картографических приложениях к документам планирования и ведения мероприятий по ГО и ЗНТ ЧС, оформляемых на картах (ЭК), в том числе отражаются сведения организационного замысла и результаты (планирования и степень их достижения на период времени) основных мероприятий, наиболее полно отраженных в текстовой части соответствующего документа.
Системные требования по разработке [представлению информации на картах (ЭК) планирования и ведения мероприятий по ГО и ЗНТ ЧС] документов планирования в области ГО и ЗНТ ЧС определены в составе нормативных, директивных, организационных, методических и иных документов, утверждаемых согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
Карты (ЭК) планирования и ведения мероприятий по ГО и ЗНТ ЧС могут отражать: порядок организации связи, оповещения населения и должностных лиц; участие органов управления, сил и средств ГО и РСЧС (на соответствующем уровне их ведения); материально-техническое обеспечение проведения АСДНР и мероприятий по ГО; организацию и ведение защитных мероприятий населения, объектов и территорий и т.д.
Для автоматизированных систем и ПАК, обеспечивающих автоматизацию подготовки прогнозных и оперативных карт (ЭК) об обстановке, а также карт (ЭК), содержащих результаты планирования и ведения мероприятий по ГО и ЗНТ ЧС, необходимо предусматривать создание формализованных электронных шаблонов картографических приложений (включающих оформление внешнего контура карты, наименования документа, масштаба, списка условных обозначений, табличных, текстовых данных, графиков и диаграмм), обеспечивающих операторам минимальные временные затраты на подготовку, визуализацию, редактирование и печать карты (ЭК), а также ведение ЭК (внесение дополнительной информации) при необходимости с использованием ресурсов геоинформационных систем.
Допускается комплексное ведение прогнозной и оперативной информации в составе карт (ЭК), содержащих результаты планирования и ведения мероприятий по ГО и ЗНТ ЧС, нанесение на карты (ЭК) сравнительных диаграмм, графиков и иной необходимой информации.
Дополнительно на карты (ЭК) всех уровней ведения могут выноситься участки местности (территории), обеспечивающие более детальное представление и характеристику обстановки за счет увеличения их масштабирования и размещения в участках карты (ЭК), не имеющих значительной информационной (смысловой) нагрузки.

6. Порядок и правила нанесения обстановки на оперативные и прогнозные карты (электронные карты), а также на карты (электронные карты) планирования и ведения мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территорий

6.1. Обстановку на карту (ЭК) наносят автоматическим, автоматизированным и ручным способами с использованием карты-подложки и условных обозначений (знаков), приведенных в приложении А.
6.2. Условные обозначения и знаки подразделяют на масштабные и внемасштабные. Рекомендуемое отображение условных обозначений при различном масштабе карт (ЭК) представлено в приложении А.
6.2.1. К масштабным обозначениям относят зоны ЧС и зоны (очаги) поражения (заражения, загрязнения, катастрофического затопления, пожаров), а также линейные замкнутые и полузамкнутые знаки.
6.2.2. К внемасштабным обозначениям относят объекты (РОО 1-й и 2-й категорий [5], ХОО 1-й и 2-й степеней химической опасности [6], стационарные опасные производственные объекты 1-го и 2-го классов опасности [3], ГТС 1 - 4-го классов [7], КВО и др.), а также условные знаки, состоящие из сочетания линий и фигур, представляющих собой точечные объекты.
6.3. В случаях применения не предусмотренных настоящим стандартом обозначений и знаков их значение должно быть расшифровано в таблице «Условные знаки и обозначения», прилагаемой к карте (ЭК).
6.4. Цифровые и текстовые надписи на карте (ЭК) - по ГОСТ 2.304.
6.5. Отображаемая информация на карте (ЭК) должна содержать следующие исходные данные:
- основные опасные объекты, характеризующие источники ЧС природного и техногенного характера;
- направления воздействия противника (противоборствующих сторон), характеризующие источники угроз и опасности военного характера (с указанием типа и вида вооруженного конфликта);
- зоны (очаги) первичных и вторичных факторов поражения [заражения, загрязнения, катастрофического затопления (вероятного и/или фактического) на территориях и вокруг потенциально опасных объектов];
- возможные эпидемические и эпизоотические очаги;
- сейсмоопасные области, районы возможных селевых потоков и оползней, снежных лавин и камнепадов, цунами, тайфунов и ураганов, песчаных бурь и смерчей, ливней и шквалов;
- гидродинамически опасные объекты, зоны возможного затопления;
- пожароопасные районы;
- магистральные трубопроводы (нефте-, газо-, аммиако-, продуктопроводы);
- сведения о плотности населения в зонах риска и зонах вероятного воздействия поражающих факторов вследствие ведения военного конфликта или источников ЧС и др.
На карту (ЭК) наносят районы дислокации (для карт ведения обстановки при внезапном нападении противника или возникновении ЧС) и исходные районы (для карт ведения обстановки при планомерном приведении ГО в готовность и в режиме ЧС при ее возникновении) для частей и подразделений СВФ, ФПС, СФ ГО, ВГСЧ МЧС России, АСФ и спасательных служб федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, а также пункты управления и другие объекты, определенные руководством (органом управления).
6.6. При оформлении карты (ЭК) необходимо:
- наносить данные обстановки тонкими линиями и установленными условными знаками, не затемняя топографическую основу карты (плана) и надписи на ней;
- наносить на карту (ЭК) условные обозначения органов управления ГО и РСЧС таким образом, чтобы вертикальная линия условного знака (флажка) у основания упиралась в точку его фактического нахождения на местности;
- наносить фактическое положение и действия группировок сил и средств ГО и РСЧС установленными условными знаками сплошной линией, а предполагаемые и планируемые действия обозначать прерывистыми линиями;
- дополнять условные знаки при нанесении на карту нескольких положений группировок сил ГО и РСЧС, соответствующих разным моментам времени, штрихами, пунктирными линиями или подтушевывать различными цветами. Время, к которому относят то или иное положение сил и средств ГО и РСЧС, указывают под наименованием части, формирования внутри условного знака или рядом с ним.
6.7. При отображении динамики развития событий необходимо соблюдать последовательность нанесения элементов обстановки на карте, которая зависит от характера ведения военного конфликта или ЧС, специфики и объемов АСДНР.
Отображение динамики развития военного конфликта или ЧС следует осуществлять в следующей последовательности:
- сведения, характеризующие угрозы и опасности военного конфликта или источники ЧС;
- возможные параметры воздействия поражающих факторов;
- места дислокации сил и средств ГО и РСЧС, привлекаемых для проведения АСДНР, маршруты выдвижения частей и подразделений сил ГО и РСЧС, предназначенных для проведения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ в зонах ЧС и зонах (очагах) поражения.
6.8. К карте (ЭК) при необходимости прилагают пояснительную записку (в виде текстового документа) или слои электронной карты, включающей следующие разделы:
- физико-географические условия района (территории);
- экологическая, экономическая и другие виды характеристик района (территории);
- перечень потенциально опасных объектов с их краткой характеристикой;
- прогностическая оценка возможной обстановки при возникновении ЧС;
- состав органов управления, сил и средств ГО и РСЧС с указанием пунктов (мест) дислокации, численности личного состава, технической оснащенности, сроков приведения в готовность, предназначения сил и средств при ликвидации последствий ведения военного конфликта или ЧС на конкретных объектах (участках работ), территориях.

7. Порядок и правила ведения картографической информации в автоматизированных системах и программно-аппаратных комплексах по оценке обстановки и планированию мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территорий

7.1. Структура и состав информации, в том числе геоданных, в АС и ПАК
Автоматизация процессов управления в области ведения оценки параметров возможной обстановки и подготовки отчетных документов с использованием картографической информации в АИС и ПАК должна обеспечивать внесение, хранение, обработку и отображение картографической информации.
7.2. Назначение и функциональные возможности ГИС в АС и ПАК
Функциональные возможности ГИС - набор функций ГИС и соответствующих им программных средств ГИС, а также геоинформационных технологий, групп операций, отдельных функций и функциональных групп, в число которых входят:
- ввод данных (геоданных, ДДЗ и т.д.) в автоматизированную среду операторами системы, а также путем их импорта из существующих наборов цифровых данных или с помощью цифрования источников различных типов форматов;
- преобразование (векторизация, растеризация) информации и трансформация данных, включая конвертирование данных из одного формата в другой, трансформацию картографических проекций (графов), изменение систем координат графических и иных объектов карты (ЭК);
- хранение, манипулирование и управление данными во внутренних и внешних базах данных автоматизированных систем;
- картометрические операции, включая вычисление расстояний между объектами в проекции карты или на эллипсоиде, длин кривых линий, периметров и площадей полигональных объектов и т.п.;
- операции обработки данных геодезических измерений;
- операции оверлея, операции «картографической алгебры» для логико-арифметической обработки слоев карт;
- ведение пространственного анализа, различных генерализаций как группы функций, обеспечивающих анализ размещения, обобщения связей и иных пространственных отношений объектов, включая анализ зон видимости/невидимости, соседства, сетей, создание и обработку цифровых моделей рельефа, анализ объектов в пределах буферных зон и др.;
- пространственное моделирование или геомоделирование;
- визуализация исходных, производных или итоговых данных и результатов обработки, включая картографическую визуализацию, проектирование и создание (генерацию) картографических изображений (шаблонов), цифровых моделей местности и возможной обстановки;
- вывод данных, графической, табличной и текстовой документации, в том числе ее тиражирование, документирование или генерацию отчетов в целом;
- обслуживание процесса принятия решений по результатам оценки оперативной обстановки и планирования действий органов управления, сил и средств в ходе ведения и изменения параметров обстановки.
7.3. Структура и состав полей баз данных по ведению информации, в том числе геоданных, в АС и ПАК
Пространственная база данных автоматизированных систем должна обеспечивать:
- создание, хранение и редактирование карт-подложек (растровых, векторных карт и аэрофотоснимков различного типа) различной масштабируемости для отображения тематической географической информации;
- создание, редактирование и хранение карт-шаблонов, тематических и служебных карт и слоев, обеспечивающих обработку и представление тематической информации при работе различных функциональных подсистем;
- создание, редактирование, хранение и представление пространственных географических данных (геоданных) об объектах учета (их наборах) автоматизированных систем - координат, атрибутивной информации [метрики высот (глубин), площадных характеристик, характеристик принадлежности к слоям электронных карт, полям БД и т.д.] и параметров геокодирования;
- создание и ведение (использование) классификаторов (справочников), полей баз данных и условных обозначений, в том числе для визуализации объектов учета при различной масштабируемости карт и картографических приложений;
- формирование и хранение результатов моделирования и прогнозирования как совокупности геоданных объектов учета, параметров их геокодирования, запросов параметров классификаторов, служебных карт (слоев) подложек при визуализации.
7.4. Система классификации и кодирования геоинформации в АС и ПАК
Система классификации и кодирования геоинформации в автоматизированных системах и ПАК должна обеспечивать ведение классификаторов и справочников картографической информации и обращений к пространственной базе данных при работе различных функциональных подсистем.
7.5. Информационный обмен геоданными между взаимодействующими и интегрируемыми АС и ПАК
Информационный обмен геоданными предусматривает передачу геоданных объектов учета на основе открытых протоколов передачи информации [типа WCS (Web Coverage Service), WMS (Web Map Service) и др.] для открытых систем, а также специальных протоколов передачи информации для защищенных систем, разрабатываемых с учетом требований по защите информации согласно действующему законодательству Российской Федерации.




Приложение А
(рекомендуемое)

[bookmark: P253]УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ЗНАКИ
ДЛЯ КАРТ (ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ) ПРИ МАСШТАБАХ ОТОБРАЖЕНИЯ
ДО 1:100000, ОТ 1:100000 ДО 1:200000, ОТ 1:200000
ДО 1:500000, ОТ 1:500000 ДО 1:1000000

Таблица А.1


	Наименование условного обозначения
	Порядок масштабируемости (отображения) условного обозначения на картах масштаба
	Тип (геометрия) объекта
	Семантика
	Код условного обозначения

	
	до 1:100000
	от 1:100000 до 1:200000
	от 1:200000 до 1:500000
	от 1:500000 до 1:1000000
	Примечание
	
	
	

	1 Условные обозначения для нанесения информации о ЧС различного характера

	Зона ЧС
	
	+
	+
	
	
	Точечный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000001

	Район эпицентра землетрясения (в числителе - координаты эпицентра, в знаменателе - интенсивность в баллах)
	
	+
	+
	
	
	Точечный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000002

	Границы сейсмоопасных зон (цифровые значения - баллы сейсмической шкалы)
	
	+
	+
	
	
	Точечный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000003

	Вулканы, дата (число, месяц, год) прохождения
	
	+
	+
	
	
	Точечный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000004

	Зона возможного наводнения (паводка)
	
	+
	+
	
	
	Точечный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000005

	Зоны возможного затопления
	
	+
	+
	
	
	Точечный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000006

	Зона распространения смерчей, дата (число, месяц, год) прохождения
	
	+
	+
	
	
	Точечный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000007

	Тайфуны, дата (число, месяц, год) прохождения
	
	+
	+
	
	
	Точечный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000008

	Ураганы, дата (число, месяц, год) прохождения
	
	+
	+
	
	
	Точечный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000009

	Цунами, дата (число, месяц, год) прохождения
	
	+
	+
	
	
	Точечный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000010

	Лавины, дата (число, месяц, год) прохождения
	
	+
	+
	
	
	Точечный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000011

	Сели, дата (число, месяц, год) прохождения
	
	+
	+
	
	
	Точечный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000012

	Районы возможных торфяных пожаров
	
	+
	+
	
	
	Точечный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000013

	Круги, обозначающие распределение плотности пожаров, %
	
	+
	+
	
	
	Точечный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000014

	Очаг пожара
	
	+
	+
	
	
	Точечный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000015

	Район пожаров и направление его распространения
	
	+
	+
	
	
	Точечный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000016

	Очаг тления
	
	+
	+
	
	
	Точечный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000017

	Участок растекания горючей жидкости и направление ее растекания
	
	+
	+
	
	
	Точечный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000018

	Характеристика погодных условий с указанием времени и даты определения данных: направления и скорости ветра, м/с, в приземном слое, облачности, балл, температуры воздуха и почвы. При обозначении прогноза погоды прямоугольник наносят пунктирной линией
	
	+
	+
	
	
	Точечный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000019

	Характеристика среднего ветра по высотам с указанием времени и даты определения данных: высоты, км, направления и скорости, км/ч
	
	+
	+
	
	
	Точечный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000020

	Розы ветров. Цифра внутри знака (8) обозначает количество безветренных дней, %. Цифры по внешнему контуру знака обозначают количество дней с указанием направления ветра, %
	
	+
	+
	
	
	Точечный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000021

	Район ядерного взрыва (1000 - мощность взрыва, кт; вид взрыва: В - воздушный, Н - наземный, П - подземный; 8.51 17.05 - время и дата взрыва). Внешняя окружность ограничивает зону возможного заражения в районе взрыва
	
	+
	+
	
	
	Точечный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000022

	Район взрыва нейтронного боеприпаса. Внешняя окружность ограничивает зону возможного заражения в районе взрыва.
2 x 10-3 - мощность боеприпаса, кт
	
	+
	+
	
	
	Точечный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000023

	Удар авиации противника с применением зажигательного оружия с указанием: ЗВ - звено авиации, НАПАЛМ - тип зажигательного вещества; в знаменателе - время и дата применения
	
	+
	+
	
	
	Точечный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000024

	2 Условные обозначения для нанесения информации о первичных и вторичных поражающих факторов при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов

	Зона химического заражения, образованная АХОВ, с указанием типа АХОВ, его количества (в тоннах), времени и даты аварии (разрушения), направления и глубины распространения зараженного воздуха на определенное время
	
	+
	+
	
	
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000025

	Зона возможного заражения (ЗВЗ) опасным химическим веществом
	
	+
	+
	
	
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000026

	Район проведения карантинных мероприятий с указанием вида заболевания (чума), числа заболевших (250) и даты обнаружения заболевания
	
	+
	+
	
	
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000027

	Природные очаги эпидемии, эпизоотии, эпифитотии (Т - туляремия, СЯ - сибирская язва)
	
	+
	+
	
	
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000028

	Зона возможного заражения АХОВ (по прогнозу) ограничена окружностью, полуокружностью или сектором, имеющим угловые размеры  и радиус, равный глубине зоны заражения Г. Центр окружности, полуокружности или сектора совпадает с источником заражения. Угловые размеры в зависимости от скорости ветра по прогнозу:
1 при скорости ветра меньше 0,5 м/с зона имеет вид окружности;
2 при скорости ветра 0,6 - 1 м/с зона имеет вид полуокружности;
3 при скорости ветра 1,1 - 2 м/с зона имеет вид сектора ;
4 при скорости ветра более 2 м/с зона имеет вид сектора 
	
	+
	+
	
	
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000029

	Зона химического заражения, образованная отравляющими веществами с указанием средства применения (АВ - авиация, Р - ракеты), типа ОВ, времени и даты применения, направления и глубины распространения зараженного воздуха на определенное время, желтым цветом выделен очаг химического поражения
	
	+
	+
	+
	+
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000030

	Границы зон засечки ядерных взрывов
	
	+
	+
	
	
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000031

	Зоны радиоактивного заражения по данным разведки: А - зона умеренного заражения; Б - зона сильного заражения; В - зона опасного заражения; Г - зона чрезвычайно опасного заражения; в числителе: 60 - мощность, кт, Н - вид взрыва; в знаменателе: время и дата взрыва
	
	+
	+
	+
	+
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000032

	Прогнозируемые зоны радиоактивного заражения: А - зона умеренного заражения; Б - зона сильного заражения; В - зона опасного заражения; Г - зона чрезвычайно опасного заражения. Ось зоны наносится по направлению среднего ветра, боковые границы касательные к окружности зоны возможного заражения в районе взрыва, - под углом 20° к оси зоны); в числителе: 200 - мощность, кт, Н - вид взрыва; в знаменателе - время и дата взрыва
	
	+
	+
	+
	+
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000033

	Рубеж безопасного удаления (выступы в сторону ядерного взрыва)
	
	+
	+
	
	
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000034

	Граница зоны возможных разрушений (выступы в сторону ядерного взрыва)
	
	+
	+
	
	
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Количество людей
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000035

	3 Условные обозначения участков местности, объектов экономики и инфраструктуры, подвергшихся воздействию первичных и вторичных поражающих факторов ЧС

	Инженерные разрушения объектов и сооружений
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000036

	Разрушенный объект (например, мост)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000037

	Поврежденный железнодорожный участок
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000038

	Заваленные убежища, ПРУ и укрытия
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000039

	Разрушенные убежища, ПРУ и укрытия
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000040

	Район обсервации с указанием обсервируемых частей и времени введения обсервации
	
	+
	
	
	
	Площадной
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000041

	Затопленный участок дороги (глубина затопления 0,5 м)
	
	+
	
	
	
	Площадной
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000042

	Район разрушений, образовавшихся от ядерного взрыва противника, с указанием границ: сплошных разрушений (внутренняя окружность), сплошных завалов в лесах и населенных пунктах (средняя), слабых разрушений (внешняя); пунктиром или заштрихованная часть окружности - зона нейтронного воздействия на открыто расположенный личный состав
	
	
	+
	+
	+
	Площадной
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000043

	Разведанный участок местности (район), зараженный ОВ, с указанием средства применения, типа ОВ, времени и даты его применения (обнаружения) и направления распространения зараженного воздуха
	
	+
	
	
	
	Площадной
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000044

	Участок местности (район), зараженный противником бактериологическими (биологическими) средствами с указанием типа возбудителя, числа заболевших, времени и даты применения (обнаружения)
	
	+
	
	
	
	Площадной
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000045

	Зараженный водоисточник
	
	+
	
	
	
	Площадной
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000046

	Разрушенный, непроходимый участок дороги на протяжении 0,8 км и его обход
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000047

	Проезд в завалах (по завалу): 250 - протяженность проезда и его ширины - 6 м
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000048

	Район специальной обработки с указанием его номера, наименования части (подразделения)
	
	+
	
	
	
	Площадный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000049

	Обозначение границы разрушения:
1 - Слабые
	
	+
	
	
	
	Площадный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000050

	2 - Средние
	
	+
	
	
	
	Площадный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000051

	3 - Сильные
	
	+
	
	
	
	Площадный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000052

	4 - Полные
	
	+
	
	
	
	Площадный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000053

	Слабое разрушение сооружения (здания).
Sразр < 0,2 S сооружения (здания) в плане
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000054

	Среднее разрушение сооружения (здания).
Sразр >= 0,2 - 0,3 S сооружения (здания) в плане
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000055

	Сильное разрушение сооружения (здания).
Sразр >= 0,3 - 0,5 S сооружения (здания) в плане
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000056

	Полное разрушение сооружения (здания).
Sразр >= 0,5 S сооружения (здания) в плане
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000057

	Природные очаги эпидемии, эпизоотии, эпифитотии (Т - туляремия, СЯ - сибирская язва)
	
	+
	+
	
	
	Площадный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000058

	Занесенный железнодорожный участок
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000059

	Разобранный железнодорожный участок
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000060

	Восстанавливаемый железнодорожный участок с указанием срока открытия движения
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000061

	Заваленный участок дороги (улицы), проезд невозможен; 0,5 протяженность участка, км
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000062

	Место применения обычных (фугасных и зажигательных средств поражения)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000063

	Участок отдельных пожаров, образовавшихся от применения обычных (фугасных и зажигательных) средств поражения
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000064

	Участок сплошного пожара, образовавшегося от применения обычных (фугасных и зажигательных) средств поражения
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000065

	Проезд в завалах (по завалу): 260 - протяженность проезда, м; одна стрелка - одностороннее, две стрелки - двустороннее движение
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000066

	4 Условные обозначения зон отображения (нанесения) поражающих факторов при прогнозировании возможной обстановки

	4.1 Условные обозначения зон отображения (нанесения) поражающих факторов при применении ядерного оружия (при разрушении РОО)

	Зоны полных и сильных разрушений при ядерном взрыве (при разрушении ядерного реактора)
	
	+
	+
	+
	Сильное и полное разрушение всех типов зданий
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Количество населения
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000067

	Зона средних разрушений при ядерном взрыве (при разрушении ядерного реактора)
	
	+
	+
	+
	Значительные деформации несущих конструкций, разрушение большей части перекрытий, стен и оборудования производственных корпусов и жилых зданий
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Количество населения
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000068

	Зона умеренных разрушений при ядерном взрыве (при разрушении ядерного реактора)
	
	+
	+
	+
	Разрушение кровли, перегородок, а также части оборудования производственных корпусов и жилых зданий
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Количество населения
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000069

	Зона легких разрушений при ядерном взрыве (при разрушении ядерного реактора)
	
	+
	+
	+
	Разрушение кровли, перегородок, а также части оборудования производственных корпусов и жилых зданий
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Количество населения
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000070

	Зона незначительных разрушений при ядерном взрыве (при разрушении ядерного реактора)
	
	+
	+
	+
	Разрушение остекления, элементов внешней отделки объектов
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Количество населения
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000071

	Зона крайне тяжелой степени поражения населения при ядерном взрыве (при разрушении ядерного реактора)
	
	+
	+
	+
	
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Количество населения
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000072

	Зона тяжелой степени поражения населения при ядерном взрыве (при разрушении ядерного реактора)
	
	+
	+
	+
	
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Количество населения
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000073

	Зона средней степени поражения населения при ядерном взрыве (при разрушении ядерного реактора)
	
	+
	+
	+
	
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Количество населения
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000074

	Зона легкой степени поражения населения при ядерном взрыве (при разрушении ядерного реактора)
	
	+
	+
	+
	
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Количество населения
3 Количество зданий
4 Относительная высота
	000075

	Прогнозируемая зона умеренного радиоактивного заражения местности (зона А)
	
	+
	+
	+
	+
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Плотность населения
3 Промышленная и жилая плотность застройки
	000076

	Прогнозируемая зона сильного радиоактивного заражения местности (зона Б)
	
	+
	+
	+
	+
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Плотность населения
3 Промышленная и жилая плотность застройки
	000077

	Прогнозируемая зона опасного радиоактивного заражения местности (зона В)
	
	+
	+
	+
	+
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Плотность населения
3 Промышленная и жилая плотность застройки
	000078

	Прогнозируемая зона чрезвычайно опасного радиоактивного заражения местности (зона Г)
	
	+
	+
	+
	+
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Плотность населения
3 Промышленная и жилая плотность застройки
	000079

	Прогнозируемая зона возможного радиоактивного заражения местности (зона М)
	
	+
	+
	+
	+
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Плотность населения
3 Промышленная и жилая плотность застройки
	000080

	4.2 Условные обозначения зон отображения (нанесения) поражающих факторов при применении химического оружия (боевых отравляющих веществ)

	Зона территории (района) применения (полива) БОВ
	
	
	
	
	
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Плотность населения
3 Промышленная и жилая плотность застройки
4 Относительная высота
	000081

	Зона химического заражения БОВ
	
	
	
	
	
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Плотность населения
3 Промышленная и жилая плотность застройки
4 Относительная высота
	000082

	4.3 Условные обозначения зон отображения (нанесения) поражающих факторов при отображении мероприятий территориальной обороны

	Зона полного поражения объекта при террористическом акте или диверсии
	
	
	
	
	
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Плотность населения
3 Промышленная и жилая плотность застройки
4 Относительная высота
	000083

	Зона сильного поражения объекта при террористическом акте или диверсии
	
	
	
	
	
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Плотность населения
3 Промышленная и жилая плотность застройки
4 Относительная высота
	000084

	Зона среднего поражения объекта при террористическом акте или диверсии
	
	
	
	
	
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Плотность населения
3 Промышленная и жилая плотность застройки
4 Относительная высота
	000085

	Зона легкого поражения объекта при террористическом акте или диверсии
	
	
	
	
	
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Плотность населения
3 Промышленная и жилая плотность застройки
4 Относительная высота
	000086

	Зона незначительного поражения объекта при террористическом акте или диверсии
	
	
	
	
	
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Плотность населения
3 Промышленная и жилая плотность застройки
4 Относительная высота
	000087

	5 Условные обозначения и знаки для территорий, объектов экономики и инфраструктуры

	5.1 Контурные обозначения границ территорий

	Территория, отнесенная к группе по ГО
	
	+
	+
	
	
	Площадный
	1 Площадь территории
2 Количество населения
3 Количество объектов, отнесенных к категории по ГО
4 Относительная высота зданий и сооружений промышленной и городской застройки
	000088

	Территория, отнесенная к особой группе по ГО
	
	+
	+
	
	
	Площадный
	1 Площадь территории
2 Количество населения
3 Количество объектов, отнесенных к категории по ГО
4 Относительная высота зданий и сооружений промышленной и городской застройки
	000089

	Территория, отнесенная к I группе по ГО
	
	+
	+
	
	
	Площадный
	1 Площадь территории
2 Количество населения
3 Количество объектов, отнесенных к категории по ГО
4 Относительная высота зданий и сооружений промышленной и городской застройки
	000090

	Территория, отнесенная ко II группе по ГО
	
	+
	+
	
	
	Площадный
	1 Площадь территории
2 Количество населения
3 Количество объектов, отнесенных к категории по ГО
4 Относительная высота зданий и сооружений промышленной и городской застройки
	000091

	НП с объектами, отнесенными к категории по ГО
	
	+
	+
	
	
	Площадный
	1 Площадь территории
2 Количество населения
3 Количество объектов, отнесенных к категории по ГО
4 Относительная высота зданий и сооружений промышленной и городской застройки
	000092

	Территория, выделенная для проведения захоронений в военное время (в числителе - на сколько тыс. погибших рассчитана, тыс. чел.; в знаменателе - площадь, км2)
	
	+
	
	
	
	Площадный
	1 Площадь территории
2 Расчетное количество мест погребения населения
	000093

	Действующее кладбище (в числителе - на сколько тыс. погибших рассчитано, тыс. чел.; в знаменателе - площадь, км2)
	
	+
	
	
	
	Площадный
	1 Площадь территории
2 Расчетное количество мест погребения населения
	000094

	5.2 Условные обозначения и знаки для отображения объектов экономики и инфраструктуры

	Туннель с указанием его высоты (6 м), ширины (4 м) и длины (3015 м)
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000095

	Железнодорожный участок с указанием его протяженности (40 км), пропускной способности (18), массы состава (1200) и его длины (60 вагонов)
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000096

	Полевой магистральный трубопровод с указанием вида горючего и емкости (в тоннах)
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000097

	Резиново-тканевый трубопровод
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000098

	Нефтепровод подземный (наземный - сплошная линия)
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000099

	Нефтепровод с перекачивающей станцией
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000100

	Газопровод подземный (наземный - сплошная линия)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000101

	Газопровод с газокомпрессорной станцией
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000102

	Водопровод подземный (наземный - сплошная линия)
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000103

	Канализация подземная
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000104

	Газопровод подземный
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000105

	Теплопровод подземный (наземный - сплошная линия)
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000106

	Линия электропередачи подземная
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000107

	Линия электропередачи воздушная
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000108

	Аммиакопровод
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000109

	Стационарный магистральный продуктопровод
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000110

	Электростанции тепловые (ТЭЦ, ГРЭС). 50 - мощность, тыс. кВт
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000111

	Гидроэлектростанции (ГЭС). 200 - мощность, тыс. кВт
	
	+
	+
	+
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000112

	Электростанции атомные (АЭС) (вокруг АЭС зона 30 км - окружность черного цвета с оранжевой окантовкой, центр круга совпадает с центром знака), 400 - мощность, тыс. кВт
	
	+
	+
	+
	+
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000113

	Электроподстанции мощностью до 150 кВт
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000114

	Электроподстанции мощностью до 500 кВт
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000115

	Электроподстанции мощностью от 500 кВт и более
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000116

	Промышленный объект: (в числителе - численность персонала; в знаменателе - его обеспеченность защитными сооружениями, отвечающими соответствующим нормам). Приняты следующие обозначения отраслей промышленности:
1 АВТ - автомобильная,
2 АТ - атомное машиностроение,
3 ГП - газоперерабатывающие,
4 Л - легкое,
5 ЛД - лесная и деревообрабатывающая,
6 МАШ - машиностроение,
7 Н - нефтеперерабатывающая,
8 НХ - нефтехимическая,
9 ОБ - оборонная,
10 ПП - пищевая,
11 ПР - приборостроение,
12 РБ - рыбная,
13 СМ - строительные материалы,
14 ЦМ - цветная металлургия,
15 ЧМ - черная металлургия,
16 У - угольная
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000117

	Месторождения нефти, газа:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 Разрабатываемые
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000118

	2 Введенные в эксплуатацию
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000119

	3 Разведанные
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000120

	Нефтепереработка
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000121

	Газопереработка
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000123

	Шахты разработки радиоактивных веществ
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000124

	Ядерные могильники
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000125

	Ядерные полигоны
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000126

	Могильники химические
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000127

	Порты кораблей с ядерными реакторами
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000128

	Объект с ядерной энергетической установкой:
1 - подвижный;
2 - стационарный
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000129

	Заводы переработки радиоактивных веществ
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000130

	Химически опасные объекты, использующие опасные химические вещества
	
	+
	+
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000131

	Характеристика хранилища ХОО: (в числителе - тип вещества; в знаменателе - максимальное количество, т, и в максимальной емкости, т)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000132

	ХОО, производящие опасные химические вещества
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000133

	Нефтебаза (склад) республиканского (областного) подчинения
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000134

	Нефте-, газохранилище (в числителе - сокращенное обозначение материалов; в знаменателе - емкость, т)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000135

	Взрывопожароопасные объекты (7 - количество объектов)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000136

	Объект, содержащий АХОВ, с указанием его наименования (хлор) и количества вещества (30 т), т
	
	
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000137

	Авторемонтный завод (другие ремонтные заводы, стационарные ремонтные мастерские, станции технического обслуживания обозначаются соответствующими надписями; 600 - производственная мощность для ремонта предприятий и станций технического обслуживания в условных текущих ремонтах в сутки)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000138

	Магазин, универмаг (прод. - продовольственный, пром. - промтоварный) (в числителе: 5 - количество торговых точек; в знаменателе: 10 000 - пропускная способность, чел/сут)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000139

	Предприятия общественного питания (С - столовая, Ч - чайная, К - кафе, 1000 - емкость пищеварных котлов, л)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000140

	Стационарные автозаправочные станции (50 - пропускная способность машин, ч)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000141

	Заправочный пункт на автомобильной дороге (Г - горючего, П - продовольствия, Т - технической помощи, О - отдыха и обогрева, с красным крестом - медицинский)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000142

	Очистные сооружения
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000143

	Водонапорные башни
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000144

	Пункт водоснабжения (С - скважина, К - колодец, Р - родник, 140 - суточный дебит воды, м3)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000145

	Паромная переправа (в числителе: 3 - количество паромов, 50 - грузоподъемность, т; в знаменателе - тип парка)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000146

	Мост на жестких опорах (Н - низководный, В - высоководный, Д - деревянный, К - каменный, М - металлический, ЖБ - железобетонный; в числителе: 120 - длина, 4 - ширина моста в м; в знаменателе: 60 - грузоподъемность, т)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000147

	Мост на плавучих опорах (ПМП - тип парка, 120 - длина моста, м, 60 - грузоподъемность, т)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000148

	Комбинированный мост с указанием его общей длины (150 м), типа и длины составляющих частей, грузоподъемностей, т
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000149

	Пешеходный мост
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000150

	Брод (в числителе: 0,8 - глубина, 120 - длина брода, м; в знаменателе - характер дна: Т - твердое, П - песчаное, В - вязкое, К - каменистое; 0,5 - скорость течения, м/с)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000151

	Пожарный водоем (резервуар, бассейн) (в числителе: 1000 - емкость водоема, м3; в знаменателе: 2 - максимальное количество одновременно устанавливаемых пожарных машин)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000152

	Участок береговой полосы, где возможен забор воды пожарными автонасосами (40 - протяженность, м, 0,2 - скорость течения, м/с)
	
	+
	
	
	
	Площадной
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000153

	Объекты, на которых продолжается работа в категорированных городах (4 - условный номер объекта; ОВ - особой важности, 1 - первой категории, 2 - второй категории; в числителе: 1500 - всего рабочих и служащих, 800 - НРС; в знаменателе: 1200 - вместимость укрытий всех типов, 600 - в том числе вместимость убежищ, отвечающих нормам ИТМ)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000154

	Объекты, производственная деятельность которых перенесена в загородную зону (25 - номер объекта, 2 - категория объекта, 200 - численность рабочих и служащих, 600 - численность членов их семей)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000155

	Объекты, на которых прекращена работа в категорированных городах (43 - номер объекта, 75 - численность рабочих и служащих).
Примечание. Условные знаки 1, 2, 3 применяются на планах городов и крупномасштабных картах
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000156

	6 Условные обозначения объектов ГО и обеспечения защиты населения от ЧС

	Санитарно-обмывочный пункт (960 - пропускная способность пункта за 10 ч. работы, чел.)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000157

	Пункт специальной обработки (ДП - дегазационный пункт, ПЗ - пункт зарядки приборов и машины с указанием номера части и времени развертывания)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000158

	Станция обеззараживания одежды с указанием производительности, кг сухого белья за 10 ч. работы (станция обеззараживания транспорта - СОТ, рядом со знаком указывается производительность в единицах техники за 10 ч. работы)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000159

	Химико-радиометрическая лаборатория (респ. - республиканская, обл. - областная, о - объектовая, в - войсковой части)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000160

	Расчетно-аналитическая станция (группа)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000161

	Склад средств радиационной и химической защиты с указанием их количества, т
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000162

	Место складирования нетабельных дегазирующих веществ с указанием их количества, т
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000163

	Склад медицинского имущества
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000164

	База (склад) российского и республиканского подчинения: (Прод - продовольственная, Пром - товарная, Тех - техническая; емкость базы, т)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000165

	Склад продовольственный, промтоварный
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000166

	Элеватор (пункт заготовки зерна), емкость, т
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000167

	Место промышленной разработки запасов дегазирующих материалов (изв. - известь)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000168

	Пункт выдачи средств индивидуальной защиты
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000169

	Пункт сбора зараженной одежды и средств индивидуальной защиты (П - полковой, О - объекта экономики, Г - города, Р - района, обл. - области, респ. - республики)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000170

	Пункт захоронения радиоактивных веществ
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000171

	Пункт хранения СИЗ (в числителе - тоннаж; в знаменателе - кол-во СИЗ, тыс. шт.)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000172

	Пункт выдачи СИЗ (в числителе - тоннаж; в знаменателе - кол-во СИЗ, тыс. шт.)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000173

	Распределительная станция (порт) и ее отделение
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000174

	Система мониторинга взрывопожарной обстановки на ПОО (в числителе - сектор/радиус, км; в знаменателе - тип системы: А - автономная; ОС - от общей сети; К - комбинированная)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000175

	Система мониторинга химической обстановки на ПОО (в числителе - сектор/радиус, км; в знаменателе - тип системы: А - автономная; ОС - от общей сети; К - комбинированная)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000176

	Система мониторинга радиационной обстановки на ПОО (в числителе - сектор/радиус, км; в знаменателе - тип системы: А - автономная; ОС - от общей сети; К - комбинированная)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000177

	Система мониторинга биологической обстановки на ПОО (в числителе - сектор/радиус, км; в знаменателе - тип системы: А - автономная; ОС - от общей сети; К - комбинированная)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000178

	Система мониторинга инженерной обстановки (СМИК, СМИС) на ПОО
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000179

	Комбинированные системы мониторинга на ПОО (в числителе - сектор/радиус, км; в знаменателе - тип системы: А - автономная; ОС - от общей сети; К - комбинированная)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000180

	Другие системы мониторинга на ПОО (в числителе - сектор/радиус, км; в знаменателе - тип системы: А - автономная; ОС - от общей сети; К - комбинированная)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000181

	Центр медицины катастроф
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000182

	Управление больничной базы
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000183

	Медицинский распределительный пункт
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000184

	Изолятор для инфекционных больных на 300 коек
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000185

	Больница городская (районная) (в числителе - номер больницы, в знаменателе - число коек)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000186

	Городская поликлиника (районная) в загородной зоне
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000187

	Амбулатория в защищенном помещении
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000188

	Стационар для нетранспортабельных больных в защищенном помещении на 100 коек
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000189

	Многопрофильная больница на 600 коек
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000190

	Главная центральная районная больница на 300 коек (7 - количество больниц в районе, 5000 - коечная емкость больниц района)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000191

	Профилированная больница на 500 коек (Т - терапевтическая, И - инфекционная, Тр - травматологическая, ПН - психоневрологическая, Д - детская, О - ожоговая, БЛП - для легкопораженных)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000192

	Станция (отделение) переливания крови
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000193

	Эвакуационный приемник на 150 мест
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000194

	Склад понтонного имущества
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000195

	Санитарно-контрольный пункт
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000196

	Санитарно-эпидемиологическая станция (Р - районная, Г - городская, Обл. - областная, Респ. - республиканская, с буквой Г рядом со знаком - головная, Д - дублер головной)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000197

	Медицинское звено по переноске пораженных
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000198

	Санитарный пост
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000199

	Отряд первой медицинской помощи № 12:
1 - свернут;
2 - развернут
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000200

	Санитарная дружина
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000201

	Специализированная противоэпидемическая бригада (2 - номер бригады):
1 - свернута;
2 - развернута
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000202

	Подвижный противоэпидемический отряд (2 - номер отряда):
1 - свернут;
2 - развернут
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000203

	Медицинская рота:
1 - свернута;
2 - развернута
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000204

	Место погрузки пораженных на автомобильный транспорт
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000205

	Пункт приема, обработки и отправки погибших
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000206

	Автосанитарный отряд (О - отряд, К - колонна) с указанием его номера и количеством автобусов
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000207

	Авиасанитарная эскадрилья (один штрих - звено с указанием типа самолетов)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000208

	Санитарный водный транспорт
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000209

	Специализированная группа защиты животных
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000210

	Ветеринарные лечебные учреждения (РВСт - районная ветеринарная станция, ВП - ветеринарный пункт)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000211

	Ветеринарная лаборатория (Р - районная, обл. - областная, респ. - республиканская, с буквой Г рядом со знаком - головная, Д - дублер головной)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000212

	Специализированная группа защиты растений
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000213

	Агрохимическая лаборатория
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000214

	Станция защиты растений
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000215

	Учреждение СНЛК (в числителе - сектор/радиус, км; в знаменателе - численность личного состава СНЛК, чел.)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000216

	Подразделение СНЛК (в числителе - сектор/радиус, км; в знаменателе - численность личного состава СНЛК, чел.)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000217

	Точка замера дозы излучения с указанием уровня дозы излучения и времени замера
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000218

	Склад хранения средств проведения дегазации, дезактивации и дезинфекции, с указанием их количества, т
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000219

	ПУСО
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000220

	Станция по обеззараживанию техники - СОТ
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000221

	Санитарно-обмывочный пункт - СОП
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000222

	Станция обработки одежды - СОО
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000223

	УМЦ
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000224

	Курсы ГО муниципальных образований
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000225

	ВУЗ, проводящий обучение специалистов в области ГО
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000226

	Автономный сейсмический пункт
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000227

	Автономная сейсмическая станция
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000228

	Склады (С - связи, Инж. - инженерного имущества, Прод. - продовольственного, Пром. - промтоварного, Вещ. - вещевого снабжения, Вет. - ветеринарного имущества, Г - горючего, Ат. - автотракторного имущества, 300 - емкость вклада, т)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000229

	6.1 Защитные сооружения гражданской обороны и переоборудываемые сооружения в целях ГО и ЗНТ ЧС

	Убежище (О - отдельно стоящее, 1 - степень защиты, кг/см2, 170 - вместимость, чел.)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000230

	Противорадиационное укрытие (в числителе - коэффициент ослабления радиации; в знаменателе - вместимость, чел.)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000231

	Укрытие (в числителе - степень защиты от ударной волны; в знаменателе - вместимость, чел.)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000232

	Быстровозводимое убежище (0,5 - степень защиты, кг/см2, 100 - вместимость, чел.)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000233

	Защитное сооружение для пункта управления (2 - степень защиты, кг/см2, 350 - вместимость, чел.)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000234

	Строящееся убежище (О - отдельно стоящее; в числителе - степень защиты; в знаменателе - вместимость, чел.)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000235

	Строящееся ПРУ (в числителе - коэффициент ослабления радиации; в знаменателе - вместимость, чел.)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000236

	Подвальное помещение [переоборудываемое в ЗС (ПРУ) в военное время или в угрожаемый период]
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000237

	Заглубленное инженерное сооружение (переоборудываемое в ЗС в военное время или в угрожаемый период) (в числителе - коэффициент ослабления радиации; в знаменателе - вместимость, чел.)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000238

	БВЗУ, возводимое в военное время или в угрожаемый период (в числителе - степень защиты; в знаменателе - вместимость, чел.)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000239

	ЗСГО с упрощенным оборудованием в возводимое военное время или в угрожаемый период (в числителе - степень защиты; в знаменателе - вместимость, чел.)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000240

	Простейшее быстровозводимое укрытие (40 - вместимость, чел.)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000241

	Простейшее быстровозводимое укрытие, перекрытое
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000242

	6.2 Условные обозначения объектов и территорий маскировки

	Объект, подлежащий маскировке (в числителе - количество критических элементов на объекте; в знаменателе - требуемая степень маскировки объекта, %)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000243

	Замаскированный объект (в числителе - количество критических элементов на объекте; в знаменателе - достигнутая степень маскировки объекта, %)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000244

	Ложный объект маскировки
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000245

	Территория, подлежащая маскировке (в числителе - площадь территории, км2; в знаменателе - количество демаскирующих ориентирных указателей (целей), ед./требуемая степень маскировки, %)
	
	+
	
	
	
	Площадный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000246

	Замаскированная территория (в числителе - площадь территории, в км2; в знаменателе - количество демаскирующих ориентирных указателей (целей), ед./достигнутая степень маскировки, %)
	
	+
	
	
	
	Площадный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000247

	7 Объекты транспортной инфраструктуры, в том числе используемые при решении задач ГО и ЗНТ ЧС

	Аэродромы:
1 - общего назначения;
2 - 3-го класса с ВПП 1200...1700 м;
3 - 2-го класса с ВПП 1800...2400 м;
4 - 1-го класса с ВПП 2500...3000 м;
5 - грунтовой;
6 - гидроаэродром
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000248

	Аэродромный участок дороги с указанием его ширины (50 м) и длины (2200 м), подготовленный для взлета и посадки самолетов
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000249

	Посадочная площадка
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000250

	Аэропорт
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000251

	Действующие железнодорожные направления
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000252

	Временный перегрузочный район с указанием его перегрузочной способности (15 воинских эшелонов и два снабженческих поезда)
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000253

	Станция (порт) погрузки или выгрузки (ВС - выгрузочные станции, ВП - выгрузочный порт, пристань)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000254

	Восстановленный железнодорожный участок с указанием срока открытия движения
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000255

	Действующие военно-автомобильные дороги
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000256

	Центральная автомобильная дорога
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000257

	Фронтовая автодорога
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000258

	Войсковая дорога
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000259

	Колонный путь
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000260

	Судно, транспорт (ПАС - пассажирское, РФР - рефрижераторное, ВТР - военный транспорт, БРН - брандвахтенное, ДГЗ - дезактивационное - дегазационное, ППС - противопожарное, дезактивационное, СПС - спасательное, ТНК - танкер)
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000261

	Госпитальное судно (400 - количество коек)
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000262

	Санитарный транспорт (200 - вместимость, человек)
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000263

	Понтонный транспорт
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000264

	Баржа самоходная
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000265

	Баржа несамоходная
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000266

	Плавучий кран самоходный
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000267

	Плавучий кран несамоходный
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000268

	Плавучий причал (ПМ-61 - тип причала)
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000269

	Подвижный состав железнодорожного транспорта (Э - электровоз, Т - тепловоз, П - паровоз, К - крытый вагон, ПВ - полувагон, Ц - цистерна, ПЛ - платформа, Д - дрезина)
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000270

	Железнодорожная летучка с горючим и указанием вида и количества горючего, т
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000271

	Воинские железнодорожные транспорты
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000272

	Скопление железнодорожного транспорта с опасными химическими веществами
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000273

	Указатель дорог
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000274

	Санитарный транспорт (200 - вместимость, чел.)
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000275

	Судно, транспорт (ПАС - пассажирское, РФР - рефрижераторное, ВТР - военный транспорт, БРН - брандвахтенное, ДГЗ - дезактивационное - дегазационное, ППС - противопожарное, дезактивационное, СПС - спасательное, ТНК - танкер)
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000276

	Понтонный транспорт
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000277

	Плавучий кран самоходный
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000278

	Плавучий кран несамоходный
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000279

	Плавучий причал (ПМ-61 - тип причала)
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000280

	Морской отряд обеспечения движения (РООД - речной отряд обеспечения движения)
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000281

	Корабль управления
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000282

	Катер
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000283

	Гидрометеорологическая станция (Г - городская, Р - районная, обл. - областная, гол. - головная)
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000284

	8 Условные обозначения, характеризующие действия органов управления, сил и средств ГО и РСЧС

	Район размещения колесных и гусеничных инженерных и специальных машин
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000285

	Район расположения пожарных поездов - ПП
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000286

	Район расположения восстановительных поездов - ВП
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000287

	Исходный рубеж (рубеж ввода сил РСЧС, рубеж регулирования)
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000288

	Разграничительная линия между участками работ в очаге поражения между подразделениями
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000289

	Планируемое направление действий спасательных воинских формирований
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000290

	Положение сил РСЧС в ходе проведения АСДНР к определенному времени
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000291

	Походные колонны спасательного центра:
на автомобилях
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000292

	пешим порядком
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000293

	пункт управления (штаб) в движении
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000294

	Походная колонна формирований материального обеспечения и тыловых подразделений
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000295

	Перевозки сил РСЧС и ГО:
по железной дороге
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000296

	морским и речным транспортом
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000297

	воздушным транспортом
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000298

	Характеристика маршрутов ввода сил РСЧС и ГО ж/д транспортом (10 - номер маршрута; 4 - количество выделяемых поездов; 12 - количество перевозимых, тыс. чел.; 150 - количество перевозимой техники). Знак наносится на пересечении маршрута с границей зоны возможных разрушений
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000299

	Дегазированный проход на зараженном участке местности с указанием его номера и ширины (3 м)
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000300

	Морской отряд обеспечения движения (РООД - речной отряд обеспечения движения)
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000301

	Точка замера дозы излучения с указанием уровня дозы
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000302

	Разведывательный дозор войсковой части ГО на танке (автомобиле, бронетранспортере - с соответствующим знаком) с указанием номера, принадлежности и времени действия
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000303

	Разведывательный отряд соединения (части) с указанием его номера, принадлежности и времени действий
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000304

	Разведывательная группа (звено, дозор): грхр - группа радиационной и химической разведки, гир - группа инженерной разведки, со знаком «+» красного цвета - группа медицинской разведки (Г - городского района, С - сельского района, О - объекта)
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000305

	Звено морской (речной) разведки
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000306

	Звено разведки на средствах железнодорожного транспорта (Д - на дрезине, Т - на тепловозе, П - на паровозе, Э - на электровозе)
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000307

	Дозорное отделение на БТР (на другой технике с соответствующими знаками и надписями)
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000308

	Пеший дозор (2 - 3 военнослужащих)
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000309

	Пешие патрульные (пунктиром указывается маршрут патрулирования)
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000310

	Район воздушной разведки с указанием вида разведки (Р - радиационная разведка, ВзФ - воздушное фотографирование), типа самолета (вертолета), времени и даты ведения
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Площадной
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000311

	Маршрут проведения полета на отбор проб воздуха самолетом-лабораторией
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000312

	Комендант района (КМ - комендант маршрута, КУ - комендант участка)
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000313

	Контрольно-пропускной пункт (Р - пост регулирования движения, К - комендантский пост, КТП - контрольно-технический пункт)
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000314

	Подвижный пост регулирования
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000315

	Дорожный комендантский район № 1
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000316

	Дорожный комендантский участок с указанием его номера
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000317

	Пост радиационного и химического наблюдения (О - объектовый)
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000318

	Место выброски грузов на парашютах
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000319

	Аварийный (поврежденный) ядерный боеприпас
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000320

	9 Условные обозначения объектов, территорий, маршрутов и сил проведения эвакуационных мероприятий (рассредоточения персонала организаций)

	Характеристика маршрута ввода сил РСЧС и ГО морским (речным) транспортом (12 - номер маршрута; 10 - количество средств, выделяемых для перевозки; 2,5 - количество, тыс. чел.; 40 - количество перевозимой техники). Знак наносится на пересечении маршрута с границей зоны возможных разрушений
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000321

	Характеристика маршрута ввода сил РСЧС и ГО автомобильным транспортом (4 - номер маршрута; в числителе: А - асфальт, Б - бетон, Г - грунтовая дорога; 6 - ширина проезжей части; 14 - общая ширина дорожного полотна в метрах; 80 - длина маршрута в км; в знаменателе: 500 - пропускная способность дороги, машин в час; 12 - количество перевозимого л/с, тыс. чел.; 350 - количество вводимой техники). Знак наносится на пересечении маршрута с границей зоны возможных разрушений
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000322

	Сборный эвакоприемный пункт (номер СЭП) (в числителе - номера приписанных объектов; в знаменателе - численность эвакуированных, тыс. чел.)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000323

	Пункты посадки населения (в числителе - номера приписанных СЭП; в знаменателе: 36,7 - численность эвакуированных тыс. чел.; Ж/Д - на железнодорожный, А - на автомобильный, В - на водный транспорт)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000324

	Пункт высадки населения в загородной зоне (в числителе - количество прибываемого населения, тыс. чел.; в знаменателе - сроки прибытия)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000325

	Приемный эвакуационный пункт (2 - номер пункта; в числителе - номера приписанных объектов; в знаменателе - численность эвакуируемых, тыс. чел.)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000326

	Населенный пункт, намечаемый для размещения населения в загородной зоне (1, 17 - условные номера объектов; в числителе - численность проживающего населения; в знаменателе - численность эвакуируемого населения; 3 - площадь на одного проживающего после подселения)
	
	+
	
	
	
	Площадный
	1 Площадь НП
2 Тип объекта
	000327

	Характеристика маршрутов эвакуации (2 - номер маршрута; в числителе - номера приписанных СЭП; в знаменателе: 5 - количество колонн (пеших, автомобильных; для ж/д транспорта - количество поездов, для водного транспорта, количество судов); 4,9 - численность эвакуируемых, тыс. чел.; П - пешим порядком, Ж/Д - железнодорожным, А - автомобильным, В - водным транспортом)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000328

	Загородная зона
	
	+
	
	
	
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Тип объекта
	000329

	Зона (район) рассредоточения персонала (населения), объектов, материальных и культурных ценностей в загородной зоне (в числителе - номер района; в знаменателе - численность эвакуированного населения, тыс. чел.)
	
	+
	
	
	
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Тип объекта
	000330

	Безопасный район (в числителе - номер района; в знаменателе - численность эвакуированного населения, тыс. чел.)
	
	+
	
	
	
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Тип объекта
	000331

	Район с минимальными поражающими факторами (в числителе - номер района; в знаменателе - количество объектов, ед./материальных и культурных ценностей, т/рассредоточиваемого персонала (эваконаселения), тыс. чел.)
	
	+
	
	
	
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Тип объекта
	000332

	ЗАТО, подлежащее эвакуации (в числителе - кол-во объектов эвакуации, ед./материальных и культурных ценностей подлежащих эвакуации, т; в знаменателе - численность эвакуированных, тыс. чел.)
	
	+
	
	
	
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Тип объекта
	000333

	Территория, отнесенная к первой группе по ГО, подлежащая проведению эвакуации (в числителе - кол-во объектов эвакуации, ед./материальных и культурных ценностей подлежащих эвакуации, т; в знаменателе - численность эвакуированных, тыс. чел.)
	
	+
	
	
	
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Тип объекта
	000334

	Территория, отнесенная ко второй группе по ГО, подлежащая проведению эвакуации (в числителе - кол-во объектов эвакуации, ед./материальных и культурных ценностей подлежащих эвакуации, т; в знаменателе - численность эвакуированных, тыс. чел.)
	
	+
	
	
	
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Тип объекта
	000335

	Подлежащий эвакуации НП, который расположен в зоне катастрофического затопления территории (в числителе - кол-во объектов эвакуации, ед./материальных и культурных ценностей подлежащих эвакуации, т; в знаменателе - численность эвакуированных, тыс. чел.)
	
	+
	
	
	
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Тип объекта
	000336

	Подлежащий эвакуации НП, который расположен в зоне возможного химического заражения местности (в числителе - кол-во объектов эвакуации, ед./материальных и культурных ценностей подлежащих эвакуации, т; в знаменателе - численность эвакуированных, тыс. чел.)
	
	+
	
	
	
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Тип объекта
	000337

	Подлежащий эвакуации НП, который расположен в зоне возможного опасного радиоактивного загрязнения территории (в числителе - кол-во объектов эвакуации, ед./материальных и культурных ценностей подлежащих эвакуации, т; в знаменателе - численность эвакуированных, тыс. чел.)
	
	+
	
	
	
	Площадный
	1 Площадь зоны
2 Тип объекта
	000338

	Объект эвакуации, отнесенный к категории «ОВ» (в числителе - номер объекта эвакуации, ед./материальных и культурных ценностей подлежащих эвакуации, т; в знаменателе - численность персонала, тыс. чел.)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000339

	Объект эвакуации, отнесенный к первой категории по ГО (в числителе - номер объекта эвакуации, ед./материальных и культурных ценностей подлежащих эвакуации, т; в знаменателе - численность персонала, тыс. чел.)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000340

	Объект эвакуации, отнесенный ко второй категории по ГО (в числителе - номер объекта эвакуации, ед./материальных и культурных ценностей подлежащих эвакуации, т; в знаменателе - численность персонала, тыс. чел.)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000341

	Другой объект эвакуации (в числителе - номер объекта эвакуации, ед./материальных и культурных ценностей подлежащих эвакуации, т; в знаменателе - численность персонала, тыс. чел.)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000342

	Эвакуационная комиссия - ЭК (в числителе - номер ЭК; в знаменателе - численность ЭК, чел.)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000343

	Пункт посадки эваконаселения - ППЭ (в числителе - номер ППЭ; в знаменателе - погрузочная способность, тыс. чел. в сутки)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000344

	Сборный эвакуационный пункт (номер СЭП) (в числителе - номера приписанных объектов; в знаменателе - численность эвакуированных, тыс. чел.)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000345

	Промежуточный пункт проведения эвакуации (в числителе - номер ПППЭ; в знаменателе - пропускная способность автомобильной техники, ед./кол-во эвакуированного населения, тыс. чел. в сутки)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000346

	Пункт погрузки материальных и культурных ценностей на транспорт - ППМ (в числителе - номер ППМ; в знаменателе - погрузочная способность ППМ, т в сутки)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000347

	Маршрут эвакуации регионального значения
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000348

	Маршрут эвакуации СЭП
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000349

	Эвакоприемная комиссия - ЭПК (в числителе - номер ЭПК; в знаменателе - численность ЭПК, чел.)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000350

	Группа управления на маршрутах пешей эвакуации населения - ГУЭМ (в числителе - номер ГУЭМ; в знаменателе - численность ГУЭМ, чел.)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000351

	Пункт выгрузки материальных и культурных ценностей с транспортных средств - ПВМ (в числителе - номер ПВМ; в знаменателе - возможности по разгрузке техники на ПВМ, т в сутки)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000352

	Приемный эвакуационный пункт - ПЭП (в числителе - номер ПЭП; в знаменателе - возможности по распределению эваконаселения на ПЭП, тыс. чел. в сутки)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000353

	Пункт временного размещения - ПВР (в числителе - номер ПВР; в знаменателе - вместимость ПВР, тыс. чел.)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000354

	10 Условные обозначения технических средств сил ГО и РСЧС при ведении АСДНР

	Бронетранспортер
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000355

	Автомобили:
санитарный
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000356

	малой грузоподъемности
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000357

	средней грузоподъемности
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000358

	большой грузоподъемности
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000359

	Тягачи:
автомобильный
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000360

	гусеничный
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000361

	танковый
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000362

	Специальное средство на базе мотоцикла
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000363

	Большегрузный автоприцеп (трейлер)
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000364

	ПТС - плавающий транспортер
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000365

	Гусеничная инженерная машина (Б - бульдозер, ИМР - инженерная машина разграждения, БАТ - путепрокладчик, Э - экскаватор)
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000366

	ГСП - гусеничный самоходный паром
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000367

	Танковый мостоукладчик
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000368

	Понтонный парк (ПМП - понтонно-мостовой парк, ТПП - тяжелый понтонный парк, ЛПП - легкий понтонный парк, ДПП - десантируемый понтонный парк)
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000369

	Парк наплавного железнодорожного моста
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000370

	Колесные инженерные и специальные машины (Э - экскаватор, Г - грейдер, К - кран, компрессор, ПЭС - передвижная электростанция, БЗ - бензозаправщик, С - самосвал)
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000371

	Специальные химические машины (АРС - авторазливочная станция, ДДА - дезинфекционная установка, ПМ - поливомоечная машина)
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000372

	Самолет специального назначения (ВзПУ - воздушный пункт управления, С - самолет связи, со знаком «+» красного цвета - санитарный самолет, РХ - радиационной и химической разведки)
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000373

	Сборный пункт поврежденных машин (А - автомобилей, Т - тракторов, И - инженерных машин)
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000374

	Вертолет специального назначения
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000375

	Корабль управления
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000376

	Катер
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000377

	Пожарный автонасос
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000378

	Пожарная автоцистерна
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000379

	Пожарная автолестница
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000380

	Пожарная переносная мотопомпа
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000381

	Пожарный катер
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000382

	Автомобиль газо-водяного тушения
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000383

	Грузовой автомобиль с навесным шестереночным насосом
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000384

	11 Условные обозначения систем связи, мониторинга, оповещения и информирования населения

	Стационарные узлы связи государственной сети: 1 - незащищенный; 2 - защищенный
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000385

	Приемные радиоцентры:
1 - подвижный; 2 - стационарный; 3 - стационарный защищенный. Под знаком могут указываться типы и количество радиоприемников
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000386

	Передающие радиоцентры: 1 - подвижный; 2 - стационарный; 3 - стационарный защищенный. Под знаком могут указываться типы и количество радиоприемников
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000387

	Узел (пункт) контроля безопасности связи: 1 - подвижный; 2 - стационарный
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000388

	Элементы узлов связи:
1 - телеграфная станция;
2 - телефонная станция;
3 - междугородная телефонная станция (ЭПС - электропитающая станция)
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000389

	Радиопередатчики:
1 - подвижный; 2 - стационарный; 3 - стационарный защищенный. Внутри знака указана мощность радиопередатчика, кВт. Под знаком - диапазон волн
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000390

	Радиоприемник. Внутри знака указан тип радиоприемника
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000391

	Аппаратная (станция) связи, командно-штабные машины: 1 - на автомобиле; 2 - на бронетранспорте. Внутри знака указывается тип аппаратной (станции) связи
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000392

	Станции космической связи: 1 - подвижная; 2 - стационарная; 3 - стационарная защищенная. Внутри знака указывается тип станции (У - узловая, А - автономная)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000393

	Радиостанции: 1 - подвижная, 2 - переносная; 3 - танковая. Внутри знака указывается тип радиостанции
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000394

	Радионаправление
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000395

	Радиосеть
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000396

	Радиорелейные станции: 1 - подвижная; 2 - стационарная; 3 - стационарная защищенная
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000397

	Радиорелейная линия связи
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000398

	Тропосферные станции: 1 - подвижная; 2 - стационарная; 3 - стационарная защищенная
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000399

	Телеграфная буквопечатающая связь: 1 - засекреченная; 2 - открытая
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000400

	Телеграфная слуховая связь по радио: 1 - засекреченная; 2 - открытая
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000401

	Телефонная связь: 1 - засекреченная аппаратурой гарантированной стойкости; 2 - правительственная; 3 - засекреченная аппаратурой временной стойкости; 4 - открытая
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000402

	Факсимильная связь: 1 - засекреченная; 2 - открытая
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000403

	Передача данных: 1 - засекреченных; 2 - открытых
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000404

	Аппаратура громкоговорящей связи
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000405

	Аппаратура оповещения (внутри знака указывается тип аппаратуры)
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000406

	Радиовещательные станции: 1 - подвижная; 2 - стационарная. Внутри знака указана мощность, рядом со знаком - диапазон частот
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000407

	Полевая кабельная линия связи: 1 - построенная; 2 - планируемая. Указаны: условный номер линии, тип кабеля и аппаратуры уплотнения
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000408

	Постоянная воздушная линия связи: 1 - построенная; 2 - планируемая. Указаны: первая цифра - количество цепей из цветного металла; вторая - стальных цепей; в скобках - номера цепей (трехзначные числа - цветной металл, четырехзначные - сталь)
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000409

	Информационное направление. Условными знаками показаны виды связи, а цифрами - их количество
	
	+
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000410

	Фельдъегерско-почтовая связь: 1 - узел; 2 - станция. Внутри указан номер полевой связи
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000411

	Спутник связи. «Грань» - условное наименование спутника
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000412

	Стационарная кабельная подземная (подводная) линия связи с указанием типа кабеля количества четверок (пар), диаметра жил
	
	+
	
	
	
	Линейный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000413

	Ось (рокада). Внутри указано количество каналов образованных: 60 - проводными, 22 - радиорелейными, 12 - тропосферными средствами связи
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000414

	Вычислительные центры: 1 - подвижный; 2 - стационарный; 3 - стационарный защищенный. Внутри знака указывается номер ВЦ
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000415

	Электронно-вычислительные машины: 1 - автомобильная; 2 - в бронетранспортере
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000416

	Оконечные устройства электронно-вычислительной машины: 1 - дисплей; 2 - печатающее устройство
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000417

	Пункты фельдъегерско-почтовой связи (ОП - обменный пункт, СД - сбора донесений, ФС - фельдъегерской связи Министерства связи, СС - спецсвязи Министерства связи)
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000418

	Резерв сил и средств связи с указанием его состава
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000419

	Подвижная ремонтная мастерская средств связи
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000420

	«Бегущая строка» ОКСИОН. Указаны сектор и глубина охвата, м
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000421

	Речевые громкоговорители ОКСИОН. Указан круг «оповещения» с радиусом фактического оповещения, м
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000422

	Видеостена терминального комплекса ОКСИОН. Указаны сектор и глубина охвата, м
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000423

	«Бегущая строка» СЗИОНТ. Указан сектор его охвата, м
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000424

	Речевые громкоговорители СЗИОНТ. Указан круг «оповещения» с радиусом фактического оповещения, м
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000425

	Видеостена терминального комплекса СЗИОНТ. Указаны сектор и глубина его охвата, м
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000426

	Сирена СО. Указан круг «оповещения» с радиусом фактического оповещения, км
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000427

	Ревун СО. Указан круг «оповещения» с радиусом фактического оповещения, км
	
	
	
	
	Отображается на картах масштабом более 1:25 000
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000428

	12 Условные обозначения органов управления и сил ГО и РСЧС

	Пункт управления (оперативная группа) Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000429

	Пункт управления РЦ МЧС России (оперативная группа)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000430

	Пункт управления органа управления территориальной подсистемы РСЧС (субъекта Российской Федерации)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000431

	Пункт управления органа управления городского звена территориальной подсистемы РСЧС
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000432

	Пункт управления ГО республики в составе России
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000433

	Пункт управления органа управления районного (муниципального) звена территориальной подсистемы РСЧС
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000434

	Пункты управления ГО объектов экономики и инфраструктуры
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000435

	Поисково-спасательный отряд
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000436

	ПСС - поисково-спасательная служба: РПСС - республиканская; ОблПСС - областная; КрПСС - краевая
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000437

	Командно-наблюдательный пункт командира роты
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000438

	Район расположения военизированного горноспасательного [газоспасательного) отряда (ВГСО)]
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000439

	Дивизия постоянной готовности (цвет знака и подтушевки внутри него - по роду войск; в соединениях сокращенного состава затушевывается только верхняя половина знака по диагонали линии)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000440

	Дивизия сокращенного состава (цвет знака и подтушевки внутри него - по роду войск; в соединениях сокращенного состава затушевывается только верхняя половина знака по диагонали линии)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000441

	Район расположения военизированных пожарных частей (ВПЧ)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000442

	Район расположения военизированных пожарных отрядов (ВПО)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000443

	Орган управления СЦО
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000444

	Орган управления ЛСО
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000445

	Орган управления СЗИОН
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000446

	Орган управления ОКСИОН
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000447

	ППУ ФОИВ
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000448

	ЗПУ ФОИВ
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000449

	ЗЗПУ ФОИВ
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000450

	ГЗПУ ФОИВ
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000451

	ПУ территориальных органов ФОИВ
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000452

	ППУ администрации субъекта РФ
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000453

	ЗПУ администрации субъекта РФ
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000454

	ЗЗПУ администрации субъекта РФ
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000455

	ПУ ОМС
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000456

	ППУ ГУ МЧС России
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000457

	ЗПУ ГУ МЧС России
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000458

	ЗЗПУ ГУ МЧС России
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000459

	ППУ РЦ МЧС России
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000460

	ЗПУ РЦ МЧС России
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000461

	ЗЗПУ РЦ МЧС России
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000462

	ГЗПУ РЦ МЧС России
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000463

	ПУ СВФ МЧС России
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000464

	ПУ подразделения ФПС МЧС России
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000465

	ПУ спасательной службы
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000466

	13 Условные обозначения и знаки для частей и подразделений сил ГО и РСЧС

	Спасательный центр (СЦ) МЧС России
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000467

	Спасательный отряд
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000469

	Авиационное спасательное военизированное формирование МЧС России
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000470

	Специальное формирование гражданской обороны (СФ ГО)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000471

	ПЧ - противопожарная часть
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000472

	ПД - противопожарное депо
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000473

	СПЧ - специальная противопожарная часть
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000474

	РПСО МЧС России
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000475

	ПСО МЧС России
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000476

	Филиал РПСО МЧС России
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000477

	ПСС МЧС России
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000478

	СС ФОИВ
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000479

	СС ОИВ субъекта РФ
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000480

	СС муниципального образования
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000481

	СС организации
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000482

	АСФ ФОИВ
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000483

	АСФ ОИВ субъектов РФ
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000484

	АСФ муниципального образования
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000485

	АСФ организации
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000486

	Федеральный дорожный орган
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000487

	Производственные структурные подразделения федеральных дорожных органов
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000488

	Дорожный орган субъекта Российской Федерации
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000489

	Производственные структурные подразделения дорожных органов субъектов Российской Федерации
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000490

	Министерство внутренних дел Российской Федерации
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000491

	Главное управление МВД России
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000492

	Министерство (главное управление, управление) внутренних дел субъекта Российской Федерации, окружное управление материально-технического и военного снабжения
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000493

	Городской, районный, линейный отдел внутренних дел с соответствующей надписью
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000494

	Отделение полиции с указанием номера
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000495

	Пункт управления Министерства путей сообщения
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000496

	Пункт управления железной дороги
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000497

	Пункт управления Федерального агентства правительственной связи Российской Федерации
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000498

	Пункт управления Главного управления правительственной связи
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000499

	Узел правительственной связи - общее обозначение (без раскрытия состава): 1 - полевой; 2 - стационарный; 3 - стационарный защищенный; 4 - опорный; 5 - вспомогательный. Принадлежность узла связи обозначается флагом соответствующего пункта управления (штаба) или условным номером
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000500

	Военный комиссариат области (края, республики)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000501

	Загородный пункт управления военного комиссариата области
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000502

	Военный комиссариат города (ВКР - района)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000503

	Оперативная группа вида Вооруженных сил по ликвидации последствий аварии ядерных боеприпасов
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000504

	Группа обеспечения движения
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000505

	Отделение пожарной разведки
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000506

	Нештатные аварийно-спасательные формирования (территориальные и организаций) - НАСФ. С указанием типа формирования, например: СК - Сводная команда (т - территориальная; о - организации)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000507

	Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по ГО (НФГО). С указанием типа формирования, например: Звено подвоза воды - ЗПВ (т - территориальная; о - организации)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000508

	14 Условные обозначения районов расположения подразделений сил ГО и РСЧС

	Район расположения военизированного горноспасательного [газоспасательного) отряда (ВГСО)]
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000509

	Район расположения военизированных пожарных частей (ВПЧ)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000510

	Район расположения пожарных поездов (ПП)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000511

	Район расположения военизированных пожарных отрядов (ВПО)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000512

	Район расположения восстановительных поездов (ВП)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000513

	Район расположения пожарной части (ПЧ)
	
	+
	
	
	
	Точечный
	1 Класс объекта
2 Тип объекта
	000514
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