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ВВЕДЕНИЕ

Методические рекомендации предназначены начальникам отрядов и пожарных частей федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Омской области для организации работы по созданию, оснащению и обучению нештатных постов радиационного, химического и биологического наблюдения (далее ПРХБН). 
Методические рекомендации разработаны начальником службы радиационной, химической и биологической защиты Главного управления Шелкановым Евгением Евгеньевичем, замечания и предложения направлять по телефону (8-3812) 31-79-11.
Радиационное, химическое и биологическое наблюдение в районах постоянного или временного расположения подразделений ГУ МЧС Росси по Омской области и проводится с целью своевременного принятие оперативных мер по своевременному оповещению и защите личного состава в случае аварии (разрушений) на радиационно, химически и биологически опасных объектах (далее – РХБОО), применения оружия массового  поражения  (далее ОМП),  определения  их  масштабов и последствий.
Посты РХБ наблюдения выставляется в районе расположения подразделений ГУ МЧС Росси по Омской области и состоит из 2-3 человек, один из которых назначается старшим. Пост обеспечивается средствами связи (сигнализации), приборами радиационной и химической разведки, часами, компасом, схемой (картой), документацией, а личный состав поста индивидуальными средствами защиты.
Основными задачами ПРХБН являются:
- своевременное обнаружение радиоактивного, химического и биологического (бактериологического) заражения и подача сигналов оповещения о нем;
- обозначение границ участков заражения;
[bookmark: _GoBack]- контроль за изменением уровней радиации на местности и заражения воздуха аварийно химически опасными веществами (АХОВ), отравляющими веществами (ОВ).
Подготовка личного состава постов РХБН проводится согласно расписания. 
Оружие массового поражения (ОМП) – оружие большой поражающей способности, предназначенное для нанесения массовых потерь или разрушений. К существующим видам ОМП относятся ядерное, химическое и бактериологическое (биологическое)  оружие.
Ядерное оружие (ЯО) – оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной энергии, выделяющейся при цепных реакциях деления тяжелых ядер некоторых изотопов урана и плутония или при термоядерных реакциях синтеза легких ядер изотопов водорода (дейтерия и трития) в более тяжелые, например ядра изотопов гелия.
Химическое оружие (ХО) – это отравляющие вещества и средства их применения. Отравляющими веществами  (ОВ) называются токсичные химические соединения, предназначенные для нанесения массовых поражений живой силы при боевом применении.
Бактериологическое (биологическое) оружие (БО) – это специальные боеприпасы  и боевые приборы со средствами доставки, снаряженные бактериальными (биологическими) средствами.
Наблюдение - способ разведки, обеспечивающий своевременное обнаружение зараженности (загрязненности) объектов окружающей среды, продовольствия, пищевого и фуражного сырья, питьевой воды РВ, ОВ, АХОВ и ВС с помощью технических средств.









Порядок действий личного состава поста РХБН.

Пост обеспечивается средствами связи (сигнализации), приборами радиационной и химической разведки, часами, компасом, схемой (картой), документацией, а личный состав поста индивидуальными средствами защиты.
В состав поста входят 2-3 наблюдателя, один из которых назначаемся старшим. 
Постоянное наблюдение ведет один наблюдатель, остальной личный состав поста находится в готовности к ведению разведки в районе наблюдения.
В мирное время личный состав поста должен быть готов к выполнению следующих задач: 
- определение координат п параметров ядерных взрывов, мощностей лозы излучения на местности, радиоактивной зараженности объектов внешней среды по гамма-излучению (воды, продуктов питания, пищевого сырья);
· установление факта применения противником отравляющих веществ (ОВ) и биологических средств (БС), также аварий (разрушений) на РХБОО с выбросом радиоактивных веществ (РВ) и аварийно химически опасных веществ (АХОВ);
· определение во внешней среде типа примененных противником ОВ, вида АХОВ (качественное определение), мощности доз радиоактивного загрязнения;
- оценка радиоактивного и химическою заражения (загрязнения), людей, местности, техники. 
Задачи наблюдательному посту ставит лично начальник подразделения.
Старший поста, получив задачу:
- изучает район наблюдения;
- выбирает место для поста РХБН;
- составляет схему ориентиров (приложение 1);
- уточняет порядок поддержания связи с начальником, выставившим пост, и доклада о результатах наблюдения;
- отдает приказ личному составу поста (приложение 2).

Задачи наблюдателю ставит старший поста.
При постановке задач указывается:
· место расположения наблюдательного поста и порядок его оборудования;
· объект наблюдения и на что обратить особое внимание;
· время включения приборов;
· порядок действий при обнаружении РХБ заражения, налете авиации и при ядерном взрыве;
· порядок подачи сигналов оповещения;
- порядок доклада о результатах наблюдения и подачи сигналов оповещения;
- время готовности к наблюдению;
- очередность несения дежурства.

 После постановки задач старший поста назначает очередного наблюдателя, указывает сроки и порядок его смены, проверяет исправность средств связи, докладывает начальнику о начале наблюдения и передает ему метеоданные, организует инженерное оборудование и маскировку поста РХБН, составляет схему ориентиров и руководит действиями подчиненных.
  Наблюдатель, получив задачу, занимает указанное ему место в окопе (в военное время), ведет непрерывное наблюдение в заданном районе, через каждые 5 – 30 минут ( 5 минут – в условиях применения оружия массового поражения, 30 минут – в условиях применения  обычных видов оружия) включает приборы и следит за их показаниями, проводит метеорологические наблюдения. Полученные данные наблюдатель заносит в журналы РХБ наблюдения (разведки), учета метеообстановки в приземном слое воздуха.

Место развертывания поста должно обеспечивать хороший обзор участка наблюдения. Для защиты личного состава поста наблюдения в военное время оборудуется простейшее укрытие (перекрытая щель), окоп (приложение 3).


Действия личного состава поста РХБН при обнаружении ядерного взрыва.

Дежурный наблюдатель, при появлении вспышки ядерного взрыва включает секундомер и укрывается в оборудованном укрытии. После прохождения ударной (звуковой) волны ядерного взрыва наблюдатель выключает секундомер и определяет время от момента вспышки до прихода волны к месту расположения поста и вид ядерного взрыва по внешним признакам, а также фиксирует время ядерного взрыв часах и минутах. Определяет расстояние {км) до центра (эпицентра) ядерного взрыва. Результаты наблюдений докладывает старшему поста.
В дальнейшем наблюдатель следит за направлением движения радиоактивного облака, определяет наличие радиоактивного заражения и уровни радиации на посту, наблюдает за прекращением выпадения радиоактивных веществ (РВ). Результаты наблюдений докладывает старшему поста.
Старший ПРХБН немедленно докладывает начальнику о факте применения ядерного оружия. Затем, получив от наблюдателя данные, заносит их в «Журнал о  факте  и  параметрах  ядерных  взрывов». 
Далее проводит измерения мощности дозы гамма-излучения (при формировании зон радиоактивного заражения - 1 раз в 2 часа, после формирования - 4 раза в сутки в 3.00, 9.00, 15.00 и 21.00 час, при резком изменении радиационной обстановки - НЕМЕДЛЕННО), данные заносятся в «Журнал радиационного, химического и биологического наблюдения (разведки) поста  РХБН».


Действия личного состава поста РХБН при обнаружении радиоактивного или химического заражения.

При обнаружении значений мощности дозы излучения 0,5 Р/ч и выше дежурный наблюдатель немедленно докладывает старшему поста и по его указанию подает сигнал "Радиационная опасность". Подав сигнал оповещения наблюдатель переводит средства индивидуальной защиты в «боевое» положение, определяет уровни радиации и докладывает  результаты наблюдения.
Старший ПРХБН немедленно докладывает начальнику о факте обнаружения мощности дозы излучения 0,5 Р/ч и выше, данные заносит в «Журнал радиационного, химического и биологического наблюдения ( разведки ) поста  РХБН». 
Далее проводит измерения мощности дозы гамма-излучения 1 раз в 2 часа, при резком изменении радиационной обстановки - НЕМЕДЛЕННО, данные заносятся в «Журнал радиационного, химического и биологического наблюдения ( разведки ) поста  РХБН».
При непосредственной угрозе или обнаружении химического заражения (авария на РХБОО, обнаружение вскрытия в воздухе ракет, налет авиации и артобстрел противника) наблюдатель переводит средства индивидуальной защиты в «боевое» положение.
Осуществляет анализ воздуха прибором ВПХР, определяет тип ОВ (АХОВ) и самостоятельно подает сигнал «Химическая тревога» и докладывает об этом старшему поста.
После обнаружения радиоактивного или химического заражения, а также при резком изменении метеоусловий наблюдатель проводит внеочередное метеорологическое измерение
Старший поста, получив доклад от наблюдателя, докладывает их начальнику выставившему ПРХБН, данные заносит в «Журнал радиационного, химического и биологического наблюдения (разведки) поста  РХБН», организует РХБ разведку зараженной местности и воздуха в контролируемом районе.
Далее проводит определение наличия ОВ (АХОВ) 1 раз в 2 часа, при резком изменении обстановки - НЕМЕДЛЕННО, данные заносятся в «Журнал радиационного, химического и биологического наблюдения ( разведки ) поста  РХБН».
В случае наличия признаков заражения отравляющими веществами или АХОВ и невозможности определения типа ОВ (АХОВ) приборами химической разведки производится взятие проб воды, грунта и других объектов заражения и для анализа направляются в ближайшую лабораторию.
При смене наблюдатель сообщает вновь заступающему наблюдателю результаты наблюдения, на что обращать особое внимание, передает ему приборы радиационной и химической разведки и другое имущество и оборудование поста РХБН согласно описи, после этого они производят доклад о смене старшему поста.
Перемещение поста РХБН проводится с разрешения начальника, выставившего его. В ходе перемещения в новый район ведется РХБ наблюдение в движении. По прибытии в новый район старший поста уточняет место расположения поста РХБН, район наблюдения и немедленно организует наблюдение.
Приложение 1
Вариант
Вариант
схемы ориентиров поста РХБН
СХЕМА
ориентиров поста РХБН _______
Старший поста РХБН: сержант в/с                  Сидоров
Х
Ю
С
Лес
«Темный»
171,4
Ор.№1
Пень-500м
Ор.№2
Яма-600м

Ор.№3
Развалины-1000м


Ор.№4
Бугор-1200м

Ор.№6
Камень-1900м


Ор.№5
Развилка дорог-1700м

Условные обозначения:

- Поля   невидимости
Границы зон

























Приложение 2  
Вариант  


Боевой приказ старшего поста 
на ведение радиационного, химического и биологического наблюдения

1. Ориентиры ________, _______, ________.
2. Противник ___________________.
3. Личному составу поста приказано вести радиационное, химическое и биологическое наблюдение в районе ________. ПРХБН оборудовать ___________. 
4. Наблюдение вести из __________. Особое внимание обратить, на район_____________. 
Приборы разведки включать через каждые _____часа. В случае аварии на РХБОО, применения противником ОМП, налета авиации и артиллерийского обстрела района наблюдения - немедленно.
При обнаружении радиоактивного заражения докладывать мне. При обнаружении химического и биологического заражения подать сигнал оповещения и доложить мне.
Метеокомплект развернуть у _______, метеонаблюдение проводить через каждые ___ч, а при обнаружении ОВ - немедленно.
5. Сигналы: оповещения _____, управления ____________.
6. Готовность к наблюдению _____________.
7. Я нахожусь ____, мой заместитель __________.

После отдачи боевого приказа старший поста обязан:
-назначить наблюдателя, указать сроки и порядок его смены;
-проверить исправность средств связи;
-доложить командиру (начальнику) о начале наблюдения и передать ему метеоданные;
-организовать фортификационное оборудование и маскировку ПРХБН;
-составить схему ориентиров;
-в дальнейшем управлять действиями подчиненных.
Наблюдателю после получения задачи необходимо:
-занять указанное место в окопе;
-вести непрерывное наблюдение в заданном районе, через каждые 5-30 минут (5 минут - в условиях применения оружия массового поражения, 30 минут – в условиях применения  обычных видов оружия) включить приборы и следить за их показаниями;
- вести метеорологические наблюдения;
-полученные данные заносить в «Журнал радиационного, химического и биологического наблюдения (разведки)», «Журнал учета метеообстановки в приземном слое воздуха»;
-доложить старшему поста о проделанной работе.
Старшему поста после получения доклада от наблюдателя, необходимо уточнить его данные и доложить их по установленной форме начальнику, выставившему ПРХБН. 














Приложение 3



ОБОРУДОВАНИЕ
 выносных постов РХБ наблюдения
А. Схема окопа для размещения поста РХБН (в военное время)
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Примечание:  Размеры даны в сантиметрах. 


Б. Перечень комплекта оборудования выносного поста РХБН

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Ед.
 изм.
	Кол-во

	1.
	 Прибор ДП-5В (или аналог)
	К-т
	1

	2.
	 Прибор ВПХР
	Шт.
	1

	3.
	 Метеокомплект МК-3М
	К-т
	1

	4.
	 Знаки ограждения КЗО-1
	К-т
	1

	5
	 Часы
	Шт.
	1

	6
	 Бинокль
	Шт.
	1

	7
	 Фонарь карманный
	Шт.
	1

	8
	 Компас
	Шт.
	1

	9
	 Командирская линейка
	Шт.
	1

	10
	 Карандаш
	Шт.
	1

	11
	 Нож перочинный
	Шт.
	1

	12
	 Резинка стирательная
	Шт.
	1

	13
	 Сигналы СХТ (для подачи сигналов  оповещения)
	Шт.
	3

	14
	 Средства индикации:
	
	

	
	 - ИТ – 36
	Шт.
	30

	
	 - ИТ – 44
	Шт.
	60

	
	 - ИТ – 45 
	Шт.
	30

	15.
	 Комплект средств защиты (ФП, Л-1, ОЗК)
	К-т
	по одному на каждого 

	16
	 Дозиметры
	К-т
	1

	17
	 Документация:
	
	

	
	 - журнал РХБ наблюдения (разведки)
	Шт.
	1

	
	 - журнал о факте и параметрах  ЯВ
	Шт.
	1

	
	 - журнал метеорологических наблюдений
	Шт.
	1

	
	 - бланки метеодонесений
	Шт.
	50

	
	 - рабочая тетрадь
	Шт.
	1

	
	 - методические рекомендации по организации наблюдения на посту РХБН
	Шт.
	1

	
	 - технические описания и формуляры приборов РХР
	К-т
	1

	
	 - таблица сигналов оповещения
	Шт.
	1

	
	 - инструкция старшего поста РХБН
	Шт.
	1

	
	 - инструкция наблюдателя поста РХБН
	Шт.
	1

	
	 - схема ориентиров
	Шт.
	1

	
	 - инструкция «Разведывательные признаки применения противником ядерного, химического и биологического оружия»
	Шт.
	1

	
	 - инструкция  «Порядок определения параметров ЯВ»
	Шт.
	1

	
	 - инструкция «Порядок работы с приборами ДП-5В, ВПХР, МК-3М»
	Шт.
	1

	18
	 Ящик для размещения оборудования
	Шт.
	1



Примечание: Выносной комплект поста РХБН целесообразно оборудовать в деревянном ящике размером 100х60х40.
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ИНСТРУКЦИЯ
старшему  поста  РХБ наблюдения


Основными задачами поста РХБ наблюдения являются:
· ведение радиационного, химического и метеорологического наблюдения;
· оповещение о радиоактивном, химическом заражении;
· контроль за изменением уровней радиации на местности и заражения воздуха отравляющими веществами;
Старшим поста РХБ наблюдения является командир расчета.
Он подчиняется начальнику, выставившему пост и несет полную ответственность за несение службы личным составом поста, исправное состояние приборов (оборудования) и за точное выполнение инструкции при выполнении задачи.
Старший поста отвечает за своевременное обнаружение радиоактивных, отравляющих, токсичных веществ и биологических средств и доклад командиру (начальнику), выставившему пост, исправность и наличие средств подачи сигналов оповещения, а также исправность оборудования поста, четкое несение службы и дисциплину личного состава поста.
Старший  поста  РХБН  обязан:
1. До выполнения задачи проверить знание личным составом поста обязанностей, экипировку личного состава, наличие и исправность приборов радиационной, химической разведки и контроля, средств индивидуальной защиты.
2. В указанное время прибыть к начальнику на инструктаж и получение задачи, после получения задачи организовать работу поста РХБ наблюдения.
При организации работы поста РХБ наблюдения:
· выбирает место для поста РХБН;
· составляет схему ориентиров;
· уточняет порядок поддержания связи с начальником, выставившим пост, и доклада о результатах наблюдения;
· доводит обстановку до личного состава поста;
·     указывает на что обращать особое внимание;
·     время включения приборов;
·     порядок действия при обнаружении РХБ заражения;
·     порядок подачи сигналов оповещения;
·     порядок докладов о результатах наблюдения и документирования полученных данных;
·     доводит задачи наблюдателям;
·    определяет очередность несения дежурства.
3. После постановки задачи старший поста РХБ наблюдения выставляет наблюдателя, указывает сроки и порядок смены, проверяет исправность средств связи, докладывает начальнику о начале наблюдения. 
4. После организации РХБ наблюдения управляет действиями подчиненных.
5. При получении от наблюдателя доклада о непосредственной угрозе или обнаружении радиоактивного заражения (уровень радиации 0,5 Р/ч и выше),  о непосредственной угрозе или обнаружении химического заражения старший докладывает об этом начальнику, выставившему пост РХБ наблюдения.
6. После определения наблюдателем уровня радиации, типа ОВ  командир расчета уточняет его данные и докладывает результаты наблюдения начальнику, выставившему пост РХБН. О результатах наблюдения командир расчета делает запись в журнале наблюдения. Организует наблюдение за изменением уровней радиации и наличием отравляющих веществ.
7. Контролирует своевременность и порядок проведения  смены наблюдателей, проводить при этом дополнительный инструктаж  заступающего очередного наблюдателя по порядку наблюдения.
8. Отдыхать в установленное время не раздеваясь, оставляя при этом за себя старшего.



ИНСТРУКЦИЯ
дежурному наблюдателю поста РХБ наблюдения

 Наблюдатель поста подчиняется старшему  поста  РХБ наблюдения и несет полную ответственность за исправное состояние приборов (оборудования) и за точное выполнение инструкции при выполнении задачи.
Очередной наблюдатель поста РХБН отвечает за своевременное обнаружение радиоактивных, отравляющих, токсичных веществ, подачу сигналов оповещения и доклад старшему поста или командиру (начальнику), выставившему пост, исправность и наличие средств подачи сигналов оповещения, а также исправность оборудования поста, четкое несение службы.
Наблюдатель  поста  РХБН  обязан:
1. До выполнения задачи проверить наличие и исправность приборов, имущества и документации, входящих в комплект выносного оборудования поста РХБН, средств индивидуальной защиты.
2. При организации ведения РХБ наблюдения переводит средства индивидуальной защиты в положение «наготове»,  подготавливает приборы радиационной и химической разведки к работе, производит замер, результаты измерений докладывает старшему  поста.
3. Получает задачу на  ведение РХБ наблюдения от старшего  поста, при этом уточняет:
· место поста и район наблюдения;
·     на что обращать особое внимание;
·     время включения приборов;
·     порядок действия при обнаружении РХБ заражения;
·     порядок подачи сигналов оповещения;
·     порядок докладов о результатах наблюдения и документирования полученных данных;
·     время готовности к наблюдению;
·     очередность несения дежурства.
4. Получив задачу, занимает указанное ему место, разворачивает оборудование и  ведет непрерывное наблюдение в заданном районе, через каждые 5 – 30 минут ( 5 минут – в условиях применения оружия массового поражения, 30 минут – в условиях применения обычных видов оружия ) включает приборы и следит за их показаниями. Полученные данные наблюдатель заносит в журналы РХБ наблюдения (разведки).
5. При непосредственной угрозе или обнаружении радиоактивного заражения (уровень 0,5 Р/ч) наблюдатель немедленно докладывает по команде и подает сигнал «Радиационная опасность».
6. При обнаружении вскрытия в воздухе ракет, налете авиации и артобстреле противника наблюдатель осуществляет анализ воздуха прибором ВПХР.
     При непосредственной угрозе или обнаружении химического заражения наблюдатель надевает противогаз, подает сигнал «Химическая тревога» и докладывает об этом начальнику поста или старшему  поста, выставившему пост.
7. После подачи сигнала оповещения  и перевода средств индивидуальной защиты в «боевое» положение, наблюдатель определяет уровни радиации, тип ОВ и докладывает  результаты наблюдения начальнику поста или старшему  поста, выставившему пост. 
8. По команде старшего поста, выставившего пост наблюдения, проводит РХБ разведку зараженной местности и воздуха в контролируемом районе и периодический контроль за изменением уровней радиации и наличием ОВ.
9. При смене наблюдатель сообщает вновь заступающему наблюдателю  результаты наблюдения, на что обращать особое внимание, передает ему приборы радиационной и химической разведки и другое имущество и оборудование поста РХБН согласно описи, после этого они производят доклад о смене старшему  поста.
10. Не допускать на пост посторонних лиц.
11. При прибытии на пост прямых начальников и проверяющих производить доклад по форме: «Товарищ сержант в/с. Во время моего дежурства радиоактивного, химического и биологического заражения не обнаружено (или обнаружено ________ ). Наблюдатель поста РХБН мл. сержант в/с  Сидоров».
12. При ведении РХБ наблюдения, подготовке и работе с приборами и оборудованием руководствоваться  методическими рекомендациями, техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации приборов и оборудования.
13.  Отдыхать и производить прием пищи в установленное старшим  поста и начальником, выставившим пост, время.




СИГНАЛЫ
оповещения о радиоактивном, химическом и биологическом заражении и средства их доведения  до подразделений

	Условия, определяющие необходимость подачи сигналов
	Средства доведения сигналов

	
	технические
	звуковые, зрительные

	
	по радио
	по телефону
	голосом
	ракетой
	сиреной
	удары в гильзу

	При непосредственной угрозе или обнаружении радиоактивного заражения уровень радиации 0,5 Р/ч и выше 
	цифровая группа
2222
	"Радиационная
опасность"
	"Радиационная опасность"
	серия белого огня
	редкие гудки
	редкие
удары

	При непосредственной угрозе или обнаружении химического и биологического заражения
	цифровая
группа
3333
	"Химическая
тревога"
	"Химическая
тревога"
	СХТ-
40
	частые
гудки
	частые
удары

	При непосредственной угрозе применения противником ОМП
	цифровая
группа
1111
	
	
	
	
	







ИНСТРУКЦИЯ
о порядке ведения постом РХБН метеорологического наблюдения

Для ведения метеорологического наблюдения в полевых условиях пост РХБН обеспечивается метеокомплектом МК-3 (МК-3М);
МК-3 – предназначен для определения направления и скорости ветра, температуры воздуха и почвы, а так же для разведки особенностей ветрового режима на небольших участках местности.
Время развертывания метеокомплекта    - 8 минут.
Время свертывания метеокомплекта        - 6 минут.
 В состав метеокомплекта входят: 
- сумка;
- анемометр ручной; 
- два вымпела (защитного и белого цвета); 
- указатели румбов (в чехле); 
- термометр-пращ; 
- компас «Андрианова»;
- секундомер; 
- шест складной (в чехле); 
- фонарь карманный светосигнальный;
-  нож перочинный; 
- журнал метеонаблюдений, бланки метеодонесений; 
- карандаш графитный;
- резинка для карандаша;
- ткань хлопчатобумажная  20х20 см.

ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕМЕНТАХ  ПОГОДЫ
Данные о погоде в приземном слое воздуха в районе расположения части (подразделения) являются составной частью тактической обстановки и необходимы для оценки радиационной и химической обстановки и при выполнении задач РХБ защиты боевых действий войск.
Погода  -  это непрерывно меняющееся состояние атмосферы. 
Оно характеризуется:
· температурой воздуха и почвы;
· атмосферным давлением;
· скоростью и направлением ветра; 
· влажностью воздуха;
· облачностью;
· осадками.
Температура  -  характеристика теплового состояния приземного слоя воздуха или почвы. Она измеряется термометром в градусах Цельсия.
Атмосферное давление  -  давление атмосферы на земную поверхность. Реальное атмосферное давление постоянно меняется, зависит от многих процессов, протекающих в атмосфере, и от высоты места измерения его над уровнем моря.
Ветер  -  движение воздуха относительно земной поверхности. Ветер характеризуется скоростью и направлением. Скорость измеряется в приземном слое, как правило, в метрах в секунду, в верхних слоях атмосферы в километрах в час.
Направление ветра характеризуется стороной «откуда дует ветер» в румбах или градусах. В подразделениях войск РХБЗ принято направление ветра характеризовать одним из 8 румбов: «С» - северный; «Ю»  -  южный; «З»  -  западный; «В»  -  восточный; «СВ»  -  северо-восточный; «ЮВ»  -  юго-восточный; «ЮЗ»  -  юго-западный; и т.д. Если ветер неустойчивый по направлению, то указывают два румба, в пределах которых его направление колеблется, например, «Ю-ЮЗ»  -  юго-юго-западный.
Влажность воздуха  -  содержание водяного пара в воздухе. Обычно пользуются понятием «относительная влажность». В полевых условиях относительную влажность измеряют с помощью психрометра аспирационного из метеокомплекта МК-2.
Облака  -  взвешенные в атмосфере продукты конденсации водяного пара  -  капли воды или кристаллы льда (или те и другие вместе). При укрупнении капель или кристаллов они выпадают в виде осадков.
Облачность характеризуется количественно или качественно. Количественную характеристику выражают в баллах: ясно  -  0-1 балл; сплошная облачность  -  10 баллов. Качественная характеристика  -  «ясно», «малооблачно», «переменная облачность», «пасмурно» и т.д.
Скопление продуктов конденсации (капель воды или кристаллов льда) непосредственно у поверхности земли называют туманом или дымкой. Туман  -  при видимости до 1 км, если видимость более 1 км, то говорят «дымка».
Осадки  -  вода в твердом или жидком состоянии, выпадающая из облаков или осаждающаяся на поверхности земли и на других предметах.
Из облаков выпадают осадки в виде дождя, мороси, снега, снежной или ледяной крупы, града. Осадки измеряются толщиной слоя выпавшей воды в миллиметрах. Различают дожди моросящие (могут идти продолжительное время), обложные (более интенсивные, чем моросящие; могут идти несколько часов) и проливные (кратковременные  - 15-30 минут).
Принято различать три степени вертикальной устойчивости воздуха (ВУВ): конвекция, изотермия и инверсия.
Конвекция  -  перемещение воздуха с одних уровней на другие, зависящие от разности температур. Чаще всего под конвекцией понимают восходящие (перемещающиеся вверх) потоки воздуха. В ясные летние дни наблюдается интенсивное перемешивание воздуха по высоте. Наблюдается в теплое время года, днем при ясной погоде и скорости ветра не более 4 м/секунду через 2 часа после восхода солнца, разрушается за 2 – 2,5 часа до его захода.
Изотермия  -  неизменность температуры воздуха с высотой в некотором слое. Иногда говорят  -  вертикальная изотермия. Состояние воздуха в этом случае можно считать безразличным. Характеризуется состоянием безразличного вертикального равновесия воздуха. Наблюдается в любое время года и суток:
 а/ при пасмурной погоде независимо от скорости ветра;
 б/ при скорости ветра более 4 м/с независимо от облачности.
Как переходное состояние изотермия наблюдается при ясной погоде в утренние и вечерние часы в течении часа. 
Инверсия  -  повышение температуры воздуха с высотой в некотором слое (вместо обычного понижения). Иногда говорят  -  приземная инверсия или инверсия температуры. Явление, когда более и стало быть тяжелый воздух находится внизу, а более теплый вверху. Наблюдается обычно ночью, при ясной или малооблачной погоде и скорости ветра не более 4 м/с. Возникает примерно за 1 час до захода солнца и разрушается в течении часа после восхода. Зимой при ясной морозной погоде  может наблюдаться днем / для широт от 40* и 56*/.
Препятствует рассеиванию зараженного воздуха и способствует длительному заражению и сохранению высоких концентраций ОВ.

График
 определения степени вертикальной устойчивости воздуха (ВУВ)

	Скорость ветра
 м/с
	ясно
	полу ясно
	пасмурно
	ясно
	полу ясно
	пасмурно

	0,5
	инверсия
	
	
	конвекция
	
	

	0,6 – 2,0
	
	
	
	
	
	

	2,1 – 4,0
	
	
	
	
	

	более 4,0
	
	
	изотермия
	


Примечание: Ясно 1-2 балла, полуясно 3-7 баллов, пасмурно 8-10 баллов облачности нижнего яруса. При облачности верхнего яруса высококучевой и кучевой   -    погоду считать практически ясной.

Каждый элемент погоды оказывает  определенное влияние на поведение отравляющих, радиоактивных веществ, бактериальных (биологических) средств, дымов и аэрозолей. 



ПОРЯДОК  И  ПРАВИЛА
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ  НАБЛЮДЕНИЙ

1.  Для измерения скорости ветра:
· освободите чашечные полушария анемометра от наброшенного на них вымпела;
· отсчитайте начальное показание анемометра по двум стрелкам: левой малой и большой; для удобства отсчета можно большую стрелку подогнать к нулевому делению, тогда отсчет обеих стрелок будет выражать целое число сотен (для этого необходимо нажимом рычажка вверх включить счетный механизм анемометра и, как только большая стрелка подойдет к нулю, выключить счетный механизм нажимом на рычажок вниз); установку большой стрелки на нулевое деление рекомендуется делать по окончании каждого наблюдения;
· запишите начальные показания анемометра в журнал;
· приготовьте секундомер и в момент, когда секундная стрелка секундомера подойдет к делению «60», включите счетный механизм анемометра; через 100 секунд выключите счетный механизм анемометра, отсчитайте новое положение стрелок и запишите отсчет в журнал;
· вычислите скорость ветра делением разности между вторым и первым отсчетами на 100 секунд; результат деления с точностью до 0,1 запишите в журнал.
Имеющиеся в аттестате анемометра поправки на скорость ветра используйте в случае необходимости точных измерений скорости ветра.
Чтобы получить значение скорости ветра, менее зависящее от случайных его порывов, необходимо включать счетный механизм анемометра на 300 секунд (5 минут); в этом случае отсчет производить по всем трем стрелкам прибора.
2. Для определения направления ветра метеонаблюдатель должен находиться лицом к ветру перед свободным концом вымпела так, чтобы вымпел был в створе между шестом и наблюдателем. Наблюдение за колебанием вымпела производите в течение 30 – 60 секунд. Такой промежуток времени берется для того, чтобы получить данные о среднем направлении ветра, а не об отдельных его колебаниях. После наблюдения запишите в журнал среднее положение вымпела.
Направлением ветра считайте тот румб, откуда дует ветер. Если вымпел держится между основными румбами, например, между восточным и северо-восточным, то записывайте промежуточный  (восточный – северо-восточный) румб. Если вымпел колеблется в пределах угла, включающего более трех румбов, и преимущественное положение вымпела определить нельзя из-за большой неустойчивости ветра, выписывайте через тире предельные значения румбов этих отклонений, например «С – В» (направление ветра колеблется от северного румба до восточного).
3. Для измерения температуры воздуха:
· выберите место для измерения вдали от предметов;
· выньте из футляра термометр и проверьте прочность крепления шнура;
· наденьте петлю шнура на средний палец руки и зажмите шнур указательным и большим пальцами, сожмите кисть в кулак;
· приведите плавным движением полусогнутой руки шнур с термометром во вращательное движение над головой в горизонтальной плоскости;
· разогните указательный палец после 100 оборотов термометра (1 минута) летом и 200 оборотов (2 минуты) зимой и, постепенно замедляя вращение термометра, наматывайте на палец шнур до тех пор, пока термометр не подойдет к пальцам руки;
· возьмите термометр за верхнюю часть и произведите отсчет его показаний.
При отсчете температуры не подносите термометр близко к себе, не дышите на него и не прикасайтесь к его резервуару, поскольку от этого изменяются показания.
Если наблюдение производится в солнечный день, то встаньте спиной к солнцу и отсчет произведите в тени своего тела. Сначала отсчитайте десятые доли градуса (их значение может быстро измениться во время отсчета), затем целые градусы. Для контроля повторяйте измерения температуры до тех пор, пока два измерения не дадут одинаковых результатов.
Запишите значения температуры в соответствующую графу журнала. При отрицательных температурах при записи ставится знак «-», например,  -20,5оС; при положительных температурах знак «+» не ставится. Если при отсчетах получается целое число градусов, то на месте десятых долей следует писать «0».
4. Для измерения температуры поверхности почвы:
· выберите небольшой участок (20 х 5 см), соответствующий по своему характеру (влажности, растительности и т.д.) окружающей местности;
· положите термометр в середине этого участка горизонтально шкалой вверх; на оголенной почве термометр кладите в мелкую бороздку с таким расчетом, чтобы одна половина его по всей длине (главным образом резервуар) находилась в почве, а другая была открыта солнечным лучам;
· обозначьте (оградите) место, где уложен термометр (иначе термометр легко раздавить);
· подождите 10 минут и, не трогая термометра, дважды (для самоконтроля) сделайте отсчет его показаний;
· запишите показания термометра в журнал (без учета поправок к термометру).

Метеорологические наблюдения проводить и докладывать:
· начальнику, выставившему пост или начальнику службы РХБЗ  -   через каждые 2 часа;
· при резком изменении ветра, при применении противником оружия массового поражения – НЕМЕДЛЕННО.


ОБРАЗЦЫ 
заполнения документации результатами измерений

ЖУРНАЛ
метеорологических наблюдений 
	
Дата
	Место расположения поста (координаты)
	Время наблюдения (часы и минуты)
	Ветер
	Температура почвы, о С
	Температура воздуха,
о С
	Визуальные наблюдения (облачность, осадки и другие явления природы)

	
	
	
	направление
	скорость, м/с
	
	
	

	15.08. 2005г.
	Отм. 102,7
	14.00
	СЗ
	2
	23
	20
	Ясно

	
	
	
	
	
	
	
	







БЛАНК
 метеодонесения поста РХБН 

Кому:    Начальнику ПЧ № ____

Отправлено: в ____час.____ мин.______200__ г.

	Метеорологические условия
в ____час.___ мин.
	Краткая характеристика погоды с момента представления предыдущего донесения

	ВЕТЕР:
· направление  -  СЗ
· скорость  -  2 м/с
ТЕМПЕРАТУРА:
· воздуха  - 20оС 
· почвы   -  23оС
ОБЛАЧНОСТЬ  -  ясно
СТЕПЕНЬ ВУВ- инверсия

	На горизонте в северо-западном направлении появились отдельные кучевые облака



	Наблюдатель поста РХБН:   мл.с-т в/с                   Сидоров





ЖУРНАЛ
радиационного, химического и биологического наблюдения ( разведки )
поста  РХБН  
	Регистрационный № донесения
	Дата заражения (обнаружения)
	Время заражения (обнаружения
	Объект заражения
	Координаты
	Вид заражения
	Уровень радиации, тип ОВ, АХОВ, БС
	Примечание (кому и когда лоложено)

	
	
	
	
	X
	Y
	
	
	

	1
	7.08.05г.
	09.15.
	35 ПЧ
	164 45 27
	987436
	РВ
	1,3 р/ч
	начальнику ПЧ № __


	2
	8.08.05г.
	23.20
	36 ПЧ
	1644603
	987428
	ОВ
	ви-экс
	начальнику ПЧ № __
_____





Ж У Р Н А Л
о  факте  и  параметрах  ядерных  взрывов поста  РХБН 

	Вид донесения
	Дата
	Время
( час, мин., сек.)
	Координаты
	Вид взрыва
	Мощность взрыва, кТ

	по телефону
	12.7.05
	09.15.47
	ПРХН 2 ПЧ
	наземный
	50

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ  ПРИЗНАКИ
применения противником оружия массового поражения

1. Химическое  оружие

А. Признаки подготовки противника к применению химического оружия:
· подвоз и сосредоточение боеприпасов серого цвета под усиленной охраной со средствами защиты на огневые позиции, аэродромы;
· складирование боеприпасов отдельно от размещения войск с подветренной стороны;
· тренировка по сигналам оповещения;
· тренировка в пользовании средствами защиты;
· эвакуация местного населения;
· выдача новых образцов средств защиты личному составу;
· установка в убежищах фильтровентиляционных агрегатов;
· усиление наблюдения и разведки;
· подвоз дегазирующих средств;
· подготовка дегазационных комплектов;
· наличие в данном районе обслуживающего персонала определенных военно-учетных специальностей;
· развертывание лабораторий с подопытными животными.

Б. Признаки применения химического оружия:
Признаки применения зарина:
· короткий (15-30 сек.) массированный огневой налет, серия бомб, разрывы кассет после пролета авиации, одновременный взрыв большого количества боеприпасов в течение 2-3 секунд (ХБЧ ракеты до 300-400 боеприпасов);
· глухие взрывы на земле, быстро исчезающие голубоватые облака пара (тумана) после взрыва;
· показания ИТ-44 (красное кольцо и точка);
· наличие осколков, окрашенных: внутри черным, снаружи серым цветом, со следами маркировки зеленого цвета;
· появление у личного состава признаков поражения: боль в груди, миоз, судороги.

Признаки применения Vx (Ви-Икс):
· длительные огневые налеты ствольной и залпы реактивной артиллерии с воздушными разрывами;
· поливка из ВАП;
· показания ИТ-44 (красное кольцо и точка);
· появление сине-зеленых пятен на индикаторной пленке АП-1;
· появление у личного состава признаков поражения: миоз, мышечное подергивание, затруднение дыхания, судороги, паралич.

Признаки применения Xr (Икс-Ар)
· одновременный взрыв большого количества сферических бомб;
· появление у л/с признаков поражения: слабость, сухость во рту, рвота, расстройство зрения и речи, остановка дыхания.

Зрительно можно обнаружить:
· появление характерного облака газа, дыма или тумана, образующегося в местах разрывов авиационных бомб, артиллерийских снарядов и мин;
· наличие маслянистых капель, пятен, клякс, лужиц на местности или вблизи воронок разорвавшихся бомб, снарядов и мин;
· наличие участков местности с увядающей растительностью или растительностью, изменившей свою естественную окраску (побурение зеленых частей растений, посинение красных цветков  и ягод и т.д.) под воздействием ОВ.

На слух можно отличить:
· снаряды с малым разрывным зарядом (для применения низкокипящих ОВ с температурой кипения от 80 до 100оС)  -  звук разрыва этих снарядов глухой, осколочное действие незначительное; снаряды (мины) с большим разрывным зарядом (для применения ОВ с высокой температурой кипения)  -  разрываются с резким звуком, похожим на звук разрыва фугасного снаряда.

Запах многих ОВ ощущается в концентрациях, не представляющих опасности при кратковременном пребывании в зараженной атмосфере без средств защиты.

Минимальные концентрации ОВ, определяемые  по  запаху

	Наименование ОВ, 
шифр
	Характер запаха
	Минимальные концентрации, определяемые по запаху (мг/л)
	Симптомы поражения глаз

	Нервно-паралитическо-го действия:
- зарин(GB),
- зоман (GD),
- Ви-Икс (VX)
	Отсутствует или слабый сладковатый фруктовый
	
	Болезненность при фокусировании, небольшое затемнение зрения, головная боль, слезотечение

	Кожно-нарывного действия:
	
	0,002
	Отек век,  светобоязнь, слезотечение

	- иприт (HD),
	Чеснока или хрена, раздражающий
	
	

	- азотистый иприт (HN)
	Отсутствует или рыбный, раздражающий
	
	

	Удушающего действия: 
- фосген (CG)
	Зеленых злаков или свежескошенного сена
	0,005
	Слезотечение при значительном поражении

	Общеядовитого действия:
	
	0,001
	

	-синильная кислота (АС),
	Слабый запах миндаля
	
	-----

	-хлорциан (СК)
	Очень раздражающий
	
	Слезотечение

	Раздражающего действия:
- Си-Эс (CS),
- Си-Ар (CR)
	Раздражающий
	
	Болезненность, обильное слезотечение, светобоязнь

	Психохимического действия:
- Би-Зет (BZ)
	Отсутствует
	
	Затемнение зрения в отношении близлежащих предметов










2. Биологическое   оружие
Признаки применения биологического оружия:

· отсутствие отравляющих веществ в районе, где были слышны глухие разрывы снарядов, бомб, ракет и образования движущегося по ветру облака в местах применения;
· наличие порошкообразных веществ и капель жидкости на почве и растительности в местах разрывов;
· сбрасывание контейнеров и различных предметов с самолетов противника и наличие в местах их падения насекомых;
· заболевание среди местного населения;
· заболевание и падеж животных, а так же скопление насекомых и грызунов, необычных для данной местности.

3. Ядерное   оружие
Признаки подготовки  противника к применению ядерного оружия:
· перевозка под усиленной охраной ракет, бомб, снарядов, мин и фугасов с маркировкой, принятой для ядерных боеприпасов, или с ранее не встречавшейся маркировкой, подвоз их на склады, аэродромы, стартовые и огневые позиции;
· появление на аэродромах изолированных стоянок для отдельных самолетов и новых категорий технического состава;
· введение усиленной наземной охраны и противовоздушной обороны отдельных районов, а также ограничений на передвижение местного населения и войск в этих районах;
· усиление инженерного оборудования позиций и районов, отвод подразделений с переднего края;
· пролет в воздухе радиозондов противника для получения метеоданных;
· появление вспышки и зарева (ночью), раскатистого звука  от пуска ракет;
· появление светящейся трассы и инверсионного следа ракеты;
· наличие признаков колодцев для установки ядерных фугасов:
· колодцы могут быть оборудованы в дефиле, на узлах дорог, горных проходах, на перевалах, вблизи крупных искусственных сооружений;
· следы работ (взрыхленность и неоднородность грунта, нарушение однообразного цвета растительности или снежного покрова);
· наличие запретных охраняемых зон;
· установка проволочных заграждений, противопехотных, противотанковых мин и мин-сюрпризов в местах возможной установки ядерных фугасов;
· прокладка кабельных линий к колодцам и оборудование пунктов управления взрывами;
· наличие на местности колодцев, шурфов, антенных устройств, отдельных элементов укупорки и других характерных предметов.


П О Р Я Д О К
определения  параметров  ядерного  взрыва

А. Определение
 координат центра (эпицентра) ядерного взрыва.

· при наблюдении с одного пункта:
Скорость света в земных условиях можно считать мгновенной, так как свет распространяется со скоростью 300 000 км/сек.
Звук распространяется со скоростью 1 км в 3 секунды.
По секундомеру засекается время, прошедшее от момента вспышки до прихода ударной (звуковой) волны.
Полученное время в секундах необходимо разделить на 3 и в результате получится расстояние до эпицентра ядерного взрыва. 
Стрелку компаса установить на север, а целик лимба направить на взрыв. На карте согласно полученному азимуту отложить расстояние до эпицентра взрыва.
· при наблюдении с двух пунктов:
На каждом пункте согласно полученным азимутам на взрыв проводят линии, точка пересечения которых определит положение центра взрыва. 
Расстояние между постами РХБН не менее одной четверти дальности наблюдения.

В. Определение
мощности ядерного взрыва (боеприпаса)

Мощность осуществленного ядерного взрыва ориентировочно можно определить по масштабам и времени развития его внешней картины, а также по значениям радиусов зон поражения различных объектов.
Таблица № 1
Характеристика
светящейся области ядерного взрыва  к концу второй фазы свечения

	Мощность боеприпаса
	Время свечения (сек.)
	Диаметр (м)

	Сверхмалый
	Около 0,2
	50 - 200

	Малый
	1 – 2
	200 – 500

	Средний
	2 – 5
	500 – 1000

	Крупный
	5 – 10
	1000 – 2000

	Сверхкрупный
	20 – 40
	2000 – 5000



Таблица № 2

Уровни  радиации ( Р/час ) в районе воздушного 
атомного взрыва (через 1 час после взрыва)
	Расстояние от эпицентра (м)
	Мощность атомного взрыва (кт)

	
	0,5
	1
	1,5
	2
	5
	10
	20
	30
	50
	100

	200
	4,1
	9
	12
	15
	28
	45
	60
	78
	105
	120

	300
	1,2
	2,3
	3,5
	4,7
	10
	17
	26
	36
	60
	65

	400
	0,6
	0,9
	1,4
	1,8
	4
	7
	12
	17
	20
	30

	500
	0,35
	0,6
	0,85
	1,1
	2,4
	4,2
	7,3
	10,2
	12,5
	20

	600
	0,1
	0,2
	0,25
	0,3
	0,8
	1,5
	2,5
	3,5
	5
	9

	800
	0,03
	0,03
	0,07
	0,1
	0,25
	0,35
	0,6
	0,9
	1,4
	2,5

	1000
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,05
	0,09
	0,2
	0,25
	0,4
	0,7


Примечание: Для определения уровня радиации в районе воздушного ядерного удара на другое время необходимо уровень радиации на 1 час после взрыва умножить на коэффициент, приведенный в таблице № 3.
Таблица № 3

	Время после взрыва (час)
	0,5
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	5
	6
	8
	10
	12

	Коэффициент
	1,5
	1
	0,9
	0,8
	0,75
	0,7
	0,6
	0,5
	0,45
	0,4
	0,2




Таблица № 4

Уровни  радиации  (Р/час) в районе нейтронного взрыва  (через 1 час после взрыва)

	Расстояние 
от эпицентра
 (м)
	Мощность нейтронного взрыва (кт)

	
	0,5
	1
	1,5
	2

	200
	12
	24
	36
	48

	300
	8
	16
	24
	32

	400
	2,8
	5,6
	8,4
	11,2

	500
	1,6
	3,2
	4,8
	6,4

	600
	0,7
	1,4
	2
	2,7

	800
	0,2
	0,4
	0,5
	0,7

	1000
	0,09
	0,1
	0,1
	0,2



Примечание: Для определения уровня радиации в районе взрыва на другое время необходимо уровень радиации на 1 час после взрыва умножить на коэффициент, приведенный в таблице № 5.

Таблица № 5

	Время после взрыва (час)
	0,5
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	5
	6
	8
	10
	12

	Коэффициент
	1,13
	1
	0,94
	0,88
	0,79
	0,63
	0,47
	0,23
	0,13
	0,07
	0,04




Таблица № 6
Значение
доз  облучения (рад)  на различных расстояниях от нейтронного и ядерного  взрывов

	Удаление от эпицентра (м)
	Нейтронный (кт)
	Атомный (кт)

	
	0,5
	1
	1,5
	2
	0,5
	1
	1,5
	2

	0 – 800
	Все      типы      дозиметров      зашкаливают

	1000
	1100
	2200
	3300
	4400
	130
	260
	390
	520

	1200
	350
	700
	1050
	1400
	40
	80
	120
	160

	1400
	120
	240
	360
	490
	13
	26
	40
	50

	1600
	50
	90
	140
	180
	5
	9
	15
	20

	1800
	20
	40
	60
	80
	2
	4
	6
	8

	2000
	10
	20
	30
	35
	1
	2
	3
	3



Примечание:    Показания дозиметров в очаге нейтронных взрывов в 9 – 10 раз выше показаний дозиметров в очагах атомных взрывов одинаковой мощности.
Таблица № 7
Расстояния от эпицентра взрыва,
на которых наступает временное ослепление личного состава ночью (км)

	Продолжительность ослепления (мин)
	Мощность взрыва (кт)

	
	1
	10
	100
	1000

	 1
	73 / 52
	120 / 89
	120 / 88
	120 / 89

	1
	44 / 29
	83 / 56
	76 / 55
	83 / 56

	5
	13 / 7
	25 / 17
	24 / 16
	25 / 17

	10
	5 / 3
	16 / 9
	14 / 9
	16 / 9

	15
	4 / 2
	10 / 6
	9 / 6
	10 / 6

	20
	3 / 1
	7 / 5
	7 / 4
	7 / 5

	25
	2 / 0,5
	6 / 4
	6 / 3
	6 / 4

	30 и более
	 0,5
	5 / 3
	5 / 2
	5 / 3



Примечание: В числителе приведено расстояние для воздушного взрыва, в знаменателе  -  для наземного.
Таблица № 8
Радиусы
смертельных и легких поражений, открыто расположенного 
личного состава, от воздействия светового излучения (км)
	Мощность взрыва (кт)
	Смертельные поражения
	Легкие поражения
(выход из строя)

	
	Н
	В
	Н
	В

	0,01
	0,03
	0,05
	0,06
	0,1

	0,1
	0,08
	0,13
	0,15
	0,25

	1
	0,25
	0,4
	0,45
	0,7

	10
	0,7
	1,1
	1,25
	2,0

	100
	1,7
	2,7
	3,3
	5,1

	1000
	4,4
	6,8
	7,3
	11,5




Таблица № 9 

Радиусы
смертельных и легких поражений открыто расположенного личного состава от воздействия ударной волны ( км )

	Мощность
  взрыва
 ( кт )
	Смертельные поражения
	Легкие поражения
(выход из строя)

	
	Н
	В
	Н
	В

	0,01
	0,02
	0,04
	0,05
	0,06

	0,1
	0,06
	0,09
	0,12
	0,14

	1
	0,15
	0,24
	0,3
	0,35

	10
	0,4
	0,6
	0,9
	1,0

	100
	1,1
	1,4
	1,7
	1,75

	1000
	2,3
	3,1
	3,6
	3,7



Примечание: Радиусы поражения приведены для взрывов в условиях прогрева приземного слоя воздуха (летом).

 Определение расстояний

1. Определение расстояний по вспышке выстрела и звуку
Звук в зависимости от метеорологических условий распространяется со скоростью 332 – 340 м/сек (или округленно 1 км за 3 секунды). Поэтому расстояние по вспышке выстрела легко определить по формуле:  Д= Т: 3, км, где: Т – время распространения звука от момента вспышки до наблюдателя.

2. Определение расстояний по времени прохождения звука

	Секунды
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Метры
	330
	660
	1000
	1300
	1700
	2000
	2300
	2700
	3000
	3300
	3700
	4000
	4300
	4700
	5000



3. Глазомерное определение расстояний
Производится по признакам видимости предметов и объектов
	Признаки   видимости
	Дальность

	Видны колокольни, башни, многоэтажные дома 
	15 – 20 км

	Видны дома сельского типа
	4 – 5 км

	Различаются окна в домах
	3 – 4 км

	Видны отдельные деревья, трубы на крышах
	До 3 км

	Видны отдельные люди, танки от автомобилей (БТР, БМП) отличать трудно
	2 км

	Танк можно отличать от автомобиля (БТР , БМП)
	1,5 км

	Видна командирская башенка танка, дульный срез, заметно движение гусениц
	500 м

	Виден автомат, различимы цвет и части одежды на человеке
	250 – 300 м

	Различимы пуговицы и пряжки
	150 – 170 м

	Различимы черты лица человека, кисти рук
	100 м



4. Определение дальности по слышимости звука
Применяется в условиях плохой видимости, преимущественно ночью
	Объект и характер звука
	Дальность слышимости

	Негромкий кашель, разговор
	100 – 200 м

	Забивка кольев в землю вручную
	До 300 м

	Рубка или пилка леса
	До 400 м

	Движение подразделения в строю
	300 – 600 м

	Падение срубленных деревьев
	До 800 м

	Движение автомобилей (шум мотора)
	600 – 900 м

	Крик, отрывка окопов (стук лопат о камни)
	До 1 км

	Гудки автомобиля (одиночные выстрелы)
	2 – 3 км

	Движение танков (лязг гусениц)
	3 – 4 км

	Орудийная стрельба
	10 – 25 км

	Стрельба очередями
	3 – 4 км

	Негромкие команды, бряцание оружием, снаряжением (котелками, лопатами и пр.)
	200 м








ПОДГОТОВКА ПРИБОРОВ ПОСТА РХБН К РАБОТЕ

I. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР):
Норматив №11 «Определение ОВ в воздухе»
Исходное положение (при температуре воздуха выше 15ºС):
· Прибор исправен, в комплекте, приготовлен к работе, расположен на груди.
· Крышка корпуса закрыта.
· СИЗ в боевом положении.
· 
Порядок выполнения норматива:
1. Определение наличия ФОВ в опасных концентрациях в воздухе (работа с ИТ-44)
· взять 2-е ИТ-44 с маркировкой (красное кольцо и точка);
· вскрыть их с обеих концов, начиная с немаркированного;
· разбить в обеих трубках верхние ампулы, штырем на насосе (красное кольцо и точка);
· взять ИТ за маркированные концы, встряхнуть 2-3 раза;
· вставить опытную трубку в насос и прокачать пять раз.
· разбить 2-ую ампулу в опытной трубке;
· встряхнуть 2-3 раза, сразу взять контрольную ампулу и разбить 2-ую ампулу;
· встряхнуть 2 раза;
· наблюдать за началом изменения окраски опытной и контрольной трубок.
От малиновой до желтой.
ОДНОВРЕМЕННО – ФОВ отсутствует в опасных концентрациях
КОНТРОЛЬНАЯ быстрее, чем ОПЫТНАЯ – ФОВ в опасных концентрациях
ОПЫТНАЯ быстрее КОНТРОЛЬНОЙ – пары кислого характера

2. Определение наличия не стойких ОВ в воздухе (фосген, дифосген, хлорциан, синильная кислота) (работа с ИТ-45- три зеленых кольца);
· вскрыть ИТ с обеих концов, начиная с немаркированного;
· разбить ампулу, штырем на насосе (три зеленых кольца);
· взять ИТ за маркированный конец, встряхнуть 2-3 раза;
· вставить трубку в насос и прокачать десять раз;
· сравнить окраску наполнителя с окраской на этикетке кассеты.

3. Определение наличия иприта (ИТ-36 – желтое кольцо)
· вскрыть ИТ с обеих концов;
· вставить в насос и прокачать шестьдесят раз;
· выдержать минуту;
· сравнить окраску наполнителя с окраской на этикетке кассеты.

4. Доложить о результатах.
Оценки:«отлично» – 4.10 мин.;«хорошо» – 4.30 мин.; «удовлетворительно» – 5.25 мин
Ошибки, снижающие оценку на «неудовлетворительно» :
· вскрытие ампул произведено в не установленных отверстиях ампуловскрывателя;
· после разбивания ампул не произошло смачивание наполнителя;
· ИТ при прокачивании, вставлена маркированным концом в насос;
· не выдержан установленный темп или число качаний;
· не проведено наблюдение за началом перехода окраски опытн. и контр. трубок ИТ-44;
· не производилось сравнивание окраски трубок с окраской этикеток на кассетах;
· не осуществлялась минутная выдержка ИТ-36 после прокачивания;
· при tºС ниже +15ºС не использовалась грелка.
Ошибки, снижающие оценку на 1 балл :
· не соблюдено хотя бы одно из требований исходного положения;
· нарушена последовательность выполнения норматива;
· поломана ИТ.
При tºС воздуха ниже +15ºС:
· подготавливается к работе грелка;
· крышка прибора открыта;
· при tºС ниже +5ºС опытная и контрольная трубки ИТ-44 после прокачки, выдерживаются 1 минуту в грелке;
· после разбивания нижних ампул, встряхиваются одновременно;
· ИТ-45 после прокачки, выдерживается 1 минуту в грелке;
· ИТ-36 после прокачки, выдерживается 1 минуту в грелке;
Время норматива увеличивается на 1.30 минут.

II. Прибор радиационной разведки (ДП-5В):
Норматив №10 «Подготовка к работе»
Исходное положение:
· прибор находится перед выполняющим;
· источники питания подготовлены и находятся в укладочном ящике;
· раздвижные ремни подогнаны;
· ручка переключателя поддиапазон «выкл»;
· поворотный экран блока детектирования (БД) в положении «Г»;
· БД в нижнем отсеке футляра прибора;
· крышки отсека питания, футляра и укладочного ящика – закрыты.
Знать (посмотреть) в формуляре значение прибора на поддиапазоне «X10» при БД в положении «К»;
Порядок выполнения норматива:
1. Подключить источники питания и проверить их годность:
· источники питания установить в отсек, соблюдая полярность, не закрывая крышку отсека;
· ручку переключателя в положение «▲» (контрольного режима);
· стрелка прибора между значением 2 и 3;
· закрыть крышку отсека питания, пристегнуть к футляру ремни и разместить прибор на груди;
2. Проверить работоспособность прибора от контрольного источника:
· надеть головные телефоны;
· экран БД установить в положение «К»; - ручку переключателя поддиапазонов последовательно установить в положение «X1000, X100, X10, X1, X0.1», прослушиваются щелчки, на «X10» прослушиваются частые щелчки, показание сравнить с формуляром (раздел 12); - на поддиапазоне «X1, X0.1» прослушиваются частые щелчки и стрелка должна зашкаливать. (Перед установкой «X0.1» нажать кнопку – СБРОС.
· установить переключатель в положение «▲», экран в положение «Г»
· прибор к работе готов.
Оценки:«отлично» – 3. 0 мин.;«хорошо» – 3.20 мин.; «удовлетворительно» – 4.0 мин
Ошибки, снижающие оценку на «неудовлетворительно» :
· не соблюдена полярность;
· не проверена работоспособность хотя бы на 1-ом поддиапазоне;
· не проведена сверка показаний прибора на «X10»;
· действия, ведущий к поломке;
Ошибки, снижающие оценку на 1 балл :
· не соблюдена последовательность;
· поворотный экран БД не переведен в положение «Г»;
· не выполнено хотя бы одно из требований исходного.

Контроль радиоактивного заражения

Допустимые мощности доз излучения
	Наименование объекта
	Мощность дозы, мР/ч

	· Поверхность тела человека
· Обмундирование, снаряжение, обувь, СИЗ, личное оружие и т.д.
· Продовольственная тара, оборудование столовых
· Поверхность тела животных
· Техника: автотранспорт, самолеты, арт.установки, ракетн. компл., тех. имущество и т.д.
· внутренняя поверхность кораблей;
· бронированные объекты (БТР, БМП, танк)
	15
50
50
100
200

200
400

	Наименование объекта
	Коэффициент 
экранизации

	· Бронеобъекты (БТР,БМП, танк)
· Техника: автотранспорт, самолеты, арт.установки, ракетн.компл., тех. имущество и т.д.
· Поверхность тела человека
· Обмундирование, снаряжение, обувь, СИЗ, личное оружие, продовольственная тара, оборудование столовых
	2
1,5

1,2
1





	Безопасная мощность экспозиционной дозы при употреблении продуктов питания и воды
	Мощность экспозиционной дозы мР/ч сроки потребления в сутках

	
	1
	10
	30
	более 30

	1. Продукты и вода (котелок)
	14
	4
	3
	1,4

	2. Мясо с костями
	200
	40
	20
	14

	3. Рыба (в брикетах)
	200
	40
	20
	14

	4. Молоко
	0,4
	0,14
	—
	—


















Тематика (расписание)
для подготовки личного состава нештатных расчетов постов РХБН

	№ п/п
	Наименование тем
	Количество часов

	1
	Тема: «Индивидуальные средства защиты и пользование ими (ОЗК,Л-1, ГП-5(7), ПМГ)". Тренировка в выполнении нормативов»
	2

	2
	Тема: «Оружие массового поражения вероятного противника»
	2

	3
	Тема: «Химические, физические и токсические свойства АХОВ, используемых в промышленности на территории региона. Защита населения от этих веществ»
	2

	4
	Тема: «Приборы радиационной разведки»
	2

	5
	Тема: «Средства и способы специальной обработки.(ИПП-8,10, ИДПС-69»
	2

	6
	Тема: «Приборы химической разведки»
	2

	7
	Тема: «Средства метеонаблюдения (МК-3)»
	2

	8
	Тема: «Развертывание химического наблюдательного поста»
	2

	9
	Тема: «Ведение радиационного и химического наблюдения»
	6

	10
	Тема: «Ориентирование на местности»
	2
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