**Об организации учета отделений пожарно-спасательных**

**формирований при работе на пожаре и чрезвычайных ситуациях**

В соответствии с Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 31 марта 2011 г. № 156 «Об утверждении Порядка тушения пожаров подразделениями пожарной охраны» и в целях совершенствования организации управления при тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оптимизации учета прибывших сил и средств пожарно-спасательных формирований гарнизона пожарной охраны города Москвы, **приказываю:**

1. Утвердить Инструкцию по использованию специальных жетонов учета отделений пожарно-спасательных формирований (далее – инструкция) (приложение).
2. Заместителю начальника Главного управления – начальнику Управления пожарно-спасательных сил Главного управления МЧС России по г. Москве организовать проведение методических занятий по изучению требований инструкции (п.1) с оперативно-должностными лицами гарнизона пожарной охраны города Москвы.
3. Начальникам отрядов ФПС по г. Москве, ГКУ «ПСЦ»:
	1. Организовать в подразделениях пожарной охраны и аварийно-спасательных формированиях проведение методических занятий по изучению требований инструкции (п.1).
	2. Организовать контроль за использованием и сохранностью специальных жетонов учета отделений пожарно-спасательных формирований.
	3. Оборудовать пожарно-спасательные автомобили креплениями для хранения специальных жетонов отделений пожарно-спасательных формирований (приложение 1 к инструкции).
	4. Дооборудовать столы штабов пожаротушения планшетами для учета специальных жетонов отделений пожарно-спасательных формирований (приложение 2 к инструкции).
4. Настоящий приказ довести до должностных лиц, в части их касающейся.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по г. Москве по ГПС полковника внутренней службы Гаврилова А.М.

**Начальник Главного управления МЧС России по г. Москве**

**генерал-полковник внутренней службы**

 **А.М. Елисеев**

Приложение

к приказу начальника Главного

управления МЧС России по г. Москве

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по использованию специальных жетонов учета**

 **отделений пожарно-спасательных формирований**

Организация учета прибывающих сил и средств на пожар и чрезвычайные ситуации (далее - ЧС) является одной из основных задач оперативного штаба пожаротушения.

В целях оптимизации организации учета прибывающих отделений отрядов ФПС по г. Москве, пожарных, пожарно-спасательных и аварийно-спасательных отрядов ГКУ «ПСЦ» (далее - пожарно-спасательные формирования) на пожары, ликвидацию ЧС, применяется специальный жетон учета отделения пожарно-спасательного формирования (далее – жетон) (приложение 1).

Жетон предназначен для:

- учета прибывающей на тушение пожара, ликвидацию ЧС типов пожарно-спасательной техники;

- учета количества сотрудников (работников) задействованных на тушение пожара, ликвидацию ЧС;

- для учета количества газодымозащитников, задействованных на тушение пожара, ликвидацию ЧС и используемых газодымозащитниками типов противогазов;

- для учета количества вывозимого огнетушащего вещества;

- для фиксирования времени прибытия на пожар (ЧС) отделений пожарно-спасательных формирований.

**Порядок использования жетона:**

Жетон хранится в пожарно-спасательном автомобиле.

Ежесуточно при смене дежурных караулов (смен), наличие жетона и его заполнение осуществляется ответственным должностным лицом (далее - ОДЛ), командиром отделения (старшим расчёта) пожарно-спасательного автомобиля, водителем специального автомобиля с последующим докладом начальнику караула (старшему смены).

За правильность заполнения жетона отвечает начальник караула (старший смены).

За наличие жетонов персональную ответственность несет начальник (лицо его замещающее) соответствующего пожарно-спасательного формирования.

По прибытию к месту пожара (ЧС), начальник караула (старший смены, ОДЛ) обязан сдать жетон (жетоны, если караул (смена) прибыл на нескольких автомобилях) начальнику штаба пожаротушения.

По прибытию к месту пожара (ЧС) пожарно-спасательного формирования до организации штаба пожаротушения, жетоны находятся в пожарно-спасательных автомобилях.

При организации штаба пожаротушения порядок сбора жетонов определяет начальник штаба пожаротушения и назначает за сбор жетонов ОДЛ.

Начальник штаба пожаротушения при получении жетона, обязан:

- зафиксировать время прибытия отделения пожарно-спасательного формирования в соответствующем поле жетона;

- разместить жетон в рабочем поле планшета, соответствующем типу пожарно-спасательной техники.

После выполнения поставленных задач на месте пожара (ЧС) начальник караула (старший смены, ОДЛ) прибывает в штаб пожаротушения для получения жетона у начальника штаба и помещает его в пожарно-спасательный автомобиль.

Приложение 1 к инструкции

**ОПИСАНИЕ**

**специального жетона отделения пожарно-спасательных формирований**

Жетон представляет собой прямоугольник выполненный из цветного пластика размером 70 х 46 мм, с отверстием диаметром 7 мм, расположенным по центру на расстоянии 10 мм от верхнего края жетона.

В зависимости от назначения и типа техники, жетон выполняется в цвете:

|  |  |
| --- | --- |
|  Жетон красного цвета | - автоцистерны (АЦ, АЦКП, АЦЛ), автомобили быстрого реагирования (АБР, АПП), автомобили аэродромного тушения (АА), автомобили целевого применения (ПСА, АПМ, ПП, ВП, ПТ, АКТ) |
| Жетон синего цвета | – автонасосы (АН), насосные станции (ПНС), автомобили рукавные (АР) |
| Жетон зеленого цвета | – аварийно-спасательные автомобили (АСА и АСМ), автомобили газодымозащитной службы (ДЗ) |
| Жетон желтого цвета | – подъемные механизмы (АЛ, КП, ТП и АК) |
| Жетон белого цвета | – прочие пожарно-спасательные специальные и вспомогательные автомобили |

На одной из сторон жетона наносится разлиновка полей для записей, на другой стороне наносится тип и нумерация (сокращенное наименование) пожарно-спасательного автомобиля.

Вид заполненного жетона, для отделения пожарно-спасательного формирования (далее - ПСФ) выезжающего на основном пожарно-спасательном автомобиле:



Вид заполненного жетона, для отделения ПСФ выезжающего на пожарно-спасательном автомобиле целевого применения:



Вид заполненного жетона для отделения ПСФ выезжающего на специальном пожарно-спасательном автомобиле:



Вид заполненного жетона, для отделения ПСФ выезжающего на специальном пожарно-спасательном автомобиле:



**\*** В графе «газодымозащитники» вместе с количеством газодымозащитников дополнительно указывается условный тип противогаза, для ДАСВ с одним баллоном – Б1, ДАСВ с двумя воздушными баллонами – Б2, ДАСК – БГ. Для отделений на основных целевых автомобилях (АВПТ, ПТ, ПП и др.) в данной графе указывается количество вывозимого огнетушащего вещества, в килограммах.

Приложение 2 к инструкции

**ОПИСАНИЕ**

 **планшета для учета специальных жетонов отделений**

**пожарно-спасательных формирований**

Планшет учета жетонов отделений пожарно-спасательных формирований представляет собой прямоугольную доску из пластика размером 430 х 250 мм и толщиной не менее 5 мм, с расположенными металлическими крючками и размеченными гравировкой полями для жетонов в основном рабочем поле по типам техники.

