Хранить  3 года         				      По номенклатуре на 2014 год № 17-4 

Статья № 1034

Инвент. № _______



МЧС РОССИИ 
41 пожарная часть
федеральное государственное казенное учреждение «7 отряд федеральной противопожарной службы по Ставропольскому краю»



Журнал регистрации результатов испытаний пожарно-технического вооружения и оборудования







Начат     «09» января  2014 года
Окончен «    »________20__года
 На ____листах


СРОКИ И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЯ ПТВ

	№
п/п
	Наименование ПТВ
	Сроки испытаний
	Порядок испытаний

	1
	Лестница штурмовая
	1 раз/год
	подвешивается за конец крюка, нагрузка по 80 кг на 2 мин. на каждую тетиву (160 кг/ 2 мин)

	2
	Лестница выдвижная 3-х коленная
	1 раз/год
	под углом 75 град. (2,8 м от стены до башмаков), на каждое колено груз по 100 кг на 2 мин. (300 кг/ 2 мин)
Верёвка – натяжение       кг. на      мин.

	3
	Лестница-палка
	1 раз/год
	под углом 75 град., груз на обе тетивы 120 кг на 2 мин. 

	4
	Домкраты пожарных автомобилей
	1 раз/ 6 месяцев
	Нагрузка на 10 % больше допустимой по паспорту в течение 10 мин.

	5
	Верёвки спасательные
	1 раз/ 6 месяцев
	Динамич.испытание 350 кг на 5 мин., после снятия нагрузки допускается удлинение не более чем на 5 %

	
	
	1 раз/ 10 дней
	наружным осмотром

	6
	Спасательные системы типа «Слип»
	1 раз/ 6 месяцев
	Верёвка и петли крепления 350 кг. на 5 мин.

	
	
	1 раз/ год
	тормозное устройство 120 кг. на 3 мин.

	7
	Задержка рукавная
	1 раз/ год
	крюком за плоскую поверхность, нагрузка 200 кг. на 5 мин.

	8
	Пояс пожарный с карабином
	1 раз/ год
	на балку диаметром 300 мм, нагрузка 350 кг. на 5 мин.

	9
	Рукава спасательные
	1 раз/ год
	согласно тех.паспорта

	10
	Отрезающие устройства типа «Штиль», «Партнёр», гидравли-ческий и ручной аварийно-спасательный инструмент типа «Спрут», «Медведь»
	1 раз/ месяц
	согласно инструкций по техническому обслуживанию

	11
	Ранцевая установка пожаротушения воздушный баллон к ней
	1 раз/ месяц
1 раз/ 3 года
	согласно инструкций по техническому обслуживанию

	12
	Колонка пожарная
	1 раз/ год
	под давлением Р = 6 атм.

	13
	Ствол РС-А
	1 раз/ год
	под давлением Р = 9атм.

	
	Ствол РС-Б
	
	под давлением Р = 6 атм.

	
	Ствол КР-Б
	
	под давлением Р = 6 атм.

	
	запорные устройства ствола испытываются путём 3-х кратного перекрывания под указанным давлением

	14
	Ствол лафетный
	1 раз/ год
	под давлением Р = 18 атм. на 5 мин.

	15
	Стволы пенные
	1 раз/ год
	под давлением Р = 9 атм. на 1 мин.

	16
	Разветвление рукавное
	1 раз/ год
	под давлением Р = 12 атм. на 3 мин.

	17
	Всасывающая сетка
	1 раз/ год
	под давлением Р = 2 атм. на 3 мин.

	18
	Гидроэлеватор
	1 раз/ год
	

	19
	Водосборник
	1 раз/ год
	под давлением Р = 6 атм.

	20
	Зажим рукавный
	1 раз/ год
	на рукаве под давлением Р = 12 атм.

	21
	Лом
	1 раз/ год
	нагрузка 80 кг.

	22
	Багор
	1 раз/ год
	на изгиб крюка 200 кг. на 10 мин.

	23
	Крюк командирский
	1 раз/ год
	200 кг (лёгк.), 500 кг. (тяж.) / 10 мин.

	24
	Перчатки диэлектрические
	1 раз/ 6 месяцев
	в электро-технических лабораториях, имеющих лицензию (сертификат)

	25
	Боты диэлектрические
	1 раз/ 3 года
	

	26
	Ножницы диэлектрические
	1 раз/ год
	

	27
	Коврик диэлектрический
	1 раз/ год
	наружным осмотром

	28
	Переносное заземляющее устройство
	1 раз/ год
	

	29
	Пожарные защитные костюмы
	в сроки и по методике, установленной заводом изготовителем согласно инструкции по эксплуатации



	
№
п/п
	Наименование предмета вооружения
	Инвентарный номер
	Величина испытательной нагрузки время испытания
	Результат испытания
	Дата испытания ПТВ, подпись лица проводившего испытание, расшифровка подписи.

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 

	1. 1
	Спасательная веревка
	5/5
	350 кг. 5 мин
	выдержала
	09.01.14 п/п Борыславский А.А.

	2. 2
	Спасательная веревка
	6/6
	350 кг. 5 мин
	выдержала
	09.01.14 п/п Борыславский А.А.

	3. 
	Спасательная веревка
	7/236
	350 кг. 5 мин
	выдержала
	09.01.14 п/п Борыславский А.А.

	4. 
	Спасательная веревка
	8/567
	350 кг. 5 мин
	выдержала
	09.01.14 п/п Борыславский А.А.

	5. 
	Спасательная веревка
	9/9
	350 кг. 5 мин
	выдержала
	09.01.14 п/п Борыславский А.А.

	6. 
	Лестница палка 
	3/658
	120 кг. 2 мин.
	выдержала
	16.01.14 п/п Борыславский А.А.

	7. 
	Лестница палка 
	3/652
	120 кг. 2 мин.
	выдержала
	16.01.14 п/п Борыславский А.А.

	8. 
	Штурмовая  лестница  
	36/659
	160кг. 2 мин.
	выдержала
	20.01.14 п/п Борыславский А.А.
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 (
В настоящем плане пронумеровано, прошнуровано и заверено мастичной печатью
       (                 ) листов 
Начальник 41
 пожарной части ФГКУ 
«
7 отряд ФПС по Ставропольскому краю
»
капитан внутренней службы
       М.М. Вабищевич
)
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