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испытаний внутреннего противопожарного водопровода  
	          г._____________   
	                               «______»  ________________ 20__ год

	Наименование  эксплуатирующей организации
	

	Наименование обслуживающей организации
	

	Дата и время испытаний
	«____»  ____________ 20__ г., 1000  - 1530  часов

	

	Комиссия в составе:

	Председателя:
	

	
	(должность, наименование организации, Ф.И.О)

	Членов комиссии
	

	
	(должность, наименование организации, Ф.И.О)

	
	

	
	(должность, наименование организации, Ф.И.О)

	произвела испытания на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода:

	

	(наименование здания, пожарного отсека)

	Номера стояков и пожарных кранов
	
	
	

	Клапан пожарного крана типа
	
	
	

	Ручной пожарный ствол типа
	
	
	

	Длина и диаметр пожарного рукава
	   
	  м
	
	
	  мм

	Пожарный насос типа
	
	
	

	Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах
	  
	
	  Кгсм2

	Согласно СНиП 2.04.01-85

	-расход «диктующего» пожарного крана
	 
	
	  л/с

	
	
	
	                 (допустимый)

	-давление у «диктующего» пожарного крана
	 
	
	  Кгсм2

	
	
	
	                 (допустимое)

	-количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу
	 
	  шт.

	Результаты испытаний

	Водоотдача ВПВ в период суток наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды от

	 
	
	  ч
	 
	  мин   до
	 
	
	  ч
	 
	  мин  составляет не менее
	 
	л/с

	при  рабочем  насосе               производительностью 6 м3/час, что

	соответствует
	   требованиям СНиП 2.04.01-85
	

	   (соответствует / не соответствует)
	
	(номер и наименование проекта)

	Запорные органы клапанов перемещаются вручную (без дополнительных технических средств) из одного крайнего положения в другое, протечки через запорные органы клапанов и через уплотнения штока после не менее трех циклов открытия и закрытия клапанов отсутствуют, диаметр диафрагм соответствует проектным данным.

	Заключение по результатам испытаний:

	Работоспособность клапанов пожарных кранов
	 

	
	
	
	           (соответствует / не соответствует)

	требованиям СНИП 2.04.01-85, проектным данным и «Методике испытаний внутреннего пожарного водопровода».

	Председатель комиссии
	                                     

	
	
	(подпись, Ф.И.О)

	Члены комиссии
	                                     

	
	
	(подпись, Ф.И.О)

	
	
	                                      

	
	
	(подпись, Ф.И.О)

	
	
	



