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Предисловие

1. Разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИстандарт) Госстандарта России, доработан с участием рабочей группы специалистов Технического комитета по стандартизации ТК 71 «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций».
Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 71 «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций».
2. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 2 ноября 1995 г. № 560.
Постановлением Госстандарта России от 16 апреля 1998 г. № 122 ГОСТ 22.1.01-97 введен в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с момента принятия указанного постановления и признан имеющим одинаковую силу с ГОСТ Р 22.1.01-95 на территории Российской Федерации в связи с полной аутентичностью их содержания.
3. Введен впервые.

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные положения по составу системы мониторинга состояния окружающей среды (далее - мониторинг) и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ЧС), требования к нормативному и метрологическому обеспечению этой системы.
Положения стандарта подлежат применению органами управления федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий (акваторий) от ЧС.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 22.0.02-94[footnoteRef:1]. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий [1:  Действует на территории Российской Федерации.] 


ГОСТ 22.0.03-97 / ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения
ГОСТ 22.0.04-97 / ГОСТ Р 22.0.04-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения
ГОСТ 22.0.05-97 / ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения
ГОСТ 22.0.06-97 / ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий
ГОСТ 22.1.02-97 / ГОСТ Р 22.1.02-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения
ГОСТ 28906-91 (ИСО 7498-84, Доп. 1-84 ИСО 7498-84). Системы обработки информации. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель.

[bookmark: P53]3. Определения и сокращения

3.1. В настоящем стандарте применяют следующие термины и определения:
3.1.1. Мониторинг окружающей среды - по ГОСТ 22.1.02/ГОСТ Р 22.1.02.
3.1.2. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций; прогнозирование ЧС - по ГОСТ 22.1.02/ГОСТ Р 22.1.02.
3.1.3. Метрологическое обеспечение: установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений.

4. Основные положения по составу системы мониторинга и прогнозирования ЧС

4.1. Система мониторинга и прогнозирования ЧС состоит из следующих основных элементов:
· организационной структуры;
· общей модели системы, включая объекты мониторинга;
· комплекса технических средств;
· моделей ситуации (моделей развития ситуаций);
· методов наблюдений, обработки данных, анализа ситуаций и прогнозирования;
· информационной системы.
4.1.1. Общая модель системы мониторинга отражает возможность развития следующих ЧС:
· природных чрезвычайных ситуаций, источником которых являются природные процессы и явления, установленные ГОСТ 22.0.03 / ГОСТ Р 22.0.03 и ГОСТ 22.0.06 / ГОСТ Р 22.0.06;
· биолого-социальных чрезвычайных ситуаций, установленных в ГОСТ 22.0.04 / ГОСТ Р 22.0.04;
· техногенных чрезвычайных ситуаций, установленных в ГОСТ 22.0.05 / ГОСТ Р 22.0.05;
· чрезвычайных ситуаций в результате применения современных средств поражения: ядерного, бактериологического, химического оружия и других специальных средств поражения.
4.1.2. Организационная структура в общем случае включает в себя:
· орган управления системы мониторинга соответствующего уровня (по 4.2);
· службу наблюдения и контроля (совокупность постов, станций наблюдения и контроля);
· службу сбора и обработки информации и выработки рекомендаций по комплексу мероприятий, направленных на предупреждение возникновения ЧС или уменьшения их вредного воздействия на окружающую среду и человека;
· службу технического обеспечения деятельности системы.
4.1.3. Комплекс технических средств должен удовлетворять целям наблюдения и контроля:
· обеспечивать осуществление измерения требуемых параметров;
· обладать необходимой для оценки состояния окружающей среды точностью, достоверностью, оперативностью, уровнем автоматизации (в соответствии с моделью ЧС).
4.1.4. Модели ЧС (модели развития ситуаций) должны содержать:
· общее описание ситуаций в зависимости от процесса его проявления;
· комплекс характеристик, входных измеряемых параметров состояния окружающей среды, позволяющих идентифицировать ситуацию в целом и отдельные этапы ее развития;
· критерии принятия решений.
Примечание. При наличии взаимосвязанных источников ЧС модель должна содержать также перечень источников ЧС и механизм их взаимодействия.

4.1.5. Методы наблюдения и контроля должны содержать:
· описание наблюдаемых процессов, явлений и перечень наблюдаемых параметров;
· значения наблюдаемых параметров, принятых в качестве нормальных, допустимых и критических;
· режим наблюдений - непрерывный или периодический;
· точность измерений наблюдаемых параметров;
· правила (алгоритм) обработки результатов наблюдений и форму их представления.
4.1.6. Методы прогнозирования ЧС включают:
· описание прогнозируемых процессов, явлений;
· перечень исходных данных для прогнозирования;
· правила оценки репрезентативности исходных данных;
· алгоритм прогноза (включая оценку достоверности результатов) и требования к программному и техническому обеспечению;
· перечень выходных данных.
4.1.7. Информационная система мониторинга представляет собой распределенную автоматизированную систему оперативного обмена информацией и содержит сеть центров коммутации и абонентских пунктов, обеспечивающую обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и рассылку информации.
Система должна строиться в соответствии с базовой эталонной моделью взаимодействия открытых систем по ГОСТ 28906 и иметь унифицированный интерфейс для связи с различными прикладными задачами.
Система должна обеспечивать безопасность и конфиденциальность информации, а также свободный доступ абонентам.
Информационная система мониторинга должна иметь организационное, программное, техническое, математическое, методическое, лингвистическое, метрологическое и правовое обеспечение.
[bookmark: P105]4.2. В зависимости от масштаба ЧС, установленного в ГОСТ Р 22.0.02, различают пять уровней (ступеней) мониторинга:
· глобальный;
· национальный;
· региональный;
· местный;
· локальный.
Каждый нижеследующий уровень мониторинга входит составной частью в вышеперечисленный уровень.

5. Требования к нормативному обеспечению

5.1. Нормативное обеспечение мониторинга окружающей среды и прогнозирования ЧС включает:
· законодательные акты;
· нормативные документы по стандартизации: государственные и межгосударственные стандарты;
· нормативные документы, положения и правила, утверждаемые уполномоченным органом государственного управления.
5.2. Объектами нормативного обеспечения являются элементы системы мониторинга и прогнозирования ЧС, установленные в разделе 3.
5.3. В состав комплекса нормативных документов мониторинга включают документы, действие которых распространяется на аналогичные объекты в других областях деятельности, а также специально разрабатываемые документы. Специальные документы разрабатывают при отсутствии нормативных документов на аналогичные объекты или при необходимости установить специфические требования.

6. Требования к метрологическому обеспечению

6.1. Метрологическое обеспечение мониторинга и прогнозирования ЧС осуществляется в целях получения результатов измерений и контроля, использование которых исключает или сводит к допустимому уровню риск принять неправильное решение или получить неверный управляющий сигнал в системах управления.
6.2. Метрологическое обеспечение мониторинга и прогнозирования ЧС должно быть основано на положениях Закона Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений», законодательных актах, стандартах и других нормативных документах Государственной системы обеспечения единства измерений.
6.3. Номенклатура измеряемых величин должна обеспечить оценку и анализ параметров, полно и адекватно отражающих развитие процессов и явлений, их прогноз, и устанавливать на основе создания моделей ситуации (моделей развития ситуации).
6.4. Требования к точности измерений устанавливают, исходя из необходимости исключения или снижения до допустимого уровня риска принять неправильное решение о развитии ситуации и на основе значений параметров, принятых в качестве нормальных (фоновых), допустимых и критических.
