МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

	15.04.2020
	Москва
	№ 256



Об утверждении Регламента установления связи оперативными группами МЧС России из зоны чрезвычайной ситуации

В целях обеспечения надежной и устойчивой связи при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера предлагаю:

1. Утвердить прилагаемый Регламент установления связи оперативными группами МЧС России из зоны чрезвычайной ситуации (далее – Регламент).
2. Руководителям территориальных органов и учреждений МЧС России при обеспечении связи из зоны чрезвычайной ситуации руководствоваться Регламентом.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на директора Департамента информационных технологий и связи.
4. Признать утратившим силу распоряжение МЧС России от 28.12.2018 № 501 «Об утверждении Регламента установления связи оперативными группами МЧС России из зоны чрезвычайной ситуации».

[image: C:\Users\rao.OMSKGPS\Desktop\_Распоряжение МЧС России 329 от 15.08.jpg]

Заместитель Министра								         П.Ф. Барышев

(подпись)	(фамилия, имя. отчество)

(подпись)	(фамилия, имя. отчество)

УТВЕРЖДЕН
распоряжением МЧС России от 15.04.2020 № 256

РЕГЛАМЕНТ
установления связи оперативными группами МЧС России из зоны чрезвычайной ситуации

	№ п/п
	Обеспечиваемая связь
	Нормативное время установления связи (мин.)
	Оперативная группа пожарноспасательного гарнизона
	Оперативная группа территориального органа МЧС России
	Оперативная группа спасательного воинского формирования / поисково-спасательного учреждения*
	Оперативная группа МЧС России / ФГКУ «ГЦАМО «Центроспас»

	
	Род связи
	Вид связи (режимы работы)
	
	
	
	
	

	1.
	Подвижная радиотелефонная
	2G
	телефонная
	«Т»+1
	+
	+
	+
	+

	
	
	
	конфиденциальная (М-633С)
	«Т »+5
	
	+
	
	+

	
	
	3G, 4G (LTE), WiMax
	передача данных (доступ в Интернет)
	«Т»+10
	+
	+
	+
	+

	
	
	
	видеоконференцсвязь
	«Т»+15
	+
	+
	+
	+

	2.
	Радио
	УКВ
	телефонная
	«Т»+1
	+
	+
	+
	+

	
	
	
	с использованием ретранслятора
	«Т»+15
	
	+
	+
	+

	
	
	КВ
	телефонная с выходом в ЦССИУ МЧС России**
	«Т»+35
	
	+
	+
	+

	3.
	Спутниковая
	Телефонная
	Спутниковый терминал «Т»+5
	
	+
	+
	+

	
	
	
	BGan «Т»+25
	
	+
	+
	+

	
	
	
	VSAT «Т »+40
	
	+
	+
	+

	
	
	Передача данных
	BGan «Т»+25
	
	+
	+
	+

	
	
	
	VSAT «Т»+40
	
	+
	+
	+

	
	
	Видеоконференцсвязь
	BGan «Т»+25
	
	+
	+
	+

	
	
	
	VSAT «Т»+40
	
	+
	+
	+

	4.
	Проводная
	Телефонная сеть общего пользования
	«Т»+20
	+
	+
	+
	+

	
	
	Телефонная (сеть дальней связи МЧС России)
	«Т»+120
	+
	+
	+
	+

	
	
	Подключение к ЦССИУ МЧС России (ТЛФ, ПД, ВКС)
	«Т»+120
	+
	+
	+
	+

	5.
	Развертывание и готовность к работе мобильного комплекта связи (типовой состав МКС – в соответствии с распоряжением МЧС России от 20.02.2017 № 48)
	«Т»+180
	
	+
	
	+

	6.
	Развертывание и готовность к работе мобильного узла связи (МУС-ЧС)
	«Т»+40
	
	+
	+
	



Примечания:
связь обеспечивается при наличии технической возможности операторов связи и оборудования;
* ‒ кроме ФГКУ «ГЦАМО «Центроспас»;
** ‒ с территориальным органом МЧС России, на территории которого произошло ЧС (происшествие);
«Т» ‒ время прибытия в зону ЧС (происшествия).
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